Plynulá pøevodovka

Pøevodovka s plynulou zmìnou pøevodového pomìru. Nejrozšíøenìjší konstrukce má místo ozubených kol dvì dvojice vzájemnì posuvných kuželových kol obrácených vrcholy k sobì. Hnací moment se pøenáší z hnací na hnanou dvojici øemenem nebo kovovým èlánkovým ohebným pásem. Pøevodový pomìr se plynule mìní pøibližováním kol jedné dvojice a souèasným oddalováním kol druhé dvojice. Pùvodnì mechanické ovládání bylo nahrazeno elektromechanickým nebo elektrohydraulickým a u nejnovìjších konstrukcí je øízeno poèítaèem jako u samoèinných pøevodovek stupòových.

U plynulé pøevodovky se hnací moment pøenáší mezi dvojicemi hnacích (1) a hnaných (2) kuželových øemenic širokým klínovým øemenem nebo èlánkovým pásem (3).