Roaming 
Kolem světa s mobilem 
Dnes se globalizace dotkla nejenom světové ekonomiky a internetu, ale sjednotila také operátory mobilních telefonů smlouvami o roamingovém partnerství. Díky tomu můžeme využívat vlastní mobilní telefon i v zahraničí. 

Co to vlastně je roaming? 
Roaming (od angl. roam - putovat) dnes už známe téměř všichni. Je to možnost, jak využívat všechny služby mobilní komunikace na území pokrytém mobilní sítí provozovanou jiným operátorem (přesněji se taková síť nazývá "hostitelská" a vaše vlastní pak "domovská"). Přitom v hostitelské síti je zachován celý komplex služeb, používaných uživatelem v prostředí sítě domovské. Poskytování těchto služeb předpokládá uzavření smlouvy o roamingovém partnerství mezi operátory jak hostitelské, tak i domovské sítě. 
Roaming můžeme rozdělit na administrativní, pronájem přístroje (plastic roaming) a roaming automatický. O každém z nich si pohovoříme zvlášť. 

Administrativní roaming 
Administrativní roaming se zpravidla stále ještě užívá v analogových sítích (NMT a DAMPS) a v normě CDMA. Funkční schéma této služby se nezměnilo už řadu let. Operátor domovské sítě po obdržení objednávky na propojení roamingu odešle informaci o abonentovi svému roamingovému partnerovi v oblasti, do které jeho zákazník směřuje. Tato informace zahrnuje dobu pobytu předplatitele na území roamingového partnera a definici služby, zvolené zákazníkem v domovské síti. Spojení mezi operátory probíhá faxem. 
Když předplatitel přechází do hostitelské sítě, připojí ho na místní číslo. Přitom se všechny služby objednané uživatelem v Home Location Register (domovském registru) domovské sítě přepisují do Visitor Location Register (hostitelského registru) operátora hostitelské sítě ručně. V takovém případě se nastavuje plné přesměrování z domácího mobilního čísla abonenta na číslo hostitelské. Otázka zabezpečení nepovoleného připojení k číslu abonenta je řešena poměrně jednoduše. Při předložení objednávky na poskytnutí roamingu se předplatitel a zástupce domovského operátora domluví na heslu, které bude nutno udat při připojení k hostitelské síti, a na době zablokování domácího čísla. V hostitelské síti udá zákazník heslo, a teprve potom se na přístroj dává autorizace vylučující nepovolený přístup k místnímu číslu. 
Informace o provozu předplatitele se posílá z hostitelské do domovské sítě během předem dohodnuté doby. Zpravidla to je za 2 - 3 dny po ukončení roamingového pobytu. Do administrativně účtovacího systému se tato informace přepisuje ručně, a teprve poté se uskutečňuje převod prostředků z účtu předplatitele.  

Pronájem přístroje (plastic roaming) 
Tato služba se poskytuje předplatitelům, kteří mají v úmyslu navštívit země, kde pracují roamingoví partneři používající jiné normy mobilních sítí (například iDEN nebo GSM 1900 MHz), a kteří zároveň nemají k dispozici vybavení schopné pracovat v normě hostitelské sítě. 
Princip fungování "plastického roamingu" se v mnoha případech velmi podobá zásadám práce roamingu administrativního. Předplatitel si pronajímá kompletní sadu vybavení nutného pro provoz v hostitelské síti a připojuje ho u roamingového partnera. Zpravidla se abonentovi přidělí místní číslo, na které se ve Visitor Location Register hostitelské sítě přepisují všechny služby, které si zákazník objednal u domovského operátora - ten předem poskytl tuto informaci danému roamingovému partnerovi. Nicméně například v případě USA, kde se užívá norma GSM 1900 MHz, dostane předplatitel do pronájmu jednopásmový GSM-1900 nebo třípásmový GSM-900/1800/1900 přístroj a dále už vše probíhá podle principu automatického GSM roamingu.  

Automatický roaming 
V současné době už automatický roaming není předností pouze jednoho standardu GSM; dnes už všechny digitalizované verze analogových norem mobilních sítí mají možnost použit služeb automatického roamingu. 
Pro DAMPS je základním prvkem určujícím možnost registrace v hostitelské síti elektronické sériové číslo přístroje (ESN - Electronic Serial Number). Především podle sériového čísla definuje Visitor Location Register komplex služeb objednaných uživatelem v domovské síti. Zabezpečení připojení se nastavuje automaticky, ale v některých případech musí předplatitel pro úspěšné dovršení autorizace zadat PIN vygenerovaný při připojení do hostitelské sítě. 
Pokud se na funkci automatického roamingu v normě GSM podíváme očima běžného uživatele, jeví se naprosto jednoduše: Přijedete nebo přiletíte, zapnete telefon a využíváte spojení. Přitom právě jednou ze základních podmínek, kterou museli splnit vývojáři General Standard for Mobile Communications, byla možnost automatického roamingu v libovolné síti GSM. Úkol vyřešili velmi jednoduše, ale neobešli se přitom bez složitých protokolů a velkých objemů informací předávaných a přijímaných roamingovými partnery. Každý předplatitel sítě GSM má číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity mezinárodní identifikátor abonenta mobilní sítě). K IMSI se připojuje telefonní číslo účastníka a všechny služby zvolené uživatelem v Home Location Register provozovatele domovské sítě. Když zákazník vstupuje do hostitelské sítě, přístroj začne automaticky vyhledávat existující sítě. Jestliže v dané lokalitě má domovský operátor několik roamingových partnerů, přístroj se automaticky zaregistruje v té síti, jejíž signál bude nejsilnější. Přitom mezi pozemní stanicí a mobilním telefonem probíhá výměna dat - jaká je domovská síť abonenta, jaké služby má předplaceny a dále se prověřuje možnost roamingu podle speciálního klíče služby registrované v IMSI. Pokud údaje získané od mobilu nového cizího zákazníka vyhovují všem požadavkům roaming partnera, zapíšou se číslo i všechny služby využívané abonentem do Visitor Location Register provozovatele hostitelské sítě. Tím je číslo zapojeno. 
Informace o provozu předplatitele v hostitelské síti se předává operátoru příslušné domovské sítě v elektronické formě a nahrává se do administrativně účtovacího (billingového) systému. To probíhá i za 2 - 3 dny po uskutečnění hovoru.  

Normy billingu ve vztahu k roamingu 
Existují 3 základní mezinárodní skupiny norem: 
1| Kombinace ANSI 124 a NSDP-B&S. Je vyvíjena pracovní skupinou TIA TR-45.2.4. Na základě norem ANSI 124 byly zpracovány specifikace Non-Signalling Data Protocol for Billing and Settlement (NSDP-B&S). Tento standard se zabývá popisem technických specifikaci pro výměnu informací mezi mobilním přístrojem abonenta a operátorem hostitelské sítě; NSDP-B&S zabezpečuje obchodní procesy při výměně. Podporu protokolů provádí CIBERNET. 
2| CIBER je nejrozšířenější norma, vyvinutá ještě pro DAMPS. V současné době ale funguje pouze v kombinaci s jinými normami billingovych systémů a pomocných protokolů zpracovávaných zpravidla pro všechny existující standardy současně. 
3| Množina norem TAP (Transferred Account Procedure) - TD.01 nebo TAP1 (1992), TAP1 3.12.0 (97.04), TAP TD.17 nebo TAP2 (96.02). TAP2 3.10.0 (96.10) - je podporovaná skupinou TADIG (Transferred Account Data Interchange Group). NAGTAP2 (97.04), NAGTAP2 3.02 (97.02) - norma podporující zájmy systémů GSM v Severní Americe. Je vyvinutá speciálně pro výměnu billingových informací všech společností světa GSM. Kromě základních a doplňkových telefonních služeb umí tato norma popisovat také přidružené služby.  

Přesměrování volání 
Odlišnou situací je přesměrování volání v roamingu. Schéma fungování je sice prosté, ale zároveň poměrně nešikovné. 
Po registraci v hostitelské síti je abonent využívající telefonní číslo domovské sítě nucen při každém volání platit mezinárodní servery, a to dokonce při volání uvnitř hostitelské sítě. Všechno vzniká proto, že volací signál jde zpočátku do domovské sítě, odkud je přesměrován zpět do sítě hostitelské. Vždy se přitom využívají servery operátorů mezinárodního spojení konkrétní lokality. Především proto cena jedné minuty místního provozu v hostitelské síti převyšuje cenu mezinárodního volání v domovské síti. 
Vývoj zaměřený na optimalizaci tras volání probíhá pod patronací GSM MoU (GSM Memorandum of Understanding) už dávno. Někteří operátoři mají svoje vlastní řešení, ale je jich zřejmě nedostatek. Jedinou možností, jak snížit cenu provozu abonenta v hostitelské síti, je momentálně zřízení zvýhodněného roamingu uvnitř sítě v daném regionu.  

Za co platíme? 
Ceny služeb mobilního spojení pro "roamery" si každý operátor stanovuje individuálně. Je však možné téměř přesně udat, z jakých součástí se vytváří celková cena provolané doby v hostitelské síti. Zákazník hradí: 
* služby spojení s hostitelskou sítí za stejné ceny jako místní předplatitelé a navíc operátorský poplatek vybíraný operátorem hostitelské sítě (včetně DPH platné v zemí pobytu); 
* operátorský poplatek příslušné domovské sítě (včetně DPH platné v ČR); 
* cenu přesměrování volání ze zóny služby domovské sítě do země pobytu podle sazeb domovského operátora na mezinárodní spojení, včetně DPH (platné v ČR). 
Jak už bylo řečeno, při roamingu se zachovává vaše číslo mobilního telefonu. Abonent v Čechách, který volí vaše běžné mobilní číslo, tak většinou nemá ani tušení, že se volání přesměrovává (automaticky) k vám do hostitelské sítě a stává se tak mezinárodní. Přijatá volání ze země dočasného pobytu budou také mezinárodní. 
Tímto způsobem budou všechna přicházející volání v době roamingu mezinárodní, a proto se jejich cena hradí podle odpovídajících mezinárodních sazeb.  

Závěrem 
Od doby, co se objevil první mobilní telefon, se už provádělo nemálo prací orientovaných na možnosti použití vlastního mobilu v jiné síti. Současným vrcholem je plně automatická funkce roamingu GSM, která vede k rychlému rozšiřování mobilních spojení a ke skutečné globalizaci sítí GSM. Společnosti-operátoři už dávno používají informací o možnostech roamingu v nejrůznějších lokalitách k získávání nových uživatelů. Roaming je pro moderního uživatele nezbytný. Nyní si pozornost odborníků žádá nevhodné schéma přesměrování volání a - jako následek - vysoké sazby za roamingové služby. Po vyřešení těchto problémů se roaming zpřístupní každému běžnému předplatiteli mobilní sítě, což povede k jejich dalšímu rozvoji. 

-ru

Než vyjedete na cesty... 
... zavolejte na kontaktní číslo svého mobilního operátora a přesvědčte se, zda se služba roamingu poskytuje v lokalitě, kterou hodláte navštívit. Sestavte si svůj seznam preferovaných sítí. Pokud budete nuceni využít pronájem přístroje (a nikoliv automatický roaming), obraťte se na nejbližší zákaznické centrum svého domovského operátora s žádostí o výměnu přístroje a získání odpovídajícího povolení na jeho používání během vaší cesty. Vysvětlete svým známým, jak vám musí volat za hranice. K tomu stačí zvolit vaše běžné číslo bez jakéhokoliv mezinárodního prefixu. Ale mějte na paměti, že každé takové volání je mezinárodní a vy platíte příslušnou vyšší částku. Dobijte si akumulátorové baterie. Zjistěte si, jaké síťové napětí se používá v zemí, kterou hodláte navštívit, a vezměte si s sebou nabíječku akumulátorů a příslušný síťový adaptér. Pokud se nacházíte na území pokrytém sítí GSM, můžete využít tísňové volání. Volání je možné i bez lokální SIM karty, a dokonce v těch sítích, kde se roaming vzhledem k absenci dohody mezi operátory vůbec neposkytuje. K tomu postačuje, aby telefon pracoval v příslušném frekvenčním rozsahu. Číslo první pomoci je ve většině sítí GSM shodné - 112. Tím se stává mobilní telefon v zahraničí i bez roamingu užitečnou věcí. 

Jak uspořit při roamingu 
Především si zavolejte do zákaznického střediska svého operátora (případně zavítejte na jeho internetové stránky) a vyjasněte si, kolik jeho roamingových partnerů pracuje v zemí, do níž míříte. 
* Zjistěte si, jaké sazby má operátor hostitelské sítě pro příchozí volání, pro místní volání a pro volání do vaší domovské sítě nebo na vaše domácí číslo. Velmi často se tyto sazby od sebe podstatně liší. 
* Síť, ve které jsou příchozí hovory nejlevnější, umístěte na první místo v seznamu preferovaných sítí na své SIM kartě. V ní se bude váš aparát registrovat automaticky. 
* Naopak odchozí volání u tohoto operátora mohou být drahá, proto před každým odchozím hovorem vyberte nejvhodnější síť pro odchozí volání ručně. 
* Mějte na paměti, že netarifikovatelný čas (3 - 10 sekund po uskutečnění spojení) se poskytuje pouze tehdy, jestliže voláte na místní čísla hostitelské sítě. 
* Pokud si nejste jisti vlastními finančními možnostmi, používejte raději SMS - cena odchozích SMS v žádné síti na světě nepřesahuje 0,20 USD. 
* Nezapomeňte, že reálnou informaci o stavu svého účtu budete mít k dispozici teprve za několik dní. Neutěšujte se tím, že po skončení hovoru zůstal váš účet beze změn. 

Všechny možnosti hostitelské sítě 
V hostitelské síti můžete využívat všechny předplacené služby, pokud jste si je objednali. Například můžete zakázat určité druhy volání nebo přesměrování na jiné telefonní číslo. To je možné udělat jak před odjezdem, tak i přímo na místě v hostitelské síti. Zadat jakoukoliv možnost přesměrování nebo zákázat volání lze přímo z menu vlastního mobilního telefonu (pokud si přečtete návod k použití), nebo můžete použít příkazy uvedené níže: 

Zákaz volání při roamingu 
Zákaz všech příchozích volání: 
Zapnutí: [*351*][kód telefonu][*10#][send] 
Prověření správnosti nastavení: [*#351*10#][send] 
Zrušení: [#351*][kód telefonu][*10#][send] 

Zákaz všech odchozích volání, kromě volání do domovské sítě (v ČR) 
Zapnutí: [*332*][kód telefonu][*10#][send] 
Prověření správnosti nastavení: [*#332*10#][send] 
Zrušení: [#332*][kód telefonu][*10#][send] 
Zrušení všech nastavených zákazů: [#330*][kód telefonu][#][send] 

Plné přesměrování 
Zapnutí: [**21*] [prefix] [číslo přesměrování] [*10#] [send] 
Prověření správnosti nastavení: [*#21*10#][send] 
Zrušení: [##21*10#][send] 
Zrušení všech nastavených přesměrování: [##002#] [send]