Dvě profesionální zvukové kary Audiotrak 
"Pro" za dobrou cenu 
V našich krátkých testech se většinou věnujeme zařízením a komponentům pro nejširší skupinu uživatelů. Na následujících řádcích se ale budeme věnovat poněkud odlišným zvukovým kartám, zaměřeným spíše na hudebníky. Řeč bude o zvukových kartách korejské společnosti Audiotrak. 
Produkty této firmy si nekladou za cíl převálcovat trh nebo konkurovat v prodejnosti například firmě Creative. Místo široké podpory pro hry, efektů a bohatého softwaru se výrobce zaměřil čistě na zvukové kvality záznamu a reprodukce. 
První kartou, na kterou se krátce podíváme, je Maya44. Nabízí dva oddělené linkové stereovstupy a dva výstupy (tedy 4 vstupní a 4 výstupní kanály), kromě nich je k dispozici ještě digitální koaxiální a optický výstup. Rozhraní jsou vyvedena pozlacenými konektory jack 1/4 palce, což je pro audiozařízení vyšší třídy charakteristické. 
Maya44 překonává "obyčejné" zvukové karty jednak akustickou čistotou zvuku (dynamický rozsah, minimální zkreslení), ale také pro PC hudebníky důležitou dobou odezvy (latencí). Se vstupním signálem se dá totiž pracovat téměř v reálném čase (odezva cca 3 ms), takže počítač může dobře sloužit jako vícestopý rekordér nebo sekvencér. 
Klíčem k úspěchu je architektura ovladačů EWDM, která běžnou podporu médií ve Windows rozšiřuje o podporu profesionálních rozhraní ASIO 2.0 (používá např. Cubase) a GSIF (GigaStudio). Pomocí softwarového panelu DirectWire (množstvím zdířek připomíná starobylou telefonní ústřednu) lze jednoduše vizuálně propojit tyto ovladače mezi sebou a digitálně pak bez ztráty kvality směrovat zvuk mezi různými aplikacemi. Je snadné přesměrovat šestikanálový výstup DVD přehrávače do Cubase, pomocí DirectWire technologie lze digitálně nahrát wma soubor, i když se tomu jinak programy brání. 
V softwarové oblasti se firma Audiotrak bohužel příliš nevytáhla, ke kartě nedodává kromě povinného "ovladače hlasitosti" pro ovládání výstupů nic dalšího. Tento ovladač kromě nastavení hlasitosti řídí také přiřazení jednotlivých virtuálních zařízení fyzickým výstupům. Graficky je pěkně proveden, s jeho výrazně odlišnou filozofií ovládání je ale třeba se sžít. 
Pro uživatele, kterým nejsou dva samostatné vstupy a výstupy dost, existuje karta Inca88. Tento druhý indián je oproti levnějšímu bratříčkovi vybaven externím konektorovým boxem s osmi vstupy a osmi výstupy. Na vlastní kartě pak opět nalezneme digitální koaxiální a optický výstup. Charakteristické vlastnosti, jako výborná kvalita zvuku, nízká latence a profesionální ovladače, samozřejmě zůstaly zachovány. Inca88 také podporuje prostorový režim 7.1 pro opravdové labužníky, který přidává další dva přední kanály. Pro tento režim lze například dekódovat zvuk z DVD přiloženým programem PowerDVD. 
Uživatel, který investoval do profesionálního hudebního softwaru, by se jistě nespokojil s obyčejnou zvukovou kartou integrovanou na základní desce. Potřebuje kartu šitou na míru profesionálního zpracování zvuku, a tím karty korejské společnosti Audiotrak bezesporu jsou. 
Miroslav Stoklasa

Audiotrak Maya44 
Profesionální zvuková karta. 
Vstupy 2 stereokanály (zlacené jack zdířky) 
Výstupy 2 stereokanály (zlacené jack zdířky), koaxiální a optický digitální 
Výrobce Audiotrak (www.audiotrak.net) 
Poskytl Disk (www.disk.cz) 
Cena s DPH 5090 Kč 

Audiotrak Inca88 
Profesionální zvuková karta. 
Vstupy 8 kanálů (zlacené jack zdířky), dva mikrofonní vstupy 
Výstupy 8 kanálů (zlacené jack zdířky), koaxiální a optický digitální, dva kanály pro sluchátka 
Výrobce Audiotrak (www.audiotrak.net) 
Poskytl Disk (www.disk.cz) 
Cena s DPH 7890 Kč 

DFI AD77-INFINITY 
Nový základ pro Athlon 
Kromě základních desek pro Pentium 4 jsme v krátkém testu vyzkoušeli i jednu zajímavou desku pro procesory firmy AMD. Jde o novinku firmy DFI, která je založena na čipové sadě VIA KT400. Deska tedy podporuje i paměti DDR400. Tyto paměti se zatím poměrně těžko shánějí, ale zanedlouho budou patrně samozřejmostí. Paměti DDR333 je samozřejmě také možné použít. Mezi hlavní technologické novinky této desky patří dále podpora rozhraní Serial ATA (viz obrázek), které má v brzké době nahradit IDE/ATAPI. Protože ale disky s tímto rozhraním nejsou běžně k dispozici (a ani my jsme s ním ještě neměli tu čest), nechybí desce ani řadič diskového pole RAID a rozhraní Ultra ATA/133. 
Další novinkou je podpora sběrnice AGP 8X (specifikace AGP 3.0), která nahrazuje sběrnici AGP 4X. Na trhu jsou už i grafické karty, které tuto rychlejší sběrnici využijí (od firem ATI, SiS i nVidia). Další vlastnosti základní desky, tedy podpora 6kanálového zvuku (Home Theatre Surround Sound Systém) a existence FireWire rozhraní, a už téměř samozřejmé USB 2.0 (přímo na desce jsou 4 konektory) už tak výjimečné nejsou, ale samozřejmě potěší. Na desce je i integrovaná síťová karta. Jde tedy o velmi dobře vybavenou desku, jejíž některé vlastnosti se ale využijí až v budoucnu. Deska má AMI BIOS a umožňuje nastavení frekvence paměti, frekvence sběrnice i napětí procesoru. Možnosti nastavení jsou tedy dobré. Záruka na základní desku je dva roky. 
Pavel Trousil

DFI AD77 INFINITY 
Dobře vybavená a výkonná základní deska Socket A. 
Čipová sada VIA KT400 
FSB 200/266 MHz 
Paměti DDR400 (DDR SDRAM PC3200), max. 16 GB 
Sloty 1x AGP, 5x PCI, 1x CNR 
Audio AC[180]97, 6CH 
Další funkce Serial ATA, AGP 8X, ATA/133, RAID, USB 2.0, FireWire, S/PDIF, WOL, WOR 
Výrobce DFI 
Poskytl RIDEA Distribution 
Cena s DPH 4954 Kč 

Test základních desek pro Pentium 4 
Místo pro Pentium 4 
Do testu se nám dostalo opět několik základních desek pro procesory Intel Pentium 4. Najdete mezi nimi žhavé novinky i starší desky se zajímavou cenou. Pro testy všech základních desek jsme použili procesor Intel Pentium 4, 2,4 GHz (400 MHz FSB), grafickou kartu MSI MS-8850 s GPU NVIDIA GeForce3 Ti200, pevný disk IBM Deskstar 40GXP a příslušné paměti. Test probíhal v prostředí operačního systému Windows XP Professional a použili jsme naše tradiční nízkoúrovňové i aplikační testy. Výsledky testů najdete v tabulce. Rozdíly mezi jednotlivými řešeními nejsou veliké. Desky se tedy spíše než výkonem liší svými možnostmi a funkcemi.  

DFI PE21-EC/A 
Deska DFI patří mezi první základní desky s novou čipovou sadou VIA Apollo P4X400. K zajímavostem této čipové sady patří podpora pamětí DDR SDRAM s frekvencí až 400 MHz a podpora grafické sběrnice AGP 8X. Deska dále podporuje 400MHz i 533MHz systémovou sběrnici, má 6 PCI slotů a dva porty USB 2.0. 
Pro testy jsme použili paměťový modul KingMax DDR-400 CL3. Žádnou grafickou kartu pracující v režimu AGP 8X zatím v testovací laboratoři nemáme, navíc jsme chtěli použít stejné komponenty i u ostatních desek, takže jsme použili grafickou kartu MSI MS-8850. 
Deska DFI se dodává i v dalších modifikacích se síťovou kartou a 6kanálovým zvukovým výstupem. Na disku CD jsou kromě ovladačů i některé programy - antivirový program a program OverClock Cruise pro změnu frekvence procesoru. 
Vliv frekvence paměti vidíte v samostatné tabulce na straně 82. Základní deska podporuje paměti o frekvenci od 100 MHz (200 v režimu DDR) přes 133 a 166 do 200 MHz. V BIOS je možné měnit i frekvenci sběrnice FSB, a to po 1 MHz. Testovaná verze má i konektor S/PDIF a tři výstupy na chladiče. Mezi ostatními deskami si deska DFI, co se týká rychlosti, vedla velmi dobře. Grafických karet s AGP 8X zatím mnoho není, ale lze očekávat jejich postupný nárůst. USB 2.0 se samozřejmě hodí.  

DFI PE21-EC/A 
Čipová sada VIA Apollo P4X400 
FSB 400/533 MHz 
Paměti DDR400 (DDR SDRAM PC3200), max. 3 GB 
Sloty 1x AGP 8X, 6x PCI 
Audio AC[180]97, 6CH 
Další funkce ATA/133, USB 2.0, WOL, WOR, S/PDIF 
Výrobce DFI 
Poskytl RIDEA Distribution 
Cena s DPH 3635 Kč 

Gigabyte GA-8IEX 
Velmi dobře vybavena je základní deska GA-8IEX firmy GigaByte, založená na čipové sadě Intel 845E. Ta na rozdíl od starší sady Intel 845D podporuje i 533MHz sběrnici a má také inovovaný southbridge, který podporuje rozhraní USB 2.0. Teprve nedávno začala základní desky dodávat na trh společnost Lite-on, která je tedy spíše známa jinými produkty. Obě základní desky této firmy, které se k nám dostaly na testy, jsou zajímavé především svou cenou. První z nich, NA115, je založena na čipové sadě Intel 845D. Ta nepodporuje 533MHz systémovou sběrnici, takže některé nejnovější procesory v ní nelze použít. Maximální kapacita paměti je 2 GB a podporována je paměť DDR266 (PC2100). Na desce je 5 PCI slotů. USB 2.0 tato deska ještě nemá, takže k dispozici jsou jen dva porty USB 1.1. Možnosti nastavení v BIOS nejsou příliš široké. Výkonnostně deska nijak nezapadla a její cena je skutečně příjemná.  

Gigabyte GA-8IEX 
Čipová sada Intel 845E 
FSB 400/533 MHz 
Paměti DDR266 (DDR SDRAM PC2100), max. 2 GB 
Sloty 1x AGP, 6x PCI, 1x CNR 
Audio Creative CT5880 
Další funkce USB 2.0, ATA/133 RAID, Intel PRO/100 VE LAN chip, IEEE 1394, SD/MMC/SC 
Výrobce GigaByte 
Poskytl ELAP 
Cena s DPH 2794 Kč 

Lite-on NA380 
Co se týká pamětí, použít se mohou moduly s frekvencí do 266 MHz - v tomto směru Intel ještě trochu zaostává. Maximální kapacita paměti je 2 GB. Na desce je 6 PCI slotů a jeden slot CNR (pouze verze EXP). Nechybí ani řadič diskového pole (Promise PDC20276) a síťová karta. Připojit můžete i čtečku paměťových a čipových karet, protože příslušné konektory na desce jsou, nechybí ani řada dalších vymožeností. 
Možnosti nastavení jsou opravdu široké. Měnit je možné jak frekvenci FSB od 100 do 355 MHz (po 1 MHz), tak napětí paměťových modulů i procesoru (od 1,1 po 1,85Vpo 0,025) a AGP slotu. Výbava základní desky je dobrá.  

Lite-on NA380 
Čipová sada SiS 645DX 
FSB: 400 MHz 
Paměti: DDR333 (DDR SDRAM PC2700), max. 3 GB 
Sloty: 1x AGP, 5x PCI, 1x CNR 
Audio: AC[180]97 
Další funkce: WOL, WOR 
Výrobce: Lite-on 
Poskytl: ELKO 
Cena s DPH 2350 Kč 

Lite-on NA115 
Druhou základní deskou se značkou Lite-on byla v našem testu deska NA380, založená na čipové sadě firmy SiS. Výhodou je podpora rychlejších pamětí - DDR333, a to do kapacity až 3 GB. 
K dispozici je slot AGP a 5 PCI slotů. Podpora USB 2.0 chybí. Chudší je i výbava a možnosti nastavení, ale cena je u této desky opět velmi zajímavá. V manuálu je uvedena podpora pouze 400MHz sběrnice, ale na webu už jsou informace i o podpoře 533MHz sběrnice.  

Lite-on NA115 
Čipová sada Intel 845D 
FSB 400 MHz 
Paměti DDR266 (DDR SDRAM PC2100), max. 2 GB 
Sloty 1x AGP, 5x PCI Audio AC[180]97 
Další funkce WOL 
Výrobce Lite-on 
Poskytl ELKO 
Cena s DPH 2240 Kč 

MSI 648 Max (MS-6585) 
Základní desku nám k otestování poskytla i společnost Microstar. U své desky 648 Max (MS-6585) vsadila na čipovou sadu firmy SiS, konkrétně na novinku v podobě sady SiS 648. Deska podporuje i 533MHz sběrnici a použít můžete procesory s frekvencí až 2,8 GHz nebo i vyšší. Ze zajímavých vlastností je možné zmínit podporu pamětí DDR400, grafické sběrnice AGP 8X nebo rozhraní Ultra ATA/133. K dispozici je 6 PCI slotů. Základních desek s podporou grafické sběrnice AGP 8X zatím moc není a z tohoto hlediska je deska MSI zajímavá. Za pozornost stojí i podpora rozhraní Bluetooth a FireWire. Přímo na desce jsou ale kromě portů PS/2, SP a PP 4 porty USB. 
Kromě ovladačů je na přiloženém CD i program Fuzzy Logic 4, se kterým je možné výkon trochu zvednout díky přetaktování. Programy LiveBIOS a Live Update pak pomáhají se snadným upgradem BIOS a s instalováním novějších ovladačů. 
Základní deska má AMIBIOS, který umožňuje nastavit frekvenci paměti, její latenci, ale i frekvenci sběrnice (100 - 200) a napětí procesoru a pamětí. Možnosti nastavení jsou tedy velmi dobré. Desce nechybí nic zásadního - naopak má všechny moderní prvky, snad kromě podpory Serial ATA. K desce byl přibalen i tzv. D-Bracket 2 s dodatečnými USB 2.0 porty a stavovými LED diodami. Vzhledem k tomu, že jde o dobře vybavenou novinku, není deska ani přehnaně drahá. My jsme bohužel v době testu neměli paměťový modul DDR400, ale podle prvních ohlasů je použití této paměti bez problémů. Testovali jsme tedy s paměťmi DDR333, a i tak měla deska velmi slušné výsledky. 

MSI 648 Max (MS-6585) 
Čipová sada SiS 648 
FSB 400/533 MHz 
Paměti DDR400 (DDR SDRAM PC3200), max. 3 GB 
Sloty 1x AGP, 6x PCI 
Audio AC[180]97, 6CH 
Další funkce ATA/133, USB 2.0, AGP 8X, WOR, 
Výrobce/poskytl MSI (dodává Penta) 
Cena s DPH 4960 Kč 

Soltek SL-85ERV 
Na nové čipové sadě VIA Apollo PX400 je založena i nová základní deska firmy Soltek. Podporuje 533MHz systémovou sběrnici a paměti DDR333 s kapacitou až 3 GB. Zajímavá je i podpora grafických karet AGP 8X. Deska má kromě slotu AGP i 6 PCI slotů. Za povšimnutí ještě stojí podpora USB 2.0 a šestikanálový audiovýstup. Připojit se může i čtečka karet SmartCard. 
Možnosti nastavení jsou velmi dobré. Nastavit můžete napětí procesoru (1,1 - 1,85 V po 0,025), napětí AGP (1,5 - 1,8 V po 0,1) a pamětí (2,5 - 2,8 V po 0,1) i frekvenci sběrnice. Na desce je 6 PCI slotů. Zajímavý je i stříbrný povrch základní desky. 

Soltek SL-85ERV 
Čipová sada VIA Apollo P4X400 
FSB 400/533 MHz 
Paměti DDR333 (DDR SDRAM PC2700), max. 2 GB 
Sloty 1 x AGP, 6 x PCI Audio AC'97, 6CH 
Další funkce ATA/133, USB 2.0, AGP 8X 
Výrobce Soltek 
Poskytl eXtraPoint 
Cena s DPH 2350 Kč 

Jak je to s pamětí 
Základní deska DFI PE21-EC/A podporuje paměti DDR SDRAM s frekvencí až 400 MHz (200 MHz v režimu DDR). Ovšem paměťové moduly DDR400 jsou zatím dostupné jen obtížně a navíc nezáleží jen na frekvenci, ale i na tzv. latenci (CL - CAS Latency). Testy se základní deskou DFI jsme tedy provedli opakovaně, a to s různými paměťovými moduly. Použili jsme modul Kingmax DDR400, CL3, Kingmax DDR-333 256 MB, CL2,5 a CL2 a 266MHz paměťový modul. V tabulce vidíte, jak frekvence paměti ovlivňuje výkon celé sestavy. Paměť DDR400 se ukázala jako efektivní pouze při převodu videa do DivX. Investice do ní tedy zatím nutná není, protože latence 3 je dost vysoká. Velmi dobře vychází z testu paměť DDR-333 CL2. 

Frekvence paměti	266	333	333	400	
Latence (CL)	2,0	2,5	2,0	3,0	
Výsledky testů	 	 	 	 	
Nízkoúrovňové testy	 	 	 	 	
   Dhrystones	2213778	2224066	2216602	2214116	
   Whetstones	7842	7840	7835	7847	
   Paměť [body]	556294	637394	640789	683117	
Aplikační testy	 	 	 	 	
   SYSmark 2001 [body]	244	255	258	256	
   3Dmark 2001 [32b]	6136	6237	6242	6228	
   3D Studio MAX [m:s]	2:40	2:37	2:38	2:37	
   Převod WAV - MP3 [m:s]	0:30	0:29	0:29	0:29	
   Převod do DivX [m:s]	2:45	2:40	2:40	2:31	
   Quake3 Arena (1024 x 768) [fps]	187	192	193	193	
Testovací konfigurace: základní deska DFI PE21-EC/A, Pentium 4, 2,4 GHz, IBM Deskstar 40GXP, MSI MS-8850

Pavel Trousil 

Olympus Camedia C-720 Ultra Zoom 
Dlouhé sklo z Olympu 
Fotoaparáty, a to nejen digitální, zpravidla příliš velký optický zoom nepodporují. Ty levnější se musí obejít zcela bez něj, mezi ostatními je standardem trojnásobný zoom. Z tohoto průměru se příliš mnoho kompaktních digitálních fotoaparátů nevymyká, zvláště pak v cenách pod 20 000 Kč. Jednou ze světlých výjimek je však Camedia C-720 Ultra Zoom digitální kamera, na kterou se krátce podíváme. 
Charakteristickou vlastností Camedie C-720 UZ je osminásobný optický zoom (filmový ekvivalent 40 -320 mm), který lze kombinovat ještě až s trojnásobným, plynule stavitelným digitálním zvětšením. V případě potřeby tak lze dosáhnout až 24násobného zvětšení, i když to asi v praxi příliš často nevyužijeme. Minimálně proto, že udržet při takovém přiblížení záběr bez stativu chce opravdu pevnou ruku. 
Optika má pro digitální fotoaparáty běžnou světelnost F2,8; v režimu maximálního přiblížení teleobjektivu je použitelná clona F3,4 - 7,1 což pro běžné denní fotografování vyhovuje. Čas expozice lze volit v rozmezí jedné tisíciny až osmi sekund, a to jak v ručním, tak v automatickém režimu. Fotoaparát zaostřuje automaticky podle TTL měření (za objektivem), při širokoúhlém záběru od 60cm vzdálenosti, pro teleobjektiv od 2 metrů, v režimu makrofotografie od 10 cm. Možnost ručního ostření bohužel podporována není. 
Uvnitř přístroje se skrývá CCD snímač s rozlišením 3,34 milionu pixelů, maximální rozlišení obrazu 1984 x 1488 bodů však představuje efektivně využitelné rozlišení 3 megapixely. Citlivost snímače je volitelně nastavitelná v krocích mezi ISO 100 až 400. 
Snímky se ukládají na paměťovou kartu SmartMedia v pěti rozlišeních, s JPEG kompresí. K dispozici je také nekomprimovaný formát TIFF, ve kterém se ale na standardně dodávanou 16MB kartu vejde pouze jediný snímek. Kompletní výčet podporovaných formátů doplní záznam videosekvencí Quicktime motion. Ten podle zvolené kvality zaznamená 15 nebo 70 sekund videa bez zvuku. K uživatelově škodě pracuje pouze s objektivem nastaveným na širokoúhlé snímání, tedy bez teleobjektivu. 
Stejně jako předcházející model (fotoaparát C-700 UZ) má i Camedia C-720 Ultra Zoom pouze digitální hledáček. Použití LCD displeje (úhlopříčka 0,5"; 114 000 bodů) místo průhledového hledáčku dovoluje lépe sladit optické vlastnosti hledáčku a výsledného záznamu, přináší to však i některé nevýhody. Za slabého osvětlení je scéna v LCD hledáčku špatně viditelná a hůře lze posoudit ostrost záznamu, počítat musíme také s určitou setrvačností displeje. Naopak k jeho výhodám patří zobrazení 
všech voleb a menu přímo v hledáčku, takže není třeba vůbec zapínat velký LCD displej (1,5"; 114 000 bodů). Navíc za slunečného počasí je v hledáčku lépe čitelný náhled snímků. Celkově vzato, použití druhého LCD displeje jako hledáčku určitě smysl má. 
Na horní hraně přístroje je integrován "vyskakovací" blesk, otevíraný mechanicky, tlačítkem. Jeho intenzita je nastavitelná v krocích po 1/3 EV, v nočním režimu pracuje v synchronizaci s přední závěrkou, samozřejmostí je režim redukce jevu červených očí. 
Vyvážení bílé barvy má kromě automatického nastavení čtyři přednastavené hodnoty, není však bohužel podporováno ruční nastavení a korekce nastavené hodnoty. 
Přejdeme-li od výčtu technických parametrů k praktickým zkušenostem z používání, musíme zmínit především obsluhu a rychlost přístroje. Otočný volič nyní pouze vybírá pracovní režim, na rozdíl od jiných fotoaparátů firmy Olympus již neslouží jako vypínač přístroje - tuto funkci převzalo zvláštní tlačítko na zadní stěně. Podle zvoleného režimu snímání jsou k dispozici rozdílné funkce a volby v nabídce. V plně automatickém režimu nelze nastavit téměř nic, režimy portrétní, sportovní a krajinářské fotografie nabízí navíc alespoň kompenzaci expozice, jinak také ve velké míře spoléhají na automatické nastavení. 
Největší volnost nabízí režim P/A/S/M, tedy nastavení automatiky, clony, času nebo plně ručního nastavení, kdy jsou dostupné všechny parametry snímání. Nyní oceníme LCD hledáček, ve kterém se zobrazují údaje "expozimetru", takže pro nastavení není třeba dávat fotoaparát od oka; tlačítka lze po chvilce cviku snadno nalézt po hmatu. Uživatelé s brýlemi pak uvítají možnost dioptrické korekce hledáčku. 
Při fotografování s povoleným digitálním zoomem chybí časová prodleva před jeho zapnutím, která by jej oddělovala od čistě optického zvětšení. Někteří uživatelé preferují užití pouze optického zoomu. Podobná změna proti zažitému standardu ovládání nastala také v případě rychlého náhledu snímku, který se aktivuje dvojím stiskem tlačítka "display", ale k ukončení náhledu již nelze tuto metodu použít. 
Přístroj reaguje jak při nastavování voleb, tak při samotném fotografování dostatečně rychle, jedinou zásadnější výtku máme k vysouvání objektivu při zapnutí fotoaparátu - příležitost pro snímek se mezitím může vytratit. 
Na kontrastních hranách vyfotografovaných objektů se objevuje lom světla s posuvem do fialové barvy (chromatická vada), který je s maximálním zoomem zřetelnější. To je ale vykoupení za větší zoom faktor objektivu s ohledem na cenu fotoaparátu, proto k optickému ani elektronickému řešení fotoaparátu žádné závažnější připomínky nemáme. Tělo přístroje s ovládacími prvky je dobře navržené, vyfotografované snímky v kvalitě rozhodně nezaostávají. Třímegapixelový fotoaparát již zpravidla dostačuje i pro potřeby náročnějších uživatelů, a osminásobný optický zoom, který Camedia C-720 Ultra Zoom nabízí, také nalezne své uplatnění. 
Miroslav Stoklasa

Camedia C-720 Ultra Zoom 
Digitální fotoaparát s 8násobným optickým zoomem. 
Objektiv 8x optický zoom, 6,4 - 51,2 mm (ekvivalent pro 35mm film 40 - 320 mm) 
Světelnost F2,8 - 3,4 
Snímací prvek CCD; úhlopříčka 1/2,5"; 3,34 milionu pixelů 
Maximální rozlišení 1984 x 1488 bodů 
Záznamové médium SmartMedia (16MB karta v dodávce) 
Formát záznamu JPEG, nekomprimovaný TIFF 
Expozice automatická, kompenzace expozice [177]2EV v krocích 1/3EV, ruční nastavení 
Nastavení času 1/1000 sekundy až 8 sekund 
Ostření TTL automatické, od 60cm vzdálenosti, makro od 10 cm 
Citlivost automatická, ISO 100, ISO 200, ISO 400 
Hledáček 0,5" barevný LCD; 114 000 pixelů 
LCD obrazovka 1,5" TFT LCD; 114 000 pixelů; dioptrická korekce 
Náhled snímku max. 3x zvětšení 
Konektory externí napájení, USB komunikace, televizní výstup 
Napájení 4x AA akumulátory, 2x lithiové bloky 
Rozměry 108 x 76 x 78 mm 
Hmotnost 315 g (bez akumulátorů a karet) 
Výrobce Olympus 
Poskytl Olympus CZ 
Cena s DPH 19 490 Kč 

Pocket Loox 600 
Pohledný PDA 
Firma Fujitsu Siemens Computers má, co se týká mobilních telefonů i přenosných počítačů, bohaté zkušenosti. Není tedy divu, že se pustila i do oblasti PDA zařízení spojených s mobilním telefonem. První produkt tohoto typu se objevil pod označením SX45 a na jeho vývoji se podílela i společnost Casio, která má zkušenosti s PDA s operačním systémem Windows CE (MS Pocket PC). 
První produkt byl určitě zajímavý, ale k jeho hlavním nevýhodám patřily velké rozměry a hmotnost a například i absence GPRS. Nyní firma Fujitsu Siemens Computers dodává nové PDA zařízení nazvané FSC Pocket Loox, které vypadá velmi hezky a má přijatelné rozměry i hmotnost. Telefonování ani datový přenos ovšem v základním provedení nepodporuje. Pocket Loox je založen na novém a velmi rychlém (400MHz!) procesoru firmy Intel a na operačním systému MS Windows Pocket PC 2002. Kryt má šedou barvu kombinovanou s modrou a vypadá opravdu velmi atraktivně. Co se týká výbavy, je na tom Pocket Loox také velmi dobře. K dispozici je samozřejmě dotykový barevný TFT displej. V poslední době se hodně prosazují karty SD (Secure Digital), ale u Fujitsu Siemens vsadili i na hojně rozšířené CF karty. Použít je tedy možné jak karty SD/MMC, tak i Compact Flash Type I a II. Právě pomocí karet CF lze funkce PDA zařízení dále rozšiřovat (o modem, bezdrátovou síťovou kartu, GPS apod). Oba typy karet do této doby podporovalo snad jen PDA zařízení firmy Casio. 
Pocket Loox má i mikrofon a reproduktor. Připojit je možné i sluchátka a headset. Co se týká aplikací, v paměti (32MB) jsou aplikace z "kapesního" MS Office a některé další, tedy Outlook, Word, Excel, Terminal Service Client, MSM Messenger, Media Player, IE a Reader. Další se mohou nahrát do paměti RAM o velikosti 64 MB. Pro synchronizaci s PC je určen program ActiveSync 3.5 a Outlook. 
FSC dodává k Looxu i kompletní lokalizaci, což je velmi důležité. CD s názvem Lokalizace2 (od firem Paragon Software a MORAVIA Consulting) obsahuje plnohodnotnou českou verzi programu Language Extender a software pro rozpoznávání ručně psaných znaků PenReader. Language Extender zajišťuje podporu českých znaků a navíc lokalizuje uživatelské rozhraní včetně aplikací. 
Ovládání je umožněno přes tzv. "navigation button", tedy jakýsi joystick umístěný pod displejem. Zde jsou i tlačítka pro spouštění definovaných aplikací. Po levé straně je pak rolovací tlačítko, které usnadňuje ovládání jednou rukou. Naproti (na pravém boku) je tlačítko pro spuštění nahrávání zvuků a samozřejmě nechybí ani zapínací tlačítko. 
Pocket Loox 600 pracuje na akumulátory (Li-Polymer), které se dobíjejí v kolíbce nebo pomocí napájecího adaptéru. Výměna baterie není možná. Výdrž baterií je poměrně slušná, navíc se může na zadní stranu připojit další rozšiřující baterie. Přes kolíbku připojenou k USB rozhraní počítače probíhá i synchronizace. K PDA dostanete také obal. 
Výbava je tedy výborná. Aby se však dalo s Pocket Looxem telefonovat a posílat data, je nutný přídavný GPRS/GSM modul, který se zatím neprodává. Pro komunikaci můžete samozřejmě použít samostatný telefon a připojit ho přes infračervený port nebo rozhraní Bluetooth, kterým Pocket Loox také vládne. Zapíná se pomocí tlačítka na levé straně, protože spotřeba baterií je s ním poměrně velká. 
Pocket Loox se firmě Fujitsu Siemens povedl jak po designové stránce, tak z hlediska funkčnosti, vybavení a výkonu. Může tedy směle konkurovat například i oblíbenému iPaqu - má lepší výbavu (CF slot) i srovnatelné rozměry. Cena je také poměrně zajímavá. 
Pavel Trousil

FSC Pocket Loox 600 
Dobře vybavené PDA zařízení. 
Procesor Intel Xscale (PXA 250), 400 MHz 
Paměť 32 MB ROM, 64 MB RAM 
Displej TFT, 3,5", 240 x 320 bodů, 65 536 barev 
Baterie Li-Polymer, 1520 mAh 
Rozhraní IrDA, USB 1.1, Bluetooth 
Sloty CF Type II, SD/MMC 
Operační systém MS Pocket PC 2002 (3.01) 
Rozměry 132 x 82 x 17 mm 
Hmotnost 175 g 
Cena s DPH 23 778 Kč 

Grafická karta MicroStar MX440 8x 
Osmkrát rychleji? 
Titulek je samozřejmě nadsazený, osmkrát rychlejší grafická karta se stejným čipem, to opravdu není možné. Řeč bude totiž o sběrnici AGP 8x, která by měla přinést výkonový nárůst i při použití stejného grafického čipu. Uvidíme, do jaké míry a v jakých aplikacích je to pravda. 
Karta k nám dorazila v provedení MSI-TD8X, které zahrnuje kromě 15pinového analogového konektoru VGA pro monitor nebo LCD panel také digitální DVI-I konektor pro digitální připojení LCD panelu. Ten může mít maximální rozlišení 1600 x 1200 bodů. Trojici konektorů doplňuje kruhový konektor sloužící pro zapojení redukce videovýstupu. Redukce je součástí dodávky a upravuje výstup na kompozitní a S-Video signál. Druhá dodaná redukce se zapojuje do DVI konektoru a nalezne použití v případě, kdy je třeba připojit dvojici monitorů analogovým VGA konektorem. 
Testovaný vzorek byl osazen 64 MB grafické paměti realizované DDR paměťovými moduly s vybavovací dobou 3,6 ns. Paměťové čipy nepotřebují žádné, ani pasivní chlazení. To ovšem nelze prohlásit o samotném čipu, skrytém pod kruhovým žebrovaným chladičem. Vnitřní přenosová rychlost karty je 8,8 GB za sekundu, sběrnice AGP 8x pak dokáže data dodávat teoretickou rychlostí 2,1 GB/s (32 bitů, 533 milionů cyklů za sekundu). 
Praktické testy karty jsme prováděli na výkonné sestavě s procesorem Intel Pentium 4 s frekvencí 2,4 GHz, osazené 256 MB DDR333 paměti. Použitá základní deska 648 Max, výrobek stejného výrobce, dovolila otestovat výkonnostní rozdíl mezi režimem AGP 4x a 8x. Testy probíhaly s operačním systémem Windows XP. Polovinu testů jsme naměřili s vyřazenou podporou AGP 8x, sběrnice byla zpomalena na AGP 4x režim. 
Začneme herními testy, konkrétně OpenGL hrou Quake III Arena. Při provozu v režimu "starých" karet s AGP 4x jsme naměřili v různých rozlišeních sadu výsledků, která při srovnání s režimem AGP 8x představovala s novou sběrnicí zrychlení pod jedno procento rozdílu. To je dosti velké zklamání, ale vysvětlitelné tím, že Q3A je přece jen staršího ražení, méně náročná hra s menším objemem textur. 
Rozhraní DirectX, hardwarově kartou podporované do verze 8.1, zastupoval test Aquamark odvozený od hry Aquanox. Ani v tomto testu se výkonnostní rozdíl nevyšplhal nad hranici jednoho procenta, kvůli geometrické náročnosti testovací scény bylo úzké hrdlo systému jinde. 
Test 3D Mark 2001 Pro v části simulovaného herního prostředí ani v grafickou kartu zatěžujících syntetických testech nezaznamenal v použité sběrnici valný rozdíl. Karta samotná si nicméně díky vyšší frekvenci jádra a hlavně rychlejším pamětem vedla velmi dobře. 
Výsledky všech testů, které jsme s kartou prováděli, naleznete v připojené tabulce. Shrneme-li je do jediné věty, musíme prohlásit, že karta samotná je podařená a dosti výkonná, nicméně sběrnice AGP 8x se na tom nijak výrazně nepodílí. 
Miroslav Stoklasa

MicroStar MS-8888 
Grafický procesor 
Vstupy GeForce 4 MX 440 
Velikost paměti 64 MB 
Typ paměti DDR SDRAM 
Frekvence jádra procesoru 275 MHz 
Frekvence paměti 513 MHz (DDR) 
Časování paměti 3,6 ns 
RAMDAC převodník 350 MHz 
Výstupy d-sub 15 pin, DVI, firemní video 
Příslušenství S-Video kabel, 9 CD s programy (3 hry, množství nástrojů) 
Maximální rozlišení 2048 x 1536 bodů, 32bitové barvy, obnovovací frekvence 60 Hz 
Výrobce Microstar 
Poskytl Penta CZ 
Cena s DPH 4610 Kč 

Pracovní režimy sběrnice AGP	
Typ sběrnice	AGP1.0	AGP2.0	AGP3.0	
Pracovní napětí	3,3 V	1,5 V	0,8 V	
Přenosový protokol	sériový přenos + synchronní časování	jako AGP 1.0 + Fast Writes	vychází z AGP 2.0, ale se změnami	
Přenosová rychlost	1x, 2x	1x, 2x, 4x	4x, 8x	

Výsledky testů	
Pracovní režim	AGP 4x	AGP 8x	Výkonnostní rozdíl (%)	
3D Mark 2001	 	 	 	
1024 × 768/32 bitů	6299	6343	0,70	
1280 × 1024/32 bitů	4708	4711	0,06	
1600 × 1200/32 bitů	3553	3561	0,23	
AquaMark 2.3	 	 	 	
1024 × 768/32 bitů/24MB textura	27,6	27,7	0,36	
1280 × 1024/32 bitů/24MB textura	20,1	20,1	0	
1600 × 1200/32 bitů/24MB textura	14,6	14,6	0	
Quake 3 Arena	 	 	 	
800 × 600/16 bitů	234	236	0,85	
800 × 600/32 bitů	227	228	0,44	
1024 × 768/16 bitů	191	192	0,52	
1024 × 768/32 bitů	179	180	0,56	
1280 × 1024/16 bitů	131	132	0,76	
1280 × 1024/32 bitů	121	121	0	
1600 × 1200/16 bitů	92	92	0	
1600 × 1200/32 bitů	86	86	0	
SPECviewperf 7.0 (1024 x 768; 32bitů)	 	 	 	
3dsmax-01	6,73	6,73	0	
drv-08	34,88	34,97	0,26	
dx-07	31,39	31,47	0,25	
light-05	10,2	10,25	0,49	
proe-01	8,69	8,73	0,46	
ugs-01	3,03	3,03	0