nVidia GeForce FX 5950 Ultra 
Pro pár "frejmů" navíc
Frekvence procesorů a tím i jejich výkon jsou v poslední době na takové úrovni, kterou možná ani každý nevyužije; procesor tedy nebývá slabou částí počítačové sestavy. Kdo potřebuje počítač výkonný v oblasti grafiky (tedy především pro hraní nových her), nemusí tak často měnit procesor, zato grafickou kartu ano. Tato oblast se vyvíjí skutečně velmi rychle a hry jsou sice stále dokonalejší, ale i náročnější. 
Dnes se v oblasti grafických čipů drží na špici v podstatě jen dvě firmy - nVidia a ATI. Ovšem zcela nový čip nemohou ani ony uvádět každou chvíli, a tak aby náročné uživatele častěji potěšily nějakou novinkou, uvádějí v mezidobí mírně vylepšené starší čipy, které se liší například pracovní frekvencí nebo typem použité paměti. I to totiž samozřejmě vede ke zvýšení výkonu. 
nVidia momentálně nabízí jako nejvýkonnější řešení nový čip s označením nVidia GeForce FX 5950 Ultra. Oproti čipu GeForce FX 5900 Ultra, který byl ještě nedávno králem, mnoho nového nepřináší. Čip označený NV38 se totiž stejně jako starší verze NV35 vyrábí 0,13mikronovou technologií a nabízí stejné funkce. Pracuje pouze na vyšší frekvenci 475 MHz (což je o 25 MHz více než u předchozího modelu) a využívá velmi rychlé paměti DDR, které pracují na frekvenci 950 MHz. Přenosová rychlost je pak úctyhodných 30,4 GB/s. Sběrnice je 256bitová a používá se 256MB paměť. 
Nový čip jsme vyzkoušeli ve dvou grafických kartách - Leadtek WinFast A380 Ultra THD MyVIVO a GigaByte FX5950 Ultra N595U. Obě karty vyžadují dodatečné napájení a mají masivní a chvílemi i hlučné chladiče. Ty se ale pořádně rozjedou, jen když karty pracují v 3D modu. 
Karta Leadtek WinFast A380 Ultra THD MyVIVO má na čipu chladič, který je umístěn z obou stran karty, a tak celkově zabírá o něco méně místa. Lopatky chladiče jsou chráněny mřížkou, přes kterou by se neměl dostat prach, čímž se prodlužuje životnost chladiče i karty. 
Označení VIVO (Video In, Video Out) napovídá, že karta obraz nejen produkuje, ale je schopna ho i zpracovat, takže z různých zdrojů můžete grabovat video. K tomu se hodí i dodané kabely (videokabel, S-Video kabel, redukce DVI - D-Sub a VIVO kabel). Díky extrémní rychlosti karty a dodanému softwaru je například možné rovnou ukládat snímané video na DVD disk (DirectBurn). 
Kromě kabelů naleznete v krabici i programy WinFastDVD (pro přehrávání video DVD disků), VideoStuidio 7 SE, DVD MovieFactory 5.5 SE, Ulead Cool 3D pro práci s grafikou a videem. Nechybí ani hry, a to Big Mutha Truckers a GunMetal. 
Druhou kartou se stejným čipem je Gigabyte FX 5950 Ultra GV-N595U256V. Chlazení má řešeno trochu jinak a převažuje na jedné straně. Karta tedy zabere v počítači dva sloty a je mohutná a těžká. 
Opět jde o kartu s funkcí VIVO, která podporuje grabování videa. Redukce a různé kabely jsou součástí dodávky (VIVO kabel, S-Video kabel, redukce DVI - D-Sub). Co se týká softwaru, kromě ovladačů dostanete hry Arx Fatalis, Tomb Raider a Raven shield a programy Power DVD 5.0 a Power Director 2.55 ME. 
Karty jsme testovali v sestavě založené na desce Intel s čipovou sadou Intel 875PE. Použili jsme procesor Pentium 4 s frekvencí 2,4 GHz, pevný disk Seagate Barracuda V s rozhraním Serial ATA a 256MB paměťový modul. Použili jsme systém Windows XP Professional. Pro srovnání jsme otestovali i grafickou kartu ASUS V9995 Ultra s GPU nVidia GeForce FX 5900 Ultra. 
Výkon testovaných karet je skutečně extrémní. Velké rozdíly mezi nimi samozřejmě nejsou a podstatné rozdíly nenajdete ani při porovnání s kartou se starším čipem. Vyšší frekvence jádra a rychlejší paměť se projevily především při použití vyššího rozlišení, ale u nižšího rozlišení jsou rozdíly malé. Vyšší výkon se projeví i při použití efektů, větší barevné hloubky a podobně. 
Jde o karty, které potěší jen skutečné nadšence vysokých fps, protože jejich cena není právě lidová. Za to "nej" se prostě vždycky platí o něco více. Dražší je karta Leadtek, za kterou dáte celých 18 100 Kč. Za to už je možné zakoupit celou počítačovou sestavu, která ale samozřejmě právě v oblasti grafiky bude značně zaostávat. 
Ani GeForce FX 5950 Ultra nebude kralovat dlouho. nVidia už chystá čip NV40, který se bude lišit podstatně více, tedy nejen vyšší frekvencí, ale i novými technologiemi. Bude patrně podporovat novou verzi DirectX (9.1 - Pixel Shader 3.0 a Vertex Shader 3.0). Samotný grafický čip bude obsahovat 150 milionů tranzistorů. Frekvence čipu a frekvence a typ paměti jsou ještě otázkou. Frekvence patrně bude přesahovat 500 MHz. Grafický výkon prostě půjde zanedlouho opět nahoru. 
Pavel Trousil

Grafická karta	ASUS V9950 Ultra	Leadtek WinFast A380 Ultra THD MyVIVO 	Gigabyte FX 5950 Ultra GV-N595U256V	
GPU	nVidia GeForce FX 5900 Ultra	nVidia GeForce FX 5950 Ultra	nVidia GeForce FX 5950 Ultra	
Paměť	256 MB	256 MB	256 MB	
3DMark 2001 SE [body]	 	 	 	
800 x 600	12811	12831	12986	
1024 x 768	12028	12223	12128	
1280 x 1024	11112	11304	11249	
1600 x 1200	9995	10248	10263	
3DMark 2003 [body]	 	 	 	
800 x 600	6216	6416	6498	
1024 x 768	5221	5391	5423	
1280 x 1024	3978	4191	4208	
1600 x 1200	3172	3195	3215	
Quake 3 Arena [fps]	 	 	 	
800 x 600	274	278	281	
1024 x 768	269	272	276	
1280 x 1024	254	259	264	
1600 x 1200	221	231	235	
Serious Sam II [fps]	 	 	 	
800 x 600	105,6 / 111,8	106,7 / 113,5	107,2 / 114,1	
1024 x 768	99 / 105,9	101,5 / 107,2	102,3 /108,1	
1280 x 1024	92,2 / 97,9	91,7 / 98,2	91,9 / 98,75	
1600 x 1200	80,6 / 85,9	80,9 / 87,3	81,2 / 87,55	
Aquamark 3	 	 	 	
1024 x 768 [fps]	35,54	35,85	36,16	
1024 x 768 [body]	35542	35848	36163	
Code Creatures [fps]	 	 	 	
1024 x 768	46,8	47,8	48,1	
1280 x 1024	38,2	40,1	40,5	
1600 x 1200	30,9	31,5	31,9	

 	nVidia GeForce FX 5900 Ultra	nVidia GeForce FX 5950 Ultra	
GPU	NV35	NV38	
Výrobní proces	0,13 mikronu	0,13 mikronu	
Počet tranzistorů	135 milionů	135 milionů	
Frekvence jádra	450 MHz	475 MHz	
Frekvence paměti	850 MHz	950 MHz	
Paměťová sběrnice	256b DDR	256b DDR	
Paměťová propustnost	27,2 GB/s	30,4 GB/s