Intel Pentium 4 3,2E GHz (Prescott)
Další Pentium
První procesor Pentium se objevil už před více než deseti lety. Nyní má Intel pro nás další novinku - sice stále s číslem 4, ale s několika změnami. Stojí za to o ní hned uvažovat?

Každá změna výrobní technologie posune výkon procesorů o něco nahoru. Díky ní je totiž možné vměstnat na stejnou plochu více tranzistorů. Vývojáři pak mohou přijít se zcela novou a náročnější architekturou, nebo mohou použít stejnou architekturu, ale větší vyrovnávací paměť. Její velikost má totiž na výkon také podstatný vliv. A změněná výrobní technologie vede i k tomu, že se pracovní frekvence procesoru může "vyšponovat" výše, což je samozřejmě také důležitý faktor růstu výkonu.
Takováto změna nastala u Intelu právě nyní. Výrobní technologie 0,13 mikronu (kterou je vyráběna většina současných procesorů) se nahrazuje technologií 0,09 mikronu (90 nanometrů). Intel chce na tuto novou výrobní technologii přejít velmi rychle - nejrychleji v historii. Jako první se takto začnou vyrábět procesory Pentium 4 s kódovým jménem Prescott. Je to zajímavé, protože v minulosti Intel většinou používal novou výrobní technologii nejdříve u mobilních procesorů, kde se její výhoda zúročila nejdříve - bylo možné vyrobit rychlejší a energeticky méně náročné produkty. Hlavní bitva se teď ale odehrává na poli desktopových procesorů, kde na Intel tlačí firma AMD se svými Athlony 64, a v oblasti procesorů pro notebooky nemá Intel vážnějšího soupeře.

L2 CACHE JE DVOJNÁSOBNÁ
Změny u procesoru Pentium 4 nejsou nějakého zásadního rázu - to je nakonec vidět i na tom, že Intel nesáhl k přečíslování, ale zůstal u čísla čtyři. Architektura procesoru se totiž výrazně nezměnila, a tak hlavní novinkou je zvýšení velikosti vyrovnávací paměti druhé úrovně z 512 KB na 1 MB (velikost jádra se přesto díky nové technologii zmenšila z 127 mm2 na 112 mm2). Není to ale změna jediná. Nové Pentium 4 má nyní 16KB L1 cache (datovou) a také podporuje 13 nových instrukcí, které jsou označeny SSE3 (dříve se objevovalo i označení PNI - Prescott New Instruction) a které by měly opět zrychlit multimédia a hry. Starší technologie (MMX, SSE, SSE2) jsou samozřejmě podporovány taktéž. Procesory pochopitelně podporují hyperthreading (jeden procesor se tváří jako procesory dva) a další funkce a technologie starší řady.
Frekvence nově uvedených procesorů Pentium 4 je 2,8, 3 a 3,2 GHz (verze 3,4 GHz má být velmi brzy) a procesory pracují na sběrnici 800 MHz. Aby se nové procesory odlišily od starších, mají ve svém označení písmeno E, tedy například Pentium 4 3,2E GHz. Současná patice Socket478 sice zatím zůstala zachována, ale ne do všech základních desek bude možné procesor instalovat.
Díky nové výrobní technologii může frekvence procesoru rychle stoupat (minulý rok se totiž příliš nezměnila a stoupla jen o 200 MHz!), a tak Intel počítá, že se do konce roku dostane až na 4 GHz, výhledově možná až na 5 GHz. Ovšem měnit by se měla nejen frekvence, ale i patice, do které se budou procesory vkládat. Přijdou i nové čipové sady a také technologie, jako je PCI Express (nahradí sběrnice PCI i AGP). Nová patice je zatím označována jako LGA775 - Socket T, ale ještě není jasné, odkdy na ni Intel přejde. A chystá se samozřejmě i další procesor, tentokrát s kódovým jménem Tejas, který by měl mít opět nové instrukce, vyšší frekvence, větší vyrovnávací paměť L1 a vylepšený hyperthreading.

STOJÍ PRESCOTT ZA TO?
Zůstaňme ale ještě chvíli u Prescottu, tedy konkrétně u verze 3,2 GHz (Pentium 4 3,2E GHz). Samozřejmě jsme byli zvědavi, jak se větší vyrovnávací paměť projeví na výkonu. Nový procesor jsme vyzkoušeli v počítačové sestavě firmy ProCA - BRAVE BlueLine P950. Elegantní černá skříň ukrývala základní desku Intel D875PBZLK s čipovou sadou 875P, tedy v podstatě nejvýkonnější řešení desktopů. V desce byly osazeny dva paměťové moduly s celkovou kapacitou 1024 MB, grafická karta s čipem GeForce FX5900, modem a zvuková karta (deska totiž nemá zvukové výstupy).
Procesor Prescott v patici Socket 478 se dost zahřívá, takže byl použit výkonný chladič. TDP (Thermal Design Power) tohoto procesoru je totiž 103 W a ne v každé základní desce a skříni ho můžete použít - vyžaduje se specifikace FMB 1.5 (Flexible Motherboard). V případě, že deska podporuje jen FMB 1, můžete Prescott použít, ale poběží jen na frekvenci 2,8 GHz.
Pevný disk Western Digital WD1200 byl připojen přes SATA rozhraní a jeho výkon byl dobrý. Jako optickou mechaniku zvolila firma ProCA produkt firmy Sony: RDU-510. Tato mechanika, disketová mechanika i čtečka paměťových karet byly "oděny v černém", takže výsledný estetický dojem ze sestavy byl velmi dobrý.
Pro test jsme použili standardní testovací programy (SYSmark 2004, 3Dmark) i naše nízkoúrovňové (Bench32) a aplikační testy (převod videa do DivX a převod WAV souboru do MP3). Výsledky testů jsou v tabulce. Pro porovnání jsme ve stejné sestavě použili i procesor Pentium 4 3,2 GHz (Northwood) s 512KB L2 cache. Výsledky nás trochu překvapily, protože rozdíly mezi těmito dvěma procesory jsme nenaměřili skoro žádné (s výjimkou převodu do DivX, kde si Prescott vede velmi dobře), a větší vyrovnávací paměť se tím u testů neprojevila. Tedy v případě aplikačních testů. Nízkoúrovňové testy výhody nového procesoru zaznamenaly - hlavně přístup do paměti je podle nich mnohem rychlejší. Reálný výkon v aplikačních testech je ale stejný, v některých případech i o něco nižší.
Může za to patrně delší pipeline (zjednodušeně jakási "zpracovací fronta" instrukcí), která má 31 stupňů místo 20 jako u Nothwoodu. Delší pipeline sice umožní podstatné zvyšování frekvence, ale jak se zdá, v počátku zbrzdí výkon procesoru, protože v případě špatného odhadu větvení je obnova do předchozího stavu delší. Větší vyrovnávací paměť tento nedostatek sice eliminuje, ale k vyššímu výkonu bohužel nevede. Možná tedy jde o podobný efekt, jaký se objevil u prvních procesorů Pentium 4, které měly mnohem delší pipeline než procesory Pentium III a vzhledem k frekvenci dost nízký výkon.
Výkon procesoru je tedy sice dobrý, ale při dnešních frekvencích mnoho výhod oproti starší verzi nepřináší; při nákupu tak může být rozhodující jen cena (nový procesor stojí 278 dolarů). Ve vyšších frekvencích už ale bude k dispozici pouze nová verze Prescott, kde by se měla výhoda projevit více. Northwood končí na frekvenci 3,4 GHz (což je nově uvedená verze) a současně byl uveden i procesor Pentium 4 3,4 GHz Extreme Edition, což je nejvýkonnější procesor pro desktopy. Jeho cena je však 999 dolarů.

Pavel Trousil

PROCA BRAVE BLUELINE P950
VÝKONNÝ POČÍTAČ S NOVÝM PROCESOREM
Procesor Intel Pentium 4 3,2E GHz
Základní deska Gainward - Intel D875PBZKL, i875P
Paměť 1024 MB DDR400 SDRAM
Disk WD 1200, 120 GB, SATA, 8 MB cache
Optická mechanika SONY DRU-510A
Grafická karta Gainward, GeForce FX5900, 128 MB DDR
Zvuková karta Creative SB AUDIGY 2
Modem Microcom InPorte Home
Doplňky čtečka paměťových karet, klávesnice Logitech Internet Keyboard, myš Logitech MX700 Cordless Optical Mouse, reproduktory Logitech Z-640
Operační systém Windows XP Professional
Cena s DPH 60 622 Kč

Porovnání výkonu	
Procesor	Pentium 4 3,2E GHz	Pentium 4 3,2 GHz	Výkonnostní rozdíl	
Kódové jméno	Prescott	Northwood	 	
Výkonnostní testy	
Celkový aplikační výkon SYSmark 2004	194	190	2,11%	
Aplikace pro tvorbu internetového obsahu	210	205	2,44%	
Kancelářské aplikace	180	177	1,69%	
Nízkoúrovňové testy	
Dhrystones	3797448	3304296	14,92%	
Whetstones	27244	26644	2,25%	
Paměť	1929800	1318500	46,36%	
Disk [KB/s, ms]	44483 / 13,4	45783 / 13,6	 	
Další testy	
Quake 3 Arena (1024 x 768, 16b) [fps]	344	340	1,18%	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:41	0:36	-13,89%	
Převod do DivX [m:s]	1:32	1:38	6,12%	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32b)	15959	15975	-0,10%	
3Dmark 2003	5619	5571	0,86%	
Unreal [fps]	226,18	226,74	-0,25%	
Unreal [fps]	80,06	80,9	-1,04%	
Aquamark 3	37,63	37,68	-0,13%	

Procesory pentium pro osobní počítače a jejich vlastnosti	
Procesor	Výrobní technologie [mikrony]	Počet tranzistorů [miliony]	Frekvence [MHz]	L2 cache [KB]	Rok uvedení	
Pentium	0,8, 0,6 a 0,35	3,1 - 3,3 (podle verze)	60 - 200	0	1993	
Pentium MMX	0,35	4,5	150 - 233	0	1997	
Pentium Pro	0,6, 0,35	5,5	150 - 200	256, 512, 1024	1995	
Pentium II	0,35, 0,25	7,5	233 - 450	512	1997	
Celeron	0,25, 0,18, 0,13	7,5, 19, ..	266 - 2800	128, 256	1998	
Pentium III	0,25, 0,18	9,5, 28	450 - 1000	256, 512	1999	
Pentium 4	0,18, 0,13	42, 55	1400 - 3200	256, 512	2000	
Pentium 4 EE	0,13	178	3200	512 + 2048 L3	2003	
Pentium 4 (Prescott)	0,09	125	3200	1024	2004	
Popis: Procesory Pentium a jejich vlastnosti