ROUTE 66 Navigate 2004 Europe
S PDA a GPS po Evropě
Kvalitní programy nizozemské softwarové firmy ROUTE 66 není potřeba čtenářům, kteří při cestování využívají elektronické mapy, dlouze představovat. V dnešním článku se podrobněji podíváme na produkt ROUTE 66 Navigate 2004 Europe, pomocí něhož je možné pracovat s mapami nejen na osobním počítači, ale především je pomocí něj možné proměnit kapesní počítač (PDA) v plnohodnotný navigační systém.

Jak vyplývá z názvu recenzovaného programu, testoval jsem verzi pokrývající Evropu (pokrytí je na obr. 1). Mapy, které jsou s programem dodávány, jsou stejné, jaké lze nalézt v navigačních systémech moderních automobilů - jejich dodavatelem je totiž společnost NAVTEQ (Navigation Technologies, www.navtech.com).

OBSAH BALENÍ A INSTALACE
V krabici zákazník nalezne praktický, tj. značně variabilní držák, pomocí něhož je možné upevnit snad všechny současné PDA do auta (například s přísavkou i na přední sklo), GPS přijímač NMEA 0183 v2.0 Sirf StarII (je dodáván i ve verzi Bluetooth), napájecí kabel s konektorem do standardní elektrické zásuvky 12 V pro příslušenství automobilů (napájecí a propojovací kabel mezi PDA a GPS přijímačem je nabízen zdarma, ale je nutné o něj při koupi požádat, aby byl dodán přesně podle zákazníkova PDA), anglický uživatelský manuál a samozřejmě i instalační program, který zabírá 2 CD. Pokud někoho v tomto okamžiku přepadla obava, že jeho PDA není podporován, mohu ho uklidnit. Z bohatého výčtu podporovaných zařízení si s velkou pravděpodobností vybere každý uživatel kapesního počítače založeného na platformě Pocket PC.
Po vložení prvního instalačního CD se automaticky spustí vlastní instalační proces, během něhož jsou uživatelé vyzvání k volbě jazyka instalace, jazyka, v němž budou hlasové instrukce a adresáře na osobním počítači, do něhož bude nainstalován program spolu s mapou Evropy. V průběhu instalace je nutné po vyzvání vložit i druhý CD a zadat místo na kapesním počítači, na něž bude aplikace (opět spolu s mapami a hlasovými instrukcemi) nainstalována (instalace na mém PDA vyžadovala 12 587,3 KB). Po skončení kopírování souborů na PDA se mi na PC objevilo chybové hlášení, že v jednotce je chybný svazek. Po vložení prvního CD však byla instalace úspěšně dokončena a na osobním počítači bylo ihned možné spustit nainstalovaný program.

PC APLIKACE
Po spuštění aplikace ROUTE 66 Navigate 2004 Europe bylo ještě nutné zadat správnou cestu k mapám (měl jsem pro instalaci programu nastaven disk D, takže jsem musel změnit přednastavenou cestu - disk C). Po této operaci uživatele uvítá přehledné uživatelské rozhraní (obr. 2), pomocí něhož lze provádět řadu úkonů.
Je možné vyhledat a propočítat trasu podle zvolených cestovních bodů (z vestavěné databáze objektů, která mimo jiné obsahuje přibližně 54 milionů čísel domů a 700 tisíc dalších důležitých míst, jako jsou hotely, restaurace a čerpací stanice).
Mapu s vypočítanou trasou lze jednoduchým způsobem exportovat do PDA. Pro úsporu místa (kterého na PDA nikdy není dost) je možné během exportu zvolit oblast/výřez kolem cestovních bodů a silnic, jež mají být v mapě obsaženy. Během exportu je uživatel navíc upozorněn i na to, kolik paměti bude vytvořená mapa zabírat, a dále je vyzván k určení místa, na něž bude mapa zkopírována (zkopírovat lze pouze do tradiční složky My Documents, a to i na vyjímatelná média - CF, SD...).
Samozřejmě lze v programu měnit řadu nastavení - od zvolení jazyka uživatelského rozhraní, použitých měrných jednotek (kilometry, míle) a předpokládané rychlosti na jednotlivých druzích silnic až například po možnost volby vyhnutí se silnicím, na kterých se za jejich použití platí poplatek.

APLIKACE PRO POCKET PC
Na kapesním počítači mohou uživatelé aplikaci ROUTE 66 Navigate 2004 používat ve dvou diametrálně odlišných režimech. První je tzv. navigační mod - to je pravá on-line navigace, která pomocí dodaného GPS přijímače přemění PDA v přesný navigační systém zachycující na mapě pomocí satelitů (počet "viditelných" satelitů je zobrazen na displeji přístroje) aktuální polohu automobilu a směr pohybu. Pokud se stane, že řidič sjede ze zvolené trasy a mine některou z odboček, téměř nic se neděje - program automaticky přepočítá cestu a spolehlivě dovede řidiče k požadované destinaci. Kromě zobrazení aktuální pozice a směru, kterým se automobil pohybuje, se z PDA navíc ozývají i hlasové instrukce, navádějící řidiče požadovaným směrem - například známé "závodnické" easy left či right -, takže odpadá neustálé přeostřování zraku z cesty na displej PDA.
Druhým režimem je plánovač cesty, na němž si lze nanečisto vyhledat a vyzkoušet, pěkně v teple domova, zvolenou trasu. Vyhledávání opět probíhá podle výběru z cestovních bodů, k nimž lze přidávat i kontakty uložené v Pocket Outlooku. V tomto režimu také fungují informativní značky pro odbočování, které u každé křižovatky ukáží, kterým směrem dále virtuálně jet k požadovanému cíli. Tyto informace poskytuje program i s již zmíněným hlasovým výstupem, takže kromě směru zobrazeného na displeji PDA se z jeho reproduktorů ozývají i audioinstrukce.
Pokud má řidič PDA připojený k internetu, může si stáhnout aktuální dopravní situaci na frekventovaných silnicích - díky tomu je možné vyhnout se dopravním uzavírkám apod. Tato vymoženost se však na silnicích v ČR příliš - přesněji řečeno vůbec - neuplatní, neboť tyto informace jsou v testovaném produktu nabízeny pouze pro Velkou Británii, Nizozemsko, Německo, Francii a Itálii.

SITUACE V ČR A UŽIVATELSKÁ PODPORA
Jedinou nevýhodou tohoto výborného programu je poněkud menší "pokrytí" České republiky - na rozdíl od západní Evropy. V České republice je důkladně pokryto, tj. i s ulicemi, pouze šest měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Karlovy Vary a Mladá Boleslav), dalších 44 větších měst je pokryto jen orientačně a ze silnic je zachycena samozřejmě naše dálniční síť a hlavní tahy. Naopak v západní Evropě, například v Německu, uživatele program bezpečně provede i po těch nejmenších městech.
K programu je k dispozici i uživatelská podpora, kterou se zákazníkovi určitě vyplatí použít. Lze si totiž zdarma z internetu stáhnout updaty programu, které nabízejí řadu vylepšení a odstraňují stávající nedokonalostí. Stažením aktualizace (aktualizace testované verze má 8 až 11 MB v závislosti na zvoleném jazyce) totiž získáte zvýšení funkčnosti programu - pokud někdo řídí v noci, jistě uvítá možnost přepnout si zobrazení do tzv. nočních barev, které (díky snížené intenzitě) daleko méně svítí a méně ruší při jízdě. Nebo můžete získat překlad uživatelského rozhraní a zvukových instrukcí do 13 jazyků. Pozn.: Uživatelské prostředí programu (včetně hlasových informací) je možné nastavit na americkou/britskou angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, švédštinu, finštinu, norštinu, dánštinu, holandštinu, španělštinu, portugalštinu a rumunštinu.

SHRNUTÍ
Pokud se rozhodnete zakoupit program ROUTE 66 Navigate 2004 Europe, získáte vše pěkně najednou, tzn. potřebný hardware (samozřejmě bez PDA) i softwarové vybavení. Hlasové instrukce a pokrytí západoevropských států přinášejí programu při srovnání s konkurencí plusové body, proto doufejme, že i pokrytí v ČR (podle informací od dodavatele produktu, olomoucké společnosti Digital Media, se intenzivně pracuje na pokrývání ČR a SR - info o aktuálním pokrytí lze získat na www.euroatlas.cz) bude neustále narůstat a časem se dočkáme i české lokalizace ovládacího prostředí a hlasových instrukcí. A na závěr poslední perličku - připravuje se verze navigátoru i pro mobilní telefony založené na operačním systému Symbian.
Milan Pinte 

ROUTE 66 NAVIGATE 2004 EUROPE
Kompletní navigační vybavení pro Pocket PC.
Výrobce ROUTE 66 Geographic Information Systems, Amsterdam, Holandsko, www.66.com
Poskytl Digital Media, Olomouc, www.digitalmedia.cz
Minimální požadavky PC: Pentium 400 MHz, 128 MB RAM, 1,05 GB na HD, CD-ROM, grafika 800 x 600 x 256 barev, Windows 98SE/2000/Me/NT 4.0/XP
Pocket PC Pocket PC 2000 a výše + sériový konektor, 32 MB paměti
- volitelně přídavná paměťová karta pro možnost uložení větších map
- bezdrátový internet pro příjem aktuálních dopravních informací
Cena 13 290 Kč bez DPH (včetně GPS)