Procesory AMD a Intel
Mění se patice i označení
Jak společnost AMD, tak společnost Intel pro nás připravily procesorové novinky. Nejedná se však pouze o procesory s vyšší frekvencí - změnila se totiž i patice, do které se vkládají, což vyžaduje použití nových základních desek. Zároveň dochází i k dalším technologickým inovacím a v případě Intelu i k přejmenování procesorů.

ZAPOMEŇTE NA FREKVENCI
Už v minulém čísle jsme vás informovali, že Intel uvedl nové procesory pro mobilní počítače (kódové jméno Dothan, 90nanometrová výrobní technologie, dvojnásobná L2 cache). Již u těchto procesorů se začalo používat jiné značení - Intel Pentium M XXX. Zatímco doposud se Intel držel označování svých procesorů podle typu a frekvence, nyní ustupuje frekvence do pozadí. 
Problémem se totiž stala existence více procesorových řad - procesory mají jinou architekturu, jinou rychlost sběrnice, jinou velikost vyrovnávací paměti i jiné instrukce a frekvence už dostatečně nevystihuje jejich reálný výkon (například procesor Pentium M má při mnohem nižší frekvenci stejný nebo vyšší výkon než některé procesory Mobile Pentium 4). To ale není nic nového - ke stejnému kroku už musela v minulosti přistoupit firma AMD, jejíž procesory Athlon byly při stejné frekvenci výkonnější než konkurenční Pentia 4. Ovšem firma AMD použila tzv. PR rating, tedy jakési přirovnání k výkonu konkurenčních procesorů Intel. 
Intel nyní označuje své modely kombinací tří čísel. Nejvýkonnější modely jsou označeny jako Pentium M 7XX (dříve Pentium M), následují procesory Mobile Pentium 4 5XX (dříve Mobile Pentium 4) a 3XX (dříve Celeron M). Písmeno M značí, že jde o mobilní procesory. Desktopové procesory budou označeny podobně - Intel Pentium 4 5XX, Intel Celeron D 3XX (jde o nové procesory Celeron pro osobní počítače vyráběné 90nanometrovou technologií). 
Je pravda, že uživatelé těžko poznali, zda je výkonnější procesor Mobile Pentium 4, nebo Pentium M, nebo jestli nový Celeron předstihne starší Pentium 4. Zda to však vyřeší tříčíselné označení, je otázka.

PATICE S PINY
Nové desktopové procesory firmy Intel přicházejí nejen s novým označením, ale i s jiným "balením". Jde sice stále o procesory Pentium 4 s jádrem Prescott, ale vkládají se do zcela nové patice, označené jako Socket LGA775 (Land Grid Array) nebo také Socket T.
Zajímavé je, že na rozdíl od dřívější zvyklosti nejsou nožičky (piny) na procesoru, ale na patici a na procesoru jsou jen kontakty. Manipulace s procesorem je tak méně nebezpečná, naopak velice "křehkou" se stává patice základní desky. Pro běžné uživatele, kteří si koupí počítač a nikdy procesor nemění, to samozřejmě žádný problém nepředstavuje, ale výrobci základních desek touto změnou právě nadšeni nejsou. Pinů je opět o něco více, což mimo jiné umožňuje zvyšovat frekvenci. Všechny procesory s frekvencí vyšší než 3,6 GHz už budou ve verzi Socket 775.
Intel přichází i s dalšími změnami - s novými čipovými sadami a základními deskami. Čipové sady Intel 915X/925X (kódové jméno Grandsdale/Alderwood) přinášejí mnoho změn - především podporu nové sběrnice PCI Express a podporu pamětí DDRII. Dále tyto sady podporují až 8 USB 2.0 portů, čtyři Serial ATA porty a High Definition Audio (vylepšený audiovýstup). Sada G má také integrovanou grafickou část, která podporuje DirectX 9.
Po dlouhé době tu tedy máme novou sběrnici - PCI Express. Když se podíváme do minulosti, najdou se tam sběrnice ISA a VL Bus, které už delší dobu na základních deskách nejsou. Podíváme-li se na současné základní desky, najdeme na nich sběrnice PCI a AGP (speciální sběrnice pro grafiku). Nyní nastupující PCI Express má nahradit nejen PCI, ale zároveň i AGP sběrnici. PCI Express svým návrhem vychází z PCI, jde však o sériovou sběrnici, u které se výrazně zvyšuje přenosová rychlost, konkrétně umožňuje přenos až 16 GB/s při použití 32 paralelních komunikačních linek.
PCI Express pracuje jinak než sběrnice PCI. Zatímco zařízení připojená na PCI musela sdílet společnou přenosovou kapacitu (32 bitů, 33 MHz, tj. 133 MB/s), každý slot PCI Express má plnou šířku pásma, tj. až 16 GB/s při použití 32 linek. Ovšem pro desktopové řešení se s 32 linkami nepočítá. Slot pro grafické karty má 16 linek (max. přenosová rychlost 8 GB/s - 4 GB/s upstream, 4 GB/s downstream), jednolinkové sloty PCI Express 1x pak mají přenosovou rychlost 512 MB/s. AGP má rychlost pouze 2 GB/s. Softwarová kompatibilita s PCI zůstala zachována. PCI Express nebude samozřejmě pouze záležitostí Intelu - čipovou sadu má už například SiS a budou i další.

PROCESORY AMD PŘESIDLUJÍ TAKÉ
Novou patici pro své nové procesory má i firma AMD. Jde o patici Socket 939. Dříve se používaly patice Socket 940 (pro Opterony a procesory Athlon 64 FX) a Socket 754 (pro Athlony 64). Teď je tedy jen jedna patice pro desktopové procesory, což je na jedné straně samozřejmě výhoda a zjednodušení, na straně druhé však změna platformy přináší i problémy.
Nerychlejší je v současné době procesor AMD Athlon 64 FX-53. Na rozdíl od další nové verze, Athlonu 64 3800+, má dvojnásobnou, tedy 1MB vyrovnávací paměť. Oba pracují na frekvenci 2400 MHz. Testy těchto procesorů najdete v rubrice Krátkodobé testy. Uvedena byla i verze Athlon 54 3500+ a verze 3700+, ještě pro starší patici Socket 754 - uživatelé tak ještě mohou upgradovat na 3700+, ale dále už se tato platforma opustí. Socket 940 pro Opterony zůstane.
Škoda je, že tu patice 939 nebyla od začátku - má v podstatě výhody obou předchozích řešení. Podporovány jsou klasické, tedy unbuffered paměti (na rozdíl od patice 940) až do verze DDR400. Nové procesory pro novou patici pak mají integrovaný dvoukanálový paměťový řadič - přístup k paměti je tedy rychlejší. Používat se mohou i levnější, čtyřvrstvé základní desky.
K přejmenování zatím u procesorů AMD nedošlo, i když se objevily zprávy, že stejně jako Intel by měla firma AMD přijít s tříčíselným označením procesorů (podobně jako se označují Opterony). AMD se však bude držet "True Performance Intiative" (tedy čísla s plusem na konci). Je však otázka, co bude toto číslo vyjadřovat. Výkon byl většinou vztahován k procesorům Intel, které se ovšem nově frekvencí označovat nebudou. Kupující tedy moc velkou představu o výkonu nezíská ani u procesorů AMD, ani u procesorů Intel.
Ovšem říci, že AMD nová jména nehledá, by nebyla tak docela pravda. 7. června bylo totiž představeno jméno nové rodiny procesorů, a to AMD Sempron. Tyto procesory zatím ani nejsou v prodeji, ale mělo by jít o procesory pro levnější osobní počítače i notebooky. Nic bližšího zatím firma AMD o těchto produktech nesdělila, ale pravděpodobně půjde o procesory vyvíjené pod kódovým jménem Paris - jsou odvozené od Athlonů 64, ovšem bez 64bitové podpory a s pouze 256KB L2 cache pamětí. Nahradí patrně současné Durony a Athlony XP a jejich modelové značení také není známé.
Pavel Trousil