Přehledový test pevných disků s rozhraním ATA a SATA
Vypečené plotny
Velikost programů i denně používaných dat stále stoupá a výrobci pevných disků se předhánějí ve vývoji, což dohromady dává dobré předpoklady pro obměnu stávajícího pevného disku nebo pro pořízení nového. Podívali jsme se proto na aktuální nabídku pevných disků.

Ať k pořízení pevného disku vedou jakékoli důvody, je při jeho koupi vždy nutné zvážit požadavky, které na disk klademe, a podmínky, za jakých budeme disk provozovat. V nově pořizovaném počítači výrobce disk zpravidla již zvolí sám, tedy značku, kterou má právě v nabídce, a model podle toho, zda se jedná o sestavu výkonnou, nebo levnější. Pouze kapacita většinou bývá na přání zákazníka. Jestliže však kupujeme disk samostatně, nemusíme se nijak omezovat a značku i model disku můžeme zvolit tak, aby splňoval naše výkonnostní, ale třeba také kapacitní požadavky.
Pro primární systémový disk je určitě vhodné vybrat model se 7200 otáčkami za minutu a s 8 MB vyrovnávací paměti; jestliže však potřebujeme disk pro přenášení dat v externím USB adaptéru, bohatě postačí levnější jednotka s 5400 otáčkami; ta by však měla být mechanicky odolnější, aby vydržela občasný transport.
V testu jsme se soustředili na disky ATA, které hlavně od nástupu rozhraní Serial ATA s převahou válcují disky SCSI; ty se již zdaleka tak často nepoužívají ani při náročných serverových řešeních. Rozhraní ATA - ať již v paralelní verzi s teoretickou přenosovou rychlostí 100 MB/s respektive 133 MB/s (rozhraní označované jako ATA100 nebo ATA133) - nebo rozhraní Serial ATA v první verzi, schopné přenést 150 MB/s, totiž na většinu potřeb bohatě stačí; zvláště rozhraní Serial ATA přebírá některé výkonnostní a bezpečnostní prvky sběrnice SCSI. Jmenujme například ochranu kontrolními součty a inteligentní řazení požadavků pro vyšší výkon.

CO JE NA SKLADĚ?
Celkem se podíváme na sedmnáct jednotek, na deset s paralelním a na sedm se sériovým rozhraním. Zastoupeny jsou jak výkonné modely včetně 74GB Raptoru firmy Western Digital, který jako jediný nabízí 10 000 otáček za minutu, tak disky Maxtor MaXLine, které jsou určeny spíše pro dlouhodobé skladování dat v síťovém prostředí. Jsou sice pomalejší, ale oproti běžným modelům slibují vyšší provozní životnost. 
S disky Serial ATA to není tak jednoduché, protože ve většině případů se setkáváme s disky paralel ATA, které obsahují převodník pro SATA sběrnici, ale jinak jsou vlastně shodné. Takový disk by teoreticky měl podávat stejné výkony v obou verzích, přesto se však určité rozdíly objevují. V takových případech jsou příčinou rozdíly v implementaci.

JAK JSME TESTOVALI
Disky jsme připojovali k testovací sestavě založené na základní desce Asus P4C800, která je osazena čipovou sadou Intel 875P a podporuje disky ATA133 i Serial ATA; ty tak mohou naplno projevit své parametry.
Prvním testem, kterým disky vždy prošly, byl teoretický test HD Tach, který prozradí přístupovou dobu a přenosové rychlosti disku při čtení i zápisu. Disky s vyšší vyrovnávací pamětí a otáčkami zde jasně potvrdily svou převahu.
Další část testu se však zabývala prakticky používanými úlohami, se kterými se disky v provozu setkávají. Po formátování systémem NTFS v prostředí Windows XP jsme na testovaném disku vytvářeli kopii 2GB souboru, tedy četlo se i zapisovalo na jednu jednotku. Dosažené časy se v tomto případě poměrně liší a disky pouze s 2 MB vyrovnávací paměti začínaly ztrácet dech.
Další částí testu byla dekomprese cca 800MB archivu, který obsahoval 100 000 malých souborů. Zdrojem čtení i cílem zápisu byla opět testovaná jednotka. Disky s menší vyrovnávací pamětí nebo otáčkami byly opět v nevýhodě, nicméně v tomto testu zakolísaly i některé z papírově výkonných disků. Kupodivu ne zcela optimálně si poradil i černý kůň testu, tedy 10000otáčkový WD Raptor, který dopadl "pouze" nadprůměrně, což mu poněkud pošramotilo celkové hodnocení.
Pro hráče jsme do hodnocení zařadili i čas potřebný pro start testu Aquamark 3. Po výběru herního levelu trvalo zhruba 17 sekund, než hra načetla všechny potřebné prostorové modely a textury.
Sledovali jsme také hlučnost disků při testu, ale třeba i díky masovému nasazení fluidních ložisek byly všechny disky velmi tiché, v běžném prostředí s téměř neměřitelnými rozdíly. Proto jsme hodnocení hlučnosti do testu nezařadili.
Hlavně u disků 7200otáčkových a 10000otáčkových je třeba věnovat zvýšenou pozornost cirkulaci vzduchu ve skříni, a jestliže například sestavíte pole ze čtyř disků namontovaných těsně nad sebou, hrozí akutní přehřátí. V takovém případě se určitě dostatečně vyplatí prostorná skříň typu "věž" s dostatečnou cirkulací vzduchu.
V tabulce naleznete také údaj "cena za megabajt", který v přepočtu kapacity a ceny disku poskytuje hrubý přehled o nákladech na kapacitu určitého modelu pevného disku. Je to však údaj pouze orientační, protože disky byly zapůjčeny od různých distributorů s rozdílnou cenovou politiku - stejné modely lze v nabídce jiných společností někdy sehnat i levněji. Proto cenu za megabajt celkové hodnocení nezahrnuje. Procentní hodnocení disku tedy odráží pouze jeho výkon v rámci testované škály disků.

A JE TO!
Po dokončení testu všech disků se vyprofilovaly dvě skupiny, které se podle očekávání příliš neprolínají. Jedna skupina, obsahující například již zmíněný WD740 Raptor, ale také disk Hitachi Deskstar 7K250 a všechny disky Samsung řady SpinPoint P, byla orientována na vysoký výkon, který podávala jak v testech teoretických, tak praktických. Naopak disky Maxtor se tlačily do ekonomičtější části spektra s příznivou cenou za megabajt a u dvojice disků MaXLine, také s prodlouženou teoretickou životností (v angličtině udávanou jako MTBF), až na milion provozních hodin. Například 200gigabajtový disk DiamondMax Plus 9 vykazoval cenu pouze 2 haléře za megabajt, což ho spolu s dobrými výkony vyneslo mezi kandidáty na ocenění.
Stupně vítězů však vzala frontálním útokem firma Samsung s tichými disky vydařené řady SpinPoint P. Celkovým vítězem se stal model SP1213N s kapacitou 120 GB a s rozhraním ATA133. Měl velmi tichý chod, dosahoval v testech výborných výsledků a k jeho kladům přispěla i příznivá cena za megabajt kapacity. O mnoho hůře si nevedli ani jeho sourozenci s jinými kapacitami nebo s rozhraním SATA.
Ocenění jsme se rozhodli udělit také 120GB disku Hitachi Deskstar 7K250: byl velmi tichý, jeho cena nebyla vysoká a dosahoval velmi dobrých výsledků v praktických testech i v teoretických testech čtení.
Na závěr musíme uvést i disk Western Digital Raptor, který jsme v testované 74GB variantě hodnotili nedávno v samostatném testu. Je to disk bezpochyby výkonný a navržený pro dlouhou životnost, jeho cena je však velmi vysoká a své plné možnosti ukáže hlavně při nasazení v diskovém poli. Jeho nasazení přichází v úvahu hlavně u serverových systémů a v diskových polích výkonných pracovních stanic a nejspíše nebude volbou domácích uživatelů.
Miroslav Stoklasa

Typ	 	Deskstar 7K250	DiamondMax 16	DiamondMax Plus 9	
Modelové číslo	 	HDS722512VLAT80	4A080L0	6Y120L0	
Výrobce	 	Hitachi	Maxtor	Maxtor	
Poskytl	 	Hitachi	TechData	TechData	
Rozhraní	 	ATA100	ATA133	ATA133	
Nominální kapacita [GB]	 	120	80	120	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	7 200	5 400	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	2	2	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	fluidní ložisko	fluidní ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	117 728	78 160	117 240	
Cena včetně DPH [Kč]	 	3011	1845	2618	
Cena za MB [haléře]	 	2,56	2,36	2,23	
Výsledky testů	 				
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 				
Maximální	 	63 988	50 435	64 921	
Minimální	 	28 361	13 599	28 050	
Průměrná	 	48 130	36 152	47 697	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 				
Maximální	 	35 857	27 553	36 369	
Minimální	 	726	11 166	18 602	
Průměrná	 	25 710	20 701	28 421	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	12,4	30,1	14	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	1	0,5	1,1	
Praktické testy	 				
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	1:44	2:32	3:38	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	2:51	5:59	4:44	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	16,80	17,09	16,74	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]				
Rychlost čtení	20	8	4	7	
Rychlost zápisu	10	5	3	6	
Přístupová doba	10	9	3	6	
Kopie souboru	30	8	6	5	
Dekomprese archivu	30	10	3	5	
Celkový výkon [%]	 	84	41	56	

Typ	 	DiamondMax Plus 9	MaXLine II	MaXLine Plus II	
Modelové číslo	 	6Y200M0	4A250J0	7Y250M0	
Výrobce	 	Maxtor	Maxtor	Maxtor	
Poskytl	 	TechData	TechData	TechData	
Rozhraní	 	SATA	ATA133	SATA	
Nominální kapacita [GB]	 	200	250	250	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	7 200	5 400	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	2	8	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	kuličkové ložisko	fluidní ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	neuvedeno	1 000 000	1 000 000	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	194 474	239 367	239 367	
Cena včetně DPH [Kč]	 	3970	5683	6605	
Cena za MB [haléře]	 	2,04	2,37	2,76	
Výsledky testů	 				
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 				
Maximální	 	62 770	41 659	64 625	
Minimální	 	27 503	11 389	29 728	
Průměrná	 	46 346	32 226	48 782	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 				
Maximální	 	50 479	30 448	38 940	
Minimální	 	18 792	10 090	11 869	
Průměrná	 	27 064	20 479	28 128	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	14,3	30,6	13,6	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	1,1	0,4	1,2	
Praktické testy	 				
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	1:22	4:10	1:49	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	3:25	5:43	4:02	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	17,11	17,69	16,98	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]				
Rychlost čtení	20	6	3	8	
Rychlost zápisu	10	5	3	6	
Přístupová doba	10	6	3	7	
Kopie souboru	30	9	4	8	
Dekomprese archivu	30	7	4	6	
Celkový výkon [%]	 	71	36	71	

Typ	 	SpinPoint P	SpinPoint P	SpinPoint P	
Modelové číslo	 	SP1213C	SP1213N	SP0812C	
Výrobce	 	Samsung	Samsung	Samsung	
Poskytl	 	Libra	Libra	Libra	
Rozhraní	 	SATA	ATA133	SATA	
Nominální kapacita [GB]	 	120	120	80	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	7 200	7 200	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	8	8	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	fluidní ložisko	fluidní ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	500 000	500 000	500 000	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	114 494	114 494	76 317	
Cena včetně DPH [Kč]	 	2945	2713	2281	
Cena za MB [haléře]	 	2,57	2,37	2,99	
Výsledky testů	 				
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 				
Maximální	 	66 498	61 214	65 641	
Minimální	 	26 543	27 187	26 604	
Průměrná	 	49 579	47 844	49 559	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 				
Maximální	 	75 131	64 074	66 731	
Minimální	 	21 349	19 495	13 503	
Průměrná	 	40 405	36 833	35 845	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	13	13,5	13	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	1,5	1,3	1,4	
Praktické testy	 				
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	1:16	1:25	1:16	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	2:49	2:51	2:59	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	16,87	16,53	17,25	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]				
Rychlost čtení	20	9	7	9	
Rychlost zápisu	10	10	9	8	
Přístupová doba	10	8	7	8	
Kopie souboru	30	10	9	10	
Dekomprese archivu	30	10	10	9	
Celkový výkon [%]	 	96	87	91	

Typ	 	SpinPoint P	Barracuda 7200.7	Barracuda 7200.7	
Modelové číslo	 	SP0812N	ST380011A	ST380013AS	
Výrobce	 	Samsung	Seagate	Seagate	
Poskytl	 	Libra	Actebis	Actebis	
Rozhraní	 	ATA133	ATA100	SATA	
Nominální kapacita [GB]	 	80	80	80	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	7 200	7 200	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	2	8	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	fluidní ložisko	fluidní ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	500 000	500 000	500 000	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	76 348	76 317	76 317	
Cena včetně DPH [Kč]	 	2118	2530	2797	
Cena za MB [haléře]	 	2,77	3,32	3,66	
Výsledky testů	 				
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 				
Maximální	 	61 577	61 178	58 709	
Minimální	 	26 027	25 375	17 115	
Průměrná	 	48 968	46 214	46 008	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 				
Maximální	 	64 301	28 500	40 440	
Minimální	 	19 095	15 197	12 356	
Průměrná	 	34 232	22 064	22 773	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	13,3	15,4	12,4	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	1,3	1	1	
Praktické testy	 				
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	1:24	3:31	2:16	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	2:56	4:47	4:17	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	17,10	17,32	17,54	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]				
Rychlost čtení	20	8	6	6	
Rychlost zápisu	10	7	4	4	
Přístupová doba	10	8	5	9	
Kopie souboru	30	9	5	7	
Dekomprese archivu	30	9	5	6	
Celkový výkon [%]	 	85	51	64	

Typ	 	Barracuda 7200.7 Plus	Caviar SE	Caviar SE	
Modelové číslo	 	ST3120026A	WD1200JD	WD2000JB	
Výrobce	 	Seagate	Wester Digital	Wester Digital	
Poskytl	 	Actebis	Wester Digital	Wester Digital	
Rozhraní	 	ATA100	SATA	ATA100	
Nominální kapacita [GB]	 	120	120	200	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	7 200	7 200	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	8	8	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	kuličkové ložisko	kuličkové ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	500 000	750 000	750 000	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	114 471	114 440	190 780	
Cena včetně DPH [Kč]	 	3405	3200	4200	
Cena za MB [haléře]	 	2,97	2,80	2,20	
Výsledky testů	 				
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 				
Maximální	 	61 168	60 203	56 324	
Minimální	 	18 825	29 522	20 145	
Průměrná	 	46 025	47 389	45 769	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 				
Maximální	 	55 494	37 534	35 119	
Minimální	 	15 970	16 713	15 158	
Průměrná	 	34 132	27 113	23 204	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	14,7	13,9	20,1	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	1,1	1,1	1,8	
Praktické testy	 				
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	2:23	1:56	2:06	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	4:39	4:48	4:56	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	17,15	17,41	17,33	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]				
Rychlost čtení	20	6	7	5	
Rychlost zápisu	10	7	5	4	
Přístupová doba	10	6	7	4	
Kopie souboru	30	6	8	7	
Dekomprese archivu	30	5	5	5	
Celkový výkon [%]	 	58	65	54	

Typ	 	Raptor	Caviar SE	
Modelové číslo	 	WD740	WD800JB	
Výrobce	 	Wester Digital	Wester Digital	
Poskytl	 	Wester Digital	Wester Digital	
Rozhraní	 	SATA	ATA100	
Nominální kapacita [GB]	 	74	80	
Otáčky ploten [ot./min.]	 	10 000	7 200	
Velikost cache [MB]	 	8	8	
Uložení motoru	 	fluidní ložisko	kuličkové ložisko	
Střední provozní doba do výskytu chyby [h]	 	1 200 000	750 000	
Formátovaná kapacita (NTFS) [MB]	 	70 837	76 250	
Cena včetně DPH [Kč]	 	7200	2100	
Cena za MB [haléře]	 	10,16	2,75	
Výsledky testů	 			
HD Tach 2.61 – rychlost čtení [KB/s]	 			
Maximální	 	74 868	59 249	
Minimální	 	39 676	29 799	
Průměrná	 	63 246	48 646	
HD Tach 2.61 – rychlost zápisu [KB/s]	 			
Maximální	 	51 922	46 100	
Minimální	 	24 935	16 880	
Průměrná	 	36 422	28 410	
HD Tach 2.61 – přístupová doba [ms]	 	7,6	13,5	
HD Tach 2.61 – zatížení procesoru [%]	 	2	1,2	
Praktické testy	 			
Kopie 2GB souboru [min:s]	 	1:18	1:51	
RAR – dekomprese souborů [min:s]	 	3:33	4:44	
Aquamark3 – start testu [sekundy]	 	15,06	17,08	
Hodnocení výkonu [body 1 – 10]	Váha [%]			
Rychlost čtení	20	10	8	
Rychlost zápisu	10	9	6	
Přístupová doba	10	10	7	
Kopie souboru	30	10	8	
Dekomprese archivu	30	7	5	
Celkový výkon [%]	 	90	68