ATEN KVMP SWITCH CS-1732 
Chobotnička

TYP PRODUKTU KVMP Switch 
KONEKTORY KONZOLE klávesnice - 1x USB typ A, myš - 1x USB typ A, video - 1x HDB-15 female, audio - 1x Stereo speaker jack, 1x mikrofonní jack PC KONEKTORY 	KVM Data: 2x SPDB-15 female 
AUDIO 2x Stereo speaker jack, 2x mikrofonní jack USB 2x USB typ A 
POSKYTL Aten 
CENA S DPH 3070 Kč

USB KVMP přepínač od společnosti Aten International umožňuje asynchronní přepínání USB a KVM (klávesnice, video, myš), a to mezi dvěma až čtyřmi počítači. Zajímavostí a také hlavní výhodou je možnost přepnout z prvního počítače na druhý, přičemž USB zařízení zůstává v prvním PC. USB zařízení se přepínají lehce díky tlačítkům na čele zařízení. Novinkou oproti ostatním KVM konzolím je možnosti přepínat z Master Videa zařízení typu kamer, skenerů či tiskáren. Master View poskytuje duální rozhraní a podporuje tak počítače s PS/2 či USB klávesnicí a myší. Cílovou skupinou tohoto zařízení jsou uživatelé, kteří používají několik PC pro různé úkony a potřebují praktické USB KVM přepínání. KVM přepínače lze označit jako ovládací jednotky, které umožňují přístup k ostatním počítačům z jedné konzole. Primární výhoda tkví v minimalizaci nutné kabeláže, kterou by si jinak práce s vícero počítači jistě vyžádala. Na samotném zařízení chválíme provedení. Šasi přístroje je totiž z kovu, tudíž vcelku odolné, a díky vyšší hmotnosti přístroj ani "necestuje" po stole pokaždé, když o něj jen zavadíte. Přístroj přijde vhod uživatelům notebooků, kteří po příchodu do kanceláře potřebují pracovat jak na notebooku, tak na stolním PC. Jednou klávesnicí a myší a na jednom monitoru se ovládají oba stroje a k přepnutí stačí stisk jediného tlačítka. 
Adam Nosek 

TRUST BLUETOOTH CLASS 1 V.92 56K FAX/MODEM 
Modrozubý internet

TYP PRODUKTU Bluetooth Class 1 V.92 56K fax/modem 
DOSAH 100 m 
PODPOROVANÉ STANDARDY Bluetooth Class 1, 2; V.92; v.44 komprese 
ROZMĚRY 36 x 154 x 100 mm 
VÝROBCE Trust 
POSKYTL AT Computers 
CENA S DPH cca 2550 Kč

Ač v dnešní době existuje řada možností, jak se připojit k internetu, běžný dial-up prostřednictvím telefonní linky stále převládá. Notebooky vybavené technologiemi Wi-Fi nebo Bluetooth jsou tak často "připoutány" běžným telefonním kabelem a veškeré pohodlí je to tam. Jednou z možností, jak toto vyřešit, je 56K V92 Bluetooth modem společnosti Trust. Telefonní kabel přímo zapojíte do tohoto modemu, pak už jen připojíte napájecí kabel a příprava je hotova. Následně vytvoříte Bluetooth Dial-Up účet pomocí naprosto detailně zpracovaného návodu, který je sice anglicky, ale jelikož vše je ve formě obrázků, tak to nevadí. Výhodou je, že modem není třeba díky řešení prostřednictvím Bluetooth instalovat. Stačí ho pouze podle návodu spárovat a vše je hotové - pokud tedy nechcete využít i faxových služeb; pro faxování je již nutné z přiloženého CD instalovat software. Kromě toho umožňuje tento software také uskutečňovat hlasová volaní, a tedy používat modem jako běžný telefon. Modem je Bluetooth Class 1, to znamená, že je schopen komunikovat na vzdálenost až 100 metrů, což dává větší volnost v pohybu. Nutností však je, aby notebook/Bluetooth adaptér rovněž podporoval tento standard, jinak bude komunikace možná pouze do deseti metrů. O činnosti modemu informuje řada integrovaných diod. 
Adam Nosek 

FOXCONN 865A01-PE-6LS 
Základ od Foxconnu

TYP PRODUKTU základní deska 
PLATFORMA Socket 478 
ČIPOVÁ SADA Intel 865P/ICH5 
PODPOROVANÉ PAMĚTI 4x DDR 266/333/400 Dual Channel SLOTY 1x AGP, 5x PCI 
PORTY 4x USB 2.0, 2x IDE, 2x SATA, LAN, PP, SP 
VÝROBCE Foxconn 
POSKYTL BGS Distribution 
CENA S DPH 2374 Kč

U nás zatím málo známá firma Foxconn je významným tchajwanským výrobcem základních desek a dalších počítačových produktů (hlavně konektorů, patic, kabelů apod.). Její distributor nám zapůjčil základní desku pro procesory Intel (platforma Socket 478). Podporovány jsou i novější procesory Prescott a systémová sběrnice s frekvencí až 800 MHz. Deska je postavena na ověřené sadě 865PE, která je levnější než sada 875P, ale podává jen o něco málo horší výsledky. Deska má barevně odlišené sloty - 4 paměťové (maximem jsou 4 GB v režimu Dual Channel), 5 PCI slotů a AGP slot pro grafickou kartu. Připojit můžete jak disky IDE, tak zařízení Serial ATA. Přímo na desce jsou integrovány i síťová karta a zvuková karta (podpora šestikanálového výstupu). Čtyři USB porty, které jsou přímo na desce, se mohou rozšířit ještě o další čtyři - příslušný konektor je k dispozici. Pokud si pořídíte rozšiřující destičku, můžete mít na počítači i konektor S/PDIF. Na dodaném CD je kromě ovladačů a utilit (nástroj pro sledování teploty, otáček a pro update) program Norton Interner Security. Kromě IDE kabelů dostanete v balení i Serial ATA kabel a napájecí redukci. Deska používá AMI BIOS a poskytuje standardní možnosti nastavení. Představuje levnou možnost založení počítače s procesorem Intel. 
Pavel Trousil