; Rockwell compatible (ADPCM)

[Options]
dwBaudRateMax=57600
nCompression=4
nCompressionBS=4
nCompressionSampleRate=7200
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=128
nPlaybackVolMax=131
sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
sCmdEchoOff=E0
sCmdEchoOn=E1
sCmdResponseOff=Q1
sCmdResponseOn=Q0
sCmdUseEnglish=V1
_sCmdEnableDRING=-SDR=7
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdSwitchToDataMode=#CLS=0
sVoiceSwitchToVoice=#CLS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressSampleRate=#VSR=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=
sVoiceCompressIMA=
sVoiceCompressBS=#VBS=
sVoiceSourceNormal=#VLS=0
sVoiceSourceHandset=#VLS=1
sVoiceSourceMonitor=#VLS=4
sVoiceSourceSpeaker=#VLS=2
sVoiceSourceMic=#VLS=3
sVoiceSourceSpeakerPhone=#VLS=6
sVoiceReceiveVoice=#VRX
sVoiceTransmitVoice=#VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>
sVoiceSilenceDetOff=#VSD=0
sVoiceSilenceDetOn=#VSD=1#VSS=%d#VSP=%d
sVoiceTone=#VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=#VTD=0,0,0
sVoiceToneDetectAll=#VTD=3F,3F,3F
sCmdAmericanCID=#CID=
sVoiceReceiveGain=
sVoiceTransmitGain=#VGT=
sVoiceAGC=
sCmdDevSpecificInit=&K3
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=#VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=#VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=#VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=#VLS=6
sVoiceSpeakerphoneDisable=#VLS=0
sVoiceSpeakerphoneMute=#SPK=0
sVoiceSpeakerphoneUnmute=#SPK=1

sVoiceSourceNone=#VLS=0
sVoiceVTS=#VTS=%s

sVoiceDialSpeed=#VBT=%d
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100
