; AVC Courier Voice (RC-33600)

[Options]
dwBaudRateMax=57600
nCompression=128
nCompressionBS=2
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionFrameGSM=1
nCompressionUnFrameGSM=1
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255
sCmdHangup=Z
sStatusCallerID=CALLER ID:
sStatusRING1=RING A
sStatusRING2=RING B
sStatusRING3=RING C
sStatusRING4=RING D
sCmdInit0=&F1S0=0&M5&C1&D2
sCmdEnableHardwareCID=+X00=1+X02=45S0=0
sCmdDisableHardwareCID=+X00=0
sCmdDevSpecificInit=&H1&I0&R2
sCmdDevSpecificVoiceInit=
_sCmdEnableDRING=
sCmdInactivTimer=E0S38=
sCmdSwitchToDataMode=#CLS=0
sVoiceSwitchToVoice=#CLS=8
sVoiceBaudRate=#BDR=
sVoiceCompressBS=
sVoiceSourceNormal=#VLS=0
sVoiceSourceHandset=#VLS=1
sVoiceSourceMonitor=#VLS=4
sVoiceSourceSpeaker=#VLS=2
sVoiceSourceMic=#VLS=3
sVoiceSourceSpeakerPhone=
sVoiceReceiveVoice=#VRX
sVoiceTransmitVoice=#VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>
sVoiceSilenceDetOff=#VSD=0
sVoiceSilenceDetOn=#VSD=1#VSS=%d#VSP=%d
sVoiceTone=#CLS=0+BEEP%s,30,%s,,%s,,#CLS=8#BDR=24#VTS=[0,0,0]
__sVoiceToneAlt=+BEEP%d,63,%s,63,%s
sVoiceToneDetectNone=#VTD=0,0,0
sVoiceToneDetectAll=#VTD=3F,3F,3F
sVoiceCompressSampleRate=
sVoiceRingbackGoesAway=
sVoiceRingbackNeverCame=
sCmdDial=D%s;
sCmdToneDial=L3DT%s;
sCmdPulseDial=DP%s;
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=#VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=#VLS=6
sVoiceSpeakerphoneDisable=#VLS=0
sVoiceSpeakerphoneMute=#VLS=4
sVoiceSpeakerphoneUnmute=#VLS=6

sVoiceSourceNone=#VLS=0

sVoiceVTS=#VTS=%s
sVoiceDialSpeed=#VBT=%d
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100
