; Advanced Voice Courier (AVC56)

[Options]
dwBaudRateMax=57600
nCompression=128
nCompressionBS=2
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionFrameGSM=1
nCompressionUnFrameGSM=1
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255
sCmdInit0=&F1&C1&D2S0=0HM0X3
_sCmdEnableDRING=S41.0=1
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdSwitchToDataMode=#CLS=0
sVoiceSwitchToVoice=#CLS=8
sVoiceBaudRate=#BDR=
sVoiceCompressGSM=#VSM=128
sVoiceCompressADPCM=#VSM=129
sVoiceCompressIMA=#VSM=130
sVoiceCompressBS=
sVoiceSourceNormal=#VLS=0
sVoiceSourceHandset=#VLS=1
sVoiceSourceMonitor=#VLS=4
sVoiceSourceSpeaker=#VLS=2
sVoiceSourceMic=#VLS=3
sVoiceSourceSpeakerPhone=#VLS=6
sVoiceReceiveVoice=#VRX
sVoiceTransmitVoice=#VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>
sVoiceSilenceDetOff=#VSD=0
sVoiceSilenceDetOn=#VSD=1#VSS=%d#VSP=%d
sVoiceTone=#VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=#VTD=0,0,0
sVoiceToneDetectAll=#VTD=3F,3F,3F
sCmdDevSpecificInit=&H1&I0&R2
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sVoiceCompressSampleRate=
sCmdAmericanCID=#CID=
sVoiceReceiveGain=#VGR=
sVoiceTransmitGain=#VGT=
sVoiceAGC=#VGC=
sVoiceRingbackGoesAway=#VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=#VRN=
sStatusCallerID=CALLER ID:
sStatusRING1=RING A
sStatusRING2=RING B
sStatusRING3=RING C
sStatusRING4=RING D
sVoiceTADVolume=S31=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=#VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=#VLS=6A
sVoiceSpeakerphoneDisable=#VLS=0
sVoiceSpeakerphoneMute=#VLS=0
sVoiceSpeakerphoneUnmute=#VLS=6A
sVoiceSourceNone=#VLS=0
sVoiceVTS=#VTS=%s

sVoiceDialSpeed=#VBT=%d
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100

sCmdEnableHardwareCID=S70=1
sCmdDisableHardwareCID=S70=0
