; E-Tech PC56EXV

[Options]
dwBaudRateMax=256000
nCompression=16
nCompressionBS=16
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255

sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sStatusRING4=Ring

sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
_sCmdEnableDRING=+VDR=1,5
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdAnswer=

nCompressionFrameGSM=0
sCmdDevSpecificInit=&K3
sCmdAmericanCID=+VCID=
sCmdSwitchToDataMode=+FCLASS=0
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sVoiceSwitchToVoice=+FCLASS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=
sVoiceCompressIMA=+VSM=132,0,%d,128,128
sVoiceCompressPCM8U=+VSM=128,0,%d,128,128
sVoiceCompressPCM8L=+VSM=128,0,%d,128,128
sVoiceCompressPCM16=+VSM=129,0,%d,128,128
sVoiceCompressALAW=+VSM=130,0,%d,128,128
sVoiceCompressULAW=+VSM=131,0,%d,128,128
sVoiceCompressBS=
sVoiceCompressSampleRate=
sVoiceSourceNormal=+VLS=1
sVoiceSourceHandset=+VLS=2
sVoiceSourceMonitor=+VLS=3
sVoiceSourceSpeaker=+VLS=3
sVoiceSourceMic=+VLS=3
sVoiceSourceSpeakerPhone=+VLS=3
sVoiceReceiveVoice=+VRX
sVoiceTransmitVoice=+VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>!
sVoiceSilenceDetOff=+VSD=128,0
sVoiceSilenceDetOn=+VSD=%d,%d
iSilenceMin=127
iSilenceMax=129
iSilenceDefault=128
sVoiceTone=+VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sVoiceReceiveGain=+VGR=
sVoiceTransmitGain=+VGT=
sVoiceAGC=
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=+VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=+VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=+VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=+VLS=3
sVoiceSpeakerphoneDisable=+VLS=1
sVoiceSpeakerphoneMute=+VLS=1
sVoiceSpeakerphoneUnmute=+VLS=3
sStatusOK=OK
sStatusVCON=VCON
sStatusCONNECT=CONNECT
sStatusMODEM_EOT1=16
sStatusMODEM_EOT2=3
sStatusRING=RING
sStatusRINGING=RINGING
sStatusERROR=ERROR
sStatusBUSY=BUSY
sStatusVOICE=VOICE
sStatusNO_ANSWER=NO ANSWER
sStatusNO_CARRIER=NO CARRIER
sStatusNO_DIAL_TONE=NO DIAL TONE
sStatusCallerID=NOT USED
sStatusNMBR=NMBR
sStatusNAME=NAME
sStatusDATE=DATE
sStatusTIME=TIME
sStatusMESG=MESG
sCmd=AT
sCmdDeInit=Z
sCmdEchoOff=E0
sCmdEchoOn=E1
sCmdResponseOff=Q1
sCmdResponseOn=Q0
sCmdUseEnglish=V1
sCmdHangup=H
sCmdDial=D%s
sCmdToneDial=DT%s
sCmdPulseDial=DP%s
sCmdEnableHardwareCID=
sCmdDisableHardwareCID=

sVoiceSourceNone=+VLS=0
sVoiceVTS=+VTS=%s

sVoiceDialSpeed=+VTD=%d
nVoiceDialSpeed=10
nVoiceDialSpeedUnits=10
