; Motorola SM56 Voice Modem

[Options]
dwBaudRateMax=115200
nCompression=130
nCompressionBS=4
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255

sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sStatusRING4=Ring

sStatusMODEM_EOT1=16
sStatusMODEM_EOT2=255

sCmdInit0=&F&D2&C1S0=0V1E0
_sCmdEnableDRING=+VDR=1,5
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdAnswer=

nCompressionFrameGSM=0
sCmdDevSpecificInit=
sCmdAmericanCID=+VCID=
sCmdSwitchToDataMode=+FCLASS=0
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sVoiceSwitchToVoice=+FCLASS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=
sVoiceCompressIMA=+VSM=129
sVoiceCompressPCM8U=+VSM=128
sVoiceCompressPCM8L=+VSM=128
sVoiceCompressPCM16=
sVoiceCompressALAW=
sVoiceCompressULAW=
sVoiceCompressBS=
sVoiceCompressSampleRate=
sVoiceSourceNormal=+VLS=1
sVoiceSourceHandset=+VLS=1
sVoiceSourceMonitor=+VLS=9
sVoiceSourceSpeaker=+VLS=8
sVoiceSourceMic=+VLS=11
sVoiceSourceSpeakerPhone=+VLS=13
sVoiceReceiveVoice=+VRX
sVoiceTransmitVoice=+VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>!
sVoiceSilenceDetOff=+VSD=128,0
sVoiceSilenceDetOn=+VSD=%d,%d
iSilenceMin=127
iSilenceMax=129
iSilenceDefault=128
sVoiceTone=+VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sVoiceReceiveGain=+VGR=
sVoiceTransmitGain=+VGT=
sVoiceAGC=
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=+VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=+VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=+VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=+VLS=13
sVoiceSpeakerphoneDisable=+VLS=1
sVoiceSpeakerphoneMute=+VLS=9
sVoiceSpeakerphoneUnmute=+VLS=13

sVoiceSourceNone=+VLS=0
sVoiceVTS=+VTS=%s

sVoiceDialSpeed=+VTD=%d
nVoiceDialSpeed=10
nVoiceDialSpeedUnits=10
