; MultiTech Voice IS-101

[Options]
dwBaudRateMax=115200
nCompression=9
nCompressionBS=8
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=120
nPlaybackVolMax=136
sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sStatusRING4=Ring
sStatusERROR=ERROR
sStatusBUSY=BUSY
sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
sCmdEchoOff=E0
sCmdEchoOn=E1
sCmdResponseOff=Q1
sCmdResponseOn=Q0
sCmdUseEnglish=V1
_sCmdEnableDRING=+VDR=1
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdAnswer=A
sCmdHangup=H
sCmdDial=D%s
sCmdToneDial=DT%s
sCmdPulseDial=DP%s
sCmdSwitchToDataMode=+FCLASS=0
sVoiceSwitchToVoice=+FCLASS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressPCM8L=+VSM=128,%d
sVoiceCompressIMA=+VSM=2,%d
sVoiceCompressBS=
sVoiceSourceNormal=+VLS=1
sVoiceSourceHandset=+VLS=2
sVoiceSourceMonitor=+VLS=3
sVoiceSourceSpeaker=+VLS=5
sVoiceSourceMic=+VLS=6
sVoiceSourceSpeakerPhone=+VLS=7
sVoiceReceiveVoice=+VRX
sVoiceTransmitVoice=+VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>!
sVoiceSilenceDetOff=+VSD=128,0
sVoiceSilenceDetOn=+VSD=%d,%d
iSilenceMin=127
iSilenceMax=129
iSilenceDefault=128
sVoiceTone=+VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sCmdDevSpecificInit=&E4
sCmdDevSpecificVoiceInit=S39.7=0+VSY=0
sVoiceCompressSampleRate=
sCmdAmericanCID=+VCID=
sVoiceReceiveGain=+VGR=
sVoiceTransmitGain=+VGT=
sVoiceAGC=
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=+VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=+VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=+VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=+VLS=7
sVoiceSpeakerphoneDisable=+VLS=1
sVoiceSpeakerphoneMute=+VLS=5
sVoiceSpeakerphoneUnmute=+VLS=7

sVoiceSourceNone=+VLS=0
sVoiceVTS=+VTS=%s

sVoiceDialSpeed=+VTD=%d
nVoiceDialSpeed=10
nVoiceDialSpeedUnits=10
