; Russian Courier 21600 Advanced

[Options]
dwBaudRateMax=57600
nCompression=128
nCompressionBS=2
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionUnFrameGSM=1
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255
sCmdHangup=H
sCmdDevSpecificInit=&H1&I0&R2
sCmdEnableHardwareCID=+X00=2
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sStatusCallerID=Caller ID:
sStatusRING1=RING A
sStatusRING2=RING B
sStatusRING3=RING C
sStatusRING4=RING D
sCmdInit0=&F1&C1&D2S0=0HM0X3
_sCmdEnableDRING=S41.0=1
sCmdInactivTimer=S38=
sCmdAnswer=H1
sCmdSwitchToDataMode=
sVoiceSwitchToVoice=
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressBS=
sVoiceSourceNormal=
sVoiceSourceHandset=
sVoiceSourceMonitor=
sVoiceSourceSpeaker=
sVoiceSourceMic=
sVoiceSourceSpeakerPhone=
sVoiceReceiveVoice=
sVoiceTransmitVoice=
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>
sVoiceSilenceDetOff=
sVoiceSilenceDetOn=
sVoiceTone=
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sCmdAmericanCID=#CID=
sVoiceCompressSampleRate=
sVoiceReceiveGain=
sVoiceTransmitGain=
sVoiceAGC=#VGC
sVoiceTADVolume=S31=
sVoiceRingbackGoesAway=#VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=#VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=D!

sVoiceSpeakerphoneEnable=
sVoiceSpeakerphoneDisable=
sVoiceSpeakerphoneMute=
sVoiceSpeakerphoneUnmute=

sVoiceSourceNone=
sVoiceVTS=X3DT%s
sVoiceDialSpeed=
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100
