; PCTel or Compatible

[Options]
dwBaudRateMax=57600
nCompression=1130
nCompressionBS=4
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255
sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
_sCmdEnableDRING=
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdSwitchToDataMode=#CLS=0
sCmdDevSpecificInit=&K3
sVoiceSwitchToVoice=#CLS=8
sVoiceBaudRate=#BRD=
sVoiceCompressSampleRate=#VSR=
sVoiceCompressBS=#VBS=
sVoiceSourceNormal=#VLS=0
sVoiceSourceHandset=#VLS=1
sVoiceSourceMonitor=#VLS=4
sVoiceSourceSpeaker=#VLS=2
sVoiceSourceMic=#VLS=3
sVoiceSourceSpeakerPhone=#VLS=6
sVoiceReceiveVoice=#VRX
sVoiceTransmitVoice=#VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>E
sVoiceSilenceDetOff=#VSD=0
sVoiceSilenceDetOn=#VSD=1#VSS=%d#VSP=%d
sVoiceTone=#VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=#VTD=0,0,0
sVoiceToneDetectAll=#VTD=3F,3F,3F
sCmdAmericanCID=#CID=
sVoiceReceiveGain=
sVoiceTransmitGain=
sVoiceAGC=
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=#VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=#VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=#VTS=!
sVoiceCompressIMA=#IMA=1

sVoiceSpeakerphoneEnable=#VLS=6
sVoiceSpeakerphoneDisable=#SPK=0,16,,#VLS=0
sVoiceSpeakerphoneMute=#SPK==0,,,
sVoiceSpeakerphoneUnmute=#SPK=1,,,

sVoiceSourceNone=#VLS=0
sVoiceVTS=#VTS=%s

sVoiceDialSpeed=#VBT=%d
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100
