; ZyXEL 2864 (Analog)

[Options]
dwBaudRateMax=115200
nCompression=41
nCompressionBS=4
nCompressionSampleRate=9600
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=56
nPlaybackVolMax=200
sCmdEnableHardwareCID=&I2
sCmdDisableHardwareCID=&I0
sStatusCallerID=NUMBER:
sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sStatusRING4=Ring
sStatusNMBR=NUMBER
sStatusNAME=NAME
sStatusDATE=DATE
sStatusTIME=TIME
sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
_sCmdEnableDRING=S40.3=1 S40.4=1 S40.5=1 S40.6=1
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdAnswer=
sCmdHangup=H
sCmdSwitchToDataMode=+FCLASS=0
sVoiceSwitchToVoice=+FCLASS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=+VSM=4,%d
sVoiceCompressIMA=+VSM=40,%d
sVoiceCompressBS=+VSM=
sVoiceSourceNormal=+VLS=2
sVoiceSourceHandset=+VLS=1
sVoiceSourceMonitor=+VLS=2
sVoiceSourceSpeaker=+VLS=16
sVoiceSourceMic=+VLS=8
sVoiceSourceSpeakerPhone=+VLS=7
sVoiceReceiveVoice=+VRX
sVoiceTransmitVoice=+VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>!
sVoiceSilenceDetOff=+VSD=16,0
sVoiceSilenceDetOn=+VSD=%d,%d
iSilenceMin=1
iSilenceMax=31
iSilenceDefault=15
sVoiceTone=+VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=S39.6=0
sVoiceToneDetectAll=S39.6=1
sCmdDevSpecificInit=&H3
sCmdDevSpecificVoiceInit=+FLO=2;+VGR=128
sVoiceCompressSampleRate=
sCmdAmericanCID=S40.2=1
sVoiceReceiveGain=+VGR=
sVoiceTransmitGain=+VGT=
sVoiceAGC=+VGR=0
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=+VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=+VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceCompressULAW=+VSM=81,%d
sVoiceFlash=D!;

sVoiceSpeakerphoneEnable=+VLS=18
sVoiceSpeakerphoneDisable=+VLS=2
sVoiceSpeakerphoneMute=+VLS=2
sVoiceSpeakerphoneUnmute=+VLS=18

sVoiceSourceNone=+VLS=0
sVoiceVTS=+VTS=%s
sVoiceDialSpeed=+VTD=%d,%d
nVoiceDialSpeed=10
nVoiceDialSpeedUnits=10
