RENAULT   CLIO  RT
Cena  na dzieñ  15.10.1996 
- piêciodrzwiowe 37654 PLN
Dane techniczne 
Silnik czterocylindrowy, oœmiozaworowy, umieszczony z przodu, napêdza ko³a przednie.. Objêtoœæ skokowa 1390 ccm. Moc maksymalna 54 kW ( 75 KM ) przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 107 Nm. Skrzynia biegów manualna , piêciobiegowa, lub automatyczna.  Pojemnoœæ zbiornika paliwa 43  dm szeœc.. Prêdkoœæ maksymalna dla silnika ze skrzyni¹ manualn¹ 175 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 11,5 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto  5,2/6,9/8,3 l / 100 km ; Prêdkoœæ dla silnika z automatyczn¹ skrzyni¹ biegów 167 km/h, 
przyœpieszenie 0-100 km/h 16 sek.. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 5,5/7/8 l/100 km 
Nadwozie 
 trzy, lub piêciodrzwiowe  ze œciêtym ty³em , rozstaw osi 2472 mm
d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ  3709/1632/1395 mm, pojemnoœæ baga¿nika 265/695 dm.szeœc.
Wyposa¿enie seryjne 
immobiliser, regulacja k¹ta pochylenia reflektorów, trzecie œwiat³o stopu, pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeñstwa,  2 regulowane zag³ówki tylne na wysokoœæ, 1 pas statyczny œrodkowy tylny, listwy boczne, tylna wycieraczka, centralny zamek zdalnie sterowany, siedzenie tylne dzielone, zderzaki w kolorze nadwozia , obrotomierz, szyby przyciemniane, dodatkowe reflektory przeciwmgielne, siedzenie kierowcy regulowane w czêœci lêdŸwiowej, podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka boczne, lusterka zewnêtrzne w kolorze nadwozia.
 
Wyposa¿enie dodatkowe 
trzybiegowa automatyczna skrzynia biegów, ABS, dach otwierany elektrycznie, klimatyzacja, radioodtwarzacz kasetowy 4 x 15 W, poduszka powietrzna dla pasa¿era