Daewoo Nexia GLX 
Cena na dzieñ 30.10.1996 - 33100 z³

Dane techniczne
Silnik czterocylindrowy, umieszczony poprzecznie z przodu, napêdza ko³a przednie. Cztery zawory na cylinder, dwa wa³ki rozrz¹du w g³owicy napêdzane paskiem zêbatym. Objêtoœæ skokowa 1498 ccm. Moc maksymalna 66 kW (90 KM) przy 4800 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 137 Nm przy 3400 obr/min. Skrzynia biegów manualna, piêciobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne bêbnowe. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 50 dm szeœc. Zawieszenie przednie - niezale¿ne, sprê¿yny œrubowe, typu McPherson, tylne - uk³ad wielowahaczowy. Prêdkoœæ maksymalna 163 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h 12,2 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 5,4/6,9/9,6 l/100 km. 
Nadwozie 
Piêciomiejscowy, czterodrzwiowy sedan, rozstaw osi 2520 mm, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4482/1662/1393 mm, pojemnoœæ baga¿nika 530 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne
Wzmocnienia w drzwiach bocznych, przyciemniane szyby, sk³adane tylne siedzenie, klapa baga¿nika otwierana z wnêtrza, wlew paliwa otwierany w wnêtrza, regulowana wysokoœæ górnego punktu kotwiczenia pasów bezpieczeñstwa, wspomaganie uk³adu kierowniczego, centralne ryglowanie, elektrycznie podnoszone szyby w drzwiach przednich.
Wyposa¿enie dodatkowe
Lakier metalik lub per³owy - 500 z³
Immobilizer - 400 z³
Klimatyzacja - 4300 z³
ABS i klimatyzacja - 7700 z³
Poduszka powietrzna dla kierowcy, ABS, klimatyzacja i regulacja wysokoœci kierownicy - 9200 z³