VOLVO   S 40 
Cena  na dzieñ  01.10.1996 - dla auta z silnikiem  1,8  115  KM - 47 900 NLG
Dane techniczne 
Silnik czterocylindrowy , rzêdowy , szesnastozaworowy,  umieszczony z przodu . Pojemnoœæ skokowa 1731 ccm. Moc maksymalna  85 kW ( 115 KM )  przy 5500 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 165 Nm przy 4100 obr/min. Skrzynia biegów  manualna piêciobiegowa lub automatyczna 4-zakresowa , Biegi do przodu synchroniozwane , Pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 dm szeœc. Prêdkoœæ maksymalna dla silnika z manualn¹ skrzyni¹ biegów wynosi 195 km/h , natomiast dla silnika z automatyczn¹ skrzyni¹ 190 km/h .Przyœpieszenie dla pierwszego 0-100 km/h to 10,5 sek , dla drugiego 12.0 sek. Zu¿ycie paliwa  wynosi 90/120/miasto 5,9/7,8/10,3 l/100 km.
Nadwozie 
Czterodrzwiowy , piêciomiejscowy sedan, pojemnoœæ baga¿nika 415 dm szeœc.
d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ  4480/1720/1390 mm, rozstaw  osi  2550 mm
Wyposa¿enie seryjne 
system zabezpieczeñ bocznych , kontrolowane strefy zgniotu , zderzaki w kolorze nadwozia ,  dwa lusterka zewnêtrzne czarne podgrzewane , ko³paki Sporty , trzecie œwiat³o stopu, elektryczna regulacja ustawienia œwiate³ , przyciemniane szyby , wspomaganie uk³adu kierowniczego , mechaniczne napinacze pasów bezpieczeñstwa , automatyczna regulacja wysokoœci przednich pasów , poduszka powietrzna dla kierowcy , dwie poduszki boczne , uk³ad ABS , centralny zamek , immobilizer , lampka do czytania z ty³u , fotel kierowcy z regulacj¹ wysokoœci , dzielone siedzenie tylne 1/3-2/3 . kolumna kierownicza o regulowanej wysokoœci , tapicerka Scandic
Pakiety dodatkowe 
COMFORT  elektrycznie regulowane szyby przednie , elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka w kolorze nadwozia , fotel pasa¿era o regulowanej wysokoœci , lampki do czytania z przodu

LUXURY  elektrycznie regulowane szyby tylne , kontrola prêdkoœci ,  podgrzewane przednie fotele , zdalne sterowanie do zamka centralnego , podœwietlane lusterko , pod³okietnik sk³adany z ty³u + pakiet comfort
EXCLUSIVE skórzana kierownica , klimatyzacja sterowana automatycznie , drewniany panel