Opel Vectra 2.0i 16V CD
Cena na dzieñ 1.01.1997 - 34000 DEM
Dane techniczne
Silnik czterocylindrowy, umieszczony poprzecznie z przodu, napêdza ko³a przednie. Cztery zawory na cylinder, dwa wa³ki rozrz¹du w g³owicy napêdzane paskiem zêbatym. Objêtoœæ skokowa 1998 ccm. Moc maksymalna 100 kW (136 KM) przy 5600 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 188 Nm przy 3200 obr/min. Skrzynia biegów manualna, piêciobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 dm szeœc. Zawieszenie przednie - niezale¿ne, sprê¿yny œrubowe, amortyzatory gazowe, typu McPherson, tylne - wielowahaczowe, amortyzatory gazowe. Prêdkoœæ maksymalna 215 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h 10 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 5,8/7,1/10,0 l/100 km. 
Nadwozie 
Piêciomiejscowe - czterodrzwiowy sedan lub piêciodrzwiowy liftback, rozstaw osi 2640 mm, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4477/1707/1428 mm, pojemnoœæ baga¿nika (sedan) 500/790 dm szeœc., (liftback) 480/790 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasa¿era, ABS, napinacze pasów bezpieczeñstwa, wspomaganie uk³adu kierowniczego, regulacja górnego punktu kotwiczenia pasów, wzmocnienia w drzwiach, przyciemniane szyby, immobilizer, instalacja do monta¿u radia z g³oœnikami, asymetrycznie sk³adane oparcie tylnej kanapy, zag³ówki z przodu i z ty³u, zamykany schowek, regulator nachylenia reflektorów, uk³ad recyrkulacji powietrza z filtrem przeciwpy³kowym, felgi z lekkich stopów, elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich, radioodtwarzacz, obrotomierz.
Wyposa¿enie dodatkowe
Dop³ata do modelu hatchback - 600 DEM
Klimatyzacja - 3000 DEM
Automatyczna skrzynia biegów - 4250 DEM
Alarm - 685 DEM
Regulacja po³o¿enia kierownicy - 200 DEM
Elektrycznie otwierany dach - 1200 DEM
Hak holowniczy - 800 DEM