Opel Vectra Kombi 1.6i 16V GL

Cena na dzieñ 1.01.1997 - 30250 DEM
Dane techniczne
Silnik czterocylindrowy, umieszczony poprzecznie z przodu, napêdza ko³a przednie. Cztery zawory na cylinder, dwa wa³ki rozrz¹du w g³owicy napêdzane paskiem zêbatym. Objêtoœæ skokowa 1598 ccm. Moc maksymalna 74 kW (100 KM) przy 6200 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 148 Nm przy 3500 obr/min. Skrzynia biegów manualna, piêciobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 dm szeœc. Zawieszenie przednie - niezale¿ne, sprê¿yny œrubowe, amortyzatory gazowe, typu McPherson, tylne - wielowahaczowe, amortyzatory gazowe. Prêdkoœæ maksymalna 180 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h 13,5 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 5,4/6,8/8,8 l/100 km. 
Nadwozie 
Piêciomiejscowe, piêciodrzwiowe kombi, rozstaw osi 2640 mm, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4490/1707/1445 mm, pojemnoœæ baga¿nika 460/1490 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne
Poduszka powietrzna dla kierowcy, ABS, napinacze pasów bezpieczeñstwa, wspomaganie uk³adu kierowniczego, regulacja górnego punktu kotwiczenia pasów, wzmocnienia w drzwiach, przyciemniane szyby, immobilizer, instalacja do monta¿u radia z g³oœnikami, asymetrycznie sk³adane oparcie tylnej kanapy, zag³ówki z przodu i z ty³u, zamykany schowek, regulator nachylenia reflektorów, uk³ad recyrkulacji powietrza z filtrem przeciwpy³kowym.
Wyposa¿enie dodatkowe
Klimatyzacja - 3000 DEM
Automatyczna skrzynia biegów - 4250 DEM
Alarm - 685 DEM
Regulacja po³o¿enia kierownicy - 200 DEM
Rêcznie otwierany dach - 950 DEM
Hak holowniczy - 800 DEM
Podgrzewane lusterka zewnêtrzne - 375 DEM