<text>Datov� klient/server akceler�tor p�enosu �daj� pracuj�c� na protokolu TCP/IP. Technologie SWYFT je zalo�ena na on-line kompresi dat, kter� vyu��v� nejnov�j�� komprima�n� a �ifrovac� algoritmy. To znamen�, �e akceleruje p�enos dat prost�ednictv�m www str�nek internetu ale t� elektronick� po�ty s protokolem POP3, IMAP, SMTP, anebo NNTP. Vyu�it� najde v pomalej��ch p�ipojen�ch pomoc� vyt��ec�ch za��zen� (Dial Up p�ipojen�, ISDN-64kbps, 128kbps), �i p�i p�enose p�es GSM mobil (GPRS, HSCD). Pou�it�m tohoto programu se objem p�en�en�ch dat sn��, ��m� nastane zv��en� propustnosti s�t� a pokles n�klad� p�i link�ch placen�ch i od objemu p�en�en�ch dat. Technologie SWYFT byla ofici�ln� p�edstaven� na mezin�rodn� v�stav� CeBIT v Hannoveru.</text>
