LeiaMe do MagicScan 4.2

Este ficheiro contém informações importantes que não foram incluídas no ficheiro 
Manual do Utilizador do MagicScan.  Está dividido em várias secções: Sistema
Requisitos, Procedimentos de Instalação, Scanners Suportados, Limitações,
Notas, Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 3.1 e Histórico de cada edição.

Requisitos do Sistema
 * Sistema 7 ou superior
 * Se utilizar o PhotoShop 3.0 ou posterior, defina o tamanho da memória preferida do PhotoShop
   para 12MB(68K)/24MB(PPC) ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * Se utilizar o MagicScan DA, defina o tamanho da memória preferida do MagicScan DA
   como 6MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * Se utilizar o PhotoPerfect, defina o tamanho da memória preferida do MagicScan DA
   como 12MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * É necessário instalar um browser de HTML para visualizar a ajuda HTML on-line.
   Se não tiver instalado nenhum browser no sistema, importe o
   Netscape ou o Internet Explorer a partir do servidor FTP, ou contacte
   o revendedor local.

Procedimentos de Instalação
Certifique-se de que o PhotoShop é instalado primeiro, se ainda não o instalou,
antes de instalar o MagicScan.

Para instalar o MagicScan, siga os passos abaixo apresentados:

 1. Faça duplo clique sobre o ícone Instalador do MagicScan.
 2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o MagicScan.
    Nota importante:
    * Se escolher Easy Install (Instalação Fácil), nem o UMAXShare nem o UMAXChooser serão
      instalados.
    * Quando uma caixa de diálogo solicitar a selecção de uma pasta de plug-ins, seleccione
      a pasta Plug-ins do PhotoShop. O controlador de plug-in do MagicScan 
      deve estar armazenado na pasta que seleccionar nesta caixa de diálogo.
 3. Após a instalação, reinicie o Macintosh. É criada uma nova pasta contendo
    o software do MagicScan. Para saber como utilizar o MagicScan,
    consulte o Manual do Utilizador do MagicScan para obter informações detalhadas.

 Nota: Se não conseguir instalar o MagicScan a partir de um CD-ROM, abra a Pasta Disco do MagicScan
        e seleccione as pastas denominadas MagicScan Disk 1
        a MagicScan Disk 9 nessa ordem. Estas pastas representam.
        disquetes. Tenha acesso à Pasta Disco do MagicScan e copie o conteúdo
        de cada pasta para disquetes separadas.
        Cada pasta, MagicScan Disk 1 até MagicScan Disk 9, 
        contém exactamente a quantidade de dados correcta para uma
        disquete.

 Nota: Se determinar que o controlador plug-in do MagicScan está localizado na
        pasta MagicScan 4.0, terá que arrastar o controlador plug-in do MagicScan 
        para a pasta Plug-ins do PhotoShop.

Scanners Suportados
 * Power Look 2000, Mirage II, Mirage IIse, Mirage D-16L, PowerLook II,
        Power Look, Gemini D-16, Power Look 3000, PowerLook III
 * Outros modelos de scanner devem ser controlados utilizando a versão Retail do MagicScan 1.0
   (ou posterior), VistaScan 1.0 (ou posterior).

Limitações
Ao utilizar os modos Digitalização Múltipla ou Digitalização por Lotes, todas as digitalizações devem
ser efectuadas a partir do mesmo scanner físico (independentemente do número de scanners ligados
ao computador).

Notas
 1. Remova o ficheiro 'UMAXShare' da pasta Extensões na Pasta Sistema
    se defrontar problemas sérios na utilização de um scanner remoto através da
    rede.

 2. Para utilizadores não ligados em rede, remova o ficheiro 'UMAXShare' da pasta Extensões
    na Pasta Sistema para aumentar o desempenho
    do MagicScan.

 3. Se UMAXShare for actualizado, todas as máquinas Macintosh na mesma rede
    devem também ser actualizadas para acesso ao scanner remoto. Neste momento
    não é suportado o acesso Macintosh a PC.

 4. Antes de instalar o OmniPage, certifique-se de que possui o controlador compatível com Apple 
    instalado. Seleccione "Suportar Scanner Compatível com Apple" ao
    instalar o OmniPage. Após a instalação, escolha "Digitalização Apple" a partir do
    Seleccionador.

 5. Quando a região da Área de Selecção e a Moldura de Pré-visualização se sobrepuserem, coloque
    o cursor dentro da Moldura de Pré-visualização, prima a tecla Opção e arraste de forma a
    mover a totalidade da Moldura de Pré-visualização. Para alterar o tamanho e forma da
    Moldura de Pré-visualização, prima a tecla Opção e arraste numa extremidade ou
    canto para aumentar ou contrair a Moldura de Pré-visualizaçãop. A acção de arrastar sem a 
    tecla Opção estar premida irá mover a região da Área de Selecção se o cursor
    se encontrar dentro da moldura de selecção ou aumentar a região da Área de Selecção se
    o cursor se encontrar no limite da região.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 4.0
 1. Funciona com o IPM binuscan para conseguir as excelentes imagens de cores corrigidas
 2. Proporciona uma janela Prova para simular com precisão o resultado final
 3. Proporciona a função Rodar Região
 4. Proporciona a função Neutralização para reduzir a cor de imagens
 5. Proporciona ajuda on-line em formato HTML
 6. Suporta a medida de valores de pixels RGB, CMYK, Lab, HSL, etc.
 7. Suporta os scanners Mirage IIse, PowerLook 3000, PowerLook III
 8. Suporta controladores compatíveis TWAIN
 9. Melhora o Ajustamento Automático (Também ajusta saturação de cores e
    valor gama)

Histórico de cada edição
Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 3.0
 1. Janela de pré-visualização redimensionável
 2. Resolução da pré-visualização definida pelo utilizador
 3. Melhoramento do dimensionamento (tamanho da saída de dados ajustada à definição do utilizador)
 4. Gama de monitor, simulação de pré-visualização em tempo real
 5. Utiliza apenas a memória necessária ao MagicScan
 6. Suporta totalmente o protocolo de plug-in Adobe PhotoShop
 7. Assistência no ecrã (suporte de Manual Apple)
 8. Novo algoritmo de interpolação para aprimorar a qualidade da imagem
 9. Anular Automaticamente a Distorção e Eliminar
10. Novos perfis Apple ColorSync* (compatíveis com ICC)
11. Mais perfis para MagicMatch
12. Ferramenta Mão
13. Deslocação ao Vivo
14. Inverter e Rodar a Apresentação, Apresentação da Ferramenta de Aprimoramento
15. Melhoramento da opção Eliminação do Ecrã (pode ser personalizada)
16. Barra de Menus no Ambiente de Trabalho em vez de na janela
17. Nova funcionalidade de detecção e digitalização automática: Digitalização Automática

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 2.4.1
 1. Tabuleiro de Slides de 35mm: detecção automática da posição do slide de 35mm a partir do Tabuleiro de Slides
      (Mirage D-16L e Power Look 2000).
 2. Negativo pode ser digitalizado pelo Power Look 2000 em relação a diferentes
     marcas tais como Agfa, Fuji, Kodak, Konica.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 2.3.1
 1. Suporta scanners tais como Mirage D-16L, Power Look II, Power Look,
    Gemini D-16, UC1200SE e UC1260.
 2. Negativo pode ser digitalizado por scanners tais como Mirage D-16L,
    Power Look II, Power Look, e Gemini D-16 em relação a diferentes
    marcas tais como Agfa, Fuji, Kodak, Konica.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 2.2.1a
1. Suporta Mirage D-16L(com lentes gémeas) e PowerLook II.
2. Tabuleiro de Slides de 35mm: detecção automática da posição do slide de 35mm a partir do Tabuleiro de Slides (apenas Mirage D-16L).
3. Intensidade da Luz: intensidade da luz de digitalização ajustável 
    (apenas Mirage D-16L).
4. Rede: possibilidade de utilizar um scanner remoto, partilhar e redefinir o
    scanner local.
5. Suporta a área de selecção de relação através de premir a manter premida a tecla shift
     com a ferramenta Moldura.
6. Suporta digitalização de 10/12 bits para Digitalização por Lotes.
7. Suporta o tipo de digitalização Negativa para Mirage D-16 e PowerLook II.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan v2.2B
 1. Suporta apenas Mirage D-16L com lentes gémeas.
 2. Tabuleiro de Slides de 35mm: detecção automática da posição do slide de 35mm a partir do Tabuleiro de Slides
 3. Intensidade da Luz: Intensidade da luz ajustável.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 2.1
1. MagicMatch com código Power PC nativo.
2. Suporta Gemini D-16 com lentes gémeas.
3. Se possuir um scanner com lentes gémeas, pode utilizar a lente de alta potência para
    pré-visualizar.
4. Suporta instalação personalizada.
5. Suporta Gemini D-16, PS-2400X, UC1200SE e UC1260.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 2.0
 1. Código Power PC nativo: Acelerado para o Power Macintosh.
    Nota: Dependendo da plataforma Macintosh (por exemplo Power Mac, Apple
           Quadra, e outros), o programa MagicScan automaticamente
           selecciona o código apropriado para optimizar o desempenho do
           computador Macintosh.
 2. Novo sistema de gestão de cores MagicMatch: suporta modo de digitalização CMYK.
 3. Moldura de Digitalização de Detecção Automática.
 4. Pré-visualização de Alta Resolução.
 5. Pré-visualização com Definições Actuais.
 6. 3 novas Unidades: mm, pica, ponto.
 7. 4 novos Formatos de Ficheiros: JPEG, BMP, PCX, Targa.
 8. Múltiplas Definições de Carregar/Guardar.
 9. Redefinição/Valor Predefinido/Guardar como Valor Predefinido.
10. IU de Ecrã Grande.
11. Suporta Gemini D-16, PS-2400X, UC1200SE e UC1260.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 1.3, 1.3.3
 1. Suporta modelo de Scanner de Lente Gémeas (Germini D-16), PS-2400X, UC1200SE
    e UC1260.
 2. Resolução mais alta ppp, permitindo a digitalização de imagens até uma resolução de 9600 ppp.
 3. Com controlador nativo para PowerMac, digitaliza mais rapidamente que 
     a versão antiga.
 4. Melhora a função Densidade Automática nos modos de digitalização Cor ou Cinzento,
     não altera as definições Gama.
 5. Melhora a função Densidade Automática no modo de digitalização Representação por Linhas
     e caixa de diálogo Histograma.
 6. Nos Gemini D-16, UC1200SE, UC1200S e UC1260, a Digitalização por Lotes é a única
     solução de software suportada.

Funcionalidades e limitações do MagicScan 1.2
 1. Suporta o scanner a cores UMAX de três passagens.
 2. Suporta o modo de digitalização de 256 Cores.
 3. Suporta o modo de digitalização por Lotes (solução Firmware).
 4. Suporta digitalização de negativos UC1260.
 5. Janela de desvio em ambas as caixas de diálogo Equilíbrio de Cores e Ajustamento de Cores.
 6. Proporciona DA do MagicScan.
 7. Função densidade automática no modo de digitalização Representação por Linhas e caixa de diálogo Histograma.
 8. Intervalo de saída de dados para pontos preto/branco na caixa de diálogo Preferências.
 9. A Máscara de Nitidez pode ir de 1% a 200% (não interactiva).
10. Suporta PhotoShop 3.0.
11. Suporta PS-2400X, UC1200SE e UC1260.

Novas Funcionalidades acrescentadas no MagicScan 1.1
 1. Rodar/Inverter de Imagens em qualquer momento
 2. MagicMatch em qualquer momento
 3. Negativos
 4. Digitalização de 10 Bits
 5. Digitalização em Lote
 6. Reduzir para a área máxima ao utilizar a ferramenta Zoom
 7. Botão Automático na ferramenta Nível
 8. Suporta Power Look e UC1200SE.

Funcionalidades e limitações do MagicScan 1.0.1
 Suporta Power Look e UC1200SE.

LeiaMe do MagicScan 4.2

Este ficheiro contém informações importantes que não foram incluídas no ficheiro 
Manual do Utilizador do MagicScan.  Está dividido em várias secções: Sistema
Requisitos, Procedimentos de Instalação, Scanners Suportados, Limitações,
Notas.

Requisitos do Sistema
 * Sistema 7 ou superior
 * Se utilizar o PhotoShop 3.0 ou posterior, defina o tamanho da memória preferida do PhotoShop
   para 12MB(68K)/24MB(PPC) ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * Se utilizar o MagicScan DA, defina o tamanho da memória preferida do MagicScan DA
   como 6MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * Se utilizar o PhotoPerfect, defina o tamanho da memória preferida do MagicScan DA
   como 12MB ou mais utilizando o comando Ficheiro-Obter Informações.
 * É necessário instalar um browser de HTML para visualizar a ajuda HTML on-line.
   Se não tiver instalado nenhum browser no sistema, importe o
   Netscape ou o Internet Explorer a partir do servidor FTP, ou contacte
   o revendedor local.

Procedimentos de Instalação
Certifique-se de que o PhotoShop é instalado primeiro, se ainda não o instalou,
antes de instalar o MagicScan.

Para instalar o MagicScan, siga os passos abaixo apresentados:

 1. Faça duplo clique sobre o ícone Instalador do MagicScan.
 2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o MagicScan.
    Nota importante:
    * Se escolher Easy Install (Instalação Fácil), nem o UMAXShare nem o UMAXChooser serão
      instalados.
    * Quando uma caixa de diálogo solicitar a selecção de uma pasta de plug-ins, seleccione
      a pasta Plug-ins do PhotoShop. O controlador de plug-in do MagicScan 
      deve estar armazenado na pasta que seleccionar nesta caixa de diálogo.
 3. Após a instalação, reinicie o Macintosh. É criada uma nova pasta contendo
    o software do MagicScan. Para saber como utilizar o MagicScan,
    consulte o Manual do Utilizador do MagicScan para obter informações detalhadas.

 Nota: Se não conseguir instalar o MagicScan a partir de um CD-ROM, abra a Pasta Disco do MagicScan
        e seleccione as pastas denominadas MagicScan Disk 1
        a MagicScan Disk 9 nessa ordem. Estas pastas representam.
        disquetes. Tenha acesso à Pasta Disco do MagicScan e copie o conteúdo
        de cada pasta para disquetes separadas.
        Cada pasta, MagicScan Disk 1 até MagicScan Disk 9, 
        contém exactamente a quantidade de dados correcta para uma
        disquete.

 Nota: Se determinar que o controlador plug-in do MagicScan está localizado na
        pasta MagicScan 4.0, terá que arrastar o controlador plug-in do MagicScan 
        para a pasta Plug-ins do PhotoShop.

Scanners Suportados
 * Power Look 2000, Mirage II, Mirage IIse, Mirage D-16L, PowerLook II,
        Power Look, Gemini D-16, Power Look 3000, PowerLook III
 * Outros modelos de scanner devem ser controlados utilizando a versão Retail do MagicScan 1.0
   (ou posterior), VistaScan 1.0 (ou posterior).

Limitações
Ao utilizar os modos Digitalização Múltipla ou Digitalização por Lotes, todas as digitalizações devem
ser efectuadas a partir do mesmo scanner físico (independentemente do número de scanners ligados
ao computador).

Notas
 1. Remova o ficheiro 'UMAXShare' da pasta Extensões na Pasta Sistema
    se defrontar problemas sérios na utilização de um scanner remoto através da
    rede.

 2. Para utilizadores não ligados em rede, remova o ficheiro 'UMAXShare' da pasta Extensões
    na Pasta Sistema para aumentar o desempenho
    do MagicScan.

 3. Se UMAXShare for actualizado, todas as máquinas Macintosh na mesma rede
    devem também ser actualizadas para acesso ao scanner remoto. Neste momento
    não é suportado o acesso Macintosh a PC.

 4. Antes de instalar o OmniPage, certifique-se de que possui o controlador compatível com Apple 
    instalado. Seleccione "Suportar Scanner Compatível com Apple" ao
    instalar o OmniPage. Após a instalação, escolha "Digitalização Apple" a partir do
    Seleccionador.

 5. Quando a região da Área de Selecção e a Moldura de Pré-visualização se sobrepuserem, coloque
    o cursor dentro da Moldura de Pré-visualização, prima a tecla Opção e arraste de forma a
    mover a totalidade da Moldura de Pré-visualização. Para alterar o tamanho e forma da
    Moldura de Pré-visualização, prima a tecla Opção e arraste numa extremidade ou
    canto para aumentar ou contrair a Moldura de Pré-visualizaçãop. A acção de arrastar sem a 
    tecla Opção estar premida irá mover a região da Área de Selecção se o cursor
    se encontrar dentro da moldura de selecção ou aumentar a região da Área de Selecção se
    o cursor se encontrar no limite da região.