Release 3.2  Copyright ã1993 by NeXT Computer, Inc.  All Rights Reserved.

Glossar

In diesem Glossar werden Begriffe definiert, die im Handbuch kursiv gedruckt sind. Weiterhin enthÙlt es Definitionen von wenig bekannnten Abkörzungen und Akronymen, die im Text verwendet werden.

Account, lokales
Ein Benutzer-Account, das auf einen einzigen Computer beschrÙnkt ist. 

Account, Netzwerk-
Ein Benutzer-Account, auf das von mehreren Computern des Netzwerkes aus zugegriffen werden kann.

Adresse, Domainformat-
Eine Mail-Adresse im Standardformat user@domain. Siehe auch Kanonisch umsetzen.

Adresse, Netzwerk-
Eine Internet-Adresse, die ein Netzwerk identifiziert. In einer Netzwerkadresse werden alle Bits im Hostteil auf Null gesetzt.

Adresse, UmschlagempfÙnger-
Die Mail-Adresse des tatsÙchlichen EmpfÙngers einer Mail-Mitteilung.

Alias-Auflðsung
Ein Prozeû, der Mail-Aliase in Benutzernamen umsetzt.

Anonymer Benutzer
Siehe unbekannter Benutzer.

Anwendungs-Server
Siehe Server, Anwendungs-.

Backup, teilweises
Ein Backup, das nur bestimmte Dateien oder Verzeichnisse kopiert.

Backup, vollstÙndiges
Ein Backup, das sÙmtliche Daten in Ihrem System kopiert.

Backup, Zuwachs-
Ein Backup, das nur die Dateien kopiert, die seit dem letzten Backup verÙndert wurden.

Benutzer-Account
Informationen öber einen Benutzer Ð einschlieûlich Name, Paûwort, Benutzer-ID, Heimverzeichnis und voreingestellte Benutzergruppe.

Benutzergruppe
Mehrere Benutzer, die gemeinsamen Zugriff auf Dateien haben. Jedes Mitglied der Gruppe hat die Berechtigung, einige (oder alle) Dateien der anderen Mitglieder zu lesen oder in sie zu schreiben Ð je nach den festgelegten Dateiberechtigungen.

Benutzer-ID
Die Nummer, mit der das System die einzelnen Benutzer identifiziert. Benutzer-IDs werden an neue Benutzer automatisch durch UserManager vergeben.

Benutzername
Der Name, mit dem sich ein Benutzer anmeldet. Jeder Name darf nur einmal vorkommen, aus nicht mehr als 8 Zeichen bestehen, muû in Kleinbuchstaben sein und darf keine Leerzeichen enthalten.

ªbroadcastº-Adresse 
Eine Adresse, die verwendet wird, um Meldungen an alle Hosts zu senden, die die gleiche Netzwerkadresse haben.

Bröcke
Ein GerÙt, das den Verkehr in einem einzelnen Netzwerk regelt. Sie arbeitet wie ein Verkehrspolizist, indem sie Meldungen an die jeweiligen Zieladressen weiterleitet und Meldungen an andere Netzwerke aussondert. Eine Bröcke kann auch Netzwerke der gleichen Architektur verbinden. 

Client
Ein Computer, der die Netzwerk-Dienste Ð die Ressourcen Ð eines Servers nötzt.

Clone-Server
Ein Computer, der eine Nur-lesen-Kopie einer NetInfo-Domain zur Verfögung stellt. Vergleiche Master-NetInfo-Server.

Concentrator, Netzwerkbetrieb
Ein GerÙt, mit dem Computer an einem Netzwerkkabel nÙher zusammen positioniert werden kðnnen, als es sonst mðglich wÙre.

CTS
(Clear-to-send). Das serielle Kommunikationssignal, das anzeigt, daû ein GerÙt zum Datenempfang bereit ist. CTS wird för die Hardware-Datenfluûkontrolle zwischen Computern oder GerÙten verwendet. Siehe auch Hardware-Datenfluûkontrolle.

ªdaemonº-Prozeû
Ein kontinuierlich ablaufender Prozeû, der eine besondere Systemaufgabe för andere Prozesse ausföhrt. Der ªdaemonº-Prozeû cron föhrt z. B. bestimmte Programme zu bestimmten Zeitpunkten aus.

Datei-Server
Ein Computer, der Plattenspeicherplatz för Clients bereitstellt.

Dateisystem
Eine Dateigruppe, auf die in einer bestimmten Plattenpartition zugegriffen werden kann. 

Datenfluûkontrolle
Ein Mechanismus, mit dem der Datenfluû zwischen Computer und PeripheriegerÙten gestoppt und gestartet werden kann. Wird auch als ªhandshakingº-Verfahren bezeichnet. Siehe auch Hardware-Datenfluûkontrolle und Software-Datenfluûkontrolle.

DCD
(Data carrier detect). Name des seriellen Kommunikationssignals, das anzeigt, ob ein entfernter TrÙger vorhanden ist oder nicht. 

DNS 
(Domain Name Service, Domain-Namensdienst). Der Namensdienst för das Internet. Ein hierarchisches Namenssystem, mit dem jedem Host im Netzwerk ein Name zugewiesen wird, der nur einmal vorkommt. Siehe auch NIC.

Domain, lokale NetInfo-
Die Verwaltungsdaten, die einem einzelnen Computer zur Verfögung stehen. Vergleiche Domain, NetInfo-. 

Domain, NetInfo-
Eine Gruppe von Verwaltungsdaten, wie Benutzer-Accounts, Host-EintrÙge, ªmountº-Daten för Dateisysteme usw. Die Daten innerhalb einer Domain sind in NetInfo-Verzeichnisse gegliedert. Domains sind hierarchisch organisiert.

Domainformat-Adresse
Siehe Adresse, Domainformat-.

DTR
(Data terminal ready). Name des seriellen Kommunikationssignals, das anzeigt, daû der Computer oder das GerÙt zur Kommunikation bereit ist.

Einbindeanforderung
Eine Meldung, die die Einbindung in die öbergeordnete NetInfo-Domain anfordert. Die Meldung beinhaltet die Internet-Adresse des Absenders, die Kennzeichnung der Domain, die nach ihrer öbergeordneten Domain sucht, und die Kennzeichnung der öbergeordneten Domain. Siehe auch Einbindung. 

Einbindung
Ein Prozeû, der die NetInfo-Domains, die von einem NeXT-Computer bedient werden, in die Hierarchie der NetInfo-Domains einbindet. Dies erfolgt, wenn ein NeXT-Computer in einem Netzwerk gestartet wird.

Ethernet
Eine Hochgeschwindigkeitstechnologie för lokale Netzwerke. Ethernet gilt wegen seiner ZuverlÙssigkeit und seiner FÙhigkeit, groûe Datenmengen schnell zu öbertragen, als Industriestandard för die Netzwerkintegration von UNIX-Computern. Ethernet-Anschlösse sind in NeXT-Computer eingebaut. 

Ethernet-Adresse
Eine Adresse, die jeden NeXT-Computer oder auch andere Computertypen eindeutig identifiziert. Die Ethernet-Adresse ist auf dem EPROM-Chip gespeichert.

Exportieren eines Verzeichnisses
Hierbei wird ein Verzeichnis för andere Computer des Netzwerkes verfögbar gemacht. Ein Datei-Server exportiert Verzeichnisse. 

Gateway
Ein GerÙt, das zwei physisch getrennte Netzwerke verbindet, die auf unterschiedlichen Protokollen beruhen Ð z. B. ein IP- und ein AppleTalk-Netzwerk. Vergleiche mit Router.

Gruppen-ID
Die Nummer, die einer Benutzergruppe zugeordnet wird. Beispielsweise wird das Gruppen-ID 20 other zugeordnet Ð der Standardgruppe för regulÙre Benutzer.

Gruppenname
Der Name einer Benutzergruppe Ð z. B. staff.

ªhandshakingº-Verfahren
Siehe Datenfluûkontrolle.

Hardware-Datenfluûkontrolle
Ein Mechanismus, der die Datenöbertragung mit Signalen steuert, die öber bestimmte Pole eines Kabels öbertragen werden. Die Signale teilen mit, ob ein GerÙt zum Senden oder Empfangen von Daten bereit ist. Vergleiche mit Software-Datenfluûkontrolle.

Heimverzeichnis
Das Verzeichnis, in dem ein Benutzer persðnliche Dateien und andere Verzeichnisse speichert. Es wird von UserManager erstellt, wenn das Benutzer-Account eingerichtet wird.

Heimverzeichnis-Server
Siehe Server, Heimverzeichnis-.

Host 
Ein Computer im Netzwerk.

Host-Alias
Ein Alternativ-Hostname för einen Computer.

Internet
Eine weltweite Gruppe von Netzwerken, die zur Kommunikation eine genormte Reihe von Protokollen (TCP/IP) verwendet. 

Internet-Adresse, oder IP-Adresse
Die Nummer, die in einem TCP/IP-Netzwerk einen Computer oder ein Computer-Netzwerk identifiziert. 

ISDN
Integrated Services Digital Network. Eine vollstÙndig digitale Telefonleitung, die digitale Daten sowie GesprÙche öbertrÙgt. ISDN beschleunigt die Geschwindigkeit der Datenöbertragung auf die etwa fönffache Geschwindigkeit eines Modems mit 9600 Baud.

Kanonisch umsetzen
Die Umsetzung einer Mail-Adresse in eine Domainformat-Adresse. Hierdurch Ùhneln sich alle Mail-Adressen grob. Somit wörde die Adresse rhino!user, bei der es sich nicht um eine Domainformat-Adresse handelt, in die Domainformat-Adresse user@rhino.uucp umgesetzt.

Kennzeichnung
Ein Name, der eine NetInfo-Datenbank identifiziert.

Klasse
In der Internet-Terminologie eine Mðglichkeit, Internet-Adressen in Kategorien zusammenzufassen. Jede Klasse ordnet der Netzwerkadresse eine bestimmte Anzahl Bits zu Ð Klasse A stellt dem Netzwerkteil der Adresse weniger Bits und dem Hostteil mehr zur Verfögung; Klasse B verwendet die gleiche Bitanzahl för den Netzwerkteil wie för den Hostteil; Klasse C stellt dem Hostteil mehr Bits als dem Netzwerkteil zur Verfögung. Wenn der Hostteil mehr Bits hat, kðnnen mehr Hosts an das Netzwerk angeschlossen werden.

Koaxial-Kabel
Ein rðhrenfðrmiges Kabel mit zwei Leitern. Ein Leiter ist eine Muffe, die den anderen Leiter Ð einen Draht Ð umhöllt. Vergleiche mit ªTwistedPairº-Kabel.

Kollision
Ein Fehlerzustand in einem Ethernet-Netzwerk, der entsteht, wenn zwei oder mehr Computer zum gleichen Zeitpunkt Pakete öbertragen. Nach einer unbestimmten Zeitspanne öbertragen die Computer in der Kollision ihre Pakete erneut.

Konfigurations-Server
Ein Computer, der den Clients beim Systemstart ihre Internet-Adressen und Hostnamen mitteilt. Mit SimpleNetworkStarter werden alle NetInfo-Server automatisch als Konfigurations-Server eingerichtet. 

Konzentrierung
Der Domainteil einer Mail-Adresse wird zwischen eckige Klammern gesetzt, damit er einfacher von anderen Regeln identifiziert werden kann. Konzentrierung ist eine besondere Funktion von sendmail.

Kopfzeile
Der erste Teil einer Mail-Mitteilung, der die Zeilen From:, To:, und Cc: enthÙlt. 

Lokale Domain
Siehe Domain, lokale NetInfo-.

ªloopbackº-Adresse
Eine Adresse, die för Kommunikation und Testen zwischen den Prozessen auûerhalb des Netzwerkes reserviert ist. Im Internet sind alle Adressen, die mit dem Oktett 127 beginnen, ªloopbackº-Adressen und werden nicht als dem Netzwerk zugehðrig betrachtet.

Mail-Alias
Ein Alternativname, der verwendet wird, um eine Mitteilung an einen einzelnen Benutzer oder eine Benutzergruppe zu adressieren. 

Mail-Programm-Flaggen
Die Anweisungen, mit denen die Details der Programmausföhrung zur Weiterleitung und Zustellung von Post gesteuert werden.

Mail-Server
Ein Computer, der eingehende Post för das Netzwerk speichert und Mail-Mitteilungen verteilt. 

Mail-Vermittler
Ein Computer, der sÙmtliche Post bearbeitet, die an einen anderen Computer adressiert ist.

Makro
Festgelegte Anweisungen in einer sendmail-Konfigurationsdatei Ð Variablen, die för einfache Substitution verwendet werden; z. B. die Absenderadresse in einer Mail-Mitteilung. 

Master-NetInfo-Server
Ein Computer, der der maûgebende Server einer NetInfo-Domain ist.

ªmountº durchföhren
Die Verbindungsherstellung zwischen den Dateien auf einer Platte und einer vorhandenen Verzeichnishierarchie.

ªmount pointª
Das Verzeichnis, mit dem die Dateien auf einer Platte mit einer vorhandenen Verzeichnishierarchie verbunden werden.

MX-DatensÙtze
Mail-Vermittler-DatensÙtze im Domain-Namensdienst (DNS).

Namensauflðsung
Ein Prozeû, der Hostnamen in Internet-Adressen umsetzt. Namensauflðsung kann von NetInfo, NIS oder DNS durchgeföhrt werden.

NetBooting
Start eines NeXT-Computers vom Netzwerk anstatt von seiner lokalen Startplatte aus. 

NetInfo-Domain
Siehe Domain, NetInfo-.

NetInfo-Server
Siehe Server, NetInfo-.

NetInfo-Verzeichnis
Siehe Verzeichnis, NetInfo-.

Netzgruppe
Ein Name för eine Gruppe von Hosts. 

Netzwerk
Eine Gruppe von Hosts, die direkt miteinander kommunizieren kðnnen.

Netzwerk-Account
Siehe Account, Netzwerk-.

Netzwerk-Adresse
Siehe Adresse, Netzwerk-.

NFS
Network File System (Netzwerk-Dateisystem). Mit einem NFS-Datei-Server kðnnen Benutzer im Netzwerk Dateien gemeinsam nutzen und so auf sie zugreifen, als befÙnden sie sich auf ihrer eigenen lokalen Platte. 

NIC
Network Information Center (Netzwerkinformationszentrum). Die Organisation, die Internet verwaltet. Diese Organisation speichert Dokumente und Normen als Archivressourcen, weist Internet-Adressen zu und registriert Netzwerk- und Domain-Namen. So erreichen Sie NIC: 

	Postadresse:
		Government Systems, Inc.
		Attention: Network Information Center
		14200 Park Meadow Drive, Suite 2000
		Chantilly, Va. 22021

	E-Mail-Adresse: hostmaster@nic.ddn.mil
	Telefon: 1-800-365-3642 
	Fax: (703) 802-4535			

NIS
Network Information Service (Netzwerk-Informationsdienst). Der Netzwerk-Verwaltungs- dienst von Sun Microsystems, Inc.; fröher unter dem Namen ªYellow Pagesº bekannt. 

NMI-Mini-Monitor
Der Mini-Monitor, der nichtmaskierbare Unterbrechungen hervorruft. Dabei handelt es sich um ein Systemmonitorprogramm, das Zugriff auf eine Reihe von Befehlen auf niedriger Systemebene ermðglicht. Mit diesem Monitor kann das Betriebssystem inspiziert und eine Fehlersuche durchgeföhrt werden.

Notation der Domain-Namen
Eine Mðglichkeit, eine bestimmte Domain zu identifizieren. Hierbei wird ein Format verwendet, das Dateipfadnamen Ùhnelt. Beispielsweise bestimmt /boston/erde die Domain erde, die eine untergeordnete Domain der Domain boston ist, welche wiederum eine untergeordnete Domain der Root-Domain ist. Siehe auch Notation gekennzeichneter Domains.

Notation gekennzeichneter Domains
Eine Mðglichkeit, eine bestimmte NetInfo-Domain zu identifizieren. Hierbei wird sowohl der Host, der die Domain bedient, als auch die Kennzeichnung der Datenbank angegeben Ð rhino/network ist z. B die Datenbank mit der Kennzeichnung network auf dem Host rhino. Siehe auch Notation der Domain-Namen.

Nullmodem
Ein Kabel zur Verbindung von zwei Computern ohne Modem. 

Oktett
Ein Byte einer Internet-Adresse, bestehend aus acht binÙren Stellen. 

Paket
Eine einzelne Information, die öber ein TCP/IP-Netzwerk gesendet wird.

Paûwort
Eine Zeichenfolge, die einem Benutzer zugeteilt oder von ihm ausgewÙhlt wird. Zusammen mit dem Account-Namen identifiziert das Paûwort den Benutzer eindeutig und gewÙhrt ihm Zugriff auf das System. Aus Sicherheitsgrönden sollte ein Paûwort geheimgehalten werden.

Pfadname, absoluter
Ein vollstÙndig qualifizierter Pfadname, der mit ª/º beginnt.

Pfadname, relativer
Jeder Pfadname, der nicht mit ª/º beginnt.

PPID
Parent process ID (Vaterprozeû-ID). Eine Nummer, die den Vaterprozeû eines bestimmten Prozesses identifiziert.

Prozeû
Ein Programm, das im System lÙuft. Ein Prozeû besteht aus einer Reihe von Anweisungen und Datenstrukturen. Die Datenstrukturen enthalten die Informationen, die för den Ablauf des Prozesses notwendig sind.

Prozeûidentifikation, oder Prozeû-ID
Eine Nummer, die einen Prozeû eindeutig identifiziert.

Regeln umschreiben
Die Anweisungen in einer sendmail-Konfigurationsdatei, mit denen Mail-Adressen interpretiert und modifiziert werden.

Regelsatz
Eine Gruppe von Umschreibregeln in einer sendmail-Konfigurationsdatei, die eine bestimmte Funktion ausföhrt. Zum Beispiel kðnnte ein Regelsatz Mail-Adressen in ein Standardformat öbersetzen, das för andere RegelsÙtze einfacher zu öbersetzen ist.

Repeater
Umwandler, die dazu verwendet werden, Netzwerkkabel zu verbinden oder ein Netzwerkkabel in mehrere Segmente aufzuteilen.

ROM-Monitor
Ein Systemmonitorprogramm, mit dem eine šberpröfung der System-Hardware auf niedriger Ebene mðglich ist.

Router
Ein GerÙt, das Meldungen zwischen verschiedenen Netzwerktypen leitet Ð z. B. zwischen einem Ethernet-Netzwerk und einem Token-Ring-Netzwerk. Vergleiche mit Gateway.

RTS
(Request-to-send). Der Name eines seriellen Kommunikationssignals, das ein- und ausgeschaltet wird und so anzeigt, daû ein GerÙt zur Datenöbertragung bereit ist. RTS wird zur Hardware-Datenfluûkontrolle zwischen einem Computer und einem PeripheriegerÙt verwendet. Siehe auch CTS; Hardware-Datenfluûkontrolle.

SCSI
(Small Computer Systems Interface). Genormter Anschluû und Kommunikationsprotokoll. Hiermit werden GerÙte wie Plattenlaufwerke an Computer angeschlossen.

SCSI-ID
Eine Nummer von 0 bis 7, mit der der Computer die GerÙte identifiziert, die an ihn angeschlossen sind. Siehe auch SCSI.

Server
Ein Prozeû, der Ressourcen för andere Prozesse zur Verfögung stellt, oder der Computer, auf dem die Prozesse ablaufen, die Ressourcen zur Verfögung stellen. 

Server, Anwendungs-
Ein Computer, der ein gemeinsam genutztes Verzeichnis mit Anwendungsprogrammen beinhaltet. 

Server, Heimverzeichnis-
Ein Computer, der im ganzen Netzwerk Zugriff auf ein Verzeichnis gewÙhrt, das Heimverzeichnisse för Benutzer-Accounts beinhaltet. 

Server, Mehrzweck-Datei-
Ein Computer mit Verzeichnissen, auf die im ganzen Netzwerk zugegriffen werden kann. Das bedeutet, daû Benutzer sie gemeinsam nutzen kðnnen Ð z. B. ein Projektverzeichnis.

Server, NetInfo-
Ein Computer, der Speicherplatz und Zugriff för eine NetInfo-Domain bietet. Siehe auch Domain, NetInfo-.

setgid-Datei
Eine Datei, die mit den Privilegien der ihr zugeordneten Gruppe ausgeföhrt wird Ð und nicht mit denen der Gruppe des Benutzers, der die Datei ausföhrt. 

setuid-Datei
Eine Datei, die mit den Privilegien des ihr zugeordneten Benutzers ausgeföhrt wird Ð und nicht mit denen des Benutzers, der die Datei ausföhrt. Siehe auch setgid. 

SMTP
Simple mail transfer protocol. Ein Programm, mit dem Mail-Mitteilungen öbertragen werden.

SNMP
Simple network management protocol. Ein Programm, mit dem Sie Statistiken för ein Computer-Netzwerk sammeln kðnnen.

Software-Datenfluûkontrolle
Ein Mechanismus, der die Datenöbertragung steuert, indem besondere Zeichen öber die regulÙre šbertragungsleitung gesendet werden.

Startplatte
Die Platte, die die notwendigen Dateien för den Systemstart enthÙlt. Systemdateien kðnnen mit der Anwendung ªBuildDiskº auf einer externen Platte installiert werden.

Subnet
Eine logische Aufteilung eines Netzwerkes in kleinere Teilnetzwerke.

ªSubnet-maskº
Eine Nummer, die im Internet verwendet wird und anzeigt, welche Bits einer Internet-Adresse als Netzwerkteil und welche als Hostteil verwendet werden.

Superuser
Das ªrootº-Account. Jede lokale Domain hat einen Superuser. Dieses Account kann Dateiberechtigungen umgehen.

ªSwapdiskº
Eine kleine Festplatte, die för die Speicherung von Daten verwendet wird, die im Hauptspeicher keinen Platz mehr finden. 

ªSwappingº
Datenaustausch zwischen Hauptspeicher und Platte. Siehe auch ªSwapdiskº.

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Die Protokolle, die zur šbermittlung von Meldungen zwischen Computern im Netzwerk verwendet werden. Die TCP/IP-Unterstötzung ist in Ihrem NeXT-Computer integriert.

TIFF
Tagged Image File Format. Ein Format zur Grafikspeicherung.

Tochterprozeû
Ein Prozeû, der durch einen anderen Prozeû erzeugt wurde. Der Tochterprozeû kann wiederum seine eigenen Prozesse erzeugen. 

ªTwistedPairº-Kabel
Ein Kabel, das aus zwei Leitungspaaren besteht. Eines dient zur Datenöbertragung und das andere zum Datenempfang. Die Leitungen sind in jedem Paar verdrillt, daher der Name ªTwistedPairº (verdrillte Doppelkabel). ªTwistedPairº-Kabel kðnnen för die Kommunikation im Ethernet verwendet werden. Siehe auch Koaxial-Kabel.

Umschlag
Der Teil einer Mail-Mitteilung, der die Röckadresse und sÙmtliche EmpfÙngeradressen beinhaltet.

UmschlagempfÙngeradresse 
Siehe Adresse, UmschlagempfÙnger-

Vaterprozeû
Der Prozeû, der einen Tochterprozeû erzeugt. Siehe auch Prozeû und Tochterprozeû.

Verkehr 
Im Netzwerk öbertragene Informationen.

Verzeichnis
Ein Begriff, der in diesem Handbuch anstelle des Begriffs Ordner verwendet wird, der in anderen NeXTSTEP-Dokumentationen gebrÙuchlich ist. Ein Verzeichnis ist eine Gruppe von Dateien und anderen Verzeichnissen, die manchmal Unterverzeichnisse genannt werden. 

Verzeichnis, NetInfo- 
Eine Organisationsstruktur in einer NetInfo-Domain. Im NetInfo-Verzeichnis werden Eigenschaften und manchmal auch andere NetInfo-Verzeichnisse gespeichert. 

Unbekannter Benutzer
Ein Benutzer, der bei einem Host angemeldet ist, der Zugriff auf ein entferntes Verzeichnis hat, jedoch mit einem Account angemeldet ist, das vom Datei-Server nicht erkannt wird. Normalerweise hat dieser Benutzer nur begrenzten Zugriff auf Dateien.

UUCP
UNIX-to-UNIX copy. Ein Kommunikationssystem zwischen Computern, das öber direkte serielle Leitungen, Netzwerkverbindungen oder gewðhnliche Telefonleitungen eingerichtet ist. Beachten Sie, daû der UNIX-Befehl uucp dazu verwendet wird, Dateien von einem UNIX-System in ein anderes zu kopieren.

XON/XOFF
Eine Art der Software-Datenfluûkontrolle, die von bestimmten GerÙten unterstötzt wird. Siehe auch Software-Datenfluûkontrolle.

Zeichenfolge
Um eine Eingabezeichenfolge zu interpretieren oder zu lesen, wird diese in Wðrter oder Zeichenfolgen aufgeteilt. Eine Zeichenfolge ist eine besondere Funktion von sendmail-Konfigurationsdateien.