1
5
W1
W0
GE
HF
L
-1
-0
I1
I0
P


