DEFINITION MODULE ASCII;

CONST
  NUL = 00C; SOH = 01C; STX = 02C; ETX = 03C;
  EOT = 04C; ENQ = 05C; ACK = 06C; BEL = 07C;
  BS  = 10C; HT  = 11C; LF  = 12C; VT  = 13C;
  FF  = 14C; CR  = 15C; SO  = 16C; SI  = 17C;
  DLE = 20C; DC1 = 21C; DC2 = 22C; DC3 = 23C;
  DC4 = 24C; NAK = 25C; SYN = 26C; ETB = 27C;
  CAN = 30C; EM  = 31C; SUB = 32C; ESC = 33C;
  FS  = 34C; GS  = 35C; RS  = 36C; US  = 37C;
  DEL = 177C;

  EOL = LF;     (* End Of Line                  *)
  EOF = FS;     (* CTRL-\ = End Of File         *)
  CSI = 233C;   (* Control Sequence Introducer  *)

END ASCII.
