Vše, co jste chtěli vědět o připojení k internetu, ale nevěděli jste, koho se zeptat... 
Internet do každého bytu... 
Připojit se k internetu dnes dokáže i malé dítě, ovšem připojit se "dobře" je leckdy problém i pro odborníka. My jsme pro vás připravili kompletní přehled všech dostupných připojení spolu s jejich výhodami a nevýhodami. Zaměříme se především na připojení "domácností", neboť problematika připojení firem je komplikovanější a budeme se jí zabývat někdy příště. 

Jednotlivé způsoby připojení jsme rozdělili na dvě části. V té první a rozsáhlejší se podíváme na připojení "po kabelu", které je v současné době stále nejrozšířenější a ve kterém hraje stále největší roli klasický modem. Ten, ač patří mezi "zastaralé technologie", je stále symbolem připojení k internetu a umožňuje "levné" seznámení s internetem téměř každému. Navíc je to prakticky jediný způsob, jak se za rozumný peníz připojit téměř odkudkoliv. V "kabelové oblasti" je situace vinou monopolu Českého Telecomu (dále ČTc) bohužel poněkud temná, a to jak z hlediska cen, tak i z hlediska "konkurence". U "bezdrátů" je situace lepší, ve všech regionech (kromě Prahy) tlačí konkurence ceny stále dolů a získávají na tom především uživatelé... Nakonec bychom vás chtěli upozornit na off-line verzi WWW stránek "Výzva k rozšíření internetu" http://www.kdetoje.cz/vyzva na CD v sekci Chip Plus. Najdete na nich mnoho informací na téma "internet u nás a ve světě". 

Typy připojení: 
1) Po kabelu: Telefonní linka do sběru nepatří 
a) Dial-up 31 
b) ISDN 34 
c) Kabelová TV 38 
d) Pevná linka 40 
e) xDSL 40 

2) Bez drátů: Vzduchem to jde taky... 
a) Wifi 43 
b) Satelitní připojení 46 
c) GSM 47 
d) GPRS 47 
e) HSCSD 47 

Po kabelu 
Telefonní linka do sběru nepatří... 

DIAL-UP 
Připojení přes modem 
Připojení k internetu pomocí modemu patří k těm nejstarším a také k nejrozšířenějším způsobům. Vždyť je to snadné koupíte si za "pár korun" modem, připojíte ho k počítači a po několika málo klepnutích už "surfujete". 

Modem je pro většinu lidí již zmiňovaný symbol připojení k internetu. Najdete ho u většiny počítačů a téměř u všech notebooků. I když patří mezi hardware, problémy s jeho instalací zcela jistě mít nebudete. Rychlost připojení vám dech určitě nevyrazí, ale na druhou stranu - co byste chtěli cca za investici 1000 Kč do modemu a za deset minut práce? Rychlostní limity jsou přibližně 56 kb/s pro download a 33,6 kb/s pro upload. Co se týče samotné ceny za připojení, panuje v současné době na trhu takový chaos, že se v něm vyzná jen málokdo. ČTc si své monopolní postavení, které měl teoreticky (i podle zákona) již dávno ztratit, prozatím prakticky stále drží. Situace na trhu v oblasti "komutovaného připojení" je tedy šachovou partií mezi ČTc a alternativními operátory. Rozhodčího se snaží dělat Český telekomunikační úřad (dále ČTÚ), zatím však stěží stíhá registrovat žaloby a pokusy obejít rozhodnutí, které vydal. Poslední vývoj je sice trochu optimističtější (zdá se, že ČTÚ došla trpělivost) a vypadá to, že ceny za připojení k Internetu budou alespoň z části "regulované".   

Kolik vás to bude stát? 
I přes nepřehlednou situaci, která v době vzniku článku panuje, se vám pokusíme alespoň přibližně spočítat, kolik můžete utratit za připojení k internetu přes modem. Prozatím platí tarif Internet 2002, který o cenách za připojení říká: První minuta ve špičce 1,40 Kč Každá další minuta 0,80 Kč První minuta mimo špičku 0,55 Kč Každá další minuta 0,25 Kč (Špička je od 6.00 do 18.00 hodin.) Upozorňujeme vás, že cena za minutu připojení se na základě zvoleného cenového programu mírně liší. Výše uvedené ceny platí při standardní volbě Home Standard. Podrobný ceník najdete na adrese www.ct.cz/sluzby_home/internet/cenove_programy_2002.php.   

Výhody:   
Pořizovací cena. Uvést cenu jako výhodu tohoto typu připojení asi není úplně fér, ale pro většinu uživatelů je opravdu na první pohled nejvýhodnější. Když už modem nebyl součástí dodávky nového PC, pak ani jeho individuální koupě vám nezruinuje konto. 
Instalace. Zatímco u většiny ostatních typů připojení je nutná účast odborníka, nebo alespoň konzultace s ním, připojení modemu a připojení jeho pomocí k internetu zvládne i počítačový začátečník. 
Dostupnost. Pravděpodobně největší výhodou tohoto typu připojení je jeho dostupnost. Potřebujete totiž pouze telefonní linku, kterou je vám ČTc teoreticky povinen (za poplatek) zavést i do každé "Horní Dolní".   

Nevýhody:   
Rychlost. Největší slabinou tohoto připojení je jeho rychlost. Maximální teoretická rychlost oproti historickým 300 baudům sice vzrostla až na "závratných" 56 kb/s, ale v praxi je štěstí dosáhnout i poloviční rychlosti. 
Spolehlivost. Pravda je, že "zlaté časy", kdy se spojení přerušilo minimálně jednou za hodinu, jsou dávno pryč, avšak spolehnout se na tento typ připojení na 100 % stále nelze. 
Cena. Tento typ připojení je výhodný, jen pokud jde o občasné "nakouknutí". Jestliže na internetu trávíte více času, začíná se "surfování" prodražovat. Platíte totiž za každou minutu připojení.   

Pro koho? 
Možná že si po přečtení charakteristiky tohoto typu připojení říkáte, že "dial up" je zbytečný přežitek. Pokud je internet váš druhý domov a s přáteli komunikujete pouze prostřednictvím e-mailu, pak máte pravdu. Jestliže jste dostali při nákupu nového PC jako dárek modem a chcete si internet jen občas vyzkoušet, je to optimální volba. Pokud se navíc připojujete mimo špičku nebo o víkendu, určitě vám pár hodin připojení "díru do rozpočtu" neudělá. Chcete-li hrát prostřednictvím internetu hry, je tento typ připojení jen nouzovým řešením.   

Co dělat, když... 
Nejde nainstalovat modem! 
Příčinou bývají obvykle ovladače, a to především v případě, že nekupujete nejnovější model, ale váš PC již ovládá poslední "model" operačního systému. Pomoc v podobě nového ovladače naleznete na adrese www.56k.com/inits/a2z.shtml. Preferujete-li české stránky a máte-li modem Microcom, Zyxel nebo Well, podívejte se na tyto stránky www.zyxel.cz, www.microcom.cz/cz/index.asp?page=51 respektive www.joyce.cz/well/.   

Nevím, jak se mám k internetu připojit 
Jestliže vám modem bez problémů funguje, pak už k internetovému připojení zbývá jen malý krok. Ten je ale pro mě poněkud nepochopitelně řešitelný - k tomu, abyste se připojili k internetu "zdarma", potřebujete znát telefonní číslo a přihlašovací jméno a heslo. 
To ovšem získáte právě na internetu... Řešením je volat na help linky poskytovatelů, ale ne každý má chuť a čas nutný pro tuto volbu. My vám to usnadníme.   

Moje připojení k internetu je pomalé 
Pomalé připojení k internetu může mít několik příčin. Jestliže pomineme tu nejprimitivnější, kterou je starý a pomalý modem, zbývá ještě několik možných problémů. Budeme předpokládat, že máte kvalitní homologovaný modem "56,6". 1. Pokud rychlost vašeho spojení nepřesáhne 28,8 a jste připojeni z menšího města nebo vesnice, pak je problém jinde. Dříve mohla být problémem stará (nedigitální) ústředna, ale po "úplné digitalizaci" by měla vaše linka k internetu svištět maximální rychlostí. Problémem tedy může být špatné nastavení ústředny, případně "jiný" problém na straně ČTc. V tomto případě by mělo být vaším dalším krokem zatelefonovat na ohlašovnu poruch (13129) a vznést přímý dotaz u operátorky. 2. Jestliže je rychlost (tedy spíše pomalost) ještě horší a jste z většího města, pak je chyba opět jinde. Pravděpodobně jste připojeni prostřednictvím PCM (to je, laicky řečeno, sdružovací zařízení), a to tak, že v případě maximální rychlosti 28,8 prostřednictvím PCM11 a při rychlosti 14,4 prostřednictvím PCM4. V tomto případě je postup jednoduchý. Nahlaste pomalé připojení k internetu ohlašovně poruch (viz číslo výše) a vyčkejte na návštěvu technika, který vaši linku "zrychlí". Nezapomeňte, že je potřeba mít homologovaný modem, který máte přihlášen! Ehm, kdo z vás posílá "Telekomu" ohlašovací list?   

Obecné rady:   
Nezapomeňte, že k modemu nesmí být telefon připojen paralelně! 
Musí být správně nastaven port modemu (pro modemy 56k) na rychlost 115 200 kb/s, ale nesmí být zatržena volba "připojovat se jen touto rychlostí". 
Kabel k modemu by neměl mít narušený plášť! 
To, že "telefonujete bez problémů", ještě neznamená, že je vše v pořádku. 
Nároky při datovém přenosu jsou mnohem vyšší. 

Orientační ceny vybraných modemů	
Modem 	typ	cena	
AXLE TD-8232V  	interní PCI	620	
Microcom 56K InPorte 	interní PCI	900	
U.S. Robotics 56K	interní PCI	1100	
ZOLTRIX 56K Tom Cat 	externí USB	1900	
WELL 56 voice	externí USB	2269	
Microcom SMS FUNTOM  Travel	externí USB	2550	
U.S. Robotics External 56K	externí USB	2900	

ISDN 
Druhý způsob, jak zrychlit data svištící po "staré" telefonní lince, je ISDN. Neberte ISDN jako převratný způsob připojení k internetu - jedná se pouze o "mírné vylepšení" současné situace. Zjednodušeně řečeno, nejde o nic jiného než o zdigitalizování úseku mezi ústřednou a vaším bytem. 
ISDN přináší řadu výhod, z nichž některé znáte i z televizních reklam. Ale my zde nebudeme vychvalovat zobrazení telefonního čísla volajícího ani možnost telefonovat a zároveň "surfovat" po internetu, ale spíše se zaměříme na to, co je důležité pro připojení k internetu - rychlost a spolehlivost.   

Jak to funguje 
Zkratka ISDN pochází z anglického Integrated Services Digital Network, což znamená integrované služby digitální sítě. Počátky používání digitálních sítí lze najít v USA, kde staré, analogové ústředny nestačily prudce rostoucím nárokům na kvalitu a kvantitu spojení. Jako nejvhodnější řešení se ukázala digitalizace sítě. Díky postupné digitalizaci ústředen a přenosových tras zůstala nakonec analogová pouze "poslední míle" mezi digitální ústřednou a uživatelem. A právě tento úsek je poslední překážkou mezi vámi a ISDN. 
Nebudeme vás zahrnovat podrobným popisem, pro základní pochopení stačí jen informace, že ISDN je "digitální telekomunikační služba", která umožňuje digitálně spojit dvě zařízení. Základní myšlenkou bylo oddělení přenosu dat od přenosu řídicích informací. ISDN spojení se skládá ze dvou kanálů B a z jednoho kanálu D. B-kanály jsou určeny pro přenos informací, přičemž každý z nich nabízí maximální přenosovou rychlost 64 kb/s. 
Výhodou proto může být služba, která nabídne zvětšení šířky pásma na vyžádání. Jinými slovy - platíte pouze za připojení rychlostí 64 kb/s, a v případě akutních vyšších nároků na rychlost přenosu se může připojením druhého kanálu zvětšit rychlost na dvojnásobek (128 kb/s). Samozřejmě že po připojení druhého kanálu vzrostou na dvojnásobek i poplatky ... 
D-kanál je určen pro přenos řídicích informací, ale i ten lze využít pro přenos dat, i když mnohem nižší rychlostí (16 kb/s).   

Chcete? 
Jestliže vás předchozí odstavec "namlsal", pak vás potěším ještě jednou informací. Máte-li doma obyčejnou telefonní linku, můžete ji přeměnit na ISDN za 999 Kč a nemusíte se bát vrtání ani bourání zdí. 
První ranou, která sráží ISDN k zemi, je monopol. Ačkoliv se v médiích můžete setkat s nabídkou různých firem, jde o pouhé dealery, kteří za provizi nabízejí služby od ČTc. Občas se najde mezi firmami zajímavější nabídka, vše se však točí kolem nabídky ČTc. S negativy začneme u cenových programů. I nejlevnější tarif ISDN2 Basic vás bude stát měsíčně 599 Kč. Pokud si uvědomíte, že navíc stejně platíte za každou minutu spojení, je vám určitě jasné, že nejde o žádnou levnou záležitost. Mezi další nevýhody patří i to, že pokud chcete využívat dvojnásobnou rychlost (spojením dvou B-kanálů), nejenže platíte dvojnásobek, ale ani nemůžete zároveň telefonovat... Patříte mezi ty, kdo počítají každou korunu, a láká vás ISDN? Zapomeňte...   

Výhody:   
Vyšší rychlost. Tedy pokud srovnáme ISDN s dial-up připojením... 
Sestavení spojení. Jak dlouho vám trvá, než se pomocí modemu připojíte k internetu? S ISDN byste to měli zvládnout do dvou sekund. 
Stabilita. Ač to zní jako reklamní trik, ISDN opravdu nabízí větší stabilitu spojení...   

Nevýhody:   
Vyšší náklady na provoz. Pokud si nezvolíte tarif přesně "na míru", pak za připojení zaplatíte více! 
Vyšší náklady na zřízení. ISDN modem nedostanete jako dárek k novému počítači, o nákladech na přeměnu klasické linky v ISDN ani nemluvě...   

Pro koho? 
ISDN připojení je určeno náročnějším uživatelům, kteří nepoužívají internet každý den. Vyplatí se především těm, kdo mají "vyšší" nároky na rychlost připojení a požadují vyšší kvalitu připojení za cenu jen "o něco" vyšší, než by stál dial-up. Jinými slovy - o ISDN by se měli zajímat ti, kdo potřebují krátkodobě přenášet větší objemy dat. Určitě "NE" by měli ISDN říct ti, kdo si stahují jednou denně poštu nebo plánují provoz internetového serveru... 

Tip 
Zajímá vás, kolik do připojení k internetu "investujete"? Pak pro vás máme zajímavý tip. Sdružení E+P Studio vytvořilo program Connection Meter, který umí spoustu zajímavých věcí. Sleduje každé telefonické připojení k síti a dokáže zobrazit okamžitou informaci o délce a ceně připojení. Mezi další "drobnosti", které program umí, patří informace o objemu přenesených dat, a varování, pokud při "surfování" překročíte zadanou částku. Jako perličku lze také uvést víceuživatelský režim nebo možnost posílat SMS. Program je k dispozici ve dvou verzích. První, neregistrovaná nabízí téměř všechny základní funkce, kromě zasílání SMS. Poté, co zaplatíte 120 Kč a zaregistrujete se, umožní vám program pracovat s dlouhodobějšími přehledy, nabídne export dat nebo umožní snadnější aktualizaci programu. Navíc z programu zmizí reklamní proužek. O programu se můžete dozvědět více (a stáhnout si ho) na http://conmet.cz/. 

Modem 
Modem je zkratka ze slov modulátor a demodulátor, což už leccos napoví o tom, jak "to" vlastně funguje. Zjednodušeně lze říci, že na straně uživatele je zmiňovaný modem, který data upravuje tak, aby je bylo možné přenést po telefonní lince. Na straně providera je stejný modem, který takto přenesená data převádí zpět do jejich digitální podoby. Pokud chcete modem kupovat, pak z pohledu laika na výběr příliš nemáte. Dilema můžete mít pouze při volbě provedení - interní, nebo externí; jinak se modemy od sebe příliš neliší. Standardně nabízejí rychlost 56 kb/s, a volba je tedy otázkou vkusu a preference značky. Ovlivnit výběr modemu může maximálně další "výbava", kterou může být například záznamník... 

Není ISDN jako ISDN 
S rozvojem digitalizace sítě se ukázalo nutností stanovit určité standardy, které umožní vzájemnou kompatibilitu. Projekt s názvem ISDN vznikl v roce 1984 a pod křídly organizace CCITT vznikly "normy" pro digitální propojení ústředny a koncového zařízení. Normy však nabízely příliš mnoho prostoru pro různá vlastní řešení, takže jediným výsledkem byl stále větší chaos. Jistým řešením je norma EuroISDN, která vznikla pro potřeby evropských operátorů (původně v rámci Evropské unie) a která se používá také v ČR. Jak název napovídá, EuroISDN se používá převážně v Evropě, Amerika používá své vlastní (mírně odlišné) normy. Největší rozdíly jsou v používání rozdílných řídicích protokolů v D-kanále, což obvykle působí problémy především doplňkovým službám. 

Proč ne rychleji? 
Možná vás napadne, proč v době "mega- a gigabajtů" nabízí ISDN jen maximální rychlost 128 kb/s. Příčina je samozřejmě ve věku. I když se nám ČTc snaží popisovat ISDN jen v samých superlativech, nelze zakrýt, že jde o záležitost starou více než dvacet let. Navíc byla primárně určena pro hlasové služby a měla navíc nabídnout lepší kvalitu a rychlost spojení plus několik dodatečných informací o spojení. S rozvojem datových služeb se však ukázalo, že tomu, co pro hlas stačí bohatě, se v době "mnohasetgigových" disků můžeme jen usmívat... 

Cenové programy Českého Telecomu	
 	ISDN2 BASIC	ISDN2 STANDARD	
Měsíční paušál (Kč/měsíc)	599,00 Kč	699,00 Kč	
Hovorový kredit (Kč/měsíc)	100,00 Kč	200,00 Kč	
připojení na internet ve špičce (Kč / min)	 	 	
každá z prvních 10 minut	1,40 Kč	1,38 Kč	
každá další minuta	0,75 Kč	0,79 Kč	
připojení na internet mimo špičku (Kč / min)	 	 	
každá z prvních 10 minut	0,55 Kč	0,61 Kč	
každá další minuta	0,23 Kč	0,28 Kč	
zřízení nové ISDN linky	999,00 Kč	999,00 Kč	
zřízení ISDN linky (ze "staré" telefonní linky)	4 300,00 Kč	4 300,00 Kč	

Televizní internet 
Máte doma kabelovou televizi? Chcete se připojit k internetu a modem je pro vás příliš pomalý? Zkuste to po kabelu! 

Jednou z nejzajímavějších (a to nejen finančně) metod, jak se k internetu připojit, je "využít kabelové TV". Pokud firma, která poskytuje kabelovou TV až do vašeho domu, připojení k internetu nabízí, pak neváhejte ani minutu.   

Jak na to? 
Postup se může u jednotlivých firem lišit, ale hlavní body by měly být vždy stejné. Nejprve je samozřejmě nutné zjistit, zda firma v dané lokalitě přístup k internetu opravdu nabízí. Pozor! To, že máte v bytě zásuvku kabelové TV, ještě neznamená, že můžete automaticky mít i internet. "TV provideři" obvykle nabízejí připojení k internetu jen ve vybraných lokalitách. Prvním krokem je objednání služby a objednání termínu instalace. Instalaci samu provádí obvykle firemní technik, který vymění (nebo upraví) zásuvku kabelové TV a natáhne rozvod až k místu, kde bude počítač. Poté ke kabelu připojí kabelový modem, který vám obvykle firma zapůjčí za vratnou zálohu. Nakonec zbývá ještě propojit modem se síťovou kartou v PC a nakonfigurovat samo připojení.   

Co byste měli vědět 
Než začneme tento typ připojení vychvalovat, měli byste vědět, že "mouchy se najdou" i zde. V první řadě je nutné vědět, že i když jde již z principu o připojení spolehlivé, nevyhnete se výpadkům ani zde. To se liší podle lokality, provozu, firmy, ale i podle mnoha dalších "neznámých lidských faktorů"; můžete se však setkat s lidmi, kteří si internet po kabelu nemohou vynachválit. Na druhé straně mám několik známých, kteří se rozčilují, že spojení se minimálně třikrát měsíčně přeruší, a prý není výjimkou, že nefunguje několik dní. Pokud bych měl jednotlivé způsoby připojení třídit podle "uživatelské náročnosti", pak bych tento typ doporučil alespoň mírně pokročilým. Jestliže chcete mít počítač připojen k internetu po delší dobu, nebo dokonce nepřetržitě (což se zde přímo nabízí), neměl by na vašem PC chybět kvalitní firewall. Ten by měl odradit alespoň "vetřelce začátečníky" z oné temné strany internetu... 
Neděste se - nyní už budou následovat jen samá pozitiva a sociální jistoty. 
První a největší výhodou je možnost nonstop připojení. Jinými slovy - neplatíte za čas, který strávíte na internetu, ale pravidelný měsíční paušál. To znamená, že tento typ připojení využijí spíše ti, kdo na internetu doslova "žijí", než ti, kdo si jednou za den stáhnou novou poštu... 
U velkého množství firem také naleznete nabídku na připojení k internetu s neomezeným množstvím dat, což opět nahrává spíše "stahovačům" a hráčům. Samozřejmě velkou výhodou (oproti připojení "přes modem") je garantovaná rychlost - obvykle 64 kb/s. Nakonec si necháme to nejzajímavější - cenu. Ta se liší opět podle firem a regionu a pohybuje se od 500 do 1000 Kč. 
V ceně je obvykle zahrnuta i emailová adresa.   

Výhledy 
Kabelová televize dnes patří mezi velmi rozšířené služby - odhaduje se, že téměř 30 % procent domácností má (nebo může mít) přípojku od některé z kabelových televizí. To je na první pohled dobrá startovní pozice pro masivnější rozšíření internetu. Problémů bránících rychlému rozvoji je však několik. Prvním z nich jsou u starších sítí relativně vysoké náklady na "upgrade" pro obousměrný provoz, přičemž ani budování nových rozvodů není nejlevnější. Druhým oříškem je omezení vyplývající z technologie samé - představa stovek lidí v jednom paneláku svištících k internetu rychlostí v Mb/s je proto nereálná.   

Výhody:   
Rychlost. I když přenos 64 kb/s v době vysokorychlostních sítí nevypadá nijak lákavě, pro většinu uživatelů je naprosto dostačující. 
Bez časového omezení. Jestliže se potřebujete dvacetkrát za den podívat na novou poštu, s dial-up připojením bude váš účet vysoký. U připojení prostřednictvím kabelové TV se od internetu nemusíte vůbec odpojit. 
Bez omezení dat. U tohoto typu připojení jen málokdy narazíte na limit týkající se objemu stažených dat. Přístup bývá obvykle neomezený...   

Nevýhody:   
Pořizovací náklady. Máte-li doma obyčejný modem a je-li pro vás počáteční investice ve výši přibližně 5000 Kč nepřekonatelný problém, pak hledejte jiný způsob, jak se připojit k internetu... 
Vysoký paušál. Pokud chcete připojení využívat jen občas, může být pro vás paušální poplatek příliš vysoký. 
Vyšší nároky na uživatele. Chcete-li mít doma počítač připojený k internetu 24 hodin denně, je minimálně instalace (a dobrá konfigurace) firewallu nutností. 

Jak to funguje? 
Pro kabelového "sledovače TV" se na první pohled téměř nic nezmění. Doma jen přibude kabelový modem se dvěma výstupy. Jeden se propojí s televizí a druhý se síťovou kartou v PC. Kabelový modem moduluje a demoduluje signál jdoucí z kabelové sítě a do ní. Datové přenosy jsou realizovány v pásmu 50 MHz - 750 MHz - obvykle je vyhrazen kanál o šířce 6 MHz (což odpovídá standardní "šířce" televizního kanálu). Při použití nejpoužívanější modulační technologie 64 QAM má jeden takovýto kanál kapacitu až 27 Mb/s. V opačném směru je jeden kanál v pásmu 5 MHz - 42 MHz, což při použití technologie 16 QAM (nebo QPSK) zaručuje kapacitu do 10 Mb/s. Tato kapacita je rozdělena mezi jednotlivé uživatele, což v praxi znamená rychlost od 50 Kb/s do 1,5 Mb/s v závislosti na zatížení a architektuře sítě. 

Zajímavé odkazy: 
http://mistral.dkm.cz/ - web s mnoha informacemi nejen pro kabelové začátečníky.
http://schema.mistral.cz/ - zajímavé schéma pro majitele služby Mistral. 

Kolik stojí připojení k internetu prostřednictvím kabelové TV?	
Firma	Místa působnosti	www stránka	Zřizovací
poplatky	2 nejzajímavějšíí tarify
download-upload za měsíční poplatek	poznámka	
UPC	Praha, Brno	http://www.upc.cz/	1 500 Kč	128kb/s-96kb/s za 1080 Kč	320 kb/s-96 kb/s za 1480 Kč	 	
Intercable CZ	Ostrava	http://cobalt.ktv-ova.cz/	5 000 Kč	32kb/s za 1950 Kč	64 kb/s za 3990 Kč	objemové omezení - 1 GB/měs, v nabídce i o něco levnější časové omezené připojení 7 -17 h	
TES media	Praha, Neratovice
Kralupy nad Vltavou
Děčín, Meziboří	http://www.tesmedia.cz/	1 495 Kč	128 kb/s - 64 kb/s za 999 Kč	256 kb/s-64 kb/s za 1299 Kč	po přenesení 5GB za měsíc možné snížení rychlosti linku na 28 kb/s	
Elektronika 
Olomouc	Olomouc	http://www.ngbox.cz/ 	bez poplatku	128 kb/s za 999 Kč	256 kb/s za 1999Kč	za 4000 Kč  možnost instalace bezdrátové technologie	
Kabelová Televize Česká Třebová	Česká Třebová	http://www.ktct.cz/ 	2500 Kč
+ 690 Kč	64 kb/s za 999 Kč (limit 4000 MB)	128 kb/s za 3499 Kč	nabídka i připojení za 99 Kč nebo 249 Kč s velkým omezením datového objemu	
Elsat s.r.o.	České Budějovice	http://www.elsatnet.cz/	2 000 Kč	40 kb/s za 1470 Kč	64 kb/s 8850 Kč	nabídka připojení s omezeným objemem za menší částky	
Kabelová Televize 
Přerov a.s.	Přerov	http://www.medialine.cz/	1 000 Kč	64 kb/s za1000 Kč (sdílené připojení)	96 kb/s za 4217 Kč (vyhrazené)	 	
RTV 5 s.r.o.	Břeclav	http://www.rtv5.cz/	2 500 Kč	64 kb/s za 800 Kč limit 450 MB	64 kb/s za 1280 Kč limit 2000 MB	možnost i bezdrátového připojení	

Pevná linka 
Připojení pevnou linkou patří mezi ty rychlejší a spolehlivější způsoby, avšak především kvůli jeho ceně ho najdeme pouze ve firmách. Zřizování takové linky také není nejsnadnější. Poté, co si objednáte u firmy pevnou linku, objedná se pronájem datového okruhu u ČTc, což trvá obvykle 4 - 10 pracovních dní. Nakonec musí firma provést instalaci a konfiguraci, což většinou zvládne do dvou dnů. Avšak i když si odmyslíte časovou náročnost, už sama cena napovídá, že nejde o rodinnou volbu. Cena za instalaci se pohybuje od deseti tisíc výše a měsíční paušál méně než za pět tisíc (64 kb/s) vám také určitě nikdo nenabídne. Někdy můžete pár korun ušetřit volbou tzv. počítané linky, u které je stanoven maximální měsíční objem dat, který může skrz modem protéci. Pokud byste přesto chtěli do pevné linky investovat, pak počítejte s tím, že v uvedené ceně je zahrnuta vlastní IP adresa a pronájem zařízení (modem). Výše uvedené ceny je pouze orientační, protože většina firem nabízí "linky na míru" a ceny upravuje podle jednotlivých požadavků.   

Výhody 
Rychlost. Sen všech hráčů a "chronických stahovačů". Nabídka firem je velká - od 64 kb/s až do závratných několik Mb/s. 
Stabilita a kvalita. Pevná linka stále je symbolem stability a kvality připojení... "Bezdráťáci" i majitelé internetu přes kabelovou TV mohou jen vzdychat nad procenty ztracených paketů...   

Nevýhody 
Cena. Pro běžnou domácnost je pevná linka cenově nedostupná. A dlouho ještě bude... 

xDSL 
Jako poslední vám představíme technologii, kterou u nás zatím sice nikdo nenabízí, ale která by mohla v přístupu k internetu znamenat průlom. Jak by se vám líbilo být za paušální příspěvek připojeni k internetu po "telefonních drátech" rychlostí 256 kb/s? 

DSLje zkratka označující technologii přenosu dat přes "klasické" telefonní linky. Data se přenáší na jiných frekvencích, takže DSL nijak neomezuje klasické telefonní hovory. Výhodou by mělo být i to, že připojení pomocí DSL je podobné připojení "pevnou linkou" - platíte paušál, nikoliv za dobu připojení. Nejzajímavější je pro většinu uživatelů rychlost - ta může dosahovat až 1 Mb/s. Ve většině zemí na západ od našich hranic DSL umožňuje bez problémů rychlost 512 kb/s, která je plně dostačující i pro náročného uživatele... Co znamenají magická tři písmena? DSL neboli Digital Subscriber Line znamená digitální účastnickou linku neboli digitální spojení mezi uživatelem a ústřednou - podobné jako v případě ISDN. Hned na úvod je nutné poznamenat, že DSL neznamená jen ADSL. Existuje celá řada technologií, které jsou založeny na xDSL a liší se svými vlastnostmi - IDSL, HDSL, ADSL Lite, VDSL apod. Nás ale zajímá právě ADSL.   

Výhody 
Vysoká rychlost. Pro ADSL není teoreticky problémem ani rychlost vyšší, než 512 kb/s - co víc si přát? 
Dostupnost. Všude tam, kde vedou telefonní dráty, mohou svištět data z Internetu do vašeho PC...   

Nevýhody 
U nás ne. V České republice si budete muset na ADSL připojení ještě nějakou dobu počkat... 

Proč ne? 
Možná vám vrtá hlavou, proč když je "k dispozici" takováto technologie - proč nám stále ČTc nabízí zastaralé připojení ISDN? Že by bylo nutné nabízet nám "pokrok" postupně, nebo se ve skladech ČTc válí neprodané ISDN modemy? Není to tak dávno, co zmiňovaná firma službu nabídla (IOL Platinum), ale ČTÚ tuto službu pozastavil, protože ČTc by se stal jediným a dominantním operátorem nabízejícím ADSL - viz rozhodnutí č.j. 21908/2002-610. Pokud ale po ADSL toužíte a chtěli byste se na ČTÚ zlobit, zkuste si na internetu najít ceníky služby Platinum a pak je porovnejte se situací ve vyspělých zemích... 

Technologie 
Technologie ADSL využívá klasických telefonních vedení pro vysokorychlostní přenos dat. Charakteristické je, že proud dat má asymetrickou rychlost od provozovatele k uživateli je vyšší než v opačném směru. Původní teoretický předpoklad o maximální rychlosti počítal "pouze" s 1,5 Mb/s. Nyní lze teoreticky dosáhnout až 9 Mb/s, směrem od uživatele až 1 Mb/s. Ovšem tyto hodnoty jsou samozřejmě pouze teoretické - v praxi provideři omezují rychlost na 128 kb/s nebo na 256 kb/s. Jak je však možné při "surfování" zároveň telefonovat? Na obou koncích linky (v ústředně i u účastníka) se nacházejí filtry (tzv. splittery), které oddělí telefonní hovor od dat. Přenosu ADSL je vyhrazeno pásmo od 20 kHz do 1 MHz, které je navíc rozděleno do 256 kanálů, což podstatně zvyšuje odolnost vůči rušení. 

Založeno občanské sdružení Internet pro všechny (IPV) 
Dne 22. 10. 2002 bylo Ministerstvo vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Internet pro všechny, jehož vytvoření je logickým vyústěním činnosti Výzvy k rozšíření Internetu v ČR (www.kdetoje.cz/vyzva). Výzva získává tímto krokem právní rámec, který je nezbytným faktorem pro naplnění jejích cílů, především v oblasti jednání se zainteresovanými institucemi (ČTÚ, AO, ČTc, vláda ČR), kde může občanské sdružení vystupovat jako plnoprávný partner uvedených organizací. Cílem sdružení je sdružovat všechny uživatele internetu v České republice, kteří mají zájem o širokopásmové paušální internetové připojení. Sdružení spolupracuje s institucemi a organizacemi, které tento typ připojení nabízejí nebo plánují nabízet. Taktéž spolupracuje s příslušnými státními orgány zabývajícími se touto problematikou. Cílem sdružení je také napomáhat rozvoji a propagaci širokopásmového paušálního internetového připojení. 

Mezi dva hlavní cíle Výzvy patří: 
1. Urychlené vytvoření konkurenčního prostředí na trhu v oblasti internetového připojení technologií DSL. 
2. Požadavek na vytvoření alespoň jednoho paušálního programu u standardního vytáčeného připojení, nutného k hlubšímu rozvoji internetu v České republice. 

Požadavky Výzvy jsou v souladu s nedávno zveřejněnou Zprávou Evropské komise (dále EK) o České republice za rok 2002. Ta v části týkající se telekomunikací konstatuje, že současný právní rámec neusnadnil vstup alternativních operátorů na trh a že trh je z větší části stále ovládán dominantním operátorem (ČTc). Zpráva EK si dále všímá, že regulátorem (ČTÚ) stanovené tarify nejsou určeny na základě skutečných nákladů, z čehož plyne současná vyšší cena pro zákazníky. Zpráva EK dále hodnotí činnost regulačního orgánu a přitom poukazuje na fakt, že se tato instituce musí o velkou část svých pravomocí dělit s ministerstvem dopravy a spojů. K jedné z výtek patří i nevyřešená otázka zpřístupnění místních smyček. 
Sdružení IPV podporuje zavádění technologie DSL, která umožňuje vysokorychlostní přístup k internetu za přijatelné ceny. Sdružení je hluboce dotčeno neustálým oddalováním termínů zavedení této technologie v ČR, způsobeným zdržovací taktikou dominantního operátora, který ani přes nařízení ČTÚ dosud nezveřejnil velkoobchodní nabídku služeb ADSL, i když tak měl učinit již v zářijovém Telekomunikačním věstníku. 
Další informace na http://www.kdetoje.cz/vyzva nebo na Chip CD. 

Bez drátů 
Vzduchem to jde taky... 
Při připojování k internetu pomocí kabelů neustále narážíte na množství problémů, a to jak technických, tak i finančních. Z těch finančních stojí za zmínku cena za jeden metr "položeného drátu" nebo fakt, že většina "drátů" u nás patří ČTc. S technickými problémy se bohužel denně setkáváme i my stačí se jen podívat na neustále rozkopané chodníky a silnice. Naštěstí existují technologie schopné data "přenášet" i vzduchem. Ať už se jedná oWi-Fi, satelitní připojení nebo o technologie používané u mobilních telefonů, vždy máte výhodu nezávislosti na pevných linkách. Samozřejmě že i tento způsob má své nevýhody - nejčastěji to bývají dražší "zařízení" pro přenos dat, velká závislost na "terénních podmínkách" nebo složitější instalace. 

Wi-Fi 
Slovo Wi-Fi se dnes stává stejným zaklínadlem jako před několika lety slova "internet" nebo "e-byznys". "Modemisté", kteří "věřili v bohy" ISDN a ADSL, se pomalu obracejí na pohanskou víru Wi-Fi. Wi-Fi je "lidové označení" standardu pro vytváření bezdrátových sítí pracujících na nelicencované frekvenci 2,4 GHz. Tyto sítě se podobají těm, které používají mobilní operátoři - oblast "pokrytí" je tvořena buňkami, v jejichž středu je vysílač. Teoretická maximální rychlost je až 11 Mb/s, v praxi o něco méně. Zařízení pro připojení kWi-Fi síti si už také koupíte v každé lepší prodejně hardwaru, takže co ještě brání masivnímu rozvoji těchto sítí? Momentálně nejpalčivějším problémem je vzájemné rušení. Pokud ve městě (nezávisle na sobě) pracuje několik vysílačů v tomto pásmu, pak logicky dochází ke vzájemnému rušení a tím i snižování rychlosti přenosu. Dalším problémem je bezpečnost. I když už existují zařízení podporující 128bitové šifrování, spousta sítí si stále "vystačí" se 40bitovým a samotné principy zabezpečení nejsou dobré.   

Situace na trhu 
S trochou nadsázky by se dalo říci, že u nás panuje "ticho před bouří". Firem nabízejících Wi-Fi "za peníze" není moc, ale každým týdnem se situace zlepšuje. U "free sítí" na vás na každém internetovém rohu bliká CZ Free.Net. V čem se tyto dva modely liší, respektive čím se bude lišit připojení "zdarma" a placené? V prvním případě zaplatíte plnou cenu za zařízení, vše si nakonfigurujete, domluvíte se s partou podobných nadšenců a nakonec se "složíte" na platbu za gateway na internet. Výsledkem je rychlé připojení za rozumný měsíční obnos. V druhém případě si nemusíte lámat hlavu s příliš velkými počátečními investicemi. Provider je obvykle "rozpustí" do měsíčních paušálů. Zde existují dvě možnosti provider může omezit rychlost připojení (což je poněkud složité), nebo spíše omezit množství přenesených dat za jeden měsíc. V tabulce najdete seznam velkého množství providerů, nabízejících bezdrátové připojení - a to včetně cen. Seznam není zdaleka kompletní, protože se neustále objevují nové a nové firmy, které se chtějí svézt na "této vlně" (stačí jen v libovolném vyhledavači zadat "připojení internet"). Vynechali jsme také velké poskytovatele jako jsou Aliatel, GTS nebo Broadnet, kteří se zaměřují spíše na firemní sektor. Jedno je jisté, s rostoucí nabídkou providerů s Wi-Fi připojením bude klesat i cena ostatních způsobů, takže snad brzy přijde i doba, kdy nebudeme muset platit tisíce měsíčně za utrpení jménem dial-up. Na závěr malé zamyšlení. Jak jsme se již zmiňovali, Wi-Fi sítě se strukturou v mnohém podobají těm, které mají mobilní operátoři. Napoví mi někdo, proč na své stožáry nepřidělají i "Wi-Fi vysílače" a nerozšíří své pole působnosti? 

Hardware 
Až donedávna bylo na poli HW pro Wi-Fi téměř hrobové ticho. Nyní se naopak výrobci předhánějí, kdo nabídne zajímavější zařízení. Posledním hřebíčkem do rakve pochybovačů byla pravděpodobně reakce Intelu, který IEEE 802.11b vyslovil svou podporu. Dalším gigantem, který se rozhodl podporovat tuto technologii, se stala společnost Sony se svými notebooky Vaio. A nezapomněli jsme ani na "základy". Microstar International (MSI), známý výrobce základních desek, se rozhodl do svých výrobků integrovat systémy pro bezdrátové sítě. Menším problémem by zde mohl být "modrý zub". I technologie Bluetooth totiž pracuje v pásmu 2,4 GHz. Ale už se objevují první vlaštovky, které dokáží pracovat s oběma standardy. 

Přistřihnou Wi-Fi křídla? 
Jak jsme se již zmiňovali, v pásmu, které WiFi využívá, je poslední dobou docela těsno. Nejpalčivěji tento problém pociťují obyvatelé větších měst, kde poslední dobou začíná platit zákon džungle - vyhrává silnější. Ovšem generální licence (http://www.ctu.cz/down/gl/12_RLAN.pdf), která "určuje pravidla", hovoří striktně. V kmitočtovém pásmu v rozmezí 2400 2483,5 MHz nesmí mít vysílač větší vyzářený výkon EIRP (Eqivalent Isotropic Radiated Power ) než 100 mW. ČTÚ překvapivě rychle zareagoval a provedl kontrolu (http://www.ctu.cz/ai100702.htm). Při ní zjistil, že "značné procento vysílačů překračuje povolený výkon" v některých případech až stonásobně. První kontrola skončila pouhým strašením, ovšem uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dále.   

Další zajímavé odkazy: 
http://www.wavenet.cz/ - bezdrátový internet v Karlových Varech 
http://www.netopyr.net/ - bezdrátové připojení na Ostravsku 
http://www.neraweb.cz/ - jak na internet v Neratovicích? 
http://www.infos.cz/infos/ - internet bez drátů v Prostějově a Vyškově 
http://www.czfree.net/ - Wi-Fi free síť - Praha 
http://czfree.web2001.cz/ - Wi-Fi free síť - Brno 
http://nickel.cz/wifiwest/ - Wi-Fi free síť - Plzeň 
http://czfree.net/forum - fórum uživatelů CZFreeNetu   

Výhody 
Relativně levné. Pokud se na úvodní investici můžete podílet s více uživateli, pak je připojení levné. Zkrátka ideální technologie pro větší panelák. 
Vysoká rychlost. Nebavíme se o "megabitech za sekundu pro každého", ale myslím, že i rychlost 200 kb/s je zajímavá...   

Nevýhody 
Nespolehlivost. Ne že by bylo spojení méně spolehlivé než například "modemové", ale v místech s větším provozem se na spojení maximální rychlostí spolehnout nemůžete. 
Dostupnost. Pokud bydlíte na vesnici, nečekejte, že se k vám přihrne provider a nabídne vám Wi-Fi připojení za tisíc měsíčně. 
Pouze pro zkušenější (u "free sítí"). Instalace a konfigurace nejsou nic pro začátečníka - o tom vás určitě přesvědčovat nemusím... Bezpečnost. Bezpečnostní mechanismy u Wi-Fi přenosu jsou nedostatečné. To vám je sice jedno, pokud bezcílně surfujete, ovšem při elektronické platbě je riziko značné... 

Co je Wi-Fi 
Wi-Fi - zaklínadlo internetových guru - lidově nazývaná technologie připojení k internetu. Ve skutečnosti je Wi-Fi[8482] ochranná známka WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), která vydává certifikáty o "vzájemné kompatibilitě" zařízení. Myšlenka je to zajímavá - pokud výrobek splňuje normu IEEE 802.11b (www.ieee.org) a dokáže se domluvit s ostatními, najdete na něm nálepku Wi-Fi. Jelikož vývoj nezastavíte, vznikají i nové odnože IEEE 802.11, o kterých se více dočtete například zde: http://www.lupa.cz/clanek.php3?show=2223. Technici zajímající se obecně o standardy 802.11 by se určitě měli podívat na stránku http://www.jmpartners.cz/bo_80211.htm. 

Satelit 
Když se řekne "satelit", většina lidí si představí satelitní mísu, kterou do jejich bytu proudí televizní zábava. Ale satelit vám může nabídnout i přístup k internetu. Hned v úvodu je nutné říci, že z hlediska počáteční investice nejde o nikterak levnou záležitost. Satelit může být dobrým řešením pro menší vesnice (kde lišky dávají dobrou noc), které jsou pro ostatní způsoby připojení nevhodné. 

Satelitní připojení lze rozdělit na dvě oblasti - v první je možné pouze download, druhá nabízí "spojení" v obou směrech. První možnost je poněkud zvláštní. Zakoupíte si satelitní přijímač (investice do 2000 Kč) a předplatíte si službu. Přes satelit jsou neustále posílány soubory, takže se stačí informovat, kdy vzduchem letí to, co potřebujete. Alternativou je objednat si přenos "vlastních dat"... Druhá možnost je pro "klasické surfaře" zajímavější. Obousměrné spojení však vyžaduje mnohem větší počáteční investici (30 - 50 tisíc korun), což je pro jednotlivce nebo domácnost nepřijatelné. Ovšem když si uvědomíte, jakou rychlostí k vám z nebe mohou data proudit, rozpočítáte to na tři až deset lidí, může to být zajímavá nabídka. Pokud navíc zvolíte firmu, která počáteční investici rozpočítá do měsíčních paušálů, stává se satelitní připojení dobrým řešením všude tam, kde je vidět obloha... Už z principu tohoto způsobu připojení však vyplývá jedna nevýhoda. Výška satelitů nad zemí a rychlost šíření "signálu" jsou viníky zpoždění, kterým je každé "satelitní" připojení charakteristické. To obvykle dosahuje hodnot okolo půl sekundy, což sice pro běžné "surfování" nevadí, ale například pro hraní her nebo pro náročnější "on-line služby" je to nevhodné. Dalším zádrhelem může být přístup k českému internetu. V tabulce, kterou vám nabízíme přehled několika vybraných poskytovatelů, kteří nabízejí jak jednosměrné, tak i obousměrně připojení. Firem nabízejících satelitní internet je mnohem více, většinou však jde o stejný produkt od jiného "dealera". Velké množství firem také nabízí "svoje připojení" především firmám, což již naznačují absencí ceníků na svých www stránkách, kde obvykle najdete jen poznámku: "cena dohodou". Pokud se o problematiku satelitního připojení zajímáte více, podívejte se na stránky http://www.vhr.cz/rubrika/vhrsat1201.htm, kde najdete zajímavé informace především o "hardware". 

Výhody 
Vysoká rychlost. Připojení rychlostí 512 nebo 640 kb/s není žádným problémem. 
Dostupnost. Pro tento typ připojení nemusíte ČTc prosit, aby k vám zavedl telefonní linku, nebo se modlit, aby u vás provider postavil Wi-Fi síť. Stačí jen volné nebe...   

Nevýhody 
Vysoká investice. Zařízení potřebné k obousměrné satelitní komunikaci není zrovna nejlevnější. 
Vyšší prodleva. Čas mezi klepnutím na odkaz a počátkem stahování se pohybuje okolo půl sekundy. Zdá se vám to málo? Pro hry nebo pro telefonování prostřednictvím internetu je to "smrtící" doba. 

Ceny satelitu	
Firma	služba	směr	rychlost	instalace	cena	limit objemu dat	 	
Pragonet	Satellit start
Satellit pro	download	768 kb/s	nezjištěno	1,5 Kč za 1 MB
nad limit	500 MB
bez omezení	http://www.pragonet.cz/t-dslsat/	
Lagus	SATinternet Bronze
SATinternet Silver
SATinternet Gold	download +
upload (128 kb/s)	128 - 512 kb/s
256 - 640 kb/s
512 - 768 kb/s	7000,-	3 950 Kč
5 350 Kč
7 150 Kč	-	http://www.satelitcom.cz/	
Satelitní
internet	Skubooster	download	2 Mb/s	1000 - 
2000 Kč	750 Kč
cena za 10 h	-	http://sat.pef.cz/	
SkyDSL	SkyDSL Home	download	až  8 Mb/s	790 Kč
+ 10 - 12 T zař	1700 Kč
2500 Kč	512 MB
1024 MB	http://www.skydsl.cz/	

Mobilní technologie 
Mobilní telefon se dnes najde snad v každé kapse. Většina z nás ho používá pouze k telefonování a ani netuší, že nám může internet přinést všude tam, kde je signál. Nutno podotknout, že zpočátku to s mobilním internetem nebylo nijak růžové a přenosová rychlost (9,6 kb/s) stačila i při velké dávce trpělivosti pouze na "poštu". Nyní je nabídka podstatně lepší, ale i tak původní GSM připojení v nouzi postačí... Jedině skalní "modemisty" nevyděsí doba nutná pro vytvoření spojení, která se pohybuje od 10 do 25 sekund.   

HSCSD 
Potřeba rychlejších "dat" dala vzniknout novým řešením, která i pro mobily nabídnou větší rychlost než historických 9,6 kb/s. Mezi tato řešení patří i HSCSD, které spojením více timeslotů umožní dosahovat o něco vyšších rychlostí. V tomto případě jde maximálně o 43,2 kb/s (download). Spojení může být i asymetrické, tzn. rychlost od operátora k vám může být vyšší než v opačném směru.   

GPRS 
Řešením blízkým k HSCSD (i když nikoliv technologicky) je GPRS. Na rozdíl od předchozích dvou typů připojení, kde se pro "proudící data" vytváří přenosový kanál, zde jde o paketový přenos se všemi jeho výhodami a nevýhodami. Z nevýhod se zmíním jen o negarantované rychlosti a delší odezvě, na druhé straně je ale větší stabilita a platba pouze za přenesená data. Rychlost připojení je maximálně 56 kb/s - a to především kvůli energetické náročnosti. Sen o využití více než čtyř timeslotů a rychlostech přesahujících 100 kb/s se začíná rozplývat... 
Mobilní připojení je zkrátka vhodné maximálně pro "nouzové situace", kdy nevadí nižší rychlost a vyšší cena. Jako trvalý způsob připojení počítače v domácnosti jsou však všechny tři technologie nevhodné...   

Výhody 
Mobilní. K dispozici všude, kde je signál. 
A podle reklamy už máme 100% pokrytí, ne? Stačí jen propojit s notebookem a máte internet kdekoliv...   

Nevýhody 
Nízká rychlost. Ve srovnání s ostatními typy připojení se zde pohybujeme maximálně v řádech desítek kb/s. 
Cena. Pro rychlejší typy přenosů je nutné vlastnit novější mobilní telefon, a také cena za připojení není nejmenší.   

Jek tedy na internet?   
Možností, jak se připojit k internetu, je opravdu mnoho. Uvedené způsoby nejsou úplným seznamem všech možností, ale spíše výběrem toho nejlepšího pro "domácí použití". V některých případech se můžete setkat i s kombinací některých technologií tak, že dohromady dávají cenově přijatelný model pro konkrétní lokalitu. Chce to se tedy pořádně podívat kolem sebe, zda už ve vašem okolí není připojení k internetu vyřešeno a zda vám nestačí se jen připojit. Zkuste se podívat například na adresu http://homenet.web2001.cz/domaci-site.htm, která může být i inspirací. Jsme národ kutilů, a tak se často můžete setkat i s kutilským řešením. Stačí jen nakoupit potřebné součástky (například na http://www.ges.cz/), mít potřebné znalosti a pak s partou podobných nadšenců rozjet vlastní projekt. Zdá se vám to nemožné? Projekty "domácích sítí" však vznikají jakou houby po dešti, tak proč ne i vy? A jak na to? Prvním krokem by měla být analýza: 

Kolik chci dát jako počáteční investici? 
Jakou požaduji rychlost? 
Co chci na internetu dělat (hry, data, video)? 
Kolik chci platit měsíčně? 

Na základě toho lze vybrat to pravé připojení, které nezruinuje domácí kasu a zároveň nabídne přijatelnou rychlost třeba pro noční toulky internetem. 
Pokud již dobré připojení máte, možná vás zaujme možnost otestování vlastní rychlosti linky; tento test najdete na adrese http://nacestach.wz.cz/pocitej.php (doporučuji měřit několikrát). 
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že ironické poznámky na adresu ČTc nejsou útokem proti firmě samotné. Cílem každé firmy je zisk a ČTc dělá svou práci pořádně. Zamyslet by se měli spíš naši poslanci - zda je nutné, aby firma (donedávna státní) měla zisk v řádu miliard, ale tisíce lidí se musely připojovat potupnou rychlostí přes modem a platit za to neuvěřitelné částky. 

Technologie 
Spojení v GSM probíhá následujícím způsobem: Ke komunikaci je vyčleněn kanál, jenž je rozdělen na tzv. rámce (kterých je osm). Protože přesná velikost jednoho rámce je 2737 bitů, jednoduchým násobením nám vychází maximální teoretická přenosová rychlost 21,4 kb/s. V praxi lze však dosáhnout pouze rychlosti mnohem menší. Část dat se totiž využívá pro korekční a bezpečnostní mechanismy. V praxi se můžete setkat s rychlostí 9,6 kb/s nebo 14,4 kb/s. Druhá uvedená rychlost je již "mírně" na úkor bezpečnostních a opravných mechanismů, což automaticky vylučuje "pro přenos vhodná" místa se slabým signálem. 

Petr Kratochvíl, petr.kratochil@vogel.cz

Jak na inet	
Služba	telefon	jméno	heslo	help line	registrace na:	
Quick (Český Telecom)	971 103 333	freequick	freequick	284 084 888	reg.quick.cz	
Volny	971 200 111	registrace	registrace	246 000 333	www.volny.cz	
Tiscali	971 100 811	registrace	registrace	800 184 184	www.tiscali.cz/home	
Raz - Dva (Contactel)	971 101 211	raz	dva	255 75 55 75	razdva.redbox.cz