

Léame antes de instalar
Actualización 1.0 del firmware de SuperDrive para iMac

La actualización 1.0 del firmware para la unidad SuperDrive del iMac instala un nuevo firmware que soluciona la incompatibilidad de los discos DVD-R de 4x y DVD-RW de 2x con la SuperDrive 2x del iMac. Debe instalar esta actualización si desea utilizar discos de este tipo con su iMac. Además, esta actualización le permite expulsar discos CD de audio que estén protegidos contra copia o que contengan errores de grabación. Esta actualización es exclusivamente para los ordenadores iMac (pantalla plana de 15") equipados con una unidad SuperDrive interna.

Requisitos del sistema
iMac (pantalla plana de 15") con una unidad SuperDrive interna

Instalación de la actualización 1.0 del firmware de SuperDrive para iMac
1. Guarde todos los documentos abiertos y cierre todas las aplicaciones.
2. Si hay algún disco en la unidad SuperDrive, arrástrelo a la Papelera para expulsarlo.
3. Haga doble clic en el icono del instalador del firmware de SuperDrive.
4. Escriba una contraseña de administrador.
5. Haga clic en Actualizar.

Si surge algún problema y no puede actualizar el firmware mediante este programa, póngase en contacto con un distribuidor Apple autorizado.

Importante: No reinicie ni apague el ordenador mientras esté actualizando el firmware. La unidad SuperDrive podría resultar dañada.

© 2002 Apple Computer, Inc. Todos los derechos reservados. Apple, el logotipo de Apple e iMac son marcas comerciales de Apple Computer, Inc., registradas en EE UU y en otros países. SuperDrive es una marca comercial de Apple Computer, Inc.