

Leia antes de instalar a
Atualização do Firmware da SuperDrive do iMac 1.0

O aplicativo Atualização do Firmware da SuperDrive do iMac 1.0 instala um novo firmware na unidade SuperDrive que soluciona uma incompatibilidade com as mídias DVD-R de 4x e DVD-RW de 2x e com a unidade SuperDrive do iMac. Você precisa realizar essa atualização se pretende usar mídias DVD-R de 4x e DVD-RW de 2x em seu iMac. Esta atualização também permite que você ejete CDs de áudio que estejam protegidos contra cópias ou que contenham erros de masterização. Esta atualização é requerida somente para modelos iMac com telas planas de 15"  e que possuam uma unidade SuperDrive interna.

Requisitos do Sistema
Um computador iMac (15" tela plana) com unidade SuperDrive interna

Como instalar o aplicativo Atualização do Firmware da SuperDrive do iMac 1.0
1. Salve todos os documentos abertos e encerre todos os aplicativos.
2. Se houver um disco na unidade SuperDrive, arraste o ícone do disco ao Lixo para ejetá-lo.
3. Clique duas vezes no ícone do aplicativo Atualização do Firmware da SuperDrive.
4. Digite uma senha de administrador.
5. Clique em Atualizar.

Se você tiver problemas e não conseguir atualizar o firmware usando esse programa, entre em contato com um fornecedor de serviços autorizado Apple.

Importante: Não reinicie, desligue ou interrompa a alimentação de seu computador enquanto estiver atualizando o firmware. Se você fizer isso, poderá danificar a unidade SuperDrive.

© 2002 Apple Computer, Inc. Todos os direitos reservados. Apple, o logotipo Apple e iMac são marcas de fábrica da Apple Computer, Inc., registradas nos EUA e em outros países. SuperDrive é uma marca de fábrica da Apple Computer, Inc.