Srovnávací test tichých počítačů
Nenechte se rušit
Počítač je dobrý sluha, ale zlý pán. To platí v kanceláři i doma, zkrátka všude; počítač by totiž měl být nenápadným pomocníkem, a ne tyranem, jemuž se vše okolo podřizuje. To platí i pro hlučnost, která se stala cílem našeho aktuálního testu.

Možná vás od dlouhého vysedávání u počítače bolí hlava a práce vás velmi rychle unavuje. Jednou z příčin může být to, že počítač je příliš hlučný a často vyluzuje skutečně nepříjemné zvuky. V kanceláři, kde už je beztak hluk, si toho možná nevšimnete, ale když třeba večer doma všechno ztichne, rodina dávno spí (nebo chce spát) a vy zasednete na "noční směnu", teprve poznáte, jak je váš počítač hlasitý. Je to pak nepříjemné nejen pro vás, ale i pro vaše okolí. Tichý počítač však samozřejmě ocení i kancelářští pracovníci.
Hluk je nepříjemný a může být i nebezpečný. Počítače sice nevydávají ani hluk okamžitě nebezpečný (práh bolesti je někde u 130 dB), ani nebezpečný (hluk o síle 100 - 120 dB je třeba na diskotéce nebo na rockovém koncertě a několikahodinová přítomnost už může vyvolat poškození sluchu), ale i dlouhodobý hluk nižší intenzity nervovou soustavu ovlivňuje a vede k celé řadě problémů.

PROČ TAKOVÝ HLUK?
Uvnitř počítače pracuje spousta součástek taktovaných na vysoké frekvenci, které pro svůj spolehlivý chod spotřebují desítky wattů. Tato energie se však podle fyzikálních zákonů nemůže nikam ztratit, drtivou většinu jí počítač vyzáří jako odpadní teplo. Toto teplo by se v počítači hromadilo tak dlouho, dokud by se nějaký obvod nepřehřál a počítač by nepřestal pracovat. Proto téměř v každém počítači naleznete nejrůznější chladiče a ventilátory, které zajišťují cirkulaci chladného okolního vzduchu ve skříni a počítač ochlazují. Tím je problém tepla vyřešen, ovšem za cenu instalace hučících, a někdy dokonce rezonujících ventilátorů, které jsou za provozu nepříjemně slyšet.
Jestliže počítač pracuje někde v průmyslovém prostředí, jeho lehké šumění nikomu nevadí. Pokud jich však několik desítek instalujeme do jedné, jinak tiché místnosti, bude hladina hluku překvapivě vysoká. Celodenní pobyt v takovém prostředí je únavný a komfortu při práci rozhodně nijak nepřidá. A to ani nebereme v potaz prostředí, kde je ticho přímo základním předpokladem, například filmové ateliéry nebo zvuková studia.
I v domácnosti při sledování vypjatých filmových scén je hukot ventilátorů rušivý, nemluvě o svištění, které za provozu vydává většina DVD mechanik. Jestliže navíc přidáme postupné opotřebení ložisek a zvýšení hlučnosti všech pohyblivých komponent v PC, vyjde nám z toho jediná potřeba - sestavit počítač co nejtišší.
Existují způsoby a komponenty, pomocí nichž lze postavit naprosto tichý počítač zcela bez pohyblivých součástek (například místo klasického disku by se dal použít ATA Flash disk). Takový stroj však bude velmi nákladný a nebude mít s obyčejným pracovním PC mnoho společného. Takže pro běžné uživatele takové stroje v úvahu nepřicházejí. U běžné sestavy je třeba vycházet ze standardních komponent, u kterých se určitému hluku vyhnout nelze. Na výrobci počítače tak zůstává, jak si s dodatečným ztišením poradí.

JAK PC UTIŠIT?
V počítačové skříni běžně nalezneme kromě pevného disku a optické mechaniky ještě minimálně trojici chladicích ventilátorů. Pevný disk pracuje téměř neustále, ale jelikož je relativně nejtišší komponentou, většinou není třeba pro jeho odhlučnění podnikat zvláštní kroky. Optická mechanika, zvláště je-li při prostém kopírování dat roztočena na vysoké otáčky, produkuje charakteristický svištivý zvuk, který hlučnost počítače zvýší až několikanásobně. Proti tomu se dá bojovat pouze volbou pomalejší čtecí jednotky s nižšími otáčkami. V rychlejších mechanikách se totiž disk roztočí až nad 10 000 otáček za minutu a vzhledem k potisku není zcela rovný, rychlé otáčení je proto hlučné. Rychlost otáčení lze snížit i speciálním programem, jako je například Nero DriveSpeed, který CD či DVD mechanice nadiktuje nižší pracovní otáčky. Další možností jsou kryty mechanik, které některé počítačové skříně mají. Manipulace s médii je pak ale méně pohodlná.
Počítač můžete značně ztišit už výběrem komponent. Základní deska může mít čipovou sadu chlazenou aktivním nebo pasivním chladičem - u toho aktivního se dost často po čase poškodí ložisko a hluk z něj může být až nečekaně velký, zvláště při startu počítače. Podobně je tomu u grafických karet - méně výkonné čipy (FX5200, Radeon 9200) se často spokojí jen s pasivním chladičem, který samozřejmě hluk nevydává, i když teplo vyzařuje do vnitřku počítače, kde také vadí. Můžete také sáhnout po grafice integrované v čipové sadě, protože ta pro kancelářské počítače zpravidla zcela dostačuje. Vybrat lze i méně výkonný procesor, který se i při zatížení spokojí s menším příkonem a nevyzařuje tolik tepla. Jsou i procesory (od firmy VIA Technology), kterým stačí pasivní chladič.
Ne každému ovšem výkon těchto komponent stačí. Největší alchymie pak rozhodně nastává u chladicích ventilátorů, které v každém případě musí zajistit svou primární funkci - dostatečný průtok chladicího vzduchu skrz počítač. Jelikož platí, že čím vyšší otáčky, tím vyšší je produkovaný hluk, je lepší volbou ventilátor velkého průměru s nižšími otáčkami, který zajistí stejný průtok vzduchu. Dále je třeba dbát, aby nic ve skříni počítače nerezonovalo a cesta chladicího vzduchu byla plynulá a bez překážek. Ve skříni by tedy měl být "pořádek" a počet kabelů by měl být minimální.
Jestliže máme počítač kompletně osazen tichými ventilátory, nejsou ještě možnosti ztišování vyčerpány. Jelikož odběr a tím i tepelný výkon komponent se v klidu a za provozu liší téměř dvojnásobně, lze otáčky ventilátorů také přizpůsobit aktuální teplotě komponent. Potom je však třeba chlazení správně dimenzovat, protože jinak by se mohlo stát, že po pár minutách zahřívání se všechny ventilátory roztočí na plný výkon a efekt regulace se i přes vynaložené náklady vytratí.
Regulace ventilátorů je blízká i systémům pro řízení spotřeby, které jsou například u notebooků velmi rozvinuté a které v případě nečinnosti zpomalují nebo zcela odpojují jednotlivé komponenty počítače a tím šetří energii. U stolního PC se však musíme spokojit pouze s možností zastavení pevného disku, případně u nových grafických karet s regulací otáček jejich chladiče. Ale to je vše, pro další snížení spotřeby se toho standardně mnoho nedělá. Hluk je možné omezit i tlumicími materiály, které se umístí uvnitř skříně. Měly by zároveň odvádět i teplo, aby se nehromadilo uvnitř počítače. Hlasitost můžete někdy ovlivnit i umístěním počítače. Pokud například obsahuje ventilátor s regulovanými otáčkami a vy zamezíte přístupu chladného vzduchu nebo dáte počítač k roztopenému radiátoru, teplota uvnitř počítače se zvýší a ventilátor poběží naplno.

POČÍTAČE V TICHU
Našeho testu se nakonec účastnilo 13 počítačových sestav. Výrobce jsme upozornili, že nám jde tentokrát spíše o tichý provoz počítače než o výkon, s čímž se firmy vyrovnaly různě. Čekali jsme více, protože v řadě případů se veškeré ztišení odehrálo výběrem méně hlučného chladiče procesoru. Jen některé firmy lépe vybraly komponenty (například tišší zdroj) nebo vybavily počítač teplotními čidly a zaměřily se na regulaci otáček, popřípadě použily nějaké tlumicí materiály uvnitř skříně. Čekali jsme více řešení, jaké dodala například firma ELAP. Ta vybavila počítač vodním chlazením, které se však bohužel v tomto případě ukázalo jako ne zcela ideální, protože hlavní chladicí část byla dost hlučná. Jinak jde o zajímavé řešení.
Počítače jsme samozřejmě podrobili i výkonnostním testům. Použili jsme nízkoúrovňové testy pro měření výkonu procesoru a rychlosti přenosu dat do paměti, dále testy pro měření rychlosti disku a optických mechanik. Za nejdůležitější považujeme výsledky nového komplexního aplikačního testu BAPCo SYSmark 2004, který simuluje pracovní činnost u počítače (používají se kancelářské aplikace a aplikace pro tvorbu internetového obsahu). Použili jsme i další aplikační testy. Grafické testy (herní a syntetické) byly v tomto případě pouze doplňkové, protože u kancelářského počítače není grafický výkon prioritou.
Protože nám šlo tentokrát především o hlučnost, nemohli jsme samozřejmě testovat v našem testlabu, kde je kvůli počítačům a dalšímu vybavení hluku opravdu hodně. Testovali jsme tedy v odhlučněné místnosti, a to digitálním měřičem úrovně hluku Greisinger GSH-8922. Počítače před měřením pracovaly a také při měření vykonávaly běžnou činnost. Hluk jsme měřili zepředu, zboku a zezadu počítače, asi 60 cm od něj. Další měření hlučnosti jsme provedli při intenzivní práci s diskem (jeho hlučnost však většinou nepřesahuje hlučnost chladičů počítače) a také při práci s optickou mechanikou. Tu se nepodařilo odhlučnit žádné firmě, a když to mechanika pořádně roztočí, dá to bubínkům zabrat.
Dalším hodnoceným hlediskem bylo vybavení počítačů. Do testu jsme požadovali osobní počítač se síťovou kartou a optickou mechanikou. O jakou mechaniku půjde a co vše ještě v počítači bude navíc, už záleželo na výrobcích. Je samozřejmě podstatné, zda je v počítači DVD vypalovačka, jakou velikost má pevný disk nebo zda je v počítači nebo k němu další vybavení. Na celkovém výsledku se tedy projevila hlučnost (50 %), vybavení počítače (33,3 %) a výkon (16,6 %).
Nejlépe v našem hodnocení dopadl počítač firmy DXT Computers, který je tichý i výkonný a má velmi dobré vybavení. Dostal tedy naše ocenění. Co se týká nízké hlučnosti, dobře dopadly i počítače Fujitsu-Siemens Computer, Mironet, CASH a Orange & Green. Vzhledem ke své ceně se nám dobrou volbou zdá i počítač PC Suma Office firmy Suma - dostává tedy naše ocenění Chip tip - cena/výkon.

Miroslav Stoklasa, Pavel Trousil

TYPICKÉ HODNOTY HLUKU	
OBYČEJNÝ HLUK	
47 dB	kancelář s více počítači	
65 dB	televizor, otevřené okno do ulice	
65 dB	serverová místnost	
SILNÝ HLUK	
80 dB	vysavač	
80 dB	velké prodejny, továrny	
85 dB	tramvaj	
NEBEZPEČNÝ HLUK	
95 dB	policejní siréna	
100 - 120 dB	diskotéka, koncert	
PRÁH BOLESTI	
130 dB	pneumatické kladivo	

KONEC TICHÝCH POČÍTAČŮ?
Společnost Mironet, která se vývojem tichých počítačů zabývá už od roku 1998, nás informovala, že má tiché počítače patentované - počínaje nejlevnějším řešením, zajišťujícím kombinaci pasivního utlumení a použití jednoduché regulace otáček na základě teplotní sondy, přes model nižší stření třídy (v testu) až po hi-end model v ceně přes 5000 Kč za samotné ztišení, který zajišťuje provoz počítače pod hranicí slyšitelnosti a řeší i odhlučnění mechanik. Společnosti, které používají technologie chráněné firmou Mironet, budou kontaktovány, aby se zdržely protiprávního jednání. Pokud se firma Mironet nesetká s odpovídající reakcí, chce na ně podat žalobu. Uvidíme, jak se tato situace dále vyvine.

Abacus Zajímavá sestava 8600/i865 Arch
Počítač Společnosti Abacus Electric, zabudovaný do designově výrazné skříně Nexus, připomínal na pohled stroj z dílny společnosti Apple. Uvnitř technicky dobře zpracované skříně se však ukrýval procesor Intel Pentium 4 2,8 GHz s podporou hyperthreadingu, osazený v desce Biostar s čipovou sadou i865PE. Paměť 512 MB typu PC3200 (DDR400) společně s rychlým, 80GB pevným diskem WD800JB se postarala o velmi dobré výkony v aplikačních i syntetických testech. Jediným, v čem počítač trochu zaostal, byla grafika - použitá karta WinFast A340 s čipem GeForce FX 5200 a pouze 64bitovou paměťovou sběrnicí konkurenci nestačila.
V počítači byla instalována 52rychlostní CDRW jednotka LG a interní PCI faxmodem Well, který však zjevně nebyl již z výroby dostatečně zasunut do slotu a nemohl být funkční.
Odhlučnění počítače bylo realizováno použitím tichého 300W zdroje Nexus a chladiče procesoru PHT-3600 od stejného výrobce. Oba aktivní ventilátory jsou poměrně tiché, ventilátor procesoru má navíc otáčky sníženy odporem. Grafická karta aktivní chlazení nevyžaduje. Skříň však postrádala veškeré další odhlučnění, takže v testu hlučnosti se sestava umístila spíše na zadních pozicích.

KLADY A ZÁPORY
+	APLIKAČNÍ VÝKON
+	RYCHLÝ PEVNÝ DISK
+	ZDAŘILÁ SKŘÍŇ
-	ŠPATNĚ INSTALOVANÝ MODEM

AT Comp. Comfor Diablo Fantasy
Počítač společnosti AT Computers spoléhal stejně jako většina strojů v testu na procesor Pentium 4, v tomto případě taktovaný na 2,6 GHz. Základní deska Intel s čipovou sadou i865PE byla dovybavena grafickou kartou Albatron FX5600XTQ, 120GB pevným diskem a 512 MB paměti DDR400. Optická mechanika byla zastoupena DVD+-R/RW mechanikou Asus DVR-0402P a do PCI slotu byl ještě zasunut interní modem InPorte. Příjemnou výbavu počítače uzavíral balíček užitečných programů.
Skříň počítače formátu midi tower je vyvedena v šedém a stříbrném plastu a na přední stěnu má vyvedeny audio a dva USB konektory. Jinak je mechanické provedení skříně spíše standardní - žádné dodatečné tlumicí materiály ani speciální řešení pro snížení hlučnosti uvnitř Diabla nenalezneme. Jedinými prvky použitými ke snížení hlučnosti jsou odpory pro snížení otáček, které výrobce předřadil ventilátoru skříně a chladiči procesoru. Jako hlavní chladič procesoru posloužil Igloo 4350 Glacial Tech s rozměrným radiátorem, ale pouze sedmicentimetrovým ventilátorem, cirkulaci vzduchu ve skříni pak zajišťoval osmicentimetrový modře zářící ventilátor Speeze. Jelikož i na grafické kartě byl použit standardní ventilátor, nejsou výsledky sestavy z pohledu hlučnosti nijak výjimečné.

KLADY A ZÁPORY
+	DVD VYPALOVACÍ MECHANIKA
+	SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ
-	HLUČNOST

CASH Silent 36
Od společnosti CASH, která se dlouhodobě zabývá tichými počítači, jsme k otestování dostali sestavu v nevelké ploché skříni, osazenou procesorem Intel Celeron 2,0 GHz. Byli jsme proto zvědavi, jak si tato jasně kancelářsky orientovaná sestava povede v konkurenci ostatních. Z hlediska vybavení opravdu nijak nezazářila. DVD vypalovací jednotka Toshiba SD-R5112 je příjemná, pevný disk Seagate Barracuda V s kapacitou 80 GB však byl již standardem a mnoho dalších komponent v dodávce nenalezneme.
Počítač je postaven na základní desce Gigabyte GA-8LD533 s dnes již stárnoucí čipovou sadou Intel i845G, která se s vestavěným grafickým čipem starala i o zobrazování. Aplikační i grafický výkon sestavy za konkurencí zaostával, cílové stanoviště pro tuto sestavu proto jasně bude spíše v kanceláři než na stole herního fanouška.
V počítači je zabudován zvlášť vyvinutý firemní obvod, který monitoruje teplotu základních komponent, napětí zdroje i chod ventilátorů a podle aktuální teploty řídí jejich otáčky i plynulost zpomalování a zrychlování. Celkově by tak měl dosáhnout bezpečného a efektivního chlazení s nejnižší možnou hlučností. Napájecí zdroj se obešel bez aktivního chladiče. V disciplíně hlučnosti však vlivem vibrací jednoho z použitých ventilátorů počítač ani s inteligentním řízením teploty na nejvyšší příčky nedosáhl.

KLADY A ZÁPORY
+	CENA
+	MALÉ ROZMĚRY
+	DVD VYPALOVACÍ JEDNOTKA
+	SLEDOVÁNÍ TEPLOTY
-	VÝKON
-	VYBAVENÍ

DEXX 29i
Ke ztišení počítače společnosti DEXX posloužila izolační hmota nalepená zvnitřku všech volných ploch skříně. Místy dokonce překrývala větrací otvory, které výrobce skříně připravil. Napájecí zdroj je osazen ventilátorem s velkým průměrem a teplotní regulací otáček, takže je velmi tichý, grafická karta s čipem Radeon 9200 i integrovaný obvod čipové sady mají chladič pasivní. Za největšího výrobce hluku tak musíme označit relativně hlučný ventilátor na procesoru, pocházející z krabicového balení přímo od firmy Intel.
Procesor Pentium 4 na frekvenci 2,6 GHz byl osazen v základní desce Asus P4P800. Ta je postavena kolem čipové sady Intel i865PE a v dodávce k ní nalezneme mimo jiné i program Asus PC Probe, který se stará o monitorování teploty a otáček ventilátorů a který byl na testovaném stroji nainstalován.
Uvnitř počítače dále nalezneme rychlý 80GB pevný disk Western Digital WD800JB se 7200 otáčkami za minutu a CD-RW mechaniku firmy Sony. Vybavení počítače je tak spíše standardní, jako jediný méně běžný prvek musíme označit digitální zvukový výstup.

KLADY A ZÁPORY
+	HLUKOVÁ IZOLACE
+	TICHÝ NAPÁJECÍ ZDROJ
+	RYCHLÝ PEVNÝ DISK
-	CHUDŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
-	HLUČNÝ VENTILÁTOR NA PROCESORU

DXT XP Silent 2700+
Společnost DXT ComputerS do testu nominovala sestavu s procesorem firmy AMD, konkrétně s Athlonem XP 2700+. Ten byl osazen v základní desce ECS s dnes již prověřenou čipovou sadou nForce2. Operační paměť tvořená DDR400 moduly měla kapacitu standardních 512 MB, pevný disk Seagate Barracuda 7200.7 pak 120 GB. Mezi dalšími zajímavými prvky sestavy je třeba jmenovat DVD+-R/RW vypalovačku LiteOn LDW-451S, nadprůměrnou grafickou kartu ATI Radeon 9600Pro, a dokonce i modem, televizní tuner (pro kancelářský počítač zbytný) a šestikanálovou soupravu reproduktorů. Přičteme-li bezdrátovou soupravu klávesnice a myši, vyjde nám velmi pěkné vybavení.
Pro snížení hlučnosti sestavy výrobce použil kromě zdroje s velkým pomaloběžným ventilátorem také několik komponent firmy Arctic Cooling, jmenovitě teplotně řízený chladič Cooper Silent 2 TCR na procesoru a dvojici ventilátorů Arctic Fan Pro pro cirkulaci vzduchu ve skříni.
Za zmínku stojí také chlazení grafické karty, která sice zabírá dvě pozice, ale na zadní straně má vyvedenu miniaturní páčku pro ruční dvoustavovou regulaci otáček, s trochou nadsázky snad pro zimní a letní režim. Celková hlučnost sestavy se i přes použití celkem čtyř ventilátorů udržela v dobrých mezích.

KLADY A ZÁPORY
+	VÝBORNÁ VÝBAVA
+	DOBRÝ VÝKON VE HRÁCH
+	TICHÝ
-	GRAFICKÁ KARTA ZABÍRÁ DVA SLOTY

ELAP Gigamax Mach4 NXP-2800 "Vodník"
Přízvisko "Vodník" není v názvu počítače Gigamax použito náhodou - jako chladicí soustava totiž slouží sériově prodávaná sada firmy CoolRiver. Měděné chladiče jsou osazeny na procesoru, na čipové sadě, a dokonce i na grafické kartě a navzájem jsou spojeny gumovými hadičkami velkého průměru. O cirkulaci chladicího média se stará nevelké tiché čerpadlo, ukotvené zevnitř na zadní straně počítače. Výparník chladicího systému tvoří rozměrný blok měděných trubiček a žeber, který je umístěn vepředu skříně, kde blokuje vnitřní pozice pro instalaci pevných disků. I tak díky skříni typu midi tower zůstaly volné tři vnější pozice.
Chladicí systém je sám o sobě příjemně tichý, k ochlazení radiátoru byl zvolen jeden ventilátor velkého průměru s 1500 otáčkami, který byl u testovaného stroje bohužel poměrně hlučný (a umístěný v přední části počítače), což snížilo účelnost tichého vodního chlazení. Druhý, nepoměrně tišší ventilátor velkého průměru sloužil ke chlazení napájecího zdroje. Počítač díky výkonnému procesoru i čipové sadě Intel i875P dosahoval v testech velmi dobrých výsledků, ošizena však nezůstala ani jeho hardwarová výbava - 120GB S-ATA pevný disk, grafická karta s čipem Radeon 9200 a ViVo funkcemi. Jako optická mechanika pak posloužila kombinovaná CD-RW + DVD-ROM mechanika Teac DW-548D.

KLADY A ZÁPORY
+	VODNÍ CHLAZENÍ
+	VÝKON
+	KONEKTORY NA PŘEDNÍM PANELU
+	BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE A MYŠ S OPTICKÝM SENZOREM
-	HLUČNĚJŠÍ CHLADICÍ VENTILÁTOR

FSC Scenic E600
Počítač Scenic E600 je malý (slim desktop) a vzhledově i funkčně povedený - černošedý kryt je hezký, konektory audio a USB jsou i snadno přístupné zepředu a ke komponentám je snadný přístup. Ve skříni je zabudovaný i malý reproduktor (tedy nejen speaker), pro kancelářské účely dostatečný.
Počítač má skříň typu desktop, ale postavit se může i na výšku. Až na velikost paměti (mohla být větší) je Scenic slušně vybaven. Má i čtečku karet Smart Card (karty se mohou využít k zabezpečení počítače proti neoprávněnému přístupu a k šifrovaní například e-mailů). Slabší jsou ovšem možnosti rozšíření, a to jak o mechaniky, tak o karty. PC je označen jako Green PC (komponenty mají snížený obsah olova a halogenů) a splňuje tak normu EU, která bude platit od roku 2005.
Chlazení je funkční a tiché. Procesor má pouze pasivní chladič a teplo se od něj odvádí plastovým tunelem na bok počítače, kde je poměrně velký, teplotně řízený a tím i tichý chladič. Další aktivní chladič je u zdroje. Čipová sada s integrovanou grafickou kartou má pouze pasivní chladič, takže zdrojů hluku je opravdu málo. Navíc velmi tichý je i pevný disk, a dokonce i použitá optická mechanika, konkrétně kombinovaná mechanika. Disk má ovšem kapacitu pouze 40 GB.
Výkonnostně počítač dopadl celkem dobře. Od integrované grafiky se nemohou čekat zázraky, ale pro kancelářský počítač je výkon zcela dostatečný.

KLADY A ZÁPORY
+	ROZMĚRY A PROVEDENÍ
+	HLUČNOST
+	GREEN PC
-	MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
-	VELIKOST PAMĚTI A DISKU

Mironet 4000
Počítač společnosti Mironet dorazil do testu osazen procesorem AMD Athlon XP 2600+ a i přes teplotní handicap, který Athlony typicky mají, bylo jeho chlazení příjemně tiché. Na procesoru byl upevněn chladič Arctic Cooling Cooper Silent 2 TC, čipová sada nForce2 na základní desce Asus A7N8X-E i grafický procesor GeForce FX 5200 na kartě PixelView byly chlazeny pouze pasivním chladičem. Napájecí zdroj byl vybaven teplotně řízeným ventilátorem standardního, tzn. malého průměru. Volné plochy skříně byly vylepeny izolační hmotou schopnou odvádět teplo.
I když osazený procesor patřil mezi méně výkonné a pevný disk měl kapacitu standardních 80 GB, body do výbavy získal počítač za interní modem, DVD+-R/RW mechaniku NEC ND-2500A, sadu bezdrátové klávesnice a optické myši i za reproduktory, které mnoho sestav neobsahovalo.
Ačkoli aplikační i herní výkony počítače byly zřetelně za špicí startovního pole, disciplína tichého provozu se mu povedla a příjemně tichý byl i při roztočení DVD mechaniky, což jiným strojům působilo problémy. Chladicí ventilátor zdroje reaguje snad až příliš citlivě na změnu teploty, což se projevuje slyšitelným kolísáním otáček a nepravidelným zvukem připomínajícím meluzínu.

KLADY A ZÁPORY
+	DVD VYPALOVACÍ JEDNOTKA
+	TICHÝ SAMOTNÝ POČÍTAČ I MECHANIKA
+	REPRODUKTORY
-	SLYŠITELNĚ PROMĚNNÉ OTÁČKY VENTILÁTORU

Orange & Green OG Home 415
Společnost Orange & Green použila ve svém počítači založeném na desce Shuttle a procesoru AMD tzv. Thermo Controller 2 - modul, který hlídá napájení komponent, sleduje teplotu a reguluje podle ní otáčky ventilátorů na procesoru a skříni. Čipová sada i grafická karta mají pouze pasivní chladič. Počítač je tedy tichý - větrák se více roztočí při větším zatížení, ale není hlučný. Informace o teplotě a otáčkách ventilátorů jsou zobrazovány na displeji, který je na přední straně PC. Kombinovaná mechanika TEAC je bohužel hlučná dost.
Na přední straně je i čtečka paměťových karet. Konfigurace byla bohužel taková, že jeden ze slotů čtečky měl písmeno C a bootavací 80GB disk byl označen jako H, což působí zbytečné komplikace. Disk se obecně choval zvláštně, protože jsme u něj naměřili velmi nízkou přenosovou rychlost. Výkon sestavy je dobrý, slušná je i grafika s čipem ATI Radeon 9200. Možnosti rozšíření jsou dobré - skříň je prostorná a volných je 5 PCI slotů. K počítači byla dodána i optická myš a klávesnice od firmy Logitech.

KLADY A ZÁPORY
+	TICHÝ PROVOZ
+	MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
-	INSTALACE DISKU

ProCA Brave BlueLine Cube P+
Firma ProCa vybrala pro svůj počítač elegantní, stříbrnou (hliníkovou) malou skříň Shuttle ("kostru") a řešení od firmy Intel. K zajímavostem vybavení patří port FireWire a optický audiovstup. Základní deska má sice čipovou sadu i865G s integrovanou grafikou, ale využil se AGP slot pro instalaci výkonnější grafické karty. Paměti je dostatek, pevný disk nabízí dost prostoru. Chlazení procesoru Pentium 4 2,6 GHz obstarává speciální chladič, který se skládá ze dvou částí. U procesoru je pasivní část, od které se teplo trubkami odvádí na druhou část, která je na zadní straně a kde je i větrák, který zároveň odvádí teplo z celé skříně. Ten je ale poměrně hlučný a další hluk vydává chladič grafické karty a čipové sady a také malý chladič u zdroje napájení. Celkově tedy počítač tichý příliš není.
Vzhledem k velikosti skříně jsou možnosti rozšiřování omezené, ale základní výbava je dostatečná. Výhodou jsou naopak malé rozměry počítače, reprezentativní vzhled a praktičnost. Na přední straně počítače je i čtečka paměťových karet a konektory USB a audio. Výkon je dobrý, a to i grafický výkon.

KLADY A ZÁPORY
+	ROZMĚRY A PROVEDENÍ
+	VÝKON
-	HLUČNOST
-	MOŽNOSTI ROZŠIŘOVÁNÍ

Suma Office PC
Firma Suma zvolila jednoduché, levné, ale funkční řešení ztišení svého počítače. Výpočetní ani grafický výkon sestavy není sice extrémně vysoký, ale kancelářské nasazení zvládne bez problémů. Prostorná a pěkná skříň obsahuje desku a procesor Intel Celeron, který je méně energeticky náročný než Pentium 4. O grafiku se stará čipová sada chlazená pasivně, a tedy bez hluku. Zdrojem hluku je tichý chladič procesoru s regulovanými otáčkami (Arctic cooling Super Silent 4 Pro), tichý větrák zdroje - má velké rozměry (12 cm) a nízké otáčky - a třetí, poslední ventilátor, který je ukryt v přední části skříně. Sestava je však velmi tichá i při zatížení. Optická mechanika (kombinovaná mechanika TEAC) je sice za plastovým krytem, ale ke ztišení při jejím roztočení to nepomohlo.
Cena počítače je nízká, dokoupit je možné i různé kancelářské softwarové vybavení a samozřejmě i další doplňky. Grafika je pro kancelářské účely dostatečná, komu by nestačila, může využit volný AGP slot na základní desce. Možnosti rozšiřování jsou u počítače výborné.

KLADY A ZÁPORY
+	TICHÝ PROVOZ
+	CENA
+	MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
-	GRAFICKÝ VÝKON

T.S. Bohemia Barbone Ironman
Počítač Barbone Ironman od firmy T.S.
Bohemia k nám do redakce dorazil vestavěný do slušivé skříně s rozměrným, modře podsvíceným LCD panelem vprostřed přední stěny. Na tomto panelu se kromě činnosti pevného disku a ventilátoru zobrazuje i aktuální teplota v počítači. Pro ztišení sestavy je vnitřek skříně vylepen izolační pěnou a v místech ventilačních otvorů je nalepen tenký prodyšný molitan. Stejně jsou ošetřeny i obě optické mechaniky. V počítači totiž nalezneme 16rychlostní DVD-ROM a 52rychlostní CD-RW mechaniku, obě se značkou TEAC. Chlazení grafického procesoru karty Jetway GeForce FX 5600XT je pasivní, ventilátor však nalezneme na chladiči čipové sady. O chlazení procesoru se pak stará chladič SuperSilent 4 Pro TC firmy Arctic Cooling. Napájecí zdroj sestavy je ve standardním provedení, má však regulované otáčky ventilátoru.
Součástí příslušenství je kromě interního faxmodemu Mr.Connect a bezdrátové sady klávesnice s optickou myší firmy Microsoft i zajímavý balíček programů. Kromě balíku 602 Pro PC, antivirového systému AVG 7.0, studijního anglického slovníku Lingea a jednoho DVD titulu je součástí i distribuce Linuxu firmy Mandrake. Ta je určena uživatelům, kteří chtějí ušetřit za koupi v sestavě zahrnuté OEM verze Windows XP Home Edition.
Provozní hlučnost sestavy se pohybovala kolem průměru, bohužel jen do okamžiku, než se roztočila DVD nebo CD-RW mechanika. Pak byla jejich vysoká rychlost výrazně slyšitelná. Na sestavu je poskytována dvouletá záruka a navíc tři roky bezplatného servisu.

KLADY A ZÁPORY
+	DVOJICE OPTICKÝCH MECHANIK
+	KONEKTORY USB A IEEE-1394 ZEPŘEDU
+	SOFTWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
-	HLUČNÉ MECHANIKY

Tecom Lucky Forte Office
Výkonný a celkem tichý je počítač Lucky Forte Office firmy Tecom. Hezká prosklená skříň (není podmínkou) s USB porty vpředu obsahovala řešení firmy Intel - základní desku i procesor (s frekvencí 2,8 GHz a 1 MB L2 cache paměti - Prescott) od této firmy. Deska založená na čipové sadě i865G má i výstup na monitor, takže dodatečná grafická karta není potřebná. Slot AGP je v případě potřeby vyššího grafického výkonu k dispozici stejně jako 3 PCI sloty. Volné jsou i pozice pro mechaniky 5,25". Možnosti rozšíření jsou tedy dostatečné. Síťová karta je už na základní desce. 80GB disk byl v testu standardem, stejně jako 512 MB paměti (sdílené s grafickou kartou).
Svítící chladič procesoru (Arctic Cooling Super Silent 4 Pro) mnoho hluku nevydává, ale ventilátor zdroje je poměrně hlučný, takže sestava dopadla v testu hlučnosti průměrně. Čipová sada a tím i grafika má pouze pasivní chladič. Výbava je průměrná - k dispozici je ještě DVD-ROM mechanika (poměrně hlučná), optická myš a klávesnice, ale do cenového limitu se počítač vešel s dost velkou rezervou, což je výhoda.

KLADY A ZÁPORY
+	MOŽNOSTI ROZŠÍŘENÍ
+	CENA
-	HLUČNÁ OPTICKÁ MECHANIKA

Výrobce / poskytl	Abacus (zajimavasestava.cz)	AT Computers (comfor.cz)	
Model	Zajímavá sestava 8600/i865 Arch	Comfor Diablo Fantasy	
Záruční lhůta [roky]	2	2	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	29666	29 990	
Technické údaje 	 	 	
Procesor	Intel Pentium 4 2,8 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,4 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	512 / DDR400	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	Biostar P4TSE / i865PE	Intel Rock Lake D865PERLX / i865PE	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	4 / 1	4 / 0	
Porty SP / PP / USB / PS/2	2 / 1 / 6 / 2	1 / 1 / 6 / 2	
Další rozhraní	FireWire	-	
Disky a diskové mechaniky	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	WD800JB / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 Plus / 7200	
Kapacita [GB]	80	120	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	50338	45876	
Průměrná přístupová doba [ms]	14,1	15,3	
Optická mechanika	CD-R/RW LG GCE 8525B	DVD+-R/RW ASUS DRW-0402P/D	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	39,9	25,4 / 8,52	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	88	125 / 143	
Grafická karta	WinFast A340	Albatron FX5600XTQ	
Grafický čip / TV-out	NVIDIA GF FX5200 / ano	NVIDIA GF FX5600SE / ano	
Videopaměť [MB] / typ	128 / DDR	256 / DDR	
Skříň	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	3 / 1	3 / 1	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	2 / 0	0 / 3	
USB / audio vepředu	ano / ano	ano / ano	
Příslušenství	 	 	
Myš	A4tech Swop35 - optická	Samsung Optical Wheel Mouse - optická	
Klávesnice	Ergo A-shape - multimediální	BENQ 6511-UP	
Zvuková karta	na desce	na desce	
Reproduktory	-	-	
Modem / provedení	Well 56PCI / interní	InPorte Home / PCI	
Ostatní příslušenství	-	-	
Software	 	 	
Operační systém	Windows XP Home	Windows XP Home	
Ostatní software	Lingea Lexicon 2002	MS Works 7.0, Zoner Media Explorer Home, AVG 7.0, 3 hry	
Aplikační testy	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	163	156	
Internetové aplikace [body]	180	159	
Kancelářské aplikace [body]	148	153	
Komprimace DIVx [m:s]	1:49	1:58	
Převod WAV / MP3 [m:s]	0:41	0:44	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	1089	1871	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	7,61	13,09	
Nízkoúrovňové testy	 	 	
Dhrystones	2852488	2706712	
Whetstones	24075	21470	
Přístup do paměti	1179100	1181400	
Ergonomie	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	34,8 / 35,1 / 35	39,1 / 39,6 / 39,8	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	46,9 / 45,4	40,8 / 41,5	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	5 / 68 / 118	4 / 75 / 120	
Hodnocení	 	 	
Hlučnost	7	6	
Výkon	10	9	
Vybavení	5	6,5	
Celkové hodnocení	7	7	

Výrobce / poskytl	CASH (silent.wz.cz)	Dexx (dexx.cz)	
Model	CASH Silent 36	xxx	
Záruční lhůta [roky]	3	xxx	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	23363	xxx	
Technické údaje 	 	 	
Procesor	Intel Celeron 2 GHz @400MHz, 128 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,6 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	512 / DDR266	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	Gigabyte GA-8LD533 / i845G	Asus P4P800 / i865PE	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	3 LP / 0	5 / 0	
Porty SP / PP / USB / PS/2	0 / 1 / 2 / 2	1 / 1 / 6 / 2	
Další rozhraní	-	S/PDIF	
Disky a diskové mechaniky	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	WD800JB / 7200	
Kapacita [GB]	80	80	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	44859	48083	
Průměrná přístupová doba [ms]	15,3	14,7	
Optická mechanika	DVD-R/RW Toshiba SD-R5112	CD-R/RW Sony CRX230E	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	27,99 / 8,46	30,57	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	111 / 111	92	
Grafická karta	na desce	Excalibur Radeon 9200	
Grafický čip / TV-out	i845G / -	ATI Radeon 9200	
Videopaměť [MB] / typ	8 / sdílená	64 / DDR	
Skříň	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 0	3 / 1	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 0	3 / 0	
USB / audio vepředu	- / -	ano / -	
Příslušenství	 	 	
Myš	-	Genius NetScroll+ Eye - optická	
Klávesnice	-	Genius Comfy KB-10x	
Zvuková karta	na desce	na desce	
Reproduktory	-	-	
Modem / provedení	-	-	
Ostatní příslušenství	-	-	
Software	 	 	
Operační systém	Windows XP Professional	Windows XP Home	
Ostatní software	-	-	
Aplikační testy	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	89	148	
Internetové aplikace [body]	95	162	
Kancelářské aplikace [body]	82	136	
Komprimace DIVx [m:s]	2:54	1:59	
Převod WAV / MP3 [m:s]	1:02	0:44	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	77	1160	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	2,83	12,16	
Nízkoúrovňové testy	 	 	
Dhrystones	2239088	2696768	
Whetstones	13397	21785	
Přístup do paměti	426250	1058250	
Ergonomie	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	33 / 33,6 / 34,3	33,6 / 32,9 / 34,4	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	41,8 / 41	40,2 / 39,7	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	3 / 47 / 93	4 / 74 / 129	
Hodnocení	 	 	
Hlučnost	9	8	
Výkon	4,4	8,4	
Vybavení	3,5	4	
Celkové hodnocení	7	7	

Výrobce / poskytl	DXT ComputerS (dxt.cz)	Elap (elap.cz)	
Model	DXT XP Silent 2700+	Gigamax Mach4 NXP-2800 "Vodník"	
Záruční lhůta [roky]	2 + 5	2, za příplatek 3	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	29990	29988	
Technické údaje 	 	 	
Procesor	AMD Athlon XP 2700+ @333, 512 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,8 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	512 / DDR400	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	ECS N2U400-A / NVIDIA nForce2	Gigabyte 8IK1100 / i875P	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	3 / 0	3 / 0	
Porty SP / PP / USB / PS/2	1 / 1 / 6 / 2	2 / 1 / 6 / 2	
Další rozhraní	-	2 x FireWire	
Disky a diskové mechaniky	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	Seagate Barracuda 7200.7 Plus / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 Plus / 7200	
Kapacita [GB]	120	120	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	45539	45159	
Průměrná přístupová doba [ms]	14,6	12,6	
Optická mechanika	DVD+-R/RW Lite-on LDW-451S	Combo TEAC DV-548D	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	-	37,59 / 9,61	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	-	84 / 95	
Grafická karta	-	Gigabyte Radeon 9200-VH	
Grafický čip / TV-out	ATI Radeon 9600 Pro / ano	ATI Radeon 9200 / ViVo	
Videopaměť [MB] / typ	128 / DDR	128 / DDR	
Skříň	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	3 / 1	3 / 0	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 0	0 / 0	
USB / audio vepředu	ano / ano	ano / ano + FireWire 	
Příslušenství	 	 	
Myš	Logitech Optical Cordless Desktop - opt. bezdr.	set Chicony WUR0108 - opt. bezdrát.	
Klávesnice	Logitech Optical Cordless Desktop - bezdr.	set Chicony WUR0108 - bezdrát.	
Zvuková karta	na desce	na desce	
Reproduktory	Creative Inspire P580 5.1	-	
Modem / provedení	ActionTec 56K / PCI	za příplatek	
Ostatní příslušenství	TV Tuner Leadtek Winfast TV 2000XP Expert	-	
Software	 	 	
Operační systém	Windows XP Home	Windows XP Professional	
Ostatní software	AVG 6.0	-	
Aplikační testy	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	144	161	
Internetové aplikace [body]	158	178	
Kancelářské aplikace [body]	131	145	
Komprimace DIVx [m:s]	2:19	1:50	
Převod WAV / MP3 [m:s]	0:39	0:40	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	3335	1225	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	26,18	12,46	
Nízkoúrovňové testy	 	 	
Dhrystones	3736400	1975576	
Whetstones	19223	25848	
Přístup do paměti	600050	1218450	
Ergonomie	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	33 / 33,1 / 34 (36)	41 / 37,7 / 38,8	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	44,5 / 39,8	47 / 44,4	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	2 / 82 / 141	3 / 80 / 146	
Hodnocení	 	 	
Hlučnost	9	5	
Výkon	8,4	10	
Vybavení	9,5	6	
Celkové hodnocení	9	6	

Výrobce / poskytl	Fujitsu Siemens Computers (fujitsu-siemens.cz)	Mironet  (mironet.cz)	
Model	Scenic E600	xxx	
Záruční lhůta [roky]	3	xxx	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	29988	29569	
Technické údaje 	 	 	
Procesor	Intel Pentium 4 2,6 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	AMD Athlon XP 2600+ (1921 MHz) @333MHz, 512 KB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	256 / DDR333	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	FSC D1534 / 865G	ASUS A7N8X-E / NVIDIA nForce2	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	2 / 0 + AGP LP	3 / 0 + WiFi slot	
Porty SP / PP / USB / PS/2	2 / 1 / 6 / 2	1 / 1 / 6 / 2	
Další rozhraní	-	S/PDIF, FireWire	
Disky a diskové mechaniky	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	Samsung SP0411N / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	
Kapacita [GB]	40	80	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	46106	45851	
Průměrná přístupová doba [ms]	14,4	15,6	
Optická mechanika	Combo Lite-on LTC-48161H	DVD+-R/RW NEC ND-2500A	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	18,51 / 5,45	8,05 / 31,45	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	99 / 95	130 / 113	
Grafická karta	na desce	PixelView GF FX5200	
Grafický čip / TV-out	i865G / -	NVIDIA GF FX5200 / ano	
Videopaměť [MB] / typ	8 / sdílená	128 / DDR	
Skříň	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 0	3 / 1	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 0	0 / 0	
USB / audio vepředu	ano / ano	ano / -	
Příslušenství	 	 	
Myš	KBPC S2	Chicony Cordless Fun-touch - opt. bezdr.	
Klávesnice	KBPC S2	Chicony Cordless Fun-touch - bezdr.	
Zvuková karta	na desce	na desce	
Reproduktory	-	Creative Inspire 2.1 P380	
Modem / provedení	-	WELL FM-59 / PCI	
Ostatní příslušenství	Smart Card Reader	 	
Software	 	 	
Operační systém	Windows XP Professional	Windows XP Home	
Ostatní software	Nero 5, WinDVD, SecureIT Suite	AVG 7.0, Nero Express 6	
Aplikační testy	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	123	125	
Internetové aplikace [body]	145	139	
Kancelářské aplikace [body]	104	112	
Komprimace DIVx [m:s]	2:12	2:34	
Převod WAV / MP3 [m:s]	0:45	0:44	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	53	1407	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	3,49	8,49	
Nízkoúrovňové testy	 	 	
Dhrystones	2727416	3398992	
Whetstones	21867	16613	
Přístup do paměti	589300	647100	
Ergonomie	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	32,9 / 33,8 / 33,8	33,2 / 33,2 / 34,5	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	36,1 / 41	38 / 38,2	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	1 / 67 / 111	7 / 96 / 130	
Hodnocení	 	 	
Hlučnost	9	9	
Výkon	6,8	6,6	
Vybavení	3,5	8	
Celkové hodnocení	7	8	

Výrobce / poskytl	Orange & Green Solution (og.cz)	ProCA (proca.cz)	
Model	OG Home 415 	Brave BlueLine Cube P+	
Záruční lhůta [roky]	2 + 5	2	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	30 000	29969	
Technické údaje 	 	 	
Procesor	AMD Athlon XP 2800+ (2081 MHz), 512 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,6 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	512 / DDR400	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	Shuttle AN35N / NVIDIA nForce2	Shutlle XPC SB61G2 / i865G	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	5 / 0	1 / 0 + AGP	
Porty SP / PP / USB / PS/2	2 / 1 / 4 / 2	1 / 0 / 6 / 2	
Další rozhraní	Game Port	S/PDIF / FireWire	
Disky a diskové mechaniky	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 Plus / 7200	
Kapacita [GB]	80	120	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	21315	45158	
Průměrná přístupová doba [ms]	14,3	13,2	
Optická mechanika	Combo TEAC DW-548D	Combo LG GCC4521B	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	36,12 / 9,31	40,57 / 10,73	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	86 / 96	98 / 97	
Grafická karta	Sapphire Radeon 9200	FIC A96P	
Grafický čip / TV-out	ATI Radeon 9200 / ano	ATI Radeon 9600 Pro / ano	
Videopaměť [MB] / typ	64 / DDR	128 / DDR	
Skříň	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	2 / 0	0 / 0	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	3 / 0	0 / 0	
USB / audio vepředu	ano / -	ano / ano	
Příslušenství	 	 	
Myš	Logitech Wheel Mouse - optická	Logitech B58 - optická	
Klávesnice	Logitech Internet Keyboard	Logitech Black Internet	
Zvuková karta	na desce	na desce	
Reproduktory	-	-	
Modem / provedení	-	Connect Connexant II / PCI	
Ostatní příslušenství	čtečka paměťových karet interní	čtečka paměťových karet	
Software	 	 	
Operační systém	Windows XP Home	Windows XP Professional	
Ostatní software	Ahead Nero Express 6.0	Avast, účetnictví DECE	
Aplikační testy	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	150	152	
Internetové aplikace [body]	163	167	
Kancelářské aplikace [body]	136	137	
Komprimace DIVx [m:s]	2:27	1:56	
Převod WAV / MP3 [m:s]	0:40	0:44	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	1129	3364	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	11,9	26,23	
Nízkoúrovňové testy	 	 	
Dhrystones	3675168	2729408	
Whetstones	18170	22164	
Přístup do paměti	668600	1233400	
Ergonomie	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	31,5 (33,8) / 31,9 / 31,8	41 / 41,4 / 40,5	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	44,8 / 39,8	46,6 / 42,9	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	5 / 75 / 128	1 / 67 / 127	
Hodnocení	 	 	
Hlučnost	10	5	
Výkon	8,8	9	
Vybavení	5	7	
Celkové hodnocení	9	6	

Výrobce / poskytl	SUMA (sumanet.cz)	T.S. Bohemia (barbone.cz)	Tecom (tecom.cz)	
Model	PC Suma Office	Barbone Ironman	Lucky Forte Office	
Záruční lhůta [roky]	3	2 + 3	3	
Cena včetně DPH (platná 9.2.2004) [Kč]	17913	29792	25499	
Technické údaje 	 	 	 	
Procesor	Intel Celeron 2,4 GHz @400, 128 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,8 GHz @800 MHz, HT, 512 KB L2 cache	Intel Pentium 4 2,8 GHz @533 MHz, 1 MB L2 cache	
Operační paměť [MB] / typ	512 / DDR400	512 / DDR400	512 / DDR400	
Základní deska / čipová sada	Intel Bayfield / i865G	Gigabyte GA-8IPE1000 Pro / i865PE	Intel D865GRH / i865G	
Počet volných slotů PCI / AMR (CNR)	6 / 0 + AGP	1 / 0	3 / 0 + AGP	
Porty SP / PP / USB / PS/2	2 / 1 / 8 / 2	2 / 1 / 8 / 2	1 / 1 / 6 / 2	
Další rozhraní	-	S/PDIF, FireWire	-	
Disky a diskové mechaniky	 	 	 	
Pevný disk / otáčky/min.	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	Seagate Barracuda 7200.7 / 7200	
Kapacita [GB]	80	120	80	
Průměrná přenosová rychlost [KB/s]	45949	45842	45350	
Průměrná přístupová doba [ms]	16,1	16,3	16,3	
Optická mechanika	Combo TEAC DW-548D	CD-R/RW + DVD, TEAC CD-W552E, DV-5160	DVD-ROM Toshiba SD-M1802	
Prům. přenosová rychlost CD / DVD [X]	37,78 / 9,59	35,82 / 10,78	36,88 / 3,26	
Prům. přístupová doba CD / DVD [ms]	85 / 95	98 / 96	88 / 95	
Grafická karta	na desce	Jetway GF FX5600	na desce	
Grafický čip / TV-out	i865 / -	NVIDIA GF FX5600XT / ano	i865G / -	
Videopaměť [MB] / typ	64 / sdílená	256 / DDR	64 / sdílená	
Skříň	 	 	 	
Počet ext. volných pozic 5,25" / 3,5"	3 / 0	2 / 0	3 / 1	
Počet int.  volných pozic 5,25" / 3,5"	0 / 2	0 / 5	0 / 3	
USB / audio vepředu	ano / ano	ano / ano + FireWire	ano / ano	
Příslušenství	 	 	 	
Myš	Logitech Wheel Mouse - optická	MS Wireless Optical Desktop Elite - opt. bezdr.	Logitech Wheel - optická	
Klávesnice	Samsung SWT1000	MS Wireless Optical Desktop Elite - bezdr.	Logitech Internet KB	
Zvuková karta	na desce	na desce	na desce	
Reproduktory	-	-	-	
Modem / provedení	-	Connect Connexant / PCI	-	
Ostatní příslušenství	-	Návod (Kniha)	-	
Software	 	 	 	
Operační systém	Windows XP Professional	Windows XP Home	Windows XP Professional	
Ostatní software	 (možno dokoupit za 6680 Kč)	AVG 7.0, Software602 Dokumenty&Internet, DVD Film, Lingea Lexicon	Trusted Platform Module	
Aplikační testy	 	 	 	
SYSmark2004 - celkem [body]	98	148	130	
Internetové aplikace [body]	104	170	150	
Kancelářské aplikace [body]	92	128	110	
Komprimace DIVx [m:s]	2:28	1:51	1:52	
Převod WAV / MP3 [m:s]	0:52	0:40	0:47	
3Dmark 2003 (1024 x 768 / 32b) [body]	111	1864	80	
Aquamark3 (1024 x 768 / 32b) HQ [fps]	3,27	12,91	4,12	
Nízkoúrovňové testy	 	 	 	
Dhrystones	2703712	2969616	3122200	
Whetstones	15844	23503	16171	
Přístup do paměti	604900	1184350	1390800	
Ergonomie	 	 	 	
Hlučnost (vpředu / bok / vzadu [dB]	32,8 / 32,8 / 32,9	34,5 / 33,8 / 35,7	34,5 / 34 / 36,1	
Hlučnost optické mechaniky [dB]	43,1 / 39,3	42,6 / 42,5	49,1 / 53,4	
Spotřeba (vypnuto / zapnuto / zátěž) [W]	2 / 57 / 107	5 / 80 / 140	4 / 95 / 162	
Hodnocení	 	 	 	
Hlučnost	9	7	7	
Výkon	5,8	8,8	7,8	
Vybavení	4,5	8,5	3	
Celkové hodnocení	7	8	6