Bluetooth autíčko

TYP VÝROBKU hračka 
ROZHRANÍ Bluetooth 1.1 
HMOTNOST 31 g 
DÉLKA 7 cm 
VÝROBCE/POSKYTL Sony Ericsson 
CENA S DPH 2575 Kč 
ZÁRUKA 24 měsíců 
ODNOCENÍ ****

Sony Ericsson CAR - 100 je odpovědí na velký zájem, který vzbudila miniaturní dálkově ovládaná autíčka na výstavě CeBIT. Jedná o nový model, který je již prodáván. CAR - 100 je oproti modelu na výstavě již samozřejmě schopen jízdy do všech čtyř stran. Zajímavým prvkem je kalibrace předních koleček. Ta pomáhá řešit situaci, kdy autíčko nejede zcela rovně, tedy má tendenci stáčet se více na jednu stranu. Náruživí jezdci jistě ocení regulaci rychlosti ve třech stupních, která umožňuje přizpůsobit rychlost okolním podmínkám. Používáte-li autíčko například v omezeném prostoru, regulace přijde skutečně vhod. Při třetím rychlostním stupni je autíčko skutečně velmi svižné a chce již dostatek prostoru, na první rychlost můžete s autíčkem jezdit bez problémů i po stole. Autíčko je ovládáno mobilními telefony Sony Ericcsson, které disponují technologií Bluetooth. Ovládání je možné dvěma způsoby - joystickem a klávesnici. Nám nejvíce vyhovovalo ovládání prostřednictvím joysticku - bylo intuitivnější, někomu však bude více vyhovovat klávesnice. U smartphonů P800/P900 je k ovládání využíváno postranní kolečko JogDial. Autíčko má dosah do 10 m, pak se již zpravidla odmlčí. Nabíjení probíhá připojením k systémovému konektoru mobilního telefonu a trvá zhruba hodinu a asi 20 minut pak jezdí. Autíčko CAR - 100 je uvedeno v limitované sérii, což bohužel zvyšuje jeho cenu. Nicméně už teď je prakticky vyprodané. 

Adam Nosek 

Ustřižené dráty

ASUS WL-330 
TYP VÝROBKU kapesní Wireless access point 
STANDARD IEEE 802.11b (max. 11 Mb/s)
ROZHRANÍ 1x 10/100Base-T RJ-45 A
NTÉNA zabudovaná, 2x 
ROZMĚRY 86 x 82 x 17 mm 
VÝROBCE Asus 
POSKYTL Joyce 
CENA S DPH 1824 Kč 
HODNOCENÍ ****

ASUS WL-130B 
TYP VÝROBKU bezdrátová síťová karta 
STANDARD IEEE 802.11b (max. 11 Mb/s) 
ROZHRANÍ PCI 1.0 
ŠIFROVÁNÍ 64/128 b 
WEP OPERAČNÍ SYSTÉMY Windows 98 až XP 
VÝROBCE Asus 
POSKYTL Joyce 
CENA S DPH 988 Kč 
HODNOCENÍ ****

Dvojici zajímavých zařízení pro realizaci bezdrátové sítě jsme dostali od společnosti Joyce. Výrobcem obou zařízení je společnost Asus a obě pracují se standardem 802.11b. Tím však společné rysy končí. Zatímco bezdrátová síťová karta WL-130b je určena do slotu PCI ve stolním počítači, modul WL-330 má využití daleko širší. Interní PCI síťová karta Asus WL-130b podporuje přenosovou rychlost do 11 Mb/s, v případě horšího příjmu pak i pomalejší rychlosti, tedy 5,5, 2 nebo 1 Mb/s. Přenos je šifrován podle WEP standardu 64- nebo 128bitovým klíčem. Komunikační anténa adaptéru je na kloubu, pro spojení s externí anténou ji však lze odpojit. 
Po nenáročné instalaci přidá karta do systému balíček programů pro kompletní řízení provozu jak samotného adaptéru, tak i souvisejícího síťového připojení. Kromě vyhledání a konfigurace připojení k dostupným sítím podává i detailní informace včetně záznamu kvality signálu a přenosové rychlosti. Užitečným nástrojem je program Mobile Manager, který schraňuje všechny konfigurace různých síťových adaptérů (bezdrátová i drátová síť, telefonické připojení) do profilů a umožňuje mezi nimi snadno z jednoho místa přepínat. 
Druhý bezdrátový prvek, pojmenovaný WL-330, označuje firma Asus jako kapesní access point a právě tak tento produkt funguje. Má miniaturní rozměry, a dodává se dokonce s transportním pouzdrem. Díky vyvedenému RJ-45 ethernetovému portu však lze modul použít i jako běžný bezdrátový adaptér. V režimu access pointu také umožňuje přemostění dvou nezávislých sítí a současně i sdílení síťové tiskárny nebo připojení k internetu. Síťové zařízení WL330b podporuje šifrování WPA-PSK a filtrování MAC adres. 

Miroslav Stoklasa