Kodak EasyShare DX6440
Čtyři megapixely za hubičku
Vytrvale se na nás hrnou další a další modely digitálních fotoaparátů nejrůznějších výrobců. Donedávna však stranou tohoto kolotoče zůstávala firma Kodak, s jejímiž přístroji jsme se příliš často nesetkávali. Naštěstí je vše již jinak a my se nyní můžeme podívat na novinky, které se mezi digitálními fotoaparáty objevily. V krátkém testu si představíme fotoaparát EasyShare DX6440.
Návrh tohoto poměrně lehkého a rozměry nevelkého přístroje můžeme označit jako 4 x 4, jedná se tedy o přístroj s čtyřmegapixelovým CCD snímačem a čtyřnásobným optickým zoomem. Při návrhu fotoaparátu byl místo technických parametrů kladen důraz hlavně na uživatelskou stránku, tedy na snadnost obsluhy samotného přístroje a na následující práci s pořízenými snímky. Koncepce samotného fotoaparátu je tak z větší části automatická, použít lze jeden z pěti expozičních programů nebo "ruční" nastavení. I to však pracuje pouze v režimu nastavení clony nebo času - nikdy s plně ručním nastavením. Kompenzace expozice je přítomna pro všechny režimy, je však třeba nastavovat ji naslepo v menu, takže pravděpodobně příliš využívána nebude. Automatické pracovní režimy zahrnují takové úlohy, jako je portrét, rychlý sportovní záběr, noční scéna nebo krajina, takže pro valnou většinu snímků nebude ruční nastavení nutné.
Výběr pracovního režimu se provádí prostřednictvím vzadu umístěného otočného voliče, který zároveň slouží jako vypínač. V jeho středu je pak umístěn čtyřsměrový joystick pro ovládání menu přístroje. Tyto prvky jsou však překvapivě umístěny na levé straně zadní stěny, takže pravák bude pro to, aby se s přístrojem opravdu sžil, potřebovat více času. Vpravo od displeje jsou totiž pouze tlačítka pro vstup do menu a pro přepnutí fotoaparátu na prohlížení pořízených snímků. Transfokátor se ovládá vpravo nahoře umístěným kolébkovým přepínačem, který ovládá jak čtyřnásobný optický zoom, tak po chvilkové prodlevě i doplňující digitální zoom, až do celkového 15násobného přiblížení obrazu. Sestava ovládacích prvků je doplněna na horní ploše kamery spouští a tlačítky pro nastavení blesku a samospouště, která také aktivuje sekvenční snímání až 6 snímků.
Kromě série snímků je u fotoaparátů pro širokou uživatelskou obec nutné i pořizování ozvučených videosekvencí. I u DX6440 je tato funkce přítomná - jako samostatný program na otočném voliči režimů. Filmovou sekvenci můžeme předem omezit na pět až třicet sekund nebo snímat až do volné kapacity paměti. Rozlišení sekvence je 320 x 240 bodů a snímáno je 15 snímků za sekundu. Při použití pouze vnitřní paměti kamery lze pořídit maximálně 63 sekund záznamu. Paměťová karta standardu SD Card se do přístroje vkládá zprava, kde sdílí společný kryt s konektory videovýstupu a komunikačního USB rozhraní. V dodávce však žádnou paměťovou kartu nenalezneme a musíme vystačit pouze s 16 MB vnitřní paměti. Přístroj v nejvyšší kvalitě pojme maximálně cca 17 snímků, dokoupení paměťové karty tedy bude nutné. Není divu, že jinak výrobci od koncepce vestavěné paměti většinou upouští.
Další zvláštností je způsob komunikace s počítačem, protože fotoaparát nepodporuje standardní USB storage class režim, ale ohlásí se přímo jako digitální fotoaparát. To znemožňuje práci s obrázky jako se soubory a například i jejich zpětné kopírování.
Pro obsluhu fotoaparátu je totiž primárně určen speciální program Kodak EasyShare. Ten kromě samotného přenosu pořízených záběrů spravuje i rozšířené funkce, které fotoaparát odlišují od průměru. Přímo ve fotoaparátu totiž můžeme nastavit, do jakého alba ten který snímek patří, kolikrát se má vytisknout, případně komu všemu má být zaslán. Seznam alb a příjemců se do fotoaparátu uloží předem, takže po připojení se mohou snímky zpracovat již zcela automaticky, včetně odeslání e-mailem. Uživatel, který fotografuje pouze pro svoji potřebu a plánuje následné ruční zpracování snímků, však z těchto automatických funkcí mnoho nevyužije.
Celkový dojem jak z přístroje, tak hlavně z jím pořízených záběrů je příjemný a automatické obrazové funkce většinou ani v obtížnějších světelných podmínkách neselhávají, takže uživatelům můžeme Kodak EasyShare DX6440 doporučit. Nikdo by od něj však neměl očekávat špičkové výkony jako od náročnějších přístrojů, je to spíše aparát pro každodenní pořizování momentek na výletech a při rodinných oslavách.

Miroslav Stoklasa

KODAK EASYSHARE DX6440
Kompaktní digitální fotoaparát
Efektivní rozlišení 4 miliony pixelů
Zoom 4x optický a 3,8x digitální (celkem 15x)
Objektiv 5,5 - 21,8 mm (ekvivalent pro kinofilm 33 až 132 mm)
Světelnost F2,2 až F13, omezena pozicí transfokátoru
Citlivost ISO 100 až 400; automaticky 100 - 200
Hledáček optický a barevný LCD displej 1,8"
Rozsah snímání 10 cm až nekonečno Z
ávěrka 1/2200 s až 4 s
Velikost obrazu 1200 x 900 bodů až 2408 x 1758 bodů
Formát dat komprimovaný JPEG
Záznamové médium interní paměť 16 MB, volitelně paměťová karta SD
Příslušenství zápěstní řemínek, datový a video kabel, baterie, stojánek
Rozměry 110 x 65 x 40 mm
Hmotnost 220 g (včetně baterie a paměťové karty)
Výrobce/poskytl Kodak
Cena včetně DPH 11 990 Kč

Umax compact LE107
Levné kino
Datový projektor se používá většinou pro prezentace nebo pro promítání filmů. Přístroj Umax compact LE107 zvládne v podstatě obě tyto činnosti (například umí přepínat obraz do režimu 16 : 9).
Jde o projektor založený na technologii DLP, tedy na čipu, který je složen z malých zrcátek, která se vyklápí a zajišťují zobrazení správné barvy každého bodu. V tomto případě je zrcátek na čipu skoro půl milionu, protože rozlišení projektoru je 800 x 600 bodů. Svítivost je 1100 ANSI lumenů, takže při prezentaci nemusíte mít místnost zcela zatemněnu. Projektor umožňuje nastavení jasu, kontrastu, teploty barev a dalších vlastností; některá nastavení jsou již připravena (film, prezentace). Obraz je možné zastavit (freeze) nebo zvětšit (funkce zoom). Důležitá je i funkce vyrovnání obrazu keystone. Nastavení se nejlépe provádí pomocí dálkového ovladače, který má podsvícená tlačítka, takže ho lze snadno použít i v šeru. Ovládací tlačítka jsou i na projektoru (na jeho horní ploše), ale není tam kupodivu tlačítko pro vypnutí. Vstupy a výstupy jsou na straně. Projektor se polohuje pomocí výsuvné nožičky a zaostření i zoom se provádějí manuálně.
Cena projektoru je vzhledem k ceně televizoru s velkou úhlopříčkou už celkem přijatelná, často i výhodnější. Problémem ale stále zůstávají provozní náklady - konkrétně v projektoru se musí měnit lampa a ta není právě nejlevnější. Například v případě projektoru Umax stojí 15 000 Kč bez daně (téměř polovina ceny projektoru), což při její životnosti 4000 hodin znamená, že vás hodina promítání stojí 4,6 Kč. I když je to cena poloviční, než jaká bývala před pár lety, stále je znát. Projektor se tedy hodí jen jako kino; náhradou televizoru nebo monitoru zatím být nemůže.

Pavel Trousil

UMAX COMPACT LE107
Kompaktní levný projektor
Projekční technologie DLP
Svítivost 1100 ANSI lumenů
Lampa 150 W, SHP
Vstupy a výstupy USB, audio, video, S-Video, D-Sub
Rozměry 249 x 318 x 106
Hmotnost 3,1 kg
Výrobce/poskytl Umax
Cena s DPH 48 788 Kč
Záruka 36 měsíců

Sony Ericsson P900
Kapesní sekretářka
Předchozí model P800 měl četné neduhy, které nejednoho zájemce odradily. Mezi prohřešky tohoto telefonu jistě patřil například design, jenž neodpovídal dané kategorii. Také provedení samotného ovládacího pera a jeho umístění na boku přístroje většinu uživatelů dohánělo až k nepříčetnosti. Model P900 přináší inovace, které jsou, zdá se, poučením z P800.
Co do velikosti si model P900 (rozměry 115 x 57 x 24 mm a hmotnost 150 g) zlepšil "figuru", stále je však poměrně velký a také dost těžký. Srovnáme-li ho například s Nokií 6310i, je na výšku menší, takže do kapsy se vejde snáze, nicméně kapsa od košile mu je zapovězena asi provždy. Design prošel výraznou změnou k lepšímu. Od plastů připomínajících dětskou hračku se přešlo ke kvalitnějším - šedý povrch přístroji dodává profesionálnější vzhled.
Na samotné koncepci zařízení nebylo prakticky nic změněno. Hlavní tělo přístroje je de facto PDA obohacený v dolní části o odklápěcí flip. Provedení flipu je bytelnější a také tlačítka doznala změn - jen málo vystupují, jsou tenká, podlouhlá a pochromovaná (nebo tak alespoň vypadají). Píše se pomocí nich velmi dobře a rychle, nicméně je pravda, že po delším psaní se ruka unaví.
Jako u předchozího modelu je i zde možné flip odstranit a nahradit záslepkou ze základního balení, kde také naleznete minišroubováček k tomu určený. Při využívání funkcí telefonu (např. vytáčení čísla) můžete flip postrádat, a tak lze vyvolat flip virtuální, který ho supluje. Spuštění je rychlé - poklepem na ikonu v "systémové liště".
Slot paměťové karty je určen pro MemoryStick DUO a je na pravém boku přístroje. Je kryt záslepkou, což je vhodné už jen kvůli prachu. Ovládací pera jsou dvě, jedno náhradní v krabici, druhé v přístroji. Tentokrát je však na vrchu "telefonu". Jedná se o běžný stylus s kovovým tělem, a ne plastové "cosi", jež jsme viděli u P800. K ovládání je kromě stylusu využíván také JogDial na levém boku, na který je nutné chvilku si zvykat, který je pak ale dobrým pomocníkem.
Při volbě operačního systému opět došlo na Symbian (UIQ 2.1). V základu nabízí telefon 16 MB interní paměti a 32 MB na paměťové kartě MemoryStick DUO, která je součástí balení včetně adaptéru na standardní MemoryStick. Volba typu paměťové karty je z pohledu výrobce prosazujícího svůj standard pochopitelná. Nicméně mezi uživateli není toto paměťové médium moc rozšířené a cena je také vyšší než u konkurenčních formátů.
Displej s rozlišením 208 x 320 bodů je schopen zobrazit až 65 tisíc barev. V případě zavřeného flipu je aktivní jen ta část displeje, která je vidět. V "uzavřeném" stavu jsou opět možnosti ovládání a funkcí omezeny jen na volby související s mobilním telefonem. Například ale přehrávač hudby (MP3) lze spustit i v tomto modu. K poslechu je nutné využít speciální headset, který slouží současně jako handsfree a lze ho najít v balení.
Na displeji lze samozřejmě zobrazit obrázek - pozadí může být odlišné v uzavřeném stavu, případně je možné měnit témata. Na velkém displeji je radost číst a psát zprávy SMS, MMS, EMS či e-maily - P900 vše zvládá. Při psaní SMS zpráv si zaslouží pochvalu zobrazení počtu napsaných znaků a počtu SMS zpráv, na které bude zpráva rozdělena. Psát lze prostřednictvím flipu, softwarové klávesnice či na displeji díky systému rozpoznávání znaků. Ten je odlišný například od toho v Pocket PC, ale je vcelku intuitivní. Zajímavostí je psaní velkých písmen - na displeji je napíšete skutečně velká, jako při psaní rukou, není tedy nutné složité přepínání.
Samozřejmostí je WAP (1.2.1 a 2.0) a také webový prohlížeč. Prohlížení plné webové stránky je na tak "malém" displeji obtížné. Pochvalu si proto zaslouží funkce prohlížeče (scan text), jež umožní automaticky najít na stránce sekce s textem, není tedy nutné ruční rolování.
Uživatele jistě potěší spojení GPRS stejně jako to, že pokud jste připojeni, stačí klepnout na ikonu v liště a dozvíte se množství odeslaných a přijatých dat. V kontrolním panelu se pak lze dozvědět množství dat přenesených celkově, což je dobré pro představu o "prodatované" částce. Telefon disponuje foťáčkem/kamerou. K dispozici je řada nastavení, která byste u telefonu ani nečekali. Kromě fotografií je možné pořizovat také videozáznamy ve třech stupních kvality. Při nejvyšší kvalitě je video ukládáno ve formátu MP4. Fotky lze přiřadit jednotlivým kontaktům v seznamu. Pokud vám daný člověk volá, vidíte foto na displeji. Je jen škoda, že při zavřeném flipu vidíte při vyzvánění pouze foto, bez jakýchkoli dalších informací. Ty se sice dají vyvolat jedním stiskem tlačítka, což není problém, ale je to přece jen další krok navíc.
Jinak samotné provedení telefonního seznamu zaslouží velkou pochvalu. Na displeji vidíte u zobrazeného kontaktu základní údaje, jako je číslo faxu, mobilu, pevné linky, ale také informace o společnosti, ve které daný člověk pracuje, včetně jeho postavení. Synchronizace s PC je samozřejmostí. Škoda však je, že se P900 po připojení prostřednictvím USB kolébky neobjeví jako další disk. Se soubory je nutné pracovat přes speciální rozhraní dodávaného programu, dobré ale je, že se integruje do prohlížeče Windows. Pokud cestujete například letadlem, jistě oceníte mod, při kterém je mobilní část zcela vypnuta a jsou aktivní pouze funkce PDA.
Používáte-li notebook převážně pro vyřizování pošty a vedení osobní agendy, pak je SEP900 plnohodnotnou alternativou, která ho zastoupí. Kdekoli budete schopni vyřídit došlé e-maily či svolat rychle kolegy SMS zprávou na náhlou poradu. Můžete prohlížet tabulky a textové přílohy, ale také hrát hry či poslouchat muziku. To vše P900 zvládá, ale s cenou skoro 24 tisíc korun se stává pracovním nástrojem, který si nebude moci dovolit každý.

Adam Nosek

SONY ERICSSON P900
Smartphone
Operační systém Symbian 7.0 (UIQ 2.1)
Sítě GSM 900/1800/1900 MHz
Paměť v tel./Memory Stick 16 MB/32 MB
Displej TFT, 65 536 barev, 208 x 320 bodů
Polyfonie 24 hlasů
Funkce MMS, Audio MP3, Video MPEG - 4, Internet, WAP 1.2.1 a 2.0, Java, WTLS, cHTML, ovládání hlasem, Sync ML, QuickShare, e-mail, EMS, GPRS, Bluetooth, kamerka/foťáček, Video MMS a další...
Baterie Li-Polym
Pohotovostní režim (max.) 400 h
Doba hovoru (max.) 780 min
Rozměry 115 x 57 x 24 mm
Hmotnost 150 g
Výrobce/zapůjčil Sony Ericsson
Cena s DPH do 24 000 Kč

IBM ThinkPad T41
Titanový obrněnec
Pokud jste s notebooky IBM ještě nepřišli do kontaktu, můžete být při setkání s modelem ThinkPad T41 mírně zaskočeni. Vaše reakce mohou být totožné s reakcemi některých mých kolegů - "Fuj, proč to vypadá tak staře?". Ano, notebooky IBM prošly za několik let jen drobnými designovými úpravami. S trochou nadsázky lze říci, že zůstávají stejné, jen velikost a tloušťka se radikálně zmenšují. Design je totiž podřízen jedinému - práci. Důraz je kladen na komfort při práci, na praktičnost a odolnost. Testovaný "notes" patří do modelové řady "T", což s sebou přináší řadu vlastností typických pro tuto řadu. Pro příklad uveďme kryt displeje z titanového kompozitu. Víko je tedy velmi odolné a náhodné promáčknutí 14" displeje s rozlišením 1024 x 768 pixelů je tak minimalizováno. Další zajímavostí je přítomnost šifrovacího čipu na základní desce, který plně nahrazuje řešení, jako je SmartCard. Tento čip může (implicitně je deaktivovaný a je nutný download SW - zdarma) šifrovat veškerá data v notebooku. Navíc vše probíhá "on the fly", a tedy proces uživatele nikterak nezdržuje. Toto opatření zajistí bezpečnost uložených dat. Bez znalosti hesla jsou totiž veškerá data nepoužitelná a bezcenná - zašifrovaná.
Ale zpátky ke konstrukci. Příjemnou vlastností je celistvost těla. Po zavření je notebook jedno "tělo" - nikde nic nevykukuje. Nicméně abych jen nechválil. U testovaného kousku jsem našel drobnost, která mě vzhledem k celkové kvalitě zamrzela. Baterie, která tvoří "zadek", se u testovaného přístroje dost viklala. Měl jsem možnost tento kus porovnat s kolegovým ThinkPad T40. Zde byla ale vůle baterie minimální, a tak se nejspíše jedná o vlastnost kusu. Model T40 je předchůdcem testovaného modelu a s T41 sdílí zcela totožné provedení. Rozměry 311 x 255 x 26 mm a hmotnost lehce přes 2 kg zůstaly také shodné.
Ke změnám došlo na úrovni vnitřností. Základem je opět Centrino, procesor Pentium M zde však "buší" na 1400 MHz. V základu má notebook 256MB DDR RAM, což je pro práci v prostředí MS Windows XP nutný základ. Dlužno dodat, že 512 MB operační paměti v základu by tomuto stroji jistě slušelo více. Grafická karta je stejná jako u předchůdce, tedy ATi Mobility RADEON 7500, tentokráte už s 32MB DDR VRAM. Neodpustím si opět dodat, že 64 MB videopaměti by ale byla vhodnější hodnota. Zvláště vezmeme-li v potaz, že jsou na trhu notebooky, které mají až 128 MB videopaměti. Zajímavá je rovněž síťová karta, která již podporuje gigabitový Ethernet. Samozřejmostí je přítomnost Wi-Fi, kterou zaručuje Centrino. Notebook je osazen interním Bluetooth a připojení mobilního telefonu či jiné periferie s touto technologií je otázkou chvilky. Úložným prostorem je disk IBM s kapacitou 40 GB. Optická mechanika je typu combo. Přečte tak disky CD/DVD a je schopna zapisovat na CD-R/RW. Sledování DVD si můžete zpestřit díky S-Video výstupu na televizi či projektor. Pro připojení běžného monitoru nechybí VGA port. Jak je u IBM již zvykem, k dispozici jsou dva USB 2.0 porty, které však nemusí každému stačit. Porty jsou umístěné nad sebou, což není zrovna optimální, chcete-li využívat například myš a USB Flash disk, které mají větší těla a znemožňují tak osazení druhého portu. Infračervený port zvládá i standard FIR (až 400 Mb/s), jeho umístění v levé čelní části notebooku je však poněkud nešťastné. Kromě LPT (ten je vzadu společně s konektorem pro nabíjení) je naprostá většina portů na levé straně, na pravé pak VGA. Toto řešení je důsledkem toho, že v zadní části je baterie. Posouzení, nakolik je toto řešení vhodné, ponechám na vás. Já bych jen uvítal Ethernet v zadní části. Škoda také chybějícího rozhraní FireWire.
Klávesnice je pro IBM typická a maximálně kopíruje desktopovou. Pracuje se s ní příjemně. Lampičku ve víku displeje je možné využít na její osvícení - při práci ve tmě je lampička nepostradatelná. ThinkPad je vybaven UltraNav, tedy jak trackpointem, tak touchpadem. Obě rozhraní můžete do detailu nastavovat, a na své si tedy přijdou obě skupiny uživatelů.
Asi největší inovací je u tohoto modelu systém APS. Co to je? Jedná se o systém ochrany pevného disku. V notebooku je několik čidel, včetně například i gyroskopu. Ta stále monitorují otřesy, pohyb a náklon. V případě, že APS usoudí, že je notebook vystaven příliš silným vibracím, či snad dokonce právě dochází k pádu, zaparkuje čtecí hlavičky disku, čímž zabraní poškození disku. Činnost disku je obnovena po ustanovení stability. V utilitě ovládající tento systém je řada nastavení. Je například možné dočasně aktivovat ignorování pravidelných otřesů (jízda vlakem, autem). APS lze také zcela deaktivovat. O aktuálním stavu notebooku v této utilitě informuje obrázek, který přesně odpovídá pozici notebooku v prostoru (využívá se zde hlavně gyroskopu). Informaci také podává ikona v systémové liště, a to prostřednictvím čtyř obrázků (ochrana vypnuta/disk zastaven/disk běží/ignorovaní otřesů).
V průběhu testování jsem byl s APS spokojen - systém pracoval korektně a je zřejmé, že skutečně může poškození zabránit.
Velkou pochvalu si zaslouží pro IBM typický, do detailu nastavitelný power management, díky němuž má uživatel 100% kontrolu nad spotřebou a výkonem. Již detailem je pak například možnost regulovat hlučnost optické mechaniky.
IBM ThinkPad T41 neosloví uživatele, kteří prahnou po dech beroucím designu, jenž strhává všechny pohledy. ThinkPad je určen pro práci a tomu plně vychází vstříc jak softwarovou (sytém pro zálohování systému), tak i hardwarovou výbavou (ochrana disku, lampička ve víku, kvalitní klávesnice apod.). Hledáte-li pracovního společníka na cesty i do kanceláře , T41 je optimální volbou.

Adam Nosek

IBM THINKPAD T41
Výkonný a odolný notebook
Procesor Intel Pentium M 1400 MHz/400 MHz, 1 MB L2 cache
Paměť 256 MB DDR SDRAM/2048 maximum
Pevný disk IBM IC25N040ATCS05-0, 40 GB
Optická mechanika TOSHIBA DVD-ROM SD-R9012
Grafická karta ATi Mobility RADEON 7500, 32 MB DDR SDRAM
Displej TFT, 14,1", 1024 x 768 bodů
Síťová karta Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter, Intel PRO/1000 MT Mobile Connection
Modem Agere Systems, AC97 Porty 2x USB 2.0, FIR, S-Video, VGA, LPT, 2x PCMCIA cardbus II/1x typ III, Dock/port replikátor
Rozměry 311 x 255 x 26 mm
Hmotnost 2050 g
Operační systém Windows XP Professional
Výrobce/Poskytl IBM
Cena s DPH 60 817 Kč

 	IBM ThinkPad T41	
Výkonnostní testy	
Kancelářské aplikace (SYSmark 2001)	153	
Nízkoúrovňové testy	
Dhrystones	2744856	
Whetstones	11848	
Paměť	937893	
Disk [KB/s, ms]	21215 / 21,3	
Další testy	
Quake 3 Arena (1024x768, 16b)[fps]	77,3	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:53	
Převod do DivX [m:s]	2:44	
3Dmark 2001SE (1024x768, 32b)	4361	
Unreal [fps]	43,98 / 28,94	
Výdrž na akumulátroy [h:m]	4:58	
Hmotnost [g]	2050	

SONY VAIO GRT996VP
Multimediální cvalík
Firma Sony u nás prodává své notebooky Vaio teprve od loňského Invexu. V nabídce jsou dva modely: snadno přenosný notebook VAIO PCG-Z1RMP, který jsme vám představili nedávno, a výkonný a dobře vybavený notebook SONY VAIO GRT996VP, který je spíše jakousi přenosnou pracovní stanicí.
Na výkonu ani na vybavení firma Sony u tohoto modelu nešetřila. Přesnou technickou specifikaci najdete jako vždy v naší tabulce parametrů, takže bych se zastavil jen u některých bodů. Notebook má zajímavý displej, a to nejen velikostí (16 palců) a rozlišením (1400 x 1050). Jde o displej Ultra bright - má tedy mnohem jasnější barvy a černá je skutečně tmavě černá. To jsou oproti klasickým displejům samozřejmě výhody. Ovšem našly by se i slabší stránky. U okrajů je displej jinak podsvícený, takže jsou na něm jakoby fleky. Jeho povrch je z jiného materiálu - ten je sice velmi hladký, což působí pěkně, ale poměrně nepříjemně se v něm odráží světlo. Nadějná technologie tedy bude chtít možná ještě trochu dopilovat.
Za pozornost stojí i grafická karta - nVidia GeForce FX5600 je i u desktopů slušně výkonné řešení, a u přenosného počítače zvlášť. V tomto případě jde o verzi Go přizpůsobenou potřebám přenosných počítačů. Doplněna je 64 MB paměti.
Notebook je poměrně mohutný, už jen kvůli velkému displeji. Najdete v něm ale i třeba DVD+-R/RW mechaniku. Příslušný software (Click-To-DVD) pro její snadné využití je k dispozici. Softwaru vůbec dostanete k notebooku hodně (především pro zpracování zvuků, videa a obrázků), a to jde o takové programy, jako je Adobe Premiere 6.0 LE, Adobe Acrobat Elements 6.0 nebo PhotoShop Elements.
V notebooku Sony nemůže chybět ani slot pro karty Memory Stick a i.LINK (což je rozhraní IEEE-1394 neboli FireWire), které se hodí například pro připojení videokamery. Síťová i bezdrátová síťová karta už bývají u notebooku běžné. Sony má bezdrátovou síťovou kartu také, a to dokonce vysokorychlostní (54 Mb/s - 802.11 g).
Klávesnice má díky rozměrům notebooku hodně prostoru, takže klávesy mají klasické rozměry, Enter je dostatečně velký. Pod klávesnicí je velký touchpad, nad ní speciální tlačítka pro regulaci jasu a pro zapnutí a další pro regulaci hlasitosti a přepínání bezdrátové síťové karty.
Komu by nestačilo množství konektorů, které jsou na notebooku, může si pořídit port repliktár, na kterém je například i S/PDIF konektor a sériový port. Baterie ovšem takto výkonný a vybavený notebook dlouho neuživí - i výrobce udává hodinu a půl. Druhou baterii můžete umístit místo optické mechaniky.
Sony Vaio se díky výkonu, vybavení a velkému displeji hodí například pro sledování a zpracování videa a grafiky. Velmi dobré jsou i vestavěné reproduktory, takže i zvuky dobře uslyšíte. Výsledky testů vidíte v tabulce a je na nich vidět, že výkon je výborný. I u grafických testů jsou výsledky skvělé (3Dmark 2001 - 9292 bodů), rychlý procesor zase třeba rychle zvládne převod videa do DivX. K méně příjemným stránkám patří hmotnost, rozměry, výdrž na baterie, a výhrady by se našly i k displeji.

Pavel Trousil

SONY VAIO GRT996VP
Výkonný multimediální notebook
Procesor Intel Pentium 4 M 2,8 GHz, 512 KB L2 cache
Paměť 512 MB DDR333, max. 1 GB
Grafická karta nVidia GeForce Go FX5600, 64 MB DDR SDRAM
Displej TFT Ultra Bright, 16,1", 1400 x 1050
Pevný disk Hitachi TravelStar 80GN, 60 GB
Optická mechanika DVD+-R/RW
Síťová karta Wi-Fi 802.11 b/g, 10/100 BaseT
Modem V.92 Porty slot PC Card Type III, i.LINK S400, 3x USB 2.0, D-Sub, paralelní, video, slot Memory Stick Pro
Rozměry 357 x 44,8 Š 47,4 x 300,3 mm
Operační systém MS Windows XP Professional
Cena s DPH 86 990 Kč

 	Sony VAIO GRT996VP	
Výkonnostní testy	
Celkový aplikační výkon SYSmark 2004	100	
Aplikace pro tvorbu internetového obsahu	120	
Kancelářské aplikace	83	
Nízkoúrovňové testy	
Dhrystones	3151448	
Whetstones	18638	
Paměť	723300	
Disk [KB/s, ms]	22419 / 20,1	
Další testy	
Quake 3 Arena (1024 x 768, 16b) [fps]	224	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:41	
Převod do DivX [m:s]	2:08	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32b)	9292	
Unreal [fps]	107,21 / 58,70	
Hmotnost [g]	4100	

Umax PowerCam 670
3+3
Není to tak dávno, co se v testlabu objevil fotoaparát Umax s označením AstraPix 430 - a už tu máme další model. PowerCam 670 je označován jako digitální fotoaparát střední třídy. S tím lze víceméně souhlasit. Design přístroje je proveden pěkně a plastové tělo je pro tuto třídu typické. Objektiv disponuje AF ostřením a je s ním možné fotografovat v rozsahu od 50 cm do nekonečna. Makrorežim lze využít podle údajů výrobce 1 cm od foceného objektu. Naše zkušenosti však ukazují spíše na 2 - 3 cm pro použitelný výsledek.
U předchozího modelu, který jsme testovali, byl na škodu pouze čtyřnásobný digitální zoom. V tom jde "šestsetsedmdesátka" dál a nabízí trojnásobný optický zoom, který je pro rozumnou práci s jakýmkoli digitálním fotoaparátem myslím již nutností. Nechybí však ani zoom digitální, a to dvojnásobný při focení a až osminásobný při prohlížení fotek na barevném TFT displeji s úhlopříčkou 3,8 cm či na televizi prostřednictvím TV výstupu. Fotografie se ukládají do interní paměti o velikosti 16 MB - další paměť lze přidat díky slotu pro paměťové karty typu SD. PowerCam spojíte s počítačem USB kabelem a fotoaparát se objeví jako výměnný disk.
Pro focení ve zhoršených světelných podmínkách je možné do vzdálenosti 3 metrů použít interní blesk. Ten zvládá režimy "auto", "vypnutý", "fill" (trvale zapnutý) a nabízí také redukci červených očí. Citlivost CCD snímače s rozlišením 3,3 megapixelu (efektivní 3,1 megapixelu) je v rozsahu 100, 200 a 400 ISO. Pokud rádi pořizujete noční snímky, jistě vám přijde vhod dlouhý čas závěrky v rozsahu jedné, dvou, čtyř a osmi sekund stejně jako zdířka pro stativ. PowerCam 670 podporuje přímý tisk na tiskárnách kompatibilních s protokoly DPOF a PIM. Samospoušť se zpožděním 2 nebo 10 sekund také nechybí. Jak už se poslední dobou stává zvykem, aparát lze využít i jako kameru pro videozáznamy ve formátu AVI se zvukem.
Fotoaparát je nejvhodnější pro nenáročné rodinné focení. Pro odvážnější experimenty však stačit nebude. Má problémy s jednolitými objekty. Například černý notebook IBM vypadal na fotce naprosto bezrozměrně. Naopak s focením zvířat, členitých objektů a krajin jsme byli docela spokojeni. Pokud zvažujete nákup tohoto fotoaparátu a nemáte doma žádné akumulátory, doporučujeme koupi verze označené PowerCam 670 PowerPack, která již obsahuje akumulátory. Stojí sice více, ale celkově náklady ušetří. Námi použité baterie Duracell vydržely stěží 15 minut focení a prohlížení nafoceného materiálu, což opravdu není mnoho. Jak u standardní verze, tak i u "powerpackové" najdete v balení i pouzdro, řemínek, CD s programy pro úpravy fotografií a s videostřižnou, USB kabel, videokabel a baterie (normální, nebo akumulátory - závisí na zvoleném balení).

Adam Nosek

POWERCAM 670
Kompaktní digitální fotoaparát s optickým zoomem a s barevným LCD displejem.
Snímač CCD, 3,3 megapixelu
Objektiv3x optický zoom, pasivní TTL AF, 37 - 108 mm ekv. kinofilmu, F2,6/5,6 - F4,9/10,0
Rozsah zaostření 50 cm - nekonečno, super makro od 1 cm
Rozlišení snímků 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1024 x 768, 640 x 480 bodů
Formát souborů PEG, AVI, podpora EXIF 2.1, DPOF, PIM
Videozáznam ozvučený, 320 x 240 bodů, bez časového omezení (podle volného místa v paměti) LCD displej barevný TFT displej, úhlopříčka 3,8 cm
Interní paměť 16 MB Flash (cca 8 - 174 snímků)
Paměťové médium SD karta (volitelně)
Rychlost závěrky 8 - 1/2000 s
Expozice vícezónová TTL AE, možnost kompenzace v rozsahu -2EV až +2EV, krok 1/3EV
Vyvážení bílé automatické, možnost ručního výběru režimu (denní světlo, zataženo, žárovkové nebo zářivkové osvětlení)
Citlivost ISO automatická, možnost ruční volby mezi 100, 200 nebo 400 ISO
Blesk dosah 20 cm až 3 m, režimy auto/vypnutý/fill (trvale zapnutý)/redukce červených očí
Rozhraní USB, TV výstup
Napájení 2x AA alkalické baterie, možnost NiMH nebo NiCD akumulátorů
Rozměry 10,7 x 6,3 x 3,6 cm
Hmotnost 160 g
Záruka 2 roky
Výrobce/poskytl UMAX
Cena s DPH 6989 Kč

Datový projektor ASK M1
Projektůrek
Datový projektor, který do písmene splňuje požadavky ultrapřenosného přístroje, se na našem trhu objevil pod označením ASK M1 a k otestování nám jej zapůjčila společnost AV Media. Tento méně než kilogram vážící přístroj si i přes v tuto chvíli jasně nejmenší rozměry zachoval parametry svých rozměrnějších konkurentů.
Svítivost 1000 ANSI lumenů patří v kategorii osobních přenosných projektorů ke standardu, stejně jako nativní rozlišení projekčního DLP čipu 1024 x 768 bodů, takže kvalita promítaného obrazu je podle očekávání dostatečná. Netypický je použitý objektiv s ručním ostřením a nastavením zoomu, který ve srovnání s jinými přístroji vyzařuje v úzkém úhlu a pro pokrytí plátna vyžaduje téměř dvojnásobný odstup - objektiv pracuje v rozsahu 1,8 : 1 až 2,1 : 1 s minimální vzdáleností 90 centimetrů. To může působit problémy při instalaci, na druhou stranu je tím v horších světelných podmínkách zaručena subjektivně lepší čitelnost obrazu. Světelný výkon je ale dostatečný; v případě, že promítaná plocha není na přímém slunci, lze prezentaci uspořádat i v jen nouzově zatemněné místnosti. Projektor si dobře poradí i s videosignálem, pro promítání filmů jsou však již nutné lepší světelné podmínky. Jas projekce lze do určité míry zesílit, utrpí tím však prokreslení barevných polotónů.
Ačkoli jsou rozměry projektoru bez přehánění minimalistické, vešla se na jeho horní plochu plná sada ovládacích tlačítek. Samostatné dvojice membránových senzorů slouží pro nastavení lichoběžníkové korekce a hlasitosti vnitřního reproduktoru, což jsou asi tak nejpoužívanější funkce. O vše ostatní se postará tlačítko s všeříkajícím názvem "auto image". Jestliže se ponoříme do nabídek projektoru, nalezneme potřebné funkce pro ruční doladění obrazu, barevného podání včetně například digitálního doostřování obrazu. Zajímavé je nastavení jasu lampy ve třech stupních, které ovlivňuje ekonomičnost provozu. V oblasti vstupů a výstupů je projektor M1 vybaven poměrně chudě. Integrovaný M1-DA konektor sdružuje analogový VGA vstup a USB port dálkového ovládání počítače a je doplněn S-Video vstupem a 3,5" jack konektorem určeným pro zvuk. Vestavěný monofonní reproduktor má v průměru pouhé dva centimetry a zvukové charakteristiky projektoru tomuto minimalistickému řešení zcela odpovídají.
Odbočka s USB konektorem, která se ze signálového kabelu odděluje, emuluje po zasunutí do počítače USB klávesnici, přesněji klávesy PagUp a PageDown, zastoupené dvěma šipkami na ovladači. Standardně dodávaný prezentační ovladač kromě laserového ukazovátka a tlačítka "efekt" totiž ani více funkcí nemá. Efektem se rozumí aktivace jedné z vybraných funkcí, například zatmění nebo pozastavení obrazu, přepnutí vstupů nebo zvětšení výřezu.
Kupující dostane k projektoru kromě sady kabelů a již zmíněného základního ovladače také přepravní brašnu. V ní se projektor téměř ztrácí a sada kabelů tak zabere více místa než samotný přístroj.
Po krátkou dobu, kterou jsme měli možnost projektor testovat, jsme nezaznamenali žádné zásadní problémy týkající se jeho provozu. Vypínač je pouze elektronický a projektor je tak stále pod napětím, ale to u přenosného, často odpojovaného projektoru nehraje velkou roli. Nestandardní chování však předvedl chladicí ventilátor, který alespoň u testovaného přístroje pracoval neustále, i když byl projektor vypnutý a dostatečně chladný. Přístroj proto nelze doporučit nechávat trvale připojený.
Projektor M1 firmy ASK je z hlediska výkonů a rozměrů jedinečný, pro časté a dlouhodobé přenášení bude výbornou volbu. Jak je však běžné, za jeho vysokou mobilitu je třeba zaplatit vyšší cenu, zřetelně vyšší než za méně mobilní konkurenty.

Miroslav Stoklasa

ASK M1
Datový projektor.
Rozlišení promítacího prvku 1024 x 768 bodů
Projekční technologie DLP čip
Promítací lampa 120 W
Svítivost 1000 ANSI lumenů
Kontrast 2000 : 1
Objektiv ruční ostření a zoom, rozsah 1,8 : 1 až 2,1:1
Formát obrazu 4 : 3, lze přepnout na 16 : 9
Vstupy M1-DA sdružený konektor, S-Video, 3,5" jack audio
Výstup USB port emulace myši
Příslušenství dálkový ovladač, sada kabelů, transportní brašna
Rozměry 248 x 52 x 94 mm
Hmotnost 0,9 kg
Výrobce ASK
Poskytl AV Media
Záruka 36 měsíců
Cena včetně DPH 128 100 Kč