ProCA BRAVE BlueLine
Grandsdale v praxi
Jak už jste se mohli dočíst v našich aktualitách, Intel pro nás v oblasti procesorů i základních desek připravil opravdu hodně změn. První počítač, který v sobě skrýval nové řešení Intelu a který jsme mohli vyzkoušet, pochází od firmy ProCA. A změnilo se toho opravdu hodně - procesor, patice, čipová sada a sběrnice. To vše je na počítači nové.
Základní deska od firmy Intel nese označení D915GAV a je založena na nové čipové sadě 915G, která má i integrovanou grafiku. Na desce naleznete čtyři paměťové sloty pro paměti DDR, dále 4 PCI sloty, jeden "dlouhý" slot PCI Express 16x (pro grafickou kartu) a dva "krátké" sloty PCI Express 1x. AGP slot už deska nemá. Čipová sada je chlazena pouze pasivním chladičem.
Co se týká konektorů, deska je vybavena dvěma porty PS/2, sériovým a paralelním portem, VGA výstupem, zvukovými konektory a čtyřmi USB 2.0 porty. Další dva USB porty jsou umístěny na přední straně pěkné černé skříně. V 3,5" pozici naleznete i čtečku paměťových karet.
Procesor je také zajímavý. Jde stále o procesor s jádrem Prescott, ale v jiném "balení" a s jiným počtem vývodů. Piny (a je jich 775) jsou však tentokrát přímo na patici základní desky (Socket LGA775), nikoli jako doposud na procesoru. Pro Intel je to možná výhoda, výrobcům základních desek se to líbí méně. 
Procesor s frekvencí 3,4 GHz pracuje na 800MHz FSB sběrnici a má 1024KB paměť L2 cache - tedy výkonnostně o nic nového nejde, stejný procesor je k dispozici i pro Socket 472. Sestavu doplňovaly dva 120GB pevné disky Western Digital WD1200, připojené pomocí Serial ATA do RAID pole, s celkovou kapacitou přes 200 GB. Naměřili jsme přenosovou rychlost 44 070 KB/s a přístupovou dobu 14 ms. Jako optická mechanika byla zvolena mechanika Sony DVD RW DRU-510A.
Výsledky výkonnostních testů vidíte v tabulce. Pro srovnání jsme použili výsledky procesorů Pentium 4 3,4 GHz v základní desce se sadou 875P. Porovnat grafické výsledky však není možné, protože v testovaném počítači byla použita pouze integrovaná grafika a PCI Express slot zůstal prázdný. Na výsledky grafických karet PCI Express jsme samozřejmě zvědavi, zatím se však zdá, že rozdíly mezi AGP a PCI Express kartou nejsou velké. Integrovaná grafika také doznala změn a výsledky sice nejsou špatné, ale je to řešení kancelářské. Hráči dají přednost samostatné grafické kartě. Intel je opět tahounem v oblasti technologických změn, ale prosazení nové sběrnice bude jistě nějakou (celkem dlouhou) dobu trvat, a tak tu zpočátku budou jak karty AGP, tak PCI i PCI Express. Výhoda nové sběrnice se začne projevovat až postupně.
Pavel Trousil

PROCA BRAVE BLUELINE
Výkonný osobní počítač s novým procesorem.
Procesor Intel Pentium 4
Processor 550, Hyper-Threading, 3,40 GHz, FSB 800 MHz, 1 MB L2 cache
Základní deska Intel D915GAV, čipová sada Intel 915G
Paměť 1024 MB DDR333 Dual Channel
Disk 2x WD1200, 120 GB, 7200 ot./min.
Optická mechanika Sony DVD RW DRU-510A
Síťová karta Intel PRO/100 VE
Výrobce/poskytl ProCA
Cena s DPH nebyla ještě stanovena

Procesor	Pentium 4 3,4E GHz	Pentium 4 3,4 GHz	
Frekvence	3400	3400	
Frekvence FSB	800 (4 x 200) MHz 	800 (4 x 200) MHz 	
L2 cache	1024	1024,00	
Patice	Socket 478	Socket T (LGA 775)	
Výsledky testů	
Nízkoúrovňové testy	
   Dhrystones	3994848	4034008	
   Whetstones	29172	29198	
   Paměť [body]	1711000	1646900	
Aplikační testy	
   Převod WAV - MP3 [m:s]	0:37	0:39	
   Převod do DivX [m:s]	1:26	1:27	
   SYSmark 2004  [body]	215	224	
Grafické testy	
   3Dmark 2001SE [32 b]	 	5056	
   3Dmark 2003 [32 b]	 	926	
   Quake3 Arena (1024 x 768) [fps]	 	110	
   Unreal Tournbament 2003 (1024 x 768 bodů)	 	71,49	
   Unreal Tournbament 2003 (1024 x 768 bodů)	 	26,18	
   Aquamark 3 [fps]	 	8,21	

mini - ALARM EXPERT
Hlídač do kapsy
Že mobilní telefon neslouží jen k telefonování, je dnes už každému jasné. Kromě hraní her a psaní zpráv si pomalu zvykáme i na focení a přehrávání MP3 - možná brzy přijde doba, kdy na miniaturních displejích budeme sledovat i televizní fotbalové přenosy... My se nyní zaměříme na využití mobilu jako zabezpečovacího zařízení, které překvapilo vlastnostmi nabízenými mnohem dražšími systémy.
Základem zařízení je modul osazený infračerveným a zvukovým senzorem. Dále je integrován výstup do telefonu a vstup pro nabíječku. Nechybí také výstup pro externí čidlo kouře, které lze využít, máte-li ho k dispozici - není součástí dodávky. Minialarm se připojuje na mobilní telefony Siemens - odzkoušeny byly modely S 25 - S 45, C 35, M 35, SL 45, ME 45 a MT 50. Zařízení by však mělo spolupracovat s jakýmkoli modelem Siemens s výstupem pro datovou komunikaci.
Význam minialarmu spočívá hlavně v zabezpečení objektů, kde není realizovatelná instalace běžného zabezpečovacího systému, případně by se finančně nevyplatila. Typickým příkladem může být například rekreační chata. Minialarm je navržen pro hlídání prostorů o velikosti zhruba do sedmi metrů od senzoru v aktivním úhlu 160°, čemuž odpovídají i naše testy. Do této vzdálenosti nás dokázal infračervený senzor spolehlivě po vstupu do místnosti zachytit a vyvolat poplach. Kromě živých organismů, které vyzařují teplo, reaguje zařízení například také na oheň. Minialarm tak může posloužit nejen jako bezpečnostní zařízení proti vstupu nepovolaných osob, ale rovněž jako detektor požáru. Zvukový detektor pak může přijít vhod například pro hlídání dětí. 
Zařízení úzce těží z výhod propojení s mobilním telefonem. Veškeré ovládání a komunikace se zařízením probíhají SMS zprávami s definovanými příkazy, které jsou k dispozici v návodu k zařízení nebo na internetových stránkách produktu (www.experts1.com). Aby nemohlo dojít ke zneužití, lze komunikaci jistit čtyřmístným heslem. Pokud narušitel vstoupí do zabezpečeného prostoru a tím aktivuje infračervený nebo zvukový senzor, zařízení zašle SMS na číslo mobilního telefonu, kterým minialarm ovládáte. SMS zpráva obsahuje výpis o stavu senzorů. V případě spuštěného poplachu je u daného senzoru, který něco zachytil, poměrně výstižně napsáno "alarm". Pokud si chcete ujasnit, co se na "druhé" straně děje, je možné využít zpětného volání (call backu). Na minialarm pošlete SMS zprávu s daným povelem a on vám za chvíli sám zavolá a umožní díky zvukovému senzoru - mikrofonu - naslouchat událostem v hlídaném prostoru. Zařízení může být nainstalováno také do automobilu, kde může při odcizení pomoci se zpětným nalezením. K tomu se přesně hodí SIM karta T-Mobile, která je osazena službou Locator. Ta totiž umožňuje lokalizovat pozici karty, a tedy i minialarmu s přesností asi na 500 m.
Minialam je šikovné zařízení, která najde využití při hlídání objektů, dětí a také například zmiňovaného automobilu. Možnost využití zpětného volání může poskytnout přehled o situaci, což přijde vhod například právě u hlídání dětí - snadno se dozvíte, zda je "ticho", nebo zda se objevil nějaký problém. Cena je příznivá, ale je nutno ještě počítat s pořízením telefonu. Jelikož však padla volba na telefony Siemens, investice nebude nikterak vysoká, speciálně pokud telefon zakoupíte například v bazaru. Díky přítomnosti zdířky pro nabíječku je možné, aby alarm pracoval de facto nepřetržitě. V případě výpadku proudu pak baterka telefonu umožňuje několikadenní provoz alarmu bez omezení.
Adam Nosek

MINI - ALARM EXPERT
Alarm k GSM telefonu.
Spotřeba/napětí cca 2 mA, 3 - 5 V
Senzory	IR senzor, dosah zhruba 7 m s aktivním úhlem 160°; zvukový senzor
Připojení k telefonu klasický Siemens, 13 x 4 mm konektor
Informace o stavu 2 diody, SMS, volání
Rozměry 71 x 32 x 14 mm
Hmotnost 25 g
Záruka 2 roky
Poskytl www.experts1.com
Cena s DPH 2490 Kč

Konica Minolta PagePro 1300W
Levná a rychlá
Nová osobní laserová tiskárna firmy Konica Minolta nese označení PagePro 1300W. K počítači se připojuje pomocí paralelního portu nebo pomocí USB. Použít se mohou dokonce oba, takže tiskárnu lze připojit ke dvěma počítačům najednou.
Jde o GDI tiskárnu (což už naznačuje W v názvu), kterou je nutné provozovat v prostředí systému Windows, ale to dnes většinou žádný problém nepředstavuje. Ovladače jsou k dispozici v mnoha jazycích, a to včetně jazyka českého. Kromě ovladače se k tiskárně dodává i program Reportér, který sleduje stav tiskárny a informuje o něm uživatele. Na tiskárně je jen jedno ovládací tlačítko a dvě informační diody. Na zadní straně pak nalezneme vypínač.
Ovladač nabízí možnost tisku více stran na list, tisk vodoznaku, změnu měřítka nebo tisk více kopií. Standardně je rozlišení nastaveno na 1200 x 600 dpi, ale podporováno je i nižší (600 x 600 dpi) i vyšší rozlišení (1200 x 1200 dpi). Když jsme rozlišení zvýšili na 1200 x 1200 dpi, nebyla tiskárna vzhledem k velikosti paměti (8 MB) schopna vytisknout nic, popřípadě byl výsledek horší než v případě nižšího rozlišení. Tiskárna však podává dobré výsledky i v tomto rozlišení. Ostré a čitelné je i jednobodové písmo, linky jsou jemné a bez zubů. Na fotografiích a jednolitých plochách jsou částečně vidět pruhy, ale vzhledem k určení tiskárny to vážný problém není.
Nominální rychlost tiskárny je 16 stran za minutu. V našem testu zvládla vytisknout 10stránkový textový dokument za 50 sekund, což je slušný výsledek. Déle (přes dvě minuty) tiskla 18stránkovoou prezentaci z PowerPointu, celostránková fotografie se tiskla 20 sekund.
Vstupní zásobník, který se nachází ve spodní části tiskárny, má kapacitu 150 listů, výstupní, umístěný na horní straně tiskárny, má kapacitu 100 listů. Vstupní zásobník se může sklopit, čímž se ušetří místo, kterého jinak tiskárna zabere poměrně dost. Při tisku se může použít papír s gramáží až 163 g/m2.
S novou tiskárnou dostanete jen startovací toner pro tisk cca 1500 stran. Až dojde, můžete zakoupit toner s kapacitou 3000 nebo 6000 stran. Cena toneru s kapacitou na potištění cca 6000 stran je 3558 Kč s DPH. Když k tomu připočteme ještě další spotřební materiál, a to válec s životností 20 000 stran a cenou 2618 Kč s DPH, vychází cena vytištění jedné stránky na cca 72 haléřů, což je obvyklá hodnota. Cena tiskárny je příznivá - mnoho levnějších tiskáren na trhu nenajdete - a délka záruky tři roky potěší. Designově se tiskárna velmi vydařila. Kombinace šedé a světlé barvy působí hezky.
Pavel Trousil

KONICA MINOLTA PAGEPRO 1300W
Levná laserová tiskárna.
Metoda tisku laser
Rychlost tisku 12 str./min.
Rozhraní paralelní, USB 1.1
Paměť 8 MB
Kapacita vst./výst. zásobníku 150 listů
Max. gramáž 163 g/m2
Max. měsíční zatížení 15 000 stran
Rozměry 385 x 405 x 340 mm (při vyklopeném zásobníku)
Výrobce/poskytl Konica Minolta
Cena s DPH 5234 Kč
Záruka 3 roky

Nokia 6230
Značka: Seriózní
Nokia 6230 je dlouho očekávaným nástupcem modelu 6310i, který velmi dobře zakořenil ve firemním prostředí a již dlouho zde kraluje. Dlužno dodat, že do této doby, tedy až do tohoto modelu, se Nokii nedařilo uvést na trh obstojného nástupce.
S rozměry 103 x 44 x 20 mm a s hmotností 97 g si nástupce oproti modelu 6310i značně polepšil. Přestože je 6230 veskrze konzervativní, některé prvky přece jen rozrušují uhlazený design, vše však s přihlédnutím k cílové skupině. Zachována tak zůstala obvyklá klávesnice, která byla ušetřena nejrůznějších "úletů", v poslední době pro Nokii tak typických. Psaní SMS zpráv je tedy velmi pohodlné. Zpočátku nám vadila hlavní navigační klávesa, která má také potvrzovací funkci (stisk dolů). Často se nám stávalo, že místo potvrzení jsme poskočili v menu nahoru. Po delší práci tento "efekt" vymizel, ale bylo nutné si zvyknout. Tlačítko pro vypínání telefonu a změnu profilů najdete na vrchu telefonu. Na levém boku přístroje se pak nachází tlačítko pro regulaci hlasitosti. Dalším prvkem, který upoutá pozornost, je "výběžek", začínající na pravém boku přístroje. Zcela na začátku je integrován reproduktor (handsfree, hudba, vyzvánění) a dále pak digitální foťáček. Ten lze snadno aktivovat z pohotovostního displeje pohybem navigační klávesy nahoru. Podporuje tři mody - normální, portrét a nočním režim. Kromě toho také zvládá pořizování videozáznamů ve formátu 3GPP. Samozřejmě je možné na telefonu klipy v tomto formátu i přehrávat. Podporován je i videostreaming. 
Co se týče dalších možností telefonu, vychází úzce z použitého systému. Nokia 6230 patří do řady Series 40, na níž je postaveno více telefonů. Odlišnosti jsou pak hlavně v hardwarové výbavě. Charakteristickým prvkem této řady je displej s rozlišením 128 x 128 bodů. Velkou pochvalu zasluhuje rychlost telefonu. My jsme měli k dispozici ranější verzi firmwaru, a i v tomto případě telefon pracoval bez jakéhokoliv zpoždění jak při práci v menu, tak například při psaní SMS nebo MMS zpráv. Samozřejmě zůstaly zachovány kvality telefonního seznamu, typické pro telefony Nokia. Vyhledání jména je tak velice snadné. Postupným zadávání znaků se okruh zobrazovaných jmen zmenšuje. Pro toho, kdo má v telefonu hodně kontaktů, je to nenahraditelné. Trochu nešťastné je řazení kontaktů nejdříve podle křestního jména. Bohužel toto nastavení není možné změnit - ani v telefonu, ani v Nokia PC Suite. Pokud vyplníte všechny údaje, lze uložit až 1000 kontaktů, pokud jen část, je celkový počet ještě vyšší.
Na pohotovostním displeji je velmi šikovné tlačítko "Jdi na". Jedná se o uživatelsky definovatelné menu, kam si můžete umístit nejpoužívanější části v menu telefonu - jeho nejčastěji využívané funkce. Snadno tak lze jeho pomocí aktivovat Bluetooth či IrDA, což by se jinak neobešlo bez zbytečného bloudění v běžném menu. Pro nejrůznější data (23hlasé polyfonní melodie, obrázky, hudbu, javovské aplikace) má telefon připravenu interní 8MB paměť, další paměťová kapacita je k dispozici díky slotu paměťových karet MMC. Ten je umístěn pod baterkou, což není příliš praktické. Pro výměnu je nutné telefon vypnout. Budete-li chtít na telefonu poslouchat MP3 či AAC skladby, jistě se vyplatí investice do karty s větší kapacitou - v základním balení naleznete 32MB kartu. Hudbu lze také poslouchat prostřednictvím rádia, kterým je telefon vybaven. Nutností je však připojení headsetu, který je také součástí základního balení - slouží jako anténa. Pracuje i jako handsfree, takže ho nelze nahradit lepšími sluchátky, což už bývá u telefonů zvykem. Nezbývá tedy než se spokojit s kvalitou, kterou je schopen podat.
Po stránce datových funkcí se telefon nemá za co stydět. Nabídnout může GPRS Class 10 (4+1, 3+2 timeslot), HSCSD (rychlost až 43,2 kb/s) a také EDGE s rychlostí až 236,8 kb/s. Nutno však dodat, že poslední jmenovaný druh spojení u nás zatím není dostupný a je otázkou, zda vůbec bude. Každý jistě ocení integrovaný e-mailový prohlížeč, kalkulačku, budík, stopky či velmi dobře zpracovaný kalendář. 
Nokia 6230 je díky dobře zpracovanému telefonnímu seznamu, datovým možnostem či například integraci Bluetooth a IrDA předurčena pro uživatele, kteří hledají výkonný pracovní nástroj. Samozřejmě vyjde plně vstříc i "hravě" zaměřeným uživatelům, ale pro ně je to možná za bezmála 14 000 Kč (dotovaná za cca 9000 Kč) až příliš drahý špás. Nutno také dodat, že s předplacenými kartami Eurotel GO telefon nefunguje.
Adam Nosek

NOKIA 6230
Manažerský telefon.
Displej TFT, 65 tisíc barev, 128 x 128 bodů
Operační systém Series 40
Interní paměť 8 MB
Paměťové karty MMC
Sítě/datové služby 900/1800/1900 MHz; GPRS, HSCSD, EDGE
Baterie Li-Ion
Další funkce MMS, foťáček/kamerka, rádio, MP3, video, Java, e-mail (POP3, IMAP4), WAP
Ostatní výbava osobní handsfree, 32MB paměťová karta, návody
Rozměry 103 x 44 x 20 mm
Hmotnost 97 g
Poskytl Nokia ČR
Cena s DPH 13 990 Kč

Dell Axim X3i
Jako na drátku s bezdrátem
Společnost Dell známe hlavně jako výrobce notebooků či serverů. Nicméně stejně jako většina výrobců v poslední době má v nabídce také PDA. K dispozici jsou modelové řady X5 a X3. My jsme se zaměřili na nejvyšší model řady X3, konkrétně na model X3i Wireless.
Velikostně nepatří tento PDA ani mezi nejmenší, ani mezi největší, je tak akorát do ruky. Ovládací kovová "tužka" (s plastovým hrotem) je plochá a dobře se drží v ruce. Oproti většině ostatních PDA se design modelu Axim X3i nese v duchu hranatých tvarů v kombinaci s moderní a vyhledávanou stříbrnou barvou. Jediné, co narušuje hranatý ráz PDA, jsou hlavní ovládací tlačítka. Čtyři základní mají klasické implicitní nastavení (kalendář, kontakty, pošta, home) a mezi nimi je ještě čtyřsměrná navigační klávesa, která je samozřejmě vybavena také potvrzovací funkcí, respektive tlačítkem s touto funkcí. Aktivační tlačítko, sloužící k vypnutí/zapnutí přístroje, je umístěno v horní části čelní strany a v případě slabé baterie nebo příchozí události bliká. Umístění na čelní straně nepovažujeme zrovna za nejšťastnější. Při přenášení PDA v brašně v ochranném krytu (který je součástí základního balení), několikrát se stalo, že se tlakem ostatních předmětů Axim zapnul. Na pravém a levém boku Aximu je vždy jedna klávesa, "lakovaná" ve stejné barvě jaké celý PDA. Klávesa na levém boku slouží k aktivaci hlasového záznamu - diktafonu. Tlačítko na pravém boku slouží k rychlé aktivaci jak Bluetooth, tak i Wi-Fi. Axim je vybaven oběma bezdrátovými technologiemi, které zajišťují opravdu dobrou konektivitu jak s ostatními zařízeními, tak například s firemní sítí. Pokud aktivujete jednu nebo obě technologie, výdrž na bateriový provoz výrazně klesá. Obě technologie jsou totiž energeticky poměrně náročné. Už i z toho důvodu přijde vhod speciální tlačítko, pomocí něhož snadno a rychle tyto "žrouty" energie vypnete. O aktivitě Bluetooth a Wi-Fi informuje malý "signální" majáček, umístěný v horní části PDA. Ten bliká jak v případě zapnutí, tak v případě aktivní komunikace (intenzivnější blikání). Za "majáček" Axim zaslouží pochvalu, přestože provedení působí trochu pouťově. Vždy totiž máte přehled o tom, jestli je některá z bezdrátových technologií aktivní, případně také jestli probíhá komunikace se zařízením nebo access pointem. Práci s Wi-Fi (802.11b) usnadňuje aplikace Dell WLAN Utility, která umožňuje detailní nastavení připojení a také například testování síly a rychlosti dostupných sítí. Velmi praktická je aplikace Switcher Bar. Ta umožňuje přepínat mezi běžícími programy a případně je postupně nebo naráz všechny vypnout. Tato aplikace nám velmi chybí na ostatních PDA. Výjimkou jsou PDA od HP, které mají podobné řešení, v jejich případě zvané iTask, které má dokonce vyhrazenu speciální klávesu. Už tak dost velkou paměť lze ještě rozšířit pomocí paměťových karet typu SD (podpora SDIO) nebo MMC. Testovaný model nebyl lokalizován. Podle našich informací je česká lokalizace v ceně - stačí si o ni říci při objednávce. Na model Axim je standardně poskytována záruka dva roky, s možností rozšíření na tři roky prostřednictvím doplatku - kolem 1800 Kč. K PDA si rovněž můžete objednat Complete Care. Tato ochrana zajišťuje například i situace, kdy je PDA náhodně zničen či odcizen, a je ji možné zakoupit na dva nebo tři roky. V případě tří let se jedná o příplatek kolem 1300 Kč.
Axim X3i je optimální volba pro "totální" mobilní uživatele, kteří potřebují být neustále připojeni. Díky Bluetooth mohou využívat GPRS připojení v kombinaci s mobilním telefonem a v rámci firemní sítě nebo hotspotů být on-line díky Wi-Fi. Vhod může přijít za příplatek poskytované rozšíření záruky a také Complete Care. Pochvalu zaslouží také synchronizační kolébka, která umožňuje kromě nabíjení samotného Aximu také dobíjení sekundární baterie.
Adam Nosek

DELL AXIM X3I WIRELESS
PDA zařízení.
Displej 3,5" QVGA TFT, 65 536 barev, 240 x 320
Procesor Intel PXA263 Xscale 400 MHz
Operační systém Pocket PC 2003
Interní paměť 64 MB RAM/64 MB ROM
Paměťové karty SD/MMC IrDA/Bluetooth/WiFi/GSM ano/ano/ano/ne
Připojení k PC IrDA, Bluetooth, kolébka/kabel Baterie Li-Ion 950 mAh
Ostatní výbava pouzdro, kolébka
Rozměry 77,2 x 14,9 x 116,4 mm
Hmotnost 142 g
Výrobce/poskytl Dell
Záruka poskytování servisu 2 roky OSR - On Site Replacement, rozšíření na 3 roky + 1500 Kč bez DPH
Cena s DPH 14 616 Kč

Acer PD321
Světluška
Digitální projektory se těší velkému zájmu spotřebitelů, a tím pochopitelně i výrobců. V souvislosti se stálým vylepšováním DLP projekční technologie klesají i prostorové a cenové nároky nových modelů. Existují proto opravdu miniaturní projektory s hmotností pod jeden kilogram, ale i přístroje velmi levné, dostupné i běžným domácím uživatelům. Doposud se však nedařilo spojit oba tyto faktory, tedy udělat cenově dostupný, miniaturní, a přitom stále ještě dostatečně výkonný projektor. Společnosti Acer se to však v případě projektoru PD321 snad konečně podařilo.
Do těla s půdorysem 20 x 15 cm a o výšce necelých 6 centimetrů se podařilo vtěsnat jak samotný projekční "zrcátkový" čip Texas Instruments s nativním rozlišením 1024 x 768 bodů, tak i lampu a optiku. Svítivost přístroje je i přes jeho rozměry standardní, alespoň ve třídě ultrapřenosných projektorů, a činí 1100 ANSI lumenů.
Jak je u přenosných projektorů tradicí, má objektiv ostření i zoom ovládaný ručně, kroužky na objektivu. Lichoběžníková korekce obrazu je pouze digitální, stavitelná v rozsahu +/-16 stupňů. Není však nutné ji použít v případech, kdy je plátno instalováno svisle a projektor stojí vodorovně, přímo na podložce.
Kompromisy, které se v návrhu takto konstrukčně náročného projektoru nutně musely objevit, proto nalezneme u chudé nabídky vzadu umístěných vstupů. K dispozici jsou pouze analogový 15pinový D-Sub konektor pro VGA signál a dvojice videovstupů: kompozitní a S-Video. Pro pevnou instalaci do domácího kina nebo náročnější prezentační užití s více zdroji signálu se tak s projektorem příliš nepočítá. Zcela pominuto je také ozvučení projekce, přístroj nemá ani nouzově použitelný reproduktor, takže uživatel se musí vybavit vlastní reprosoustavou.
Pro ovládání projektoru je primárně určen infračervený dálkový ovladač, kterým se pomocí kurzorových šipek ovládají obrazové nabídky. Na ovladači, přestože je poměrně malý a jednoduchý, však nalezneme i tlačítka určená pro přímé ovládání často užívaných funkcí, tedy přepínání zdroje signálu, zastavení a zatemnění obrazu, lichoběžníkovou korekci, a dokonce i ovládání funkce "obraz v obraze". Přes signál z počítače lze totiž například promítnout okénko se záběrem videokamery. Základní sadu ovládacích tlačítek, ovšem již bez zmíněných doplňkových funkcí, nalezneme i na horní ploše hořčíkového krytu projektoru, takže dálkový ovladač není při prezentaci bezpodmínečně nutný. Není potřeba již proto, že projektor nepodporuje emulaci USB myši, která se jindy běžně používá pro pohodlné bezdrátové ovládání prezentace. 
Kdo potřebuje být maximálně mobilní a přitom nemá pro pořízení projekční techniky neomezené finanční prostředky, měl by se nad projektorem PD321 alespoň jednou pořádně zamyslet. Projektor sice nenabízí úplně všechny jinde běžné funkce, chybět bude hlavně možnost dálkového ovládání prezentace a jejího ozvučení, nicméně rozměry, výkony a v neposlední řadě i cena tohoto projektoru zní dost lákavě.
Miroslav Stoklasa

ACER PD321
Datový projektor.
Rozlišení projekčního čipu 1024 x 768 bodů
Max. rozlišení signálu 1280 x 1024 bodů
Projekční technologie DLP čip
Promítací lampa 120 W
Jas obrazu 1100 ANSI lumenů
Kontrast 	2000 : 1
Projekční vzdálenost 1,2 až cca 10 m
Úhlopříčka obrazu 0,7 až 6,8 m
Objektiv 	ruční ostření a zoom v rozsahu 1 : 1 až 1 : 1,16
Formát obrazu 4 : 3, komprimovaný 16 : 9
Funkce obraz v obraze, zastavení/ztmavení obrazu, digitální zoom
Vstupy analogový D-Sub 15pin VGA, kompozitní video, S-Video
Příslušenství dálkový ovladač, sada kabelů, transportní brašna
Hlučnost 	34 dB
Rozměry 198 x 148 x 57 mm
Hmotnost 0,99 kg
Výrobce/poskytl Acer
Cena včetně DPH 57 100 Kč

AMD Athlon 64 FX-53 a 3800+
AMD zrychluje a mění patici
Svůj první 64bitový procesor Opteron představila firma AMD v dubnu roku 2003. Následovaly i procesory AMD Athlon 64 FX a Athlon 64 pro osobní počítače a pracovní stanice. Tyto procesory se nejen lišily svými vlastnostmi, ale vyžadovaly i jinou patici a tím i základní desku. Athlon 64 FX se totiž stejně jako Opteron vkládal do patice Socket 940 a procesor Athlon 64 do patice Socket 754. To se však nyní změnilo a nové verze procesorů Athlon 64 FX-53 i Athlon 64 (verze 3800+ a 3500+) využívají stejnou, ale novou patici 939. Výhodou oproti řešení Socket 754 je to, že nyní se u procesorů používá integrovaný paměťový řadič s dvojnásobně širokým přístupem do paměti.
Nové procesory jsme otestovali v naší laboratoři. K dispozici jsme měli procesory AMD Athlon 64 3800+ (frekvence 2400 MHz) a Athlon 64 FX-53 (také frekvence 2400 MHz). Oba procesory se liší vlastně jen velikostí vyrovnávací paměti druhé úrovně. Ta má u modelu 3800+ velikost 512 KB, u modelu FX-53 pak 1024 KB.
Základní deska MSI, ve které jsme oba procesory zkoušeli, má označení MS-6702E. Pro test jsme kromě procesoru použili dva 512KB paměťové moduly DDR400, 80GB pevný disk Maxtor a grafickou kartu ASUS V9950 s GPU nVidia FX5900. Testovali jsme v prostředí systému Windows XP Professional - 64bitová verze se zatím pouze testuje, takže jsme použili 32bitovou verzi.
Jak se při testech ukázalo, rozdíly mezi oběma procesory nejsou příliš velké. Dvojnásobná vyrovnávací paměť se projevila jen v některých aplikacích a testech. Výraznější rozdíl (20 %) se ukázal jen v nízkoúrovňovém testu paměťové propustnosti, v aplikačních testech byl maximálně v řádu procent. Po verzi FX-53, která je dražší (stojí 799 USD, zatímco verze 3800+ stojí 720 USD), tak sáhnou jen ti, kteří chtějí opravdu jen to nejlepší. Athlon 64 FX-53 je momentálně nejvýkonnějším čipem pro desktopové počítače od AMD.
Nové procesory byly zatím to nejrychlejší, co jsme měli možnost u desktopu vyzkoušet. Výsledky našich standardních testů vidíte v tabulce. Ze stáje Intelu jsme zatím měli možnost jako nejrychlejší vyzkoušet verzi Pentium 3,4 GHz EE, která ale samozřejmě zaostává. Rychlejší verze se k nám zatím nedostaly, takže na srovnání se těšíme.
Nová patice 939 se od starší 940 příliš neliší, a tak mohou výrobci základních desek rychle zareagovat. Sjednocení platforem je pro uživatele z dlouhodobého hlediska určitě výhodné, zatím to však může přinášet komplikace už například v tom, že majitelé starších desek nebudou moci upgradovat procesor.
Pavel Trousil

Procesor	AMD Athlon 64 FX-53	AMD Athlon 64 3800+	Výkonnostní rozdíl	
Frekvence	2400 MHz	2400 MHz	 	
L2 cache	1024 KB	512 KB	 	
Výsledky testů	
Nízkoúrovňové testy	
   Dhrystones	4144872	4352008	-5,00%	
   Whetstones	19525	21002	-7,56%	
   Paměť [body]	1673700	1322050	21,01%	
Aplikační testy	 	 	 	
   Převod WAV - MP3 [m:s]	0:33	0:34	3,03%	
   Převod do DivX [m:s]	1:47	1:48	0,93%	
   SYSmark 2004  [body]	220	217	1,36%	
Grafické testy	
   3Dmark 2001SE [32b]	18337	17792	2,97%	
   3Dmark 2003 [32b]	5517	5478	0,71%	
   Quake3 Arena (1024 x 768) [fps]	392	376	4,08%	
   Unreal Tournbament 2003 (1024 x 768 bodů)	267,53	262,83	1,76%	
   Unreal Tournbament 2003 (1024 x 768 bodů)	102,54	97,7	4,72%	
   Aquamark 3 [fps]	37,95	37,92	0,08%	
   Code Creatures [fps]	49,4	49,2	0,40%	

Toshiba Satellite A40 - 231
Když malý výkon nestačí
Toshiba Satellite A40 - 231 patří do skupiny notebooků označovaných termínem "desktop raplacement" - náhrada stolního počítače. Základem, na kterém je notebook postaven, je procesor Intel Mobile Pentium 4, taktovaný na frekvenci 3,06 GHz. Velikost paměti 512 MB RAM je hodnota, která pro výrobcem instalovaný systém Windows XP Home Edition dostačuje. V notebooku jsou obsazeny dva paměťové moduly (2x 256 MB). Z paměti si část ukousne grafika (16 MB), kterou obstarává pouze čipová sada. Výsledky nejsou tedy nikterak oslňující. Výkon je dostačující pro kancelářské aplikace a rovněž starší a méně náročné hry. Jako úložný prostor slouží 60GB disk Toshiba. 15" displej notebooku má rozlišení 1024 x 768 bodů (XGA). Optická mechanika potěší - jedná se o kombinovanou mechaniku, zvládající zápis jak na CD, tak na DVD média.
Pojďme se blíže podívat na celkové zpracování a design. Všechny výše jmenované komponenty jsou vměstnány do poměrně velkého těla. Rozměry 337 x 298 x 37 mm a hmotnost kolem 3,5 kg mluví jistě za sebe. Tělo notebooku je vyrobeno z plastu. Krytu displeje dominuje modrá barva, doplněná černým pruhem s logem výrobce, spodek notebooku je černý. Po otevření víka převládá stříbrná barva v oblasti opěrky rukou, klávesnice společně s rámem okolo displeje je černá. Klávesnice je rozměrná a dobře se na ní píše. Ovšem netradiční umístění kláves Ins, Del či třeba Windows Key je "peklo". Pokud jste třeba zvyklí na minimalizaci aplikací pomocí kombinace Windows Key + M, budete toto řešení proklínat. Umístění kláves Home, PgUp, PgDn a End na boku klávesnice je pro Toshibu typické a lze mu vcelku rychle přivyknout. V prostoru nad klávesnicí jsou umístěna tlačítka a reproduktory. Stříbrná klávesa slouží k vypnutí/zapnutí notebooku, zbývající čtyři pak k ovládání audiofunkcí (další, předchozí, play/pause, stop). Reproduktory nesou označení Titanium Speaker, kromě toho ještě nesou logo SRS TrueSound XT. Vyzkoušeli jsme je tedy při poslechu hudby a videa. Reproduktory patří skutečně k tomu lepšímu, co je u notebooků vidět, respektive slyšet. Jsou dostatečně výkonné a podávají poměrně kvalitní zvuk. S využitím technologie SRS (je obsažena například ve Windows Media Playeru) je efekt ještě dokonalejší. V případě maximální hlasitosti a silných zvuků (střelba, výbuchy) už však reproduktory šustily. Hlasitost je regulována otočným potenciometrem, jenž se nachází v pravé dolní části notebooku - tedy kousek od místa, kde spočívají při práci ruce. Hned vedle se nachází výstup pro sluchátka a mikrofon. Následuje optická mechanika a jako poslední prvek vstup pro telefonní linku. Druhá strana notebooku je osazena slotem PCMCIA II, dvěma USB 2.0 porty, S-Video výstupem a zdířkou pro ethernet. Neduhem USB portů je, že jsou vždy v páru a blízko u sebe. Může nastat problém s připojením např. myši a USB disku. Zadní strana nabízí další dva porty USB 2.0, LPT, VGA a napájení. Nechybí velké větrací žebrování, kterým proudí vzduch od větráku. Ventilace je dostatečně účinná a schopná notebook uchladit. Vyfukovaný vzduch je horký, ale spodek notebooku ne. Je však nutné dávat pozor na zakrytí sacího otvoru větráku, který je na spodku notebooku. V přední části notebooku jsou informační diody, které informují o napájení, provozu na baterie, aktivitě disku a stavu notebooku (zapnuto/úsporný režim).
Notebook Toshiba Satellite A40 - 231 je výkonný notebook. Kromě procesoru může zaujmout slušně velkým pevným diskem a DVD vypalovačkou. Špatné nejsou zvukové možnosti notebooku, počet USB portů či výdrž (bez čtyř minut skoro sedm hodin) na bateriový provoz. Mezi nevýhody patří větší velikost a hmotnost, způsobená například velkou baterií (8400 mAh!!) či větším chlazením, dále pak nešťastně řešené porty USB. Notebook představuje optimální volbu pro kancelářské využití nebo tam, kde je nutný velký výpočetní výkon a není třeba dobrá grafická karta. Příkladem může být zpracování videa, kde se bude hodit i DVD vypalovačka.
Adam Nosek

TOSHIBA SATELLITE A40 - 231
Výkonný a rozměrný notebook.
Procesor Mobile Intel Pentium 4 3060 MHz, 512 KB cache, FSB 533 MHz
Paměť 512 MB DDR SDRAM/2048 maximum
Čipová sada Intel 852/855PM GM/GME
Pevný disk 60 GB, Toshiba MK6021 GAS (4200 ot./min.)
Optická mechanika Toshiba SD - R6112 - DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW
Grafická karta Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controlel
Displej 15" TFT, 1024 x 768 bodů
Síťová karta Intel PRO/100 VE Network Connection Modem Toshiba
Software 	Modem ARM
Porty RJ-45, RJ-11, 1x paralelní, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x sluchátka, 1x DC-in, VGA, 1x S-Video, 1x PCMCIA II
Rozměry 337 x 298 x 37 mm
Hmotnost 3500 g
Operační systém Windows XP Home Edition CZ
Výrobce/poskytl Toshiba
Záruka 2 roky mezinárodní
Cena s DPH 58 893 Kč

Notebook	Toshiba Satellite A40	
Výkonnostní testy	
Celkový aplikační výkon SYSmark 2004	121	
Aplikace pro tvorbu internetového obsahu	143	
Kancelářské aplikace	102	
Nízkoúrovňové testy	
Dhrystones	3497432	
Whetstones	20514	
Paměť	690650	
Disk [KB/s, ms]	19096 / 21,3	
Další testy	
Převod WAV-MP3 [m:s]	00:37	
Převod do DivX [m:s]	02:00	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32 b)	2144	
Quake 3 Arena (1024 x 768, 16 b) [fps]	55	
Unreal [fps]	19,67/12,23	
Aquamark	 	
Výdrž na akumulátory [h:m]	6:56	

Acer Ferrari 3200
Ferrari s 64bitovým motorem
Společnost Acer je "oficiálním dodavatelem" notebooků, osobních počítačů, serverů a monitorů pro tým Ferrari a také firma AMD tým Ferrari podporuje. I proto se tyto tři firmy daly dohromady, aby vytvořily notebook Acer s procesorem AMD a designem a barvami značky Ferrari.
Není to ale poprvé. Nedávno jsme vám představili notebook Ferrari 3000 s procesorem Athlon XP-M. V novém notebooku Ferrari 3200 však najdete už dokonce 64bitový procesor mobile Athlon 64 2800+ s frekvencí 1800 MHz. 64bitový procesor má stejně jako desktopová verze integrovaný paměťový řadič, ale na rozdíl od ní má nižší spotřebu a tím i menší tepelné vyzařování. Díky technologii AMD PowerNow! dokáže měnit i frekvenci a tím dále spotřebu snižovat. Jde o výkonný notebook s dostatkem paměti (512 KB DDR SDRAM), s velkým diskem (80 GB) i dobrým vybavením. Najdete v něm přepisovatelnou DVD mechaniku, která podporuje formáty DVD-+R/RW i DVD-RAM, takže je skutečně univerzálně použitelná. Jde o mechaniku v provedení slot-in - nevysouvá se tedy šuplík, ale médium se vkládá do štěrbiny. To není moc časté řešení, ale rozhodně je funkční. Mezi další vybavení patří čtečka paměťových karet (SD, SM, Memory Stick). Compact Flash karty podporovány nejsou.
Výkonný je notebook i po stránce grafiky. O tu se stará grafická karta ATI Radeon 9700 se 128 MB paměti, která podporuje API DirectX 9. Externě můžete použít rozlišení až 2048 x 1536, 15" TFT displej notebooku má rozlišení 1400 x 1050 bodů.
Možnosti připojení a komunikace jsou skvělé. Notebook má gigabitovou síťovou kartu, rychlou bezdrátovou kartu (802.11g), Bluetooth rozhraní i infračervený port a modem. Hned čtyři USB porty jsou umístěny vlevo - vedle sebe, takže je kolem nich dost místa. Najdete zde i FireWire port a konektory zvukové karty. Další konektory jsou vzadu. Optická mechanika je vpravo a nemůže se uživatelsky měnit. Koncepčně vychází Ferrari 3200+ z notebooků řady TravelMate 6000. Liší se v tom, že vzadu nemá konektor pro port replikátor a také zde není integrovaná čtečka karet SmartCard, což je jisté omezení.
Klávesnice je, jak už je u některých modelů Acer zvykem, mírně prohnutá a na rozložení kláves si lze snadno zvyknout. Nad klávesnicí jsou čtyři aplikační tlačítka. Na předním boku jsou kromě čtečky paměťových karet také tlačítka na zapnutí Bluetooth a Wi-Fi. Výrazný touchpad je doplněn ovládacími tlačítky a rolovacím tlačítkem.
64bitový procesor dodává notebooku dobrý výkon, stejně tak i grafická karta. Výborné výsledky jsme tedy naměřili i u grafických testů a aplikační testy dopadly také dobře. V rychlosti zaostal snad jen pevný disk, který se ke značce Ferrari už moc nehodí. 64 bitů si v prostředí Windows uživatel zatím bohužel neužije - 64bitová verze Windows je stále jen v beta verzi a vývoj 64bitových aplikací také bude trvat. I když jde o procesor s nižší spotřebou energie, stále vydává dost tepla, takže u náročnějších aplikací přijde na řadu celkem hlučný chladič a notebook se celkově zahřívá. Baterie má kapacitu 4400 mAh a v provozu udrží notebook Ferrari asi dvě a půl hodiny, což není mnoho - pak musí opět natankovat v "depu".
Jde tu však především o design, který se skutečně vydařil. Notebook je štíhlý, jeho povrch je červený a jakoby nalakovaný stejně jako automobil. Jako polohovací zařízení slouží sice u notebooku touchpad, ale mnohem elegantnější je opět stylová, červená optická myška s černým koněm ve znaku. Po otevření je notebook stříbrný, doplněný šedou barvou - a opět působí elegantně. To je vedle výkonu, zajímavosti 64bitového procesoru a dobrého vybavení hlavní výhoda tohoto přenosného počítače. Stejně jako s ferrari na čtyřech kolech s ním určitě získáte zaslouženou pozornost.
Pavel Trousil

ACER FERRARI 3200
Výkonný notebook s 64bitovým procesorem.
Procesor Mobile AMD Athlon 64 2800+, 1800 MHz, 512 KB L2 cache
Paměť 512 MB DDR SDRAM, max. 2048 MB
Čipová sada VIA ProSavage K8T800, VT8235
Grafická karta ATI Mobility Radeon 9700, 128 MB
Displej TFT, 15", 1400 x 1050 bodů
Pevný disk Toshiba MK8025GAS, 4200 ot./min., 80 GB
Optická mechanika DVD+-R/RW Matshita DVD-RAM UJ-825S
Modem Agare Systems AC'97
Síťová karta Broadcom NetXtreme Gigabit, WLAN 802.11g, Bluetooth
Porty 4x USB, IEEE-1394, S-Video, FIR, PP, SP, VGA, PC Card slot,
Operační systém MS Windows XP Professional CZ
Rozměry 330 x 272 x 31 mm
Hmotnost 3 Kg
Výrobce/poskytl Acer
Cena s DPH 77 338 Kč

Notebook	Acer Ferrari 3200	
Výkonnostní testy	
Celkový aplikační výkon SYSmark 2004	141	
Aplikace pro tvorbu internetového obsahu	154	
Kancelářské aplikace	129	
Nízkoúrovňové testy	
Dhrystones	3404136	
Whetstones	15861	
Paměť	818750	
Disk [KB/s, ms]	23262 / 21,6	
Další testy	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:44	
Převod do DivX [m:s]	2:26	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32 b)	10930	
3Dmark 2003 (1024 x 768, 32 b)	3034	
Quake 3 Arena (1024 x 768, 16 b) [fps]	238	
Unreal [fps]	143,12 / 73,53	
Aquamark 3	26,16	
Výdrž na akumulátory [h:m]	2:45	
Hmotnost [g]	3108