Krátkodobé testy
Wacom PenPartner
Menší polovina
Když Wacom uvedl Volito, levný tablet s plochou o velikosti A6, zdálo se, že zaplnil poslední prázdné místo na trhu. Teď však přichází s ještě menším příbuzným, tabletem PenPartner. Dá se to stále považovat za krok kupředu?
Volito je dobrým měřítkem - když byl tento tablet uveden na trh, nabízel za zhruba poloviční cenu stejnou velikost jako tablet vyšší třídy z řady Graphire. Za dva tisíce jste tak dostali méně technicky vyspělý kus s horším softwarovým vybavením, který však dokázal pokrýt všechny potřeby amatérských grafiků.
S aktivní plochou o rozměrech 81,2 x 58,0mm je PenPartner polovičním Volitem. A to doslova - konstrukce tabletu je shodná se starším příbuzným a jednotlačítkové pero bez gumy, dodávané k produktu, je naprosto shodné s tím od Volita. Příbuznost jde tak daleko, že dodávané ovladače jsou pro oba produkty stejné a uživatelská příručka obsahuje jednu novou stránku s obrázkem PenPartneru.
Při velikosti plochy nelze vážně hovořit o kreslení - PenPartner je určen "pro uživatele notebooků, prezentéry a obchodní cestující, jako alternativa myši a touchpadu". Základem tedy není bundlovaný grafický software, ale JustWrite Office, program pro přidávání poznámek do dokumentů. Jedná se v podstatě o sadu VisualBasic skriptů, které se nainstalují do sady Office a zpřístupní vám vlastní kreslicí panel. Kromě toho v balení CD naleznete ještě prográmek Screen MarkUp, který vám umožní uložit si pokreslený screenshot pracovní plochy počítače. 
A jaký je výsledek? Výhody práce s tabletem se při velikosti aktivní plochy minimalizují. Dvourežimový provoz tabletu je problematický - použijete-li Mouse Mode (pero simuluje myš), obsluha je nepohodlná (aktivní plocha registruje pohyb pera do slušné výšky, takže když potřebujete posunout kurzor, musíte pero hodně zvednout), klasický Pen Mode (plocha tabletu odpovídá ploše monitoru) vás bude rozčilovat roztřeseným kurzorem (na vině je nízké "rozlišení" aktivní plochy).
Dodaný software působí nedotaženě - v případě JustWrite Office jsou problémy se zabezpečením v kancelářském balíku (program nechce některé funkce spustit). Podobně je na tom Screen MarkUp - představa interakce výměnou obrázků pracovní plochy je dnešním nárokům na pracovní dynamiku poněkud vzdálená. Pokračovat lze nepraktickým uložením pera do mělké prohlubně, které zcela jistě povede k jeho brzké ztrátě, či rozměrem samotného tabletu, který sice působí kompaktně, ale do kapsy na CD v brašně od notebooku se nevejde.
Shrnout bychom to mohli tak, že za víc než poloviční cenu Volita dostanete jeho menší polovinu - tablet s malou plochou, malým softwarovým vybavením a malou užitnou hodnotou. Bude elegantně stříbrný, ale bude zatraceně malý. A miniaturizace tabletům nesluší.
Vlastimil Bret

WACOM PENPARTNER
Malý přenosný tablet.
Rozměry (š x h x v) 147,5 x 160,2 x 12,0 mm
Aktivní plocha (š x h) 81,2 x 58,0 mm
Rozlišení 1000 dpi
Konektor USB A
Délka kabelu 1,5 m
Hmotnost cca 168 g
Spotřeba energie 0,2 wattu
Rozměry pera 149,0 x 12,3 mm
Stupně přítlaku pera 512
Hmotnost pera cca 10 g
Obsah balení PenPartner pen tablet s USB kabelem, PenPartner tužka, instalační CD-ROM se softwarem JustWrite Office 4.0, Quick Start Guide
Výrobce Wacom
Poskytl Umax Czech
Cena s DPH 1366 Kč

AstraScan 2850
Troufá si i na diáčky
Takzvaná okurková sezona, která vždy v létě zavládne snad ve všech oborech, se nevyhýbá ani oblasti počítačů. Přesto se i v tuto dobu občas objeví něco zajímavého, nového. To platí i o nově uvedené řadě skenerů Umax, které nesou označení AstraScan. Na nejvyšší model této rodiny se podíváme blíže.
Skener AstraScan 2850 své nejvyšší místo v řadě hájí nejlepšími parametry, tedy optickým rozlišením snímače 1200 x 2400 dpi a přítomností prosvětlovací jednotky pro skenování filmů, která je zabudovaná ve víku skeneru. Přesto je jeho zařazení na vrchol řady jen relativní: cena zůstala velmi nízká - 2600 korun za skener s transparentním adaptérem je i v základní kategorii částka velmi příznivá.
Po rozbalení skeneru nás napadlo, že tenhle přístroj jsme už viděli - a je to pravda. Stejně navržený skener, včetně umístění tlačítek a provedení držáku filmových předloh, se zúčastnil nedávného srovnávacího testu levných skenerů pod označením Plustek Optio ST24. A nevedl si, mimochodem, vůbec špatně.
Na těle skeneru je umístěna pětice tlačítek s poměrně logickým přiřazením nejpoužívanějších skenovacích úloh. Vytvoření kopie, odeslání dokumentu e-mailem i jeho převod do textu pomocí OCR programu mají přiřazena vlastní tlačítka, která příslušnou úlohu provedou pomocí programu - nástrojové lišty běžící na připojeném počítači. Jestliže je zvolena pouze minimální instalace, nebude většina tlačítek programu aktivní; s jinými než s dodávanými programy totiž neumí lišta spolupracovat.
Skenovací ovladač se dočkal plné lokalizace, jinak je totožný s ovladačem již zmíněného skeneru Plustek. To mimo jiné znamená, že stejně jako Plustek není příliš dobře vybaven automatickými korekcemi obrazu. Dokáže sám oříznout předlohu, je-li menší než snímací plocha, ale s nastavením barevného podání má potíže. Jedinou další automaticky provedenou operací je hrubé nastavení jasu. Barevné podání, hned po ostrosti obrazu největší bolest levných skenerů, je také bohužel shodné se skenerem Plustek, tedy nepříliš vydařené. Pleťové barvy snímaných fotografií dostávaly v dnešním létě poněkud spálený odstín, celý snímek byl zřetelně posunut dočervena, což bylo vždy nutné ručně korigovat. Nevadí to, jde-li o náročný snímek, na jehož zpracování je čas, ale v každodenní práci to nepříjemně zdržuje a laik tak nemůže dostat nejlepší možné výsledky.
Ostrost snímání byla pro účely zpracování plošných předloh na velmi dobré úrovni, optické rozlišení snímače se v běžně používaných rozlišeních 300 a 600 dpi projevilo bezproblémovým a dostatečně ostrým výstupem. Seriózní práce s filmy je pro tento skener přece jen tvrdším oříškem, prakticky použitelné je pouze rozlišení 1200 dpi, vyšší již žádný zisk kvality nepřinese. Ve srovnání se skenováním vyvolané fotografie je snímání filmu zřetelně méně kvalitní, takže je třeba snímání transparentních předloh chápat jako výrazně doplňkovou funkci. Skener svou práci odvádí přijatelnou rychlostí, bez problémů s ostrostí plošných předloh. Nebudeme-li přikládat velkou váhu barevné věrnosti, což je v případě nekalibrovaných levných přístrojů vždy problematické, dostaneme levný, dobře použitelný skener pro kancelářské, ale hlavně domácí použití. Za nízkou cenu k němu navíc dostaneme základní sadu programů pro grafickou práci a možnost snímat filmy nebo třeba prezentační "slajdy" pro zpětný projektor se také může hodit.
Miroslav Stoklasa

ASTRASCAN 2850
Barevný stolní skener.
Způsob snímání 	jednoprůchodový
Snímač CCD
Barevná hloubka snímače 48 bitů
Barevná hloubka skeneru 24/48 bitů
Optické rozlišení 	1200 x 2400 dpi
Max. velikost předlohy A4 (216 x 297 mm)
Max. velikost transparentní předlohy 6 x 9 cm
Tlačítka 5 (kopie, OCR, power save, e-mail, custom)
Rozhraní USB 1.1
Hmotnost 2,6 kg
Rozměry (Š x H x V) 260 x 435 x 80 mm
Výrobce/poskytl 	Umax
Cena s DPH 2606 Kč

Levi PC LYNX Virtuální pokojíček II
Sempron v akci
AMD má nový procesor, tedy přesněji procesor s novým názvem. Je určen pro levnější počítačové sestavy, mezi něž patří i testovaná sestava firmy Levi. Sempron v podstatě nahrazuje Duron a Athlon XP a konkuruje intelovskému Celeronu D.
Zatím existují verze 3100+, 2800+, 2600+, 2500+, 2400+, 2300+ a 2200+, ale i modely "mobilní", určené pro přenosné počítače. Většina modelů je zatím určena pro platformu Socket A, jen model 3100+ je určen pro patici Socket 754 (stejnou používají Athlony 64).
Sempron opravdu není žádnou technickou novinkou, jedná se pouze o novinku marketingovou. Jde v podstatě o Athlon XP (jádro Thoroughbred-B), vyrábí se 130nanometrovou technologií, má 128KB L1 cache a 256KB L2 cache a má asi 37,5 milionu tranzistorů. Frekvence FSB je 166 (333) MHz. Kompatibilita je tedy vysoká (můžete použít v podstatě jakoukoli desku Socket A, která podporuje 166MHz FSB sběrnici), procesor je to však v podstatě zastaralý (nepodporuje například technologie SS3, No-eXecute nebo Cool'n'Quiet).
O něco zajímavější už je model 3100+, určený do patice Socket 754. V tomto případě se jedná o upravený procesor Athlon 64, který má jen 256KB vyrovnávací paměť druhé úrovně a nepodporuje technologii x86-64 (není to tedy 64bitový procesor).
Firma AMD zůstala v případě procesorů Sempron u jejich označování čtyřmístným číslem s plusem na konci (tzv. "model number", modelovým číslem), tedy nikoli frekvencí, na které pracují. Dříve představovalo modelové číslo frekvenci, na které by musel pracovat Thunderbird se stejným výkonem. Dnes jde v podstatě o bezrozměrné číslo, které podle AMD jen odlišuje jednotlivé procesory této řady (patrně tu však bude vztah k frekvenci procesorů Intel Celeron D) a nemůže se srovnávat s označením procesorů Athlon 64 ani Athlon XP. 
Jméno Duron nebude AMD nadále používat. Symbolizovalo totiž příliš levné a ne příliš výkonné procesory. Nové jméno Sempron je odvozeno od latinského slova semper (pořád), což má symbolizovat, že jde o procesor pro každodenní, běžné použití. Jméno Athlon si ponechají jen výkonné 64bitové procesory (které jsou už i ve střední cenové kategorii), takže se postupně rozloučíme i s procesory Athlon XP (jméno Athlon se s nimi dostávalo i do velmi nízkého segmentu, a značka se tak "kazila").
A nyní již k praxi. Sempron jsme mohli vyzkoušet v počítači firmy Levi s názvem Virtuální pokojíček II. V základní desce MSI KT4V, na které je sestava založena, byl umístěn AMD Sempron ve verzi 2500+ (1750 MHz). Ve Windows se hlásí jako Sempron, některé programy ho však najdou a označí jako Athlon XP (nakonec o tento procesor v podstatě jde). Na základní desce je síťová karta a čtyři USB porty (další jsou vyvedeny dopředu). Paměť počítače byla 256 MB.
Jde o počítač pro domácí použití, hráče však příliš nenadchne. Použitá grafická karta s čipem GeForce FX 5200 se pro náročnější hry nehodí. Výhodu karty je to, že má pouze pasivní chladič, takže není hlučná. Domácí uživatele naopak potěší televizní karta, umístěná ve slotu PCI. V dodávce je i dálkové ovládání - PC tak lze použít jako televizi nebo videorekordér.
U 80GB pevného disku Seagate jsme naměřili přenosovou rychlost 39,9 MB/s a přístupovou dobu 14,6 ms. DVD "vypalovačka" se stala natolik samozřejmou záležitostí, že ji najdete i v levnějších domácích počítačích, jako je tento. Jde o mechaniku MSI, která vypaluje na média + i -, a to až 8násobnou rychlostí. K dispozici jsou programy Sonic MyDVD a Nero Burning Rom. Pro připojení lze využít instalovaný modem (v podobě PCI karty) nebo síťovou kartu.
Skříň počítače je klasická "midivěž" s dostatkem pozic pro další mechaniky. USB porty a konektory zvukové karty jsou i vepředu, zdroj má výkon 350 W. Výkonnostní výsledky jsou uvedeny v tabulce a pro srovnání jsme v ní uvedli i výsledky počítačů s procesorem Athlon XP 2400+ a Intel Celeron 2400 MHz. Výsledky Athlonu XP 2400+ a Sempronu se příliš neliší.
Uživateli může být v podstatě jedno, jestli má v počítači procesor se jménem Athlon XP, nebo Sempron. Zajímavější možná bude verze 3100+. Výkon tohoto procesoru může být vysoký a to, že nepodporuje 64bitový systém a aplikace, je v současné době stejně v podstatě jedno.
Virtuální pokojíček je cenově dostupný počítač s rozumným výkonem, ale slabší grafikou. Výhodou je TV tuner a rychlá DVD vypalovačka. Sempron ale jen nahradil Athlon XP, který se v podobných sestavách doposud používal. Pokud chcete třeba dětský pokojíček zaplnit větším množstvím hardwaru, dodává Levi tento počítač i v kompletu se 17" monitorem Sampo KM-718D, inkoustovou tiskárnou Canon i350, skenerem Canon LIDE20 a reproduktory Genius SP-G06S, a to za cenu 24 999 Kč s DPH. Samotný počítač stojí 20 000 Kč.
Pavel Trousil

LEVI PC LYNX VIRTUÁLNÍ POKOJÍČEK II
Levný počítač pro domácí použití.
Procesor AMD Sempron 2500+ (1750 MHz), FSB 333 MHz, 256 KB L2 cache
Základní deska MSI KT4V (MS-6712), VIA KT 400
Paměť 256 MB DDR400
Pevný disk Seagate Barracuda, 80 GB, 7200 ot./min.
Optická mechanika DVD+-RW MSI DR8-A/A2, MS-8408A, 8x/8x, 2MB cache
Grafická karta MSI FX5200-TDI128, nVidia GeForce FX 5200, 128 MB DDR, TV-out
Modem HSF 56k
Další vybavení televizní karta Leadtek WinFast TV 200XP Card, myš, klávesnice, MS Works 7.0
Operační systém Windows XP Home Edition
Výrobce/poskytl Levi International
Cena s DPH 19 992 Kč

Počítač	Levi PC LYNX Virtuální Pokojíček II	PC s Intel Celeron 2,4 GHz	PC s Athlon XP 2400+	
Výkonnostní testy	 	 	 	
Celkový aplikační výkon SYSmark 2004	88	92	109	
Aplikace pro tvorbu internetového obsahu	105	101	124	
Kancelářské aplikace	74	84	95	
Nízkoúrovňové testy	 	 	 	
Dhrystones	3078464	2680168	3555144	
Whetstones	15057	15881	17324	
Paměť	187650	572950	365800	
Disk [KB/s, ms]	39990 / 14,6	 	 	
Další testy	 	 	 	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:52	0:53	0:43	
Převod do DivX [m:s]	3:46	2:29	2:57	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32 b)	4635	 	 	
3Dmark 2003 (1024 x 768, 32 b)	953	 	 	
UT 2003 [fps] (1024 x 768, 32 b)	54,29/31,98	 	 	
Aquamark [fps] (1024 x 768, 32 b)	6,69	 	 	

Multifunkční zařízení HP Officejet 4255
Inkoustový telefonista
Multifunkční zařízení, to nejsou jen tradiční "skenery postavené na tiskárně". Svou funkcí mimo jiné suplují i fax, takže není divu, že existuje i skupina multifunkčních zařízení, která jako fax nejen fungují, ale i vypadají. Jednoho zástupce této skupiny, přístroj HP Officejet 4255, si krátce představíme.
Zařízení s rozměry jen o málo většími než inkoustová tiskárna v sobě kromě dnes již téměř samozřejmého barevného fotografického tisku integruje také skenovací a tím i kopírovací funkce, dále faxové a díky sluchátku i telefonní funkce. Přístroj Officejet 4255 je zamýšlen jako kancelářský pomocník - komunikační centrála pro malou kancelář. Proto na něm kromě podavače papíru a snímače předloh nalezneme i numerickou klávesnici a tradiční, krouceným kabelem připojené sluchátko.
V roli tiskárny je přístroj jako doma. Pomocí dvou tiskových hlav, tříbarevné a černé, tiskne libovolné dokumenty z počítače připojeného USB rozhraním. Místo černé hlavy lze použít tříbarevnou fotografickou, takže si přístroj troufne i na tisk fotografií - díky tiskové technologii PhotoREt IV je tisk jemný, s hladce stupňovanými barevnými přechody. Nominální rychlost tiskové mechaniky je 17 černobílých nebo 12 barevných stran za minutu, což odpovídá standardu pro domácí nebo malé firemní tiskárny. V praktických testech byl desetistránkový testovací dopis v nejrychlejším možném režimu "koncept" vytištěn za jednu minutu a tři sekundy, ovšem pouze černobíle. Standardní barevný tisk téhož dokumentu pak trval již přes tři minuty. Tiskárna tedy není žádný rychlík pro velké objemy tisku, čemuž kromě rychlosti nasvědčuje i poměrně malá zásoba inkoustu v tiskových hlavách. Typicky bude Officejet 4255 tisknout spíše jednotlivé listy korespondence, grafiku, příležitostné kopie nebo příchozí faxy. Například pro větší účetní agendu by se však příliš nehodil.
Kvalitě tisku není co zásadního vytknout, fotografický tisk je u kancelářského zařízení určitě příjemným bonusem. I se standardně dodávanou kombinací tříbarevné a černé hlavy se však dočkáme na běžném papíru dobrých výsledků, pigmentový inkoust se nerozpíjí a jednotlivé kapky inkoustu nejsou příliš rušivé.
Jestliže při skenování předloh vystačíme se snímáním jednotlivých volných listů, může mít skener díky průchozímu uspořádání malé rozměry, které jsou prakticky dány pouze šíří průchozí štěrbiny. Toto uspořádání, konstrukčně shodné s faxem, bylo použito i u Officejetu 4255. Snímač technologie CIS je umístěn nad tiskovým prostorem, na rozdíl od typických faxů je však barevný. Kromě kopírování jak v černobílém, tak v barevném režimu (každému přísluší vlastní spouštěcí tlačítko) lze přístroj využít i pro snímání do počítače. Optické rozlišení 600 x 1200 dpi na drtivou většinu úloh dostačuje, barevné podání skeneru je dostatečně věrné, takže jediná větší slabina skenování spočívá v manipulaci s předlohou. Jestliže potřebujeme snímat pouze část dokumentu, třeba ve vyšším rozlišení, je po vytvoření náhledu a určení parametrů snímání nutné papír zpátky pečlivě vložit, stejně jako při náhledu. To platí například pro fotografie menších rozměrů; běžné strany A4 polyká skener bezpečně automaticky, dokonce až 20 listů v zásobníku najednou. To je ideální ve spojení s OCR programem pro převod dokumentů do elektronické podoby, případně pro odesílání faxů z papírových předloh.
Telefonní část přístroje ve spojení s plně lokalizovaným dvouřádkovým displejem umožňuje uložení až 90 čísel pro rychlou volbu, stejně jako užitečné sdružení čísel do skupin, třeba pro faxové rozesílání ceníků. Přijaté faxy lze buď ihned tisknout, nebo uložit do vnitřní paměti pro až 100 stran. Příjem faxů do počítače bohužel možný není.
Součástí standardně instalovaného programového balíku jsou vestavěné OCR funkce, opět s podporou češtiny. Jinak však programy mnoho dalších funkcí nenabízí, dohromady pouze integrují funkce pro tisk, skenování a odesílání faxů. Dokumenty lze snímat přímo do aplikace vybrané na displeji Officejetu, pak ale chybí volba textového nebo obrazového režimu snímání pro konkrétní programy. Rozpoznávání textů je na dobré úrovni a kromě barev písma zachovává všechny běžné formáty.
Přístroj je poměrně kompaktní, čemuž napomáhá možnost sklopit podavače papíru a předloh. Na stole tak v klidovém stavu nezabere více místa než stolní fax. Za provozu zastane inkoustovou tiskárnu, skener, jednoduchou kopírku i fax. Všechny komponenty jsou sice jen na základní úrovni, ale pro příležitostné využití v domácí kanceláři postačí. Nesporným kladem je pak úplná lokalizace programů i samotného zařízení.
Miroslav Stoklasa

HP OFFICEJET 4255
Inkoustové multifunkční zařízení.
Funkce tisk, skenování, kopírování, faxování Tisková technologie PhotoREt IV inkoustová, čtyřbarevný/šestibarevný tisk
Rozlišení tisku max. 4800 x 1200 dpi
Nominální rychlost tisku (ČB/barevně) 17/12
Kapacita podavače 100 listů
Měsíční zatížení max. 1500 stran
Skener průchozí, CIS senzor
Rozlišení skenování 600 x 1200 dpi
Barevná hloubka skeneru 36 bitů
Podavač předloh 20 listů
Rychlost faxu 33,6 kb/s
Vnitřní paměť faxu cca 100 stan
Zrychlená volba 90 telefonních čísel
Rozměry (Š x H x V) 416 x 204 x 180 mm
Hmotnost 3,8 kg
Spotřeba max. 50 W
Výrobce/poskytl Hewlett-Packard
Cena s DPH 6990 Kč

Fujitsu Siemens Pocket LOOX 420
Hlavně bezdrátově
Popisované PDA zařízení je vyvedeno v různých variacích šedých plastů v kombinaci s několika stříbrnými prvky. Přístroj tak vypadá poměrně konzervativně a nepoutá zbytečnou pozornost.
Základem PDA je operační systém Microsoft Pocket PC 2003 a procesor Intel XScale 400 MHz (s proměnlivou frekvencí). Co se týká operační paměti, k dispozici je 64 MB RAM a 32 MB ROM.
V horní části PDA se nachází čtečka paměťových karet typu SD (Secure Digital) a MMC (MultiMediaCard), výstup na sluchátka (3,5 mm), zdířka pro stylus, dvě diody a tlačítko pro aktivaci/deaktivaci PDA. Toto tlačítko je umístěno dost nešťastně - až příliš na vrchu zařízení, což je bohužel často příčinou náhodného zapnutí přístroje. To se nám stávalo i v případě, kdy jsme přenášeli PDA v pouzdru (je součástí balení) v brašně. Důsledkem nechtěných zapnutí byl pak zcela vybitý akumulátor. Levá dioda signalizuje zeleným světlem aktivní Wi-Fi, modré blikání pak dává najevo aktivní bezdrátovou technologii Bluetooth. Pokud jsou aktivovány obě tyto technologie, barevné blikání se střídá (diody jsou dvoubarevné). Pravá dioda signalizuje oranžovým blikáním nabíjení, plné nabití pak zeleným svícením. V horní části PDA naleznete mikrofon, který umožňuje nahrávat například hlasové poznámky. Levý bok Pocket LOOX je osazen tlačítkem pro aktivaci hlasového záznamu - diktafonu. Zde se také nachází IrDA port, který je úplně dole v rohu. Není to zrovna nejšťastnější umístění, zvláště v případě, chcete-li využít připojení k internetu přes mobilní telefon. Telefon musí být položen pod PDA zařízením a namířen na infračervený port PDA. Důsledkem toho je pak poněkud krkolomná póza, nutná pro zajištění spojení. Naštěstí Pocket LOOX 420 má integrované technologie Bluetooth a Wi-Fi (802.11b), takže tomuto martyriu můžete předejít využitím jednoho z těchto alternativních způsobů připojení k internetu či firemní síti. Spodní část PDA neskrývá žádné větší překvapení. Je zde posuvný jezdec, který jistí kryt baterie. Ta je díky tomuto řešení snadno uživatelsky vyměnitelná, a proto není nutné pro její výměnu navštěvovat servisní středisko. Na spodní straně zařízení se také nachází tři gumové protiskluzové nožičky. Díky nim drží PDA na každém povrchu jako přibitý.
Ovládací tlačítka jsou vyvedena ve stříbrné barvě, stejně tak i tlačítko navigační. K dispozici jsou čtyři tlačítka, která spustí kalendář, kontakty, plochu (today) a aplikaci Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu. Jedná se o speciální utilitu, která umožňuje řadu funkcí. Po stisku tohoto tlačítka vyroluje speciální menu, které umožňuje spouštět nainstalované aplikace. Ty jsou roztříděny do šesti kategorií. Dále lze aktivovat file explorer (správce souborů), zamknout aplikační klávesy (jejich stiskem nebude možné PDA zapnout). Poslední zajímavý odkaz vede na správce běžících aplikací, které lze postupně, nebo všechny naráz zastavit. Celkově se jedná o šikovný nástroj, který zjednoduší spoustu úkonů. Aplikace ušetří čas, ale kvalit aplikace iTask, kterou používají PDA společnosti HP, ještě nedosahuje. Bylo by například pěkné, kdyby bylo možné běžící programy zastavit už přímo v rozhraní SpeedMenu, ne až na úrovni systémového nástroje.
FSC Pocket LOOX 420 je příjemně vybavený PDA. Integrace výkonného procesoru a bezdrátových technologií Bluetooth, Wi-Fi a IrDA zajišťuje slušnou konektivitu. Umístění infračerveného portu je však poněkud nešťastné. Stejně tak tlačítko pro zapnutí PDA je umístěno ne zrovna optimálně. Dochází tak k občasným samovolným aktivacím. V základním balení najdete pouzdro, nabíječku s vyměnitelnými hlavicemi, návody a lokalizaci (počeštění PDA). Pochvalu si zaslouží přiložení náhradního stylusu.
Adam Nosek

FUJITSU SIEMENS POCKET LOOX 420
PDA vyšší kategorie.
Operační systém Microsotf Pocket PC 2003
Procesor Intel XScale PXA 255 400 MHz
Interní paměť ROM 32 MB, RAM 64 MB
Displej 3,5" TFT, 65 536 barev, 240 x 320 bodů
Paměťové karty SD/MMC IrDA/Bluetooth/Wi-Fi/GSM ano/ano/ano/ne
Připojení k PC Bluetooth, IrDA, kabel/kolébka Baterie Li-Ion 1100 mAh
Dodávaný software Fujitsu Siemens Computers SpeedMenu, Key lock, Computers Backup
Ostatní výbava dokovací USB stanice (kolébka), pouzdro, kabel USB, napájecí adaptér a nabíječka, CD s aplikacemi, CD s lokalizací - Sunnysoft, manuály, náhradní tužka, krytka čtečky SD/MMC
Rozměry 113,1 x 70,6 x 14,1 mm
Hmotnost 125 g
Poskytl Fujitsu Siemens Computers
Záruka 2 roky
Cena s DPH 17 531 Kč

Sony VAIO VGN-S1XP
Malý a elegantní
Subtilní tělo notebooku Sony VAIO je vyvedeno v mírně konzervativním duchu - v různých variacích plastů šedé barvy. Vrchní strana krytu displeje je vyztužena magneziem, víko displeje zaujme také tím, že není vybaveno žádným zamykacím mechanismem. Jediné, co drží notebook zavřený, je poměrně silný odpor, proti kterému je nutné působit, chcete-li jej otevřít. Jedná se o zajímavé, funkční a pro Sony typické řešení. Je ovšem otázkou, co s tímto mechanismem udělá delší aktivní používání. Čelní strana těla notebooku je mírně zkosena a obsahuje panel s ikonami - diodami, které informují o stavu notebooku, tedy o činnosti disku, optické mechaniky, o chodu na baterie/napájení, o práci čtečky paměťových karet (Sony MemoryStick Pro). Na čelní straně je také umístěno tlačítko "Wireless ON/OFF", prostřednictvím kterého můžete jedním stiskem, respektive posunem aktivovat obě integrované bezdrátové technologie - Bluetooth a Wi-Fi. Všechny diody na panelu jsou díky zkosení vidět i při zavřeném víku displeje. Po stránce konstrukce máme k notebooku VAIO výtku. Zadní část notebooku je tvořena baterií a ta se poněkud viklala. Jednou se nám ji dokonce podařilo (při přenášení v ruce) uvolnit tak, že už v notebooku držela jen "silou vůle". Při testech jsme měli k dispozici prototyp Sony VAIO VGN-S1XP, patřící do skupiny malých, snadno přenosných notebooků s dobrou výbavou. Výkonovým základem je procesor Intel Pentium M 735 1,7 GHz s jádrem Dothan (2 MB L2 cache). Grafický výkon má na starosti karta ATi Mobility Radeon 9700 s 64 MB VRAM, což je slušný základ i pro náročnější grafické aplikace. Operační paměti je k dispozici 512 MB. Data můžete uložit na 60GB disk Hitachi.
Po otevření víka displeje uvidíte hned několik zajímavých věcí, ale bezesporu vás zaujme displej, který se chová jako zrcadlo. Tento "efekt" je při zapnutí displeje naštěstí patrný jen minimálně. Zrcadlení displeje je důsledkem použití technologie X-black, která má zajistit dobrý obraz. A musíme uznat, že obraz je skutečně výborný - velmi kontrastní, s živými a výraznými barvami. Jakákoli práce s displejem byla skutečně potěšením. Displej je navíc širokoúhlý (13,3" TFT; 1280 x 800 bodů), takže je optimální pro sledování DVD filmů. K tomu se ještě přidává velmi kvalitní ozvučení, které patří mezi notebooky k tomu nejlepšímu. Tento model VAIO je osazen interní DVD vypalovačkou, kterou společně se čtečkou paměťových karet Sony MemoryStick Pro najdete na čelní straně těla notebooku. Disky DVD můžete tedy nejen číst, ale i vypalovat. Disk DVD-R/RW vypálí rychlostí 2x, disk CD-R rychlostí 16x a disk CD-RW rychlostí 12x. Vzhledem k celkově dobré multimediální výbavě nám chyběl výstup na televizi, který by jistě přišel vhod. Přesuňme se dále, ke klávesnici. Ta působí při psaní poměrně příjemným dojmem, klávesa Enter je velká, kurzorové klávesy jsou naopak titěrné. Nad klávesnicí se nachází dvě malá programovatelná tlačítka, tři diody (NumLk, CapsLock, ScrLk) a nakonec tlačítko ze všech největší, které slouží k zapnutí/vypnutí notebooku.
Po stránce síťové konektivity má VAIO co nabídnout. Podporovány jsou bezdrátové sítě Wi-Fi standardu Wi-Fi 802.11g i 802.11b. Dále nechybí Bluetooth a samozřejmě je notebook vybaven běžnou sítí - Ethernetem 10/100 Mb. Konektorů není zrovna požehnaně, ale to je daň za menší rozměry notebooku. Zpočátku budete většinu konektorů asi hledat, protože jsou schované pod plastovými krytkami, a tak splývají s tělem notebooku. Ač se jedná o vcelku pěkné řešení, narazíte na praktické problémy. Konektory jsou totiž zapuštěny hluboko, takže připojení našeho USB flash disku se málem ani nepovedlo. Nehledě na to, že pak byl druhý USB port zcela zablokován. VAIO má na pravém boku pod krytkou schovány dva porty USB 2.0 a jeden FireWire (IEEE 1394), dále pak výstup větráčku a vstup pro nabíječku. Levý bok disponuje jedním slotem PCMCIA typu II, VGA výstupem na monitor, konektory pro mikrofon a sluchátka. Pod další krytkou naleznete vstup pro síť - Ethernet - a modem. Bohužel kvůli zapuštění portů se nám opět málem nepodařilo kabely připojit.
Sony VAIO VGN-S1XP je výkonný, malý a dobře vybavený notebook. Mezi další výhody patří i malá a plochá nabíječka a bohatá softwarová výbava. Pochvalu zaslouží také dobře zpracovaný power management, umožňující nastavit vše do detailu. Tento přístroj je vhodný zejména pro uživatele, kteří chtějí notebook dobře vybavený po všech stránkách, zejména pak po té multimediální. Výborný displej, vypalovačka DVD a kvalitní audiosystém pak z tohoto notebooku dělají také dobrý přehrávač filmů na cesty. Vzhledem k celkové vybavenosti však nemůžeme opomenout chybějící výstup na televizi. Cena notebooku není zrovna nejnižší, ale za výbavu v malém balení je bohužel nutné připlatit.
Adam Nosek

SONY VAIO VGN - S1XP
Malý multimediální notebook.
Procesor Intel Pentium M 735, 1,70A GHz, 2 MB L2 cache, 400 MHz FSB
Paměť 512 MB DDR333 (PC 2700), max. 1024 MB
Čipová sada Intel 855PM
Pevný disk 60 GB Hitachi DK23FA-60
Optická mechanika DVD-RW Matshita UJ Š 812
Grafická karta ATi Radeon 9700, 64 MB VRAM
Displej TFT, 13,3"; 1280 x 800 bodů (WXGA)
Síťová karta Intel PRO/Wireless 2200 BG Network Connection, Intel PRO/100 VE Network Connection Modem CXT AC - Link Modem for Intel
Porty 2x USB 2.0, 1x FireWire (IEEE 1394), VGA
Rozměry 312,5 x 224,8 x 29,9 mm
Hmotnost 1890 g
Operační systém MS Windows XP Professional
Výrobce/poskytl Sony
Záruka 2 roky
Cena s DPH 82 990 Kč

Notebook	Sony VAIO VGN-S1XP	
Nízkoúrovňové testy	 	
Dhrystones	3392921	
Whetstones	14663	
Paměť	3881787	
Disk [KB/s, ms]	23237,3/22,6	
Další testy	 	
Převod WAV-MP3 [m:s]	0:44	
Převod do DivX [m:s]	2:14	
3Dmark 2001SE (1024 x 768, 32 b)	10071	
3Dmark 2003 (1024 x 768, 32 b)	2618	
Quake 3 Arena (1024 x 768, 16 b) [fps]	203,1	
Unreal [fps]	132,98/77,24	
Aquamark	22,01	
Výdrž na akumulátory [h:m]	4:59	

Yakumo PDA delta 300 GPS
PDA, se kterým se neztratíte
PDA zařízení s operačním systémem MS Mobile 2003 (Pocket PC) je v nabídce celá řada. Nový produkt značky Yakumo se od ostatních celkem výrazně liší - má v sobě totiž integrovaný GPS modul, což poznáte už na první pohled díky široké anténě, která je sklopená na zadní straně přístroje, a díky tomu, že vám tento PDA najde místo, kde se právě nacházíte.
Začneme tradičními funkcemi PDA zařízení. Yakumo má barevný dotykový displej s rozlišením 240 x 320 bodů, ovládací tlačítka, mezi která patří směrové tlačítko (joystick), aplikační tlačítka umístěná pod displejem a tlačítko pro spuštění záznamu zvuku (na levém boku). Mikrofon, reproduktor a konektor pro sluchátka jsou také k dispozici. Teleskopická tužka se zasouvá do pravého boku PDA. Frekvence použitého procesoru Intel PXA255 je 300 MHz - už samozřejmě existují svižnější modely, ale stačí to. Paměti má Yakumo 64 MB, a pokud jí potřebujete více, je tu slot pro karty SD/MMC.
Dodaný USB kabel slouží k připojení přístroje k počítači nebo k nabíjení PDA pomocí dodaného adaptéru (samostatný konektor pro napájení přístroj nemá, což je škoda). K dispozici je i infračervené rozhraní. K synchronizaci slouží ActiveSync a dostanete i desktopovou aplikaci MS Outlook 2003. Kromě běžných MS aplikací (Pocket Office atd.) jsou v PDA i programy eBackup (pro zálohování), eMenu (vylepšená nabídka aplikací) a eViewer (program pro prohlížení grafických souborů).
Jak vidíte, až na drobnosti celkem tradiční PDA zařízení, kterých je na trhu řada. Zajímavostí je ovšem již zmíněný integrovaný GPS modul, díky kterému s sebou nemusíte nosit jiná externí zařízení či připojovat kabely. Stačí jen vyklopit anténu a zařízení je připraveno. Najít přesně svoji polohu se totiž leckdy může hodit. Jedná se o sympatickou funkci, na kterou si snadno zvyknete, ať už ji potřebujete z profesionálních, nebo pouze z osobních důvodů. 
Do "lovení" satelitů se můžete pustit po sklopení antény. Potřebujete k tomu ovšem nějakou aplikaci, protože sám operační systém neumí GPS využít a žádná, ani základní ovládací aplikace v paměti není (uvítal bych alespoň aplikaci, která ukáže zeměpisnou výšku a šířku). Firma Elko, která nám produkt k vyzkoušení poskytla, dodává zdarma program Automapa ČR (1 : 400 000). Jak z měřítka vyplývá, autoatlas příliš podrobný není, ale pro orientaci po ČR stačí, podobně jako běžný autoatlas. Můžete si samozřejmě vybrat z množství navigačních programů pro PDA. Výhodou je možnost vyzkoušet freeware a rozhodnout se. Nejste omezováni pevně nahranou aplikací, jako je tomu u standardních GPS přístrojů. My jsme vyzkoušeli i další produkty od firmy Planstudio, a to Cykloatlas (1 : 100 000) a Mapu Prahy (1 : 15 000), které jsou mnohem podrobnější. Samostatnou recenzi najdete v rubrice Software v příštím čísle.
Po aktivaci GPS modulu nějakou dobu trvá, než se systém zorientuje a najde minimálně 3 satelity. Trvá někdy i několik minut (v závislosti na počtu viditelných satelitů a úhlu viditelného obzoru), než je přístroj schopen určit svoji polohu, pak už jsou však navigace i určování polohy plynulé, pokud se samozřejmě nedostanete z dosahu satelitů. Někdy vadí i hustá zástavba v ulicích a samozřejmě třeba strop. V autě nebo v prostředcích MHD (autobus, vlak, tramvaj) navigace naštěstí pracovala.
GPS modul můžete přidat v podstatě ke každému PDA, pokud je vybaven rozšiřujícím slotem. Výhodou integrovaného řešení je to, že přístroj je kompaktnější, a další podstatnou výhodou je i to, že slot pro paměťové karty zůstane volný. Pokud totiž chcete využít podrobnější mapu, bez paměťové karty se neobejdete. Podrobnější GPS aplikace (s možností navigace až do rozlišení čísel popisných) jsou totiž dost paměťově náročné a snadno zaplní celou vnitřní paměť PDA. Na další aplikace by vám pak nezbylo místo.
Na vnitřní baterie vydrží přístroj pracovat několik hodin. V autě můžete využít napájecí adaptér, který je součástí balení; pak přístroj vydrží po celou cestu. Některé aplikace pro PDA podporují přímo navigaci v automobilu, takže si i můžete nechat poradit, kde zahnout, jak je cíl daleko, za jak dlouho tam asi budete, jak rychle jedete a podobně. Pro pohodlnější použití by se hodil držák (prodává se za 595 Kč s DPH), vhodná by byla i externí GPS anténa (k dostání za 1000 Kč s DPH) nebo spolupráce s autorádiem (pro navigaci hlasem). V tom je jisté omezení PDA oproti speciálnímu GPS zařízení do automobilu, které je však mnohem dražší.
Integrace PDA a GPS je jistě zajímavá a samozřejmě má své výhody i nevýhody. Samostatný GPS přístroj má také své klady, ale PDA má mnohem širší využití. Sklopená anténa sice nějaké místo zabere (PDA je tak tlustší), ale není to nijak výrazné omezení. Celkově Yakumo nevypadá špatně (zvolena byla tradiční stříbrná barva) a jeho hmotnost je nízká. Kryt je ovšem jen z plastu, takže se může brzy ošoupat a není tak odolný. Právě malou odolnost bych viděl jako jednu z nevýhod tohoto řešení. Některé specializované GPS přístroje jsou do terénu přizpůsobeny mnohem lépe a jsou odolnější. Pokud vám PDA delta 300 GPS spadne při výletě ve skalách nebo z improvizovaného držáku z kola (při použití s Cykloatlasem), displej (nebo jiná komponenta) to patrně nevydrží (a displej se navíc neopravuje - celý přístroj se musí vyměnit). Šikovný kryt nebo ochranná fólie by tedy byly vhodným doplňkem tohoto zařízení. Jako PDA zařízení poslouží Yakumo delta podobně jako jiné levnější přístroje s operačním systémem od Microsoftu. Displej je velký, na světle by však mohl být lépe čitelný. Jeho hlavní výhodou je tedy integrovaný GPS modul, který z něj dělá velmi zajímavý produkt. Cena přitom není příliš vysoká. Cena mapových GPS se většinou také dostane nad 10 000 Kč a Yakumo přitom nabízí mnohem více možností použití.
Pavel Trousil

YAKUMO PDA DELTA 300 GPS
PDA s GPS Procesor Intel PXA255, 300 MHz
Paměť 64 MB RAM, 32 MB ROM
Rozměry 112 x 70 x 25 mm
Displej TFT, 3,5", 240 x 320 bodů, 65 536 barev
Zvukové možnosti vestavěný diktafon, reproduktor, mikrofon, přehrávání MP3 Baterie Li-Ion, 1350 mAh
Parametry GPS GPS Chip - 12 Channel SIRF, Fix time 10 - 60 s.; přesnost lepší než 10 m
Komunikace s PDA COM 2 - 4800 Baud, protocol GGA, GSA, GSV a RMC Obsah balení Yakumo delta 300 GPS, tužka, USB kabel, napájecí adaptér, autoadaptér, průvodce, příručka a ovladače na CD
Hmotnost 158 g Výrobce Yakumo
Poskytl Elko
Cena s DPH 13 990 Kč

Siemens M65
Volající obrněnec
Je léto a teplo nutí většinu z nás opustit kanceláře, vzít si dovolenou a rekreovat se těmi nejrůznějšími způsoby. Někteří volí klidnější způsob odpočinku, například s dobrou knihou v ruce, někteří relaxují aktivně - z různých důvodů mučí svá těla na kolech, na horách či při jiných fyzicky náročných činnostech. Zvláště této skupině přijde vhod mobilní telefon Siemens M65, který je pro náročné podmínky přímo navržen. Další skupinou uživatelů, které jistě zaujme, jsou ti, kteří jsou nuceni denně s telefonem prožívat extremní zátěž (třeba na stavbě).
Siemens M65 patří do poměrně malé skupiny outdoorových telefonů, což znamená, že s ním rozhodně není nutné zacházet v rukavičkách. Telefon disponuje několika "vychytávkami", které z něj dělají kamaráda do nepohody. Nejdříve se však podívejme na design. Ten svého výrobce nezapře, je to Siemens "jako poleno". To není myšleno nikterak špatně, ale pokud vám design tohoto výrobce nesedí, nebude tomu jinak ani u tohoto modelu. My jsme testovali verzi s oranžovými plasty, která trochu více "bije" do očí. Kombinace šedých plastů a oranžové gumy je však zajímavá a nám se líbila.
Telefon nepatří ani mezi nejmenší, ani mezi nejlehčí (109 x 49 x 19 mm; 104 g), ovšem vzhledem k odolnosti mu to, myslím, můžeme prominout. Do kapsy u kalhot se vejde, a to je asi hlavní. Díky velikosti zbylo místo na velký a barevný displej, nemůžeme se však ubránit dojmu, že barevné možnosti displeje mohl Siemens v menu využít přece jen více. Pokud si zobrazíte nějakou grafiku, je vidět, že displej zvládá 65 tisíc barev, nicméně v menu to tak nevypadá. Trocha "života" se dá přidat změnou barevného schématu.
Klávesnice je umístěna poněkud níže a její spodní dvě tlačítka - "*" a "#" - jsou už kvůli zúženému tělu telefonu docela malá. Přesto se na klávesnici píše velmi dobře. Klávesy pro uskutečnění a ukončení hovoru jsou spojeny, či spíše "nalepeny" na další, funkční tlačítko. Zpočátku je to příčinou překlepů, protože tlačítka nejsou de facto skoro vůbec oddělena. Po několikadenním používání jsme si však zvykli. Pro navigaci v menu je použit joystick, který je trochu tužší. Siemens M65 podporuje hlasité handsfree, které by však mohlo být trochu hlasitější. Z datových funkcí telefon podporuje GPRS a s počítačem ho spojíte přes IrDA nebo datovým kabelem. Škoda je, že chybí Bluetooth.

BRNĚNÍ A NEOPREN
Doslova tento mezititulek brát nelze, telefon je však skutečně osazen několika prvky, které zvyšují jeho odolnost. Za brnění můžeme považovat kovový rám, který M65 šikovně chrání v několika bodech. Dokáže tak telefon ochránit například při pádu, a to jak na jeho horní, tak i na spodní část. Samozřejmě i plast použitý na celém těle telefonu patří mezi odolnější, než bývá zvykem u běžných telefonů.
Za neopren lze považovat gumové těsnění, které se táhne po celé délce telefonu. Dále je zde gumová krytka digitálního foťáčku (VGA) a systémového konektoru ve spodní části telefonu. Ta navíc funguje i jako tlumič nárazů. Na každém boku telefonu jsou navíc ještě malé gumové výběžky, které se případný pád také snaží ztlumit. V horních dvou výběžcích jsou ukryty signalizační diody, které mohou pomocí rozdílného blikání (blikání lze případně zcela vypnout) informovat například o došlé SMS zprávě, zmeškaném hovoru atd. Na zadní straně telefonu je kryt baterie. Ten je k telefonu přichycen pomocí výše zmiňovaného kovového rámu, jenž je zajištěn speciální plastovou západkou, kterou je nutné otočit směrem nahoru. Poté dojde k uvolnění rámu a těsnění, kterým je vybaven kryt baterie. Jedná se o tenký kus gumy, který je po celé délce krytu baterie a udržuje těsnost. Pro správnou funkčnost je nutné, aby plastová záklopka byla zajištěna - tedy aby byla v horizontální poloze, jinak je těsnost a pevnost telefonu radikálně ovlivněna.

TORTURA ZAČÍNÁ
Jelikož jsme byli společností Siemens ujištěni, že můžeme testovat, jak se nám zlíbí, učinili jsme tak. Telefon prošel skutečným peklem. V první fázi byl podroben sérii "náhodných" pádů. Pády ze stolu, "náhlý" pád telefonu od ucha v průběhu hovoru či pád a ještě role fotbalového míče, to byly některé zkoušky, kterým byl telefon podroben. Otestovali jsme také odolnost vůči čelnímu nárazu do tvrdé překážky. A následky? Lehce naťuknutý plast v jednom rohu telefonu. Toť vše, M65 v pořádku. Pád na pražskou žulovou dlažbu telefon také ustál velmi dobře. Nárazy totiž zachytil kovový rám, takže na telefonu ani nepřibyla žádná odřenina. Ani hodinový pobyt v mrazáku či hodinové opalování na sluníčku telefonu neuškodily.
Zcela samostatnou kapitolou je voda. Výrobce se nezmiňuje o tom, že by telefon měl vydržet ponoření do vody. Zkusili jsme tak psaní SMS v dešti, pobyt v extrémně vlhkém prostředí (90% vlhkost - terárium), dále pak ostřikující vodu. To vše Siemens M65 zvládl bez problémů. Při jednom z testů se nám do klávesnice dostal písek. Vzali jsme tedy telefon a klávesnici vypláchli pod proudem tekoucí vody. Výsledek? Telefon přežil. Pod displejem se však objevilo pár kapek vody. Nedokážeme říci, zda se jednalo o kondenzaci (voda byla ledová), nebo zda někde něco prosáklo. Tak či onak, voda i při používání telefonu v průběhu dne vyschla, a k žádným škodám tedy nedošlo. V posledním testu jsme M65 umístili do sklenice se studenou vodou, která telefonu sahala po joystick. Některé klávesy (3, 6) přestaly fungovat. Nechali jsme proto telefon sušit na prudkém slunci. Zhruba po hodině "opalování" na sluníčku se telefon umoudřil a klávesy začaly opět fungovat. Po dokončení testů můžeme prohlásit, že telefon slibu odolnosti dostál. Pády, písek, extremní teploty a voda v určité míře mu problémy nedělají. Delší ponoření v kapalině už však má za následek určité potíže.
Telefon není určen pro žádné slečinky, ale pro pořádné chlapy, kteří se nebojí extrémů. Prach, písek, nárazy, Sahara či Arktida nebo trochu vody telefon nijak nerozhází. Stává se tak ideální doplňkem každého, kdo se vyskytuje v extremních podmínkách, které by pro normální telefon znamenaly jistou smrt. Stejně tak však přijde vhod uživatelům, kteří jen nemohou o telefon dost dobře pečovat a nějaký ten pád je u nich na denním pořádku.
Telefon nezklame ani po stránce designu, který je svérázný. Přítomnost GPRS 4+2 předurčuje telefon i pro datování. Trochu zamrzí chybějící Bluetooth, které by přidalo další body na pomyslném žebříčku. Co se týče vody, nemůžeme doporučit přímé ponoření, ale déšť, ostřikující či stékající vodu M65 zvládá v pohodě. Cyklisty potěší přítomnost aplikace Bike-O-Meter. Ta umožňuje telefon použít jako cyklopočítač, tedy měřit například rychlost (v km/h) či počet ujetých kilometrů nebo využít základní prvky navigace. Nutností je pak ale pořízení příslušenství na kolo, které umožňuje tyto vlastnosti telefonu využít. Potěšila nás i výdrž telefonu na baterie. Při minimálním používání vydržel M65 pracovat 6 - 7 dní, při větším vytížení pak zhruba 2 - 3 dny.
Adam Nosek

SIEMENS M65
Outdoorový telefon.
Displej TFT, 65 tisíc barev, 132 x 176 bodů
Interní paměť cca 10 MB
Paměťové karty ne
IrDA/Bluetooth/WiFi/GSM ano/ne/ne/triband (900/1800/1900 MHz)
GPRS/EDGE ano, 4+2 timeslot (Class 10)/ne
Kódování přenosu hlasu FR, HR, EFR, AMR
Baterie Li-Ion 3,7 V; 750 mAh
Další funkce kalkulačka, Bike-O-Meter, polyfonie (40 hlasů), alarm, timer, T9, EMS, MMS, SMS, konferenční hovory, foťáček/kamerka, Java, WAP 2.0, e-mailový klient, organizér, hry
Ostatní výbava náhradní plastová záklopka, kryt na objektiv, návod, nabíječka
Rozměry 109 x 49 x 19 mm, 89 cm3
Hmotnost 104 g
Poskytl Siemens Mobile
Cena s DPH 9990 Kč
Voda ani písek není pro M65 překážkou.
Dvě varianty ochrany objektivu.