; Rockwell HCF 56K PCI WinModem

[Options]
dwBaudRateMax=256000
nCompression=8
nCompressionBS=8
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255

sStatusRING1=RING1
sStatusRING2=RING2
sStatusRING3=RING3
sStatusRING4=RING4

sStatusMODEM_EOT1=16
sStatusMODEM_EOT2=-1

sCmdInit0=&F&C1&D2S0=0HM0X4
_sCmdEnableDRING=+VDR=1,5
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdAnswer=

nCompressionFrameGSM=0
sCmdDevSpecificInit=&K3
sCmdAmericanCID=+VCID=
sCmdSwitchToDataMode=+FCLASS=0
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sVoiceSwitchToVoice=+FCLASS=8
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=+VSM=129,%d,0,0
sVoiceCompressIMA=+VSM=129,%d,0,0
sVoiceCompressPCM8U=+VSM=130,%d,0,0
sVoiceCompressPCM8L=+VSM=128,%d,0,0
sVoiceCompressPCM16=+VSM=133,%d,0,0
sVoiceCompressALAW=+VSM=132,%d,0,0
sVoiceCompressULAW=+VSM=131,%d,0,0
sVoiceCompressBS=
sVoiceCompressSampleRate=
sVoiceSourceNormal=+VLS=1
sVoiceSourceHandset=+VLS=2
sVoiceSourceMonitor=+VLS=3
sVoiceSourceSpeaker=+VLS=5
sVoiceSourceMic=+VLS=6
sVoiceSourceSpeakerPhone=+VLS=7
sVoiceReceiveVoice=+VRX
sVoiceTransmitVoice=+VTX
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>!
sVoiceSilenceDetOff=+VSD=128,0
sVoiceSilenceDetOn=+VSD=%d,%d
iSilenceMin=127
iSilenceMax=129
iSilenceDefault=128
sVoiceTone=+VTS=[%s,%s,%s]
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sVoiceReceiveGain=+VGR=
sVoiceTransmitGain=+VGT=
sVoiceAGC=
sVoiceTADVolume=
sVoiceRingbackGoesAway=+VRA=
sVoiceRingbackNeverCame=+VRN=
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sVoiceFlash=+VTS=!

sVoiceSpeakerphoneEnable=+VSP=1
sVoiceSpeakerphoneDisable=+VSP=0
sVoiceSpeakerphoneMute=+VLS=16
sVoiceSpeakerphoneUnmute=+VLS=17

sVoiceSourceNone=+VLS=0
sStatusOK=OK
sStatusVCON=VCON
sStatusCONNECT=CONNECT
sStatusRING=RING
sStatusRINGING=RINGING
sStatusERROR=ERROR
sStatusBUSY=BUSY
sStatusVOICE=VOICE
sStatusNO_ANSWER=NO ANSWER
sStatusNO_CARRIER=NO CARRIER
sStatusNO_DIAL_TONE=NO DIAL TONE
sStatusCallerID=NOT USED
sStatusNMBR=NMBR
sStatusNAME=NAME
sStatusDATE=DATE
sStatusTIME=TIME
sStatusMESG=MESG
sCmd=AT
sCmdDeInit=Z
sCmdEchoOff=E0
sCmdEchoOn=E1
sCmdResponseOff=Q1
sCmdResponseOn=Q0
sCmdUseEnglish=V1
sCmdHangup=H
sCmdDial=D%s
sCmdToneDial=DT%s
sCmdPulseDial=DP%s
sCmdEnableHardwareCID=
sCmdDisableHardwareCID=
sVoiceVTS=+VTS=%s

sVoiceDialSpeed=+VTD=%d
nVoiceDialSpeed=10
nVoiceDialSpeedUnits=10
