; U.S.Robotics Sportster Data/Fax

[Options]
dwBaudRateMax=115200
nCompression=128
nCompressionBS=2
nCompressionSampleRate=8000
nCompressionFrameGSM=0
nCompressionUnFrameGSM=0
nCompressionUnShieldDLE=1
nPlaybackVolMin=0
nPlaybackVolMax=255
sCmdInit0=&F1&C1&D2S0=0HM0X3
_sCmdEnableDRING=S41.0=1
sCmdInactivTimer=S30=
sCmdSwitchToDataMode=
sVoiceSwitchToVoice=
sVoiceBaudRate=
sVoiceCompressGSM=
sVoiceCompressADPCM=
sVoiceCompressIMA=
sVoiceCompressBS=
sVoiceSourceNormal=
sVoiceSourceHandset=
sVoiceSourceMonitor=
sVoiceSourceSpeaker=
sVoiceSourceMic=
sVoiceSourceSpeakerPhone=
sVoiceReceiveVoice=
sVoiceTransmitVoice=
sVoiceStopPlay=<h10><h03>
sVoiceStopReceive=<h10>
sVoiceSilenceDetOff=
sVoiceSilenceDetOn=
sVoiceTone=
sVoiceToneDetectNone=
sVoiceToneDetectAll=
sCmdDevSpecificInit=&H1&I0&R2
sCmdDevSpecificVoiceInit=
sVoiceCompressSampleRate=
sCmdAmericanCID=#CID=
sVoiceReceiveGain=
sVoiceTransmitGain=
sVoiceAGC=
sVoiceRingbackGoesAway=
sVoiceRingbackNeverCame=
sStatusRING1=RING A
sStatusRING2=RING B
sStatusRING3=RING C
sStatusRING4=RING D
sVoiceTADVolume=
iSilenceMin=1
iSilenceMax=3
iSilenceDefault=2
sStatusOK=OK
sStatusVCON=VCON
sStatusCONNECT=CONNECT
sStatusMODEM_EOT1=16
sStatusMODEM_EOT2=3
sStatusRING=RING
sStatusRINGING=RINGING
sStatusERROR=ERROR
sStatusBUSY=BUSY
sStatusVOICE=VOICE
sStatusNO_ANSWER=NO ANSWER
sStatusNO_CARRIER=NO CARRIER
sStatusNO_DIAL_TONE=NO DIAL TONE
sStatusCallerID=NOT USED
sStatusNMBR=NMBR
sStatusNAME=NAME
sStatusDATE=DATE
sStatusTIME=TIME
sStatusMESG=MESG
sCmd=AT
sCmdDeInit=Z
sCmdEchoOff=E0
sCmdEchoOn=E1
sCmdResponseOff=Q1
sCmdResponseOn=Q0
sCmdUseEnglish=V1
sCmdAnswer=A
sCmdHangup=H
sCmdDial=D%s
sCmdToneDial=DT%s
sCmdPulseDial=DP%s
sCmdOffHook=H1
sCmdSpeakerOn=M2
sCmdEnableHardwareCID=
sCmdDisableHardwareCID=
sVoiceCompressPCM8U=
sVoiceCompressPCM8L=
sVoiceCompressPCM16=
sVoiceCompressALAW=
sVoiceCompressULAW=
sVoiceFlash=D!;

sVoiceSpeakerphoneEnable=
sVoiceSpeakerphoneDisable=
sVoiceSpeakerphoneMute=
sVoiceSpeakerphoneUnmute=
sVoiceSourceNone=
sVoiceVTS=X3DT%s
sVoiceDialSpeed=
nVoiceDialSpeed=1
nVoiceDialSpeedUnits=100
