Mitsubishi Carisma 1600 GL
Cena na dzieñ 10.10.1996 - 58910z³
Mitsubishi Carisma jest opracowany we wspó³pracy z Volvo; bliŸniakiem Carismy jest Volvo S40. W Pary¿u, podczas paŸdziernikowego salonu samochodowego zaprezentowano drugie auto z rodziny - model czterodrzwiowy, z nadwoziem typu sedan.
Dane techniczne
Silnik czterocylindrowy, umieszczony poprzecznie z przodu, napêdza ko³a przednie. Cztery zawory na cylinder, wa³ek rozrz¹du w g³owicy napêdzany paskiem zêbatym. Objêtoœæ skokowa 1597 ccm. Moc maksymalna 66 kW (90 KM) przy 5500 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 137 Nm przy 4000 obr/min. Skrzynia biegów manualna, piêciobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce przednie tarczowe wentylowane, tylne tarczowe. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 60 dm szeœc. Zawieszenie przednie - niezale¿ne, kolumny McPherson, tylne - multilink. Prêdkoœæ maksymalna 180 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h 12 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 5,2/6,7/8,5 l/100 km. 
Nadwozie
Piêciodrzwiowy, piêciomiejscowy hatchback, rozstaw osi 2550 mm, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4435/1695/1405 mm, pojemnoœæ baga¿nika 430 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne
Wspomaganie uk³adu kierowniczego, centralne ryglowanie drzwi, otwieranie wlewu paliwa z wewn¹trz, zegar, instalacja radiowa z czterema g³oœnikami i anten¹, regulowana wysokoœæ fotela kierowcy, regulacja po³o¿enia kierownicy, przednie pasy bezw³adnoœciowe z napinaczami i o regulowanej wysokoœci górnego punktu kotwiczenia, ABS, poduszka powietrzna dla kierowcy i pasa¿era, immobilizer, klimatyzacja, regulowany k¹t nachylenia przednich reflektorów, obrotomierz, wycieraczka tylnej szyby, asymetrycznie dzielona tylna kanapa, pe³nowymiarowe ko³o zapasowe.
Wyposa¿enie dodatkowe
Lakier metalizowany - 1309 z³
Uwagi
W chwili kompletowania materia³ów do niniejszego opracowania brak by³o szczegó³owych danych na temat samochodów Mitsubishi Carisma w wersji sedan, jednak nale¿y siê spodziewaæ, ¿e ich cena bêdzie ni¿sza od modeli hatchback, ró¿nica nie bêdzie du¿a, nie powinna przekroczyæ 1000 z³.