Fiat Cinquecento Young
Cena na dzieñ 11.09.1996 - 17972 z³
Dane techniczne
Silnik dwucylindrowy, umieszczony wzd³u¿nie z przodu, napêdza ko³a przednie. Dwa zawory na cylinder, wa³ek rozrz¹du w kad³ubie napêdzany ³añcuchem. Objêtoœæ skokowa 704 ccm. Moc maksymalna 23 kW (30 KM) przy 5000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 47 Nm przy 2750 obr/min. Skrzynia biegów manualna, czterobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce przednie tarczowe, tylne bêbnowe. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 35 dm szeœc. Zawieszenie przednie - niezale¿ne, typu McPherson, wahacze dolne, sprê¿yny œrubowe, tylne - niezale¿ne, na wahaczach wleczonych ze sprê¿ynami œrubowymi. Prêdkoœæ maksymalna 126 km/h, przyspieszenie 0-100 km/h 30 sek. Zu¿ycie paliwa 90/miasto 4,6/6,5 l/100 km. 
Nadwozie 
Piêciomiejscowy, trzydrzwiowy hatchback, rozstaw osi  2200 mm, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 3227/1487/1435 mm, pojemnoœæ baga¿nika 170/810 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne
Tylna szyba ogrzewana, przednie pasy bezpieczeñstwa bezw³adnoœciowe, siedzenia rozk³adane.
Wyposa¿enie dodatkowe
Sterowane zdalnie centralne ryglowanie - 255 z³
Prawe lusterko zewnêtrzne - 69 z³
Instalacja radiowa z 2 g³oœnikami i anten¹ - 213 z³
Wycieraczka szyby tylnej - 157 z³
Immobilizer - 224 z³
Lakier matalizowany - 455 z³
Bezw³adnoœciowe pasy na tylnym siedzeniu - 105 z³
Dach otwierany - 710 z³
Ko³a z lekkiego stopu - 1100 z³
Poduszka powietrzna dla kierowcy - 955 z³
Wyposa¿enie inwalidzkie - 3010 z³
Szyby przyciemniane, zegar i szyby boczne uchylne - 365 z³
Poszerzone opony - 38 z³
Dzielone tylne siedzenie - 211 z³
Elektrycznie podnoszone szyby i centralne ryglowanie - 710 z³
Korektor ustawiania œwiate³ - 144 z³
Reflektory H4 - 70 z³