FORD   ESCORT   WAGON  CL 
Cena  na dzieñ  16.09.1996  dla auta z silnikiem  1.3  EFI  60 KM  CL -  23 200 DM
Dane techniczne 
Silnik 4-cylindrowy , rzêdowy umieszczony z przodu. Objêtoœæ skokowa 1297 ccm. Moc maksymalna  44 kW ( 60 KM ) przy 5000 obr/min .Maksymalny moment obrotowy 103 Nm przy 2500 obr.min. . Skrzynia biegów maualna , piêciobiegowa. Pojemnoœæ zbiornika paliwa 55 dm szeœc . Prêdkoœæ maksymalna  153 km/h. Przyœpieszenie 0-100 km/h 18,4 sek. Œrednie zu¿ycie paliwa  7,1 l/100km
Nadwozie 
typu kombi , piêciomiejscowe , rozstaw  osi 2525 mm .  d³ugoœæ /  szerokoœæ / wysokoœæ   4300/1700/1416  mm , pojemnoœæ baga¿nika 460-860  dm
Wyposa¿enie seryjne 
zag³ówki na tylnych siedzeniach , przyciemnane szyby , tylna wycieraczka , reling dachowy , instalacja radiowa ( antena + 2 g³oœniki ) , dzielone i rozk³adane tylne siedzenia , regulacja elektryczna przednich reflektorów , immobiliser
Wyposa¿enie dodatkowe 
poduszka powietrzna dla kierowcy i pasa¿era , uchylny dach , centralny zamek ,  ABS , lakier metaliczny