RENAULT  LAGUNA  RT
Cena na dzieñ 15.10.1996
A) dla auta  z silnikiem 1.8  95 KM -  54 182 
B) dla auta z silnikiem  2.2TD 115 KM 
     - brak danych 
C) dla auta  z silnikiem  2.0  115 KM - 56 785  
Dane techniczne  
A) Silnik czterocylindrowy, wielopunktowy wtrysk paliwa, umieszczony z przodu, napêdza ko³a przednie.  Objêtoœæ skokowa 1783 ccm. Moc maksymalna  68,5 kW(95 KM) przy 5250 obr/min.,. Maksymalny moment obrotowy148 Nm przy 3000 obr/min Prêdkoœæ maksymalna  180 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 13,9 sek. Zu¿ycie paliwa  90/120/miasto  6,3/8/11,2 l/100 km
B) Silnik czterocylindrowy, mechaniczny wtrysk paliwa, z turbodo³adowaniem umieszczony z przodu napêdza ko³a przednie, Objêtoœæ skokowa 2188 ccm, Moc  maksymalna  82,8 kW ( 115 KM)  przy 4300 obr/min, Maksymalny moment obrotowy 234 Nm przy 2000 obr/min.. Prêdkoœæ maksymalna  195 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 11,8 sek. Zu¿ycie paliwa  90/120/miasto 4,9/6,7/8,3 l/100 km. 
C) Silnik czterocylindrowy z wielopunktowym, wtryskiem paliwa, umieszczony z przodu napêdza ko³a przednie. Objêtoœæ skokowa 1998 ccm. Moc maksymalna 83 kW (115 KM) przy 5400 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 168 Nm przy 4250 obr.min. 
Prêdkoœæ maksymalna 200 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 10,6 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto  6,1/7,7/11,3 l/100 km. 
Pojemnoœæ zbiornika paliwa 66 dm szeœæ. Skrzynia manualna, piêciobiegowa. Hamulce przednie - tarcze wentylowane, ty³ - bêbnowe.. Zawieszenie przednie - typu Mac Pherson z wahaczem w kszta³cie litry L, tylne - ko³a zawieszone niezale¿nie na wahaczach wleczonych.
Nadwozie 
samonoœne stalowe, 4-drzwiowe + tylna klapa baga¿nika, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4508/1752/1432 mm, pojemnoœæ baga¿nika 452 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne 
wspomaganie uk³adu kierowniczego, osiowo regulowana kolumna kierownicza, poduszka powietrzna kierowcy, pirotechniczne napinacze pasów, centralny zamek zdalnie sterowany, obrotomierz, immobiliser, trzecie œwiat³o stopu, System kontrolowanego napiêcia pasów SKNP, regulacja k¹ta pochylenia reflektorów, siedzenia tylne dzielone 1/3, 2/3, regulacja wysokoœci siedzenia kierowcy, ABS, szyby przednie opuszczane elektrycznie, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, zderzaki w kolorze nadwozia,  przyciemniane szyby,  œwiat³a przeciwmgielne, ergonomiczne siedzenie dla kierowcy z regulacj¹ lêdŸwiow¹, pod³okietnik  centralny z ty³u 
Wyposa¿enie dodatkowe  
poduszka powietrzna pasa¿era, elektrycznie odsuwany dach, zintegrowany fotelik dla dziecka, radio 4x15 W RDS, klimatyzacja regulowana rêcznie, klimatyzacja automatyczna w wersji z silnikiem 2,2 RT, tylna ¿aluzja przeciws³oneczna.