RENAULT  LAGUNA   RXE 
Cena na dzieñ 15.10.1996 
A) dla auta z silnikiem 2.0  115 KM - 70 308
B) dla  auta z silnikiem 2.0 16V 140 KM - 83 804
Dane  techniczne 
A) ) Silnik czterocylindrowy z wielopunktowym, wtryskiem paliwa, umieszczony z przodu napêdza ko³a przednie. Objêtoœæ skokowa 1998 ccm. Moc maksymalna 83 kW (115 KM) przy 5400 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 168 Nm przy 4250 obr.min. 
Prêdkoœæ maksymalna 200 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 10,6 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto  6,1/7,7/11,3 l/100 km. 
B) Silnik czterocylindrowy, umieszczony z przodu napêdza ko³a przednie, Objêtoœæ skokowa 1948 ccm, Moc maksymalna 102 kW ( 140 KM) przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 182 Nm przy 4500 obr/min. Prêdkoœæ maksymalna  205 km/h, przyœpieszenie 0-100 km./h 9,8 sek. Zu¿ycie paliwa  90/120/miasto  6,8/ 8,5/ 10,6 l/100 km. 
Pojemnoœæ zbiornika paliwa 66 dm szeœæ. Skrzynia manualna, piêciobiegowa. Hamulce przednie - tarcze wentylowane, ty³ - bêbnowe.. Zawieszenie przednie - typu Mac Pherson z wahaczem w kszta³cie litry L, tylne - ko³a zawieszone niezale¿nie na wahaczach wleczonych.
Nadwozie 
samonoœne stalowe, 4-drzwiowe + tylna klapa baga¿nika, d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ 4508/1752/1432 mm, pojemnoœæ baga¿nika 452 dm szeœc.
Wyposa¿enie seryjne 
wspomaganie uk³adu kierowniczego, osiowo regulowana kolumna kierownicza, poduszka powietrzna kierowcy, pirotechniczne napinacze pasów, centralny zamek zdalnie sterowany, obrotomierz, immobiliser, trzecie œwiat³o stopu, System kontrolowanego napiêcia pasów SKNP, regulacja k¹ta pochylenia reflektorów, siedzenia tylne dzielone 1/3, 2/3, regulacja wysokoœci siedzenia kierowcy, ABS, szyby przednie opuszczane elektrycznie, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne, zderzaki w kolorze nadwozia,  przyciemniane szyby,  œwiat³a przeciwmgielne, ergonomiczne siedzenie dla kierowcy z regulacj¹ lêdŸwiow¹, pod³okietnik  centralny z ty³u poduszka powietrzna pasa¿era,  lusterka boczne w kolorze karoserii,  automatyczna klimatyzacja, komputer pok³adowy z podwójnym wyœwietlaczem funkcji,  syntezator mowy, elektrycznie opuszczane szyby w tylnych drzwiach, tylna ¿aluzja przeciws³oneczna,  centralny pod³okietnik z przodu.
Wyposa¿enie  dodatkowe 
automatyczna 4-biegowa skrzynia biegów, elektrycznie otwierany dach, radio 4x20 W z CD i RDS, zintegrowane siedzenie dla dziecka, aluminiowe felgi, pakiet siedzeñ ( elektrycznie regulowane siedzenie z przodu z pamiêci¹ ustawienia fotela kierowcy, skórzana tapicerka )