RENAULT  MEGANE  CLASSIC  RL 
Cena na dzieñ 15.10.1996
A) dla auta z silnikiem 1,4 75 KM - 38 930 PLN
B) dla auta z silnikiem 1,9 D 65 KM - brak danych

Dane techniczne 
A) Silnik czterocylindrowy, benzynowy, objêtoœæ skokowa 1390 ccm. Moc maksymalna 55 kW (75KM). Maksymalny moment obrotowy  107 Nm przy 4000 obr/min. Maksymalna prêdkoœæ 170 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 14,3 sek.. Zu¿ycie paliwa  90/120/miasto  5,4/7,4/8,3 l /100 km
B) Objêtoœæ skokowa 1870 ccm.Moc maksymalna 68,5 kW (65KM). Maksymalny moment obrotowy 176 Nm przy  2000 obr/min. Maksymalna prêdkoœæ  160 km/h, przyœpieszenie 0-100 km/h 16,5 sek., zu¿ycie paliwa 90/120/miasto 4,7/6,7/7,2 l/100 km.
Skrzynia biegów manualna, piêciobiegowa. Biegi do przodu synchronizowane. Hamulce  przednie tarczowe, tylne bêbnowe. Pojemnoœæ zbiornika 60 dm szeœc. Zawieszenie przednie - typ Mac Pherson, wahacze trójk¹tne, Stabilizator (oprócz silnika 1,4), sprê¿yny œrubowe, amortyzatory hydrauliczne, tylne - o programowanej charakterystyce.
Nadwozie 
czterodrzwiowy sedan.  Karoseria  samonoœna stalowa,  d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ  4400/1699/1420 mm, pojemnoœæ baga¿nika  510 dm szeœc. 
Wyposa¿enie seryjne  
5-biegowa skrzynia , uk³ad kierowniczy ze wspomaganiem, blokada zap³onu,  regulacja pochylenia k¹ta reflektorów,  zag³ówki na wszystkich siedzeniach z regulacj¹ wysokoœci, poduszka powietrzna dla kierowcy, trzecie œwiat³o stopu, system kontrolowanego naci¹gu pasów SKNP, siedzenie tylne dzielone 1/3-2/3, elektroniczny wskaŸnik poziomu oleju,
Wyposa¿enie dodatkowe 
 poduszka powietrzna dla pasa¿era , radio 2x8 W z RDS,, dodatkowe  reflektory przeciwmgielne