VOLVO   S40 
Cena  na dzieñ 01.10.1996 dla auta z silnikiem  2.0    140  KM - 53 000 NLG
Dane techniczne 
Silnik rzêdowy , czterocylindrowy umieszczony z przodu , Objêtoœæ skokowa 1948 ccm. Maksymalna moc 103 kW ( 140 KM )  przy 6000 obr/min. Maksymalny moment obrotowy 183 Nm przy 4500. Skrzynia manualna 5-biegowa , lub automatyczna 4-zakresowa.  Pojemnoœæ zbiornika  paliwa 60 dm szeœc. Prêdkoœæ maksymalna dla silnika z namulana skrzyni¹  210 km/h , dla silnika z automatyczn¹ skrzyni¹ 205 km Przyœpieszenie  0-100 km/h odpowiednio wynosi w pierwszym przypadku 9,3 sek , a w drugim, 10,7 sek. Zu¿ycie paliwa 90/120/miasto  6,2/8,2/10,7 l/100 km . 
Nadwozie 
Czterodrzwiowy , piêciomiejscowy sedan, pojemnoœæ baga¿nika 415 dm szeœc.
d³ugoœæ/szerokoœæ/wysokoœæ  4480/1720/1390 mm, rozstaw  osi  2550 mm
Wyposa¿enie seryjne 
system zabezpieczeñ bocznych , kontrolowane strefy zgniotu , zderzaki w kolorze nadwozia ,  dwa lusterka zewnêtrzne czarne podgrzewane , ko³paki Sporty , trzecie œwiat³o stopu, elektryczna regulacja ustawienia œwiate³ , przyciemniane szyby , wspomaganie uk³adu kierowniczego , mechaniczne napinacze pasów bezpieczeñstwa , automatyczna regulacja wysokoœci przednich pasów , poduszka powietrzna dla kierowcy , dwie poduszki boczne , uk³ad ABS , centralny zamek , immobilizer , lampka do czytania z ty³u , fotel kierowcy z regulacj¹ wysokoœci , dzielone siedzenie tylne 1/3-2/3 . kolumna kierownicza o regulowanej wysokoœci , tapicerka Scandic
Pakiety dodatkowe 
COMFORT  elektrycznie regulowane szyby przednie , elektrycznie podgrzewane i regulowane lusterka w kolorze nadwozia , fotel pasa¿era o regulowanej wysokoœci , lampki do czytania z przodu
LUXURY  elektrycznie regulowane szyby tylne , kontrola prêdkoœci ,  podgrzewane przednie fotele , zdalne sterowanie do zamka centralnego , podœwietlane lusterko , pod³okietnik sk³adany z ty³u + pakiet comfort
EXCLUSIVE skórzana kierownica , klimatyzacja sterowana automatycznie , drewniany panel 
SPORTY  œwiat³a przeciwmgielne przednie , kontrola poœlizgu ( DSA ) , sportowe zawieszenie , komputer pok³adowy