Skyconnect 33.600 V34+  (4505)
fŸr DM 199,00
Modem Skyconnect 33.600 V34+ Neuartige Technologie fŸr rasante analoge Verbindungen!
Mit der neuartigen V34+ Technologie schafft das Skyconnect eine der schnellsten analogen Verbindungen. Es bietet rasante 33.600 bit/s zum sagenhaft gŸnstigen Preis und mit einer effektiven †bertragungsrate von 115.200 bit/s (mit Kompression) erreichen Sie in kŸrzester Zeit atemberaubende Geschwindigkeiten und hŠngen jeden Konkurrenten ab.

FŸr Windows-Anwender im Komplettpaket inklusive
- die T-Online-Software
- der Btx Tuner - exklusiv von 1&1
- der ballOON Telecom Manager Plus

Leistungsdaten Skyconnect 33.6
†bertragungsgeschwindigkeit bis 33.600 bit/s nach V34+, mit Datenkompression bis 115.200 bit/s, Datenkompression nach MNP 5 und V.42bis, Fehlerkorrektur nach MNP 1-4 und V.42, Speicher fŸr 4 Telefonnummern, Fax-Funktion senden, empfangen (Gruppe 3 nach V.29, V.27ter und V.17 mit 14.400 bit/s), mit Voicefunktion Ÿber Soundkarte (fŸr Windows)

Lieferumfang
Komplettsoftware fŸr Windows T-Online-Software 1.2, 1&1 Btx Tuner, ballOON Telecom Manager Plus. 
Softwareausstattung fŸr andere Betriebssysteme  Decoder im bewŠhrten CEPT-Standard fŸr DOS, Atari, Amiga, T-Online-Software im KIT-Standard fŸr MacOS (inkl. Netscape), Fax-Software zum Senden und Empfangen fŸr DOS, bei Macintosh Fax Express Solo 3.0 lite, Terminal-Software fŸr DOS,  Anbindungssoftware fŸr T-Online/Internet fŸr OS/2 (Multimedia-Decoder, Fax- und Terminal-Software bereits in OS/2 Warp enthalten)
Externes Netzteil
Serielles Anschlu§kabel, ca. 1,50m
N-kodiertes Kabel fŸr Telefondose TAE 3, ca. 2m (5m VerlŠngerungskabel optional fŸr 9,60 DM)
Deutsche Installations- und Bedienungsanleitung
 F-auf-NFN-Adapter fŸr Telefondose TAE 1 (optional fŸr 12,40 DM)
Bitte beachten Sie den abweichenden Liferumfang fŸr die unterschiedlichen Betriebssysteme.